[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Montaż etażowej instalacji centralnego ogrzewania i kotła gazowego dwufunkcyjnego
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
afn=ul. M. Grażyńskiego 5   40-126 Katowice
nb=Montaż etażowej nstalacja c.o i cwu z kotłem gazowym dwufunkcyjnym
ab=ul. Emerytalna 17B/28, Katowice
ni=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
ai=ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice
br=SANITARNA
nk=Michał Bień	instalacje sanitarne
dt=29.04.2021 r.	0
pcn=1 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 496]
ty=S
na=Składowanie gruzu na wysypisku	0
id=0000001	1
jm=m3	060
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
il=1.4

[RMS ZEST 463]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=rura spalinowa ze stali nierdzewnej	0
id=1351499	2
jm=m	040
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.02

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.03

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	3
jm=t	034
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	3
jm=t	034
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0034

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0022

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=15

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=cegła budowlana pełna''	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	0
id=2380400	2
jm=kg	033
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2382899

[RMS ZEST 465]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 522]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
il=0.23

[RMS ZEST 442]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 464]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.015

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.01

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 520]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
il=9.9597

[RMS ZEST 523]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
il=1.092

[RMS ZEST 521]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 20 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1.872

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 25 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=8

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=rury miedziane śr.15 mm	0
id=5300060	2
jm=m	040
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=13.52

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=16.64

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=35.36

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=8.58

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=12.32

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=24.14

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=złączki mosiężne śr.15 mm	0
id=5315060	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.6

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=złączki mosiężne przejściowe	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=8

[RMS ZEST 518]
ty=M
na=rura PCV 20 mm	0
id=5631204	1
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.2

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=filtr wodny o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=filtr gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=zawory kulowe proste mosiężne o śr. nominalnej 10-15 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=0.2

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm	0
id=5732902	1
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C	0
id=5733199	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	0
id=5733999	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń C22 500x1000	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń C33 550x1400	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń C33 900X900	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 519]
ty=M
na=grzejnik łazienkowy drabinkowy 450 W	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=uchwyty do grzejników	0
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6081099

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania kondensacyjny Q=24 kW o sprawności min. 107%	0
id=6340599	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 25 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 22mm	0
id=6401111	1
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=12

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 15 mm	0
id=6401201	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2.1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2.1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne o śr.zew. 22 mm'	0
id=6460799	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne'	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=4

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.przyłącza 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2
pr=	0	0	0	6601904

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1.494
pr=	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 515]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=6609999	3
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=7.28

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=6609999	3
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=11.84

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=6609999	3
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=30.26

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=wyłącznik przeciwporażeniowy	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951209	2
jm=m	040
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
il=136.3593

[RMS ZEST 107]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 511]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
il=0.289

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=rozeta chrom	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=kształtki i rura powietrzna	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=kolana spalinowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=wkład kominowy dwuosiowy	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=9.5

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=adapter przyłaczeniowy górny do wkładu wyrzut. kotła	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=sterownik do kotła z możliwością tygodniowego programowania, min. 4 temperatury w ciągu doby, bezprzewodowy.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620121841
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż instalacji c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=20
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=246
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż termy gazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 2]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0315-01	4	0315-01		1
mpn=1211
na=Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy cieplnej Q=24 kW o sprawności min. 107% z palnikiem modulowanym z zamkniętą komorą spalania kondensacyjnego wraz z podłączeniem do przewodu powietrzno-spalinowego1310(Montaż w kuchni wg opinii kominiarskiej)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 368]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=156
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sterownika kotła do pomiaru temperatury podłączenie do kotła, regulator z możliwością zaprogramowania tygodniowego, min. 4 temperatury na dobę, bezprzewodowy - montaż na przedpokoju
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 470]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 520]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=116
pd=		kalk własna		kalk własna		0
na=Montaż wkładu kominowego dwuosiowego dla kotła gazowego (rury pionowe + przejście dachowe i parasol odskraplacz)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9.5						

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5

[POZYCJA]
id=118
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0304-04	INSTAL	0304-04		1
mpn=1211
na=Podejście do kotła c.o. o śr.zew. 22 mm c.o. + c.w.u.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=6.76

[RMS 267]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=248
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Odprowadzenie skroplin z przwodu spaliniowego rurą PCV 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 511]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.289

[RMS 512]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 518]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 300]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=13.52

[RMS 301]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 302]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0676

[POZYCJA]
id=135
pd=		22		22		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0
il=10.544

[RMS 303]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 304]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=12.32

[RMS 305]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=11.84

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0736

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 1]
nz=0.626	0	0.626
np=1
wa=0
wb=0
il=21.284

[RMS 306]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=35.36

[RMS 307]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=24.14

[RMS 308]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=30.26

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1292

[POZYCJA]
id=235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-03	4	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm  1310ŁAZIENKA 13101310wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 450W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 519]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 486]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=243
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-05	4	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm1310KUCHNIA  (np. C22 500x1000)13101310Wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310POKÓJ NR 1 [ C33 550X1400]13101310Wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.51

[RMS 508]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310POKÓJ NR 2 [C33 900X900]13101310Wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.51

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 313]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=158
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe powrotowe o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0
il=1.068

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=31
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=32
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=_1211
na=Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 69]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=33
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-09	0-35	0215-09		1
mpn=_1211
na=Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 72]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 73]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 520]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=1.184

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - spustowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr wodny o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-01	4	0406-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4	0	ilość urządzeń	1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172
oon=ilość prób

[RMS 1]
nz=0.319	0	0.319
np=1
wa=0
wb=0
il=1.276

[RMS 320]
nz=0.5	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 321]
nz=0.05	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 322]
nz=0.05	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 323]
nz=0.15	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=231
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-02	4	0436-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie kotła przez serwis autoryzowany danego typu kotła bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.428

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 327]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 469]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 468]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 330]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 331]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 521]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 522]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[ELEMENT 1]
na=Wymiana instalacji gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-02 z.o.2.9. 	4-02	0311-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[POZYCJA]
id=164
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0313-02 z.o.2.9. 	4-02	0313-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211_
na=Demontaż demolacyjny podejścia do gazomierza o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0308-02	2-15	0308-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 375]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 376]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 377]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - dopuszcza się rury Cu lutowane lutem twardym lub zaciskowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.224

[RMS 387]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.872

[RMS 388]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.494

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0157

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[ELEMENT 1]
na=Demontaż pieców kaflowych
wa=0
kn=0	0	0
id=236
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1011-01	4-01	1011-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	0.7*2						

[RMS 1]
nz=10.36	0	10.36
np=1
wa=0
wb=0
il=14.504

[POZYCJA]
id=238
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	0.8*0.9*2						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	0.8*0.9*2						

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2347

[RMS 494]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.608

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 520]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=240
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	0.7*2						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.204

[RMS 523]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=241
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	0.7*2						

[RMS 523]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[POZYCJA]
id=242
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	0.7*2						

[RMS 496]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=245
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ścian kominowych po demontażu pieców kaflowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 500]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 524]
nz=0.00199	0	0.00199
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 525]
nz=0.00111	0	0.00111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 526]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 504]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 521]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 522]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna do kotła gazowego
wa=0
kn=0	0	0
id=181
nu=4
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=8	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=1:2:093,101211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.08		1.08
wm=1		1
ws=1.08		1.08

[RMS 1]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2201

[POZYCJA]
id=183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[POZYCJA]
id=185
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=184
pd=	KNR	4-03 1003-01	4-03	1003-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[POZYCJA]
id=186
pd=	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - biegunowy 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=187
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdYp-450/750V 3x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1681

[RMS 431]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=188
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3992

[RMS 432]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1786

[RMS 433]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 2]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=190
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[POZYCJA]
id=191
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=192
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=193
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
 57f336db7837d98284846addea5178f