[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=                                                                        
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=630.08
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KOSZALIŃSKA 6/37
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=UL.GRAŻYŃSKIEGO 5  KATOWICE
nk=J. KUCZYŃSKI	
dt=04.05.2017	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=10
ns=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.048

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0575

[RMS ZEST 3150]
ty=M
na=benzyna do lakierów''	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.003

[RMS ZEST 2877]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	0
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=2.7
cw=2.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.715
pr=BOLID	2.7	0	0	                              

[RMS ZEST 2915]
ty=M
na=profile stalowe NIDA 60CD	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=97.626
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323312

[RMS ZEST 2916]
ty=M
na=profile stalowe NIDA 60UD	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.262
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323353

[RMS ZEST 2811]
ty=M
na=uchwyt NIDA ES	0
id=1323499	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=225.4608
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 2361]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4596

[RMS ZEST 2878]
ty=M
na=gwoździe budowlane sufitowe	0
id=1330700	1
jm=kg	033
ce=6.09
cw=6.09	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.43
pr=DROBIAZG	6.09	0	0	

[RMS ZEST 2917]
ty=M
na=kotwy metalowe	0
id=1341099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=225.4608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 2812]
ty=M
na=blachowkręty 3,5 x 25 mm	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=699.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2813]
ty=M
na=blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=478.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2876]
ty=M
na=siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	0
id=1351006	1
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.865
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1350035

[RMS ZEST 2652]
ty=M
na=płynna folia uszczelniająca Superflex 1	0
id=1478207	1
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.44
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.9067
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=132.2208

[RMS ZEST 3170]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1510105	2
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.22

[RMS ZEST 2954]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1853

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.112

[RMS ZEST 763]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2275

[RMS ZEST 3149]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.021
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.104

[RMS ZEST 927]
ty=M
na=M'''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2

[RMS ZEST 2766]
ty=M
na=M''''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2899]
ty=M
na=M'''''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 3011]
ty=M
na=M'	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.215

[RMS ZEST 2956]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0427

[RMS ZEST 2360]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551319	1
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3704

[RMS ZEST 1745]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.4108

[RMS ZEST 2655]
ty=M
na=Folia polietylenowa paroizolacyjna	0
id=1560330	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.865
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 3054]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0027

[RMS ZEST 3058]
ty=M
na=piasek do zapraw'''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.56

[RMS ZEST 3155]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.025

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.75

[RMS ZEST 1749]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.6605

[RMS ZEST 3153]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0059

[RMS ZEST 2495]
ty=M
na=operat kominiarski	0
id=1701100	1
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25'	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.125

[RMS ZEST 2196]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.048

[RMS ZEST 3069]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.112

[RMS ZEST 3065]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0003

[RMS ZEST 3154]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0033

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.175

[RMS ZEST 1748]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 2920]
ty=M
na=gips szpachlowy NIDA Finisz	0
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=1.78
cw=1.78	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7892
pr=SINIAT	1.78	0	0	91100 

[RMS ZEST 2918]
ty=M
na=gips szpachlowy NIDA Start	0
id=1740259	2
jm=kg	033
ce=1.63
cw=1.63	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.052
pr=SINIAT	1.63	0	0	91099

[RMS ZEST 2808]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.9452
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3152]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 2152]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7364

[RMS ZEST 2358]
ty=M
na=panele podłogowe	0
id=202x086	3
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.8656

[RMS ZEST 3064]
ty=M
na=bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	0
id=2200151	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0005

[RMS ZEST 2649]
ty=M
na=masa asfaltowa	0
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5005

[RMS ZEST 2654]
ty=M
na=Płyta izolacyjna URSA TWP SILENTIO, z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, komprymowana, paroprzepuszczalna, o wymiarach 1250x600 mm i grubości  50 mm	0
id=2310399	2
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5075
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310399

[RMS ZEST 2827]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej PAROC UNS 39	0
id=2312020	2
jm=m2	050
ce=15.1
cw=15.1	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.682
pr=PAROC	15.1	0	0	SWW 1462-114 

[RMS ZEST 3157]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.098

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=gruz	0
id=2370699	1
jm=t	034
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.6

[RMS ZEST 2656]
ty=M
na=Podkład cementowy - wylewka M-15 441	0
id=2380450	2
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=441.87
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 1743]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.0813

[RMS ZEST 2648]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1473

[RMS ZEST 1741]
ty=M
na=płytki podłogowe z kamieni sztucznych	0
id=2500299	2
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.2095

[RMS ZEST 1744]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.324

[RMS ZEST 2359]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna	0
id=2631999	1
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.5424

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.4

[RMS ZEST 2295]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane	0
id=2713999	2
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	0
id=2715199	2
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.4

[RMS ZEST 2296]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem	0
id=2715199	2
jm=m2	050
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 2953]
ty=M
na=naświetla jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	0
id=2750499	1
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.48

[RMS ZEST 2957]
ty=M
na=ćwierćwałki	0
id=2762000	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4848

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=3.5174

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 418]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.4801

[RMS ZEST 1317]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.32

[RMS ZEST 3061]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 3159]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.7

[RMS ZEST 1318]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.384

[RMS ZEST 2297]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.072
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 3050]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.0372

[RMS ZEST 3105]
ty=S
na=środek transportu poziomego''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.024

[RMS ZEST 2919]
ty=M
na=taśma zbrojąca LNG	0
id=3902099	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.47
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903460

[RMS ZEST 2955]
ty=M
na=papier ścierny	0
id=3920099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0576

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 762]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.35

[RMS ZEST 3151]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach''	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0052

[RMS ZEST 3156]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.016

[RMS ZEST 3158]
ty=M
na=woda z rurociągu''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14

[RMS ZEST 2653]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.0061
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2650]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.858

[RMS ZEST 3148]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 3181]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 2153]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.0111
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2362]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.5515

[RMS ZEST 2651]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.0021

[RMS ZEST 2929]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.0288
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=3.71

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43210	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=1.4

[RMS ZEST 3052]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.7

[RMS ZEST 3056]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.0038

[RMS ZEST 3060]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 3133]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr. 15 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 3137]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr. 20 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1.575

[RMS ZEST 3146]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=12.3

[RMS ZEST 3147]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=4.1

[RMS ZEST 3140]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15 mm	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3136]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15 mm	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3139]
ty=M
na=dwuzłączki proste z żeliwa o śr. 20 mm	0
id=5106999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	5106003

[RMS ZEST 3135]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15 mm	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3142]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3070]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.675

[RMS ZEST 3121]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 32 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.92

[RMS ZEST 3102]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3.78

[RMS ZEST 3106]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 3125]
ty=M
na=złączki dwukielichowe z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3071]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.42

[RMS ZEST 3123]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne o śr. 110 mm, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3103]
ty=M
na=Kolano 90 st.z poliprop.PP-R fi 20mm	0
id=5645201	1
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8.96

[RMS ZEST 3107]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=6.72

[RMS ZEST 3109]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 3110]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3115]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3117]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5701402;5701422

[RMS ZEST 3112]
ty=M
na=zawór czerpalny 15mm	0
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3113]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna	0
id=5711099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3114]
ty=M
na=słuchawka + wąż	0
id=5712099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 3126]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3129]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199

[RMS ZEST 3130]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3131]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3132]
ty=M
na=filtr gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3118]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3143]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3145]
ty=M
na=kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6311800	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3144]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3127]
ty=M
na=sedes typu "Kompakt"	0
id=6328112	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3141]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3119]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3134]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 15 mm	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3138]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 20 mm	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6600009

[RMS ZEST 3120]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3122]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3124]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3104]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=11.44

[RMS ZEST 3108]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8.58

[RMS ZEST 3111]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3116]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 3168]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki	0
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2

[RMS ZEST 3180]
ty=M
na=grzejnik konwektorowy 1,0 kW	0
id=7029999	1
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3174]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 3169]
ty=M
na=regulatory	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3171]
ty=M
na=grzejnik drabinkowy 400W	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3172]
ty=M
na=piec akumulacyjny dynamiczny z wentylatorem 3kW	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3173]
ty=M
na=piec akumulacyjny dynamiczny 4kW z wentylatorem	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3166]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe S301	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 3167]
ty=M
na=Rozłącznik	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 3182]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 3163]
ty=M
na=wyłączniki przeciwporażeniowe P304 40A	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3164]
ty=M
na=stycznik	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3165]
ty=M
na=zegar sterujący	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3178]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 3177]
ty=M
na=gniazda podtynkowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.26

[RMS ZEST 3179]
ty=M
na=gniazda bryzgoszczelne	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530899

[RMS ZEST 3175]
ty=M
na=puszki bakelitowe fi60	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3

[RMS ZEST 3176]
ty=M
na=puszki szczękowe IP44	0
id=7550099	1
jm=szt.	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 3160]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 3161]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 3162]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 2x1	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 2737]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0.4789

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=444.2569

[RMS ZEST 267]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=3.76

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=3.575

[RMS ZEST 2726]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3100]
ty=R
na=ułożenie folii	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=30.648

[RMS ZEST 3101]
ty=R
na=ułożenie folii'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
il=56.86

[RMS ZEST 3128]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1621572645
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=9.0537

[ELEMENT 1]
na=
wa=630.08
kn=0	630.34	0
id=137
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=10349
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=7.153
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.153	1	3,07*2,33						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2875

[POZYCJA]
id=9421
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Zerwanie  parkietu , oczyszczenie podłoża z warstwy lepiku poprzez skucie wierzchniej warstwy posadzki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=36.844
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.844	1	3.15*5.33+2.60*5.33+1.20*3.1+1.72*1.44						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=18.422

[POZYCJA]
id=8979
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Zerwanie płyt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.15	1	7,15						

[RMS 335]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.575

[POZYCJA]
id=9382
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.04	1	3,04						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9184

[POZYCJA]
id=9422
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-02	4-01	0428-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg białych na półwpust
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.15	1	7.15						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.859

[POZYCJA]
id=9423
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-01	9-12	0301-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.15	1	7.15						

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6435

[RMS 2654]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5075

[RMS 2655]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.865

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0501

[POZYCJA]
id=9879
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-08	9-12	0301-08		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi nad sufitem podwieszanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=36.84
jm=m2	050
kj=0	16.093	0
cj=16.09
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.84	1	36,84						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6312

[RMS 2827]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=584.1
wb=584.0982
il=38.682

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=8.77
wb=8.76792
il=8.7615

[RMS 5]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3684

[POZYCJA]
id=9424
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-13 0301-02	9-13	0301-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej CEKOL ZP-03 grubości 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.15	1	7.15						

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.717

[RMS 2656]
nz=41.2	0	41.2
np=1
wa=0
wb=0
il=294.58

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.143

[POZYCJA]
id=9425
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-13 0301-03	9-13	0301-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej CEKOL ZP-03 - dodatek za każde 10 mm grubości ponad 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.15	1	7.15						

[RMS 1]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5005

[RMS 2656]
nz=20.6	0	20.6
np=1
wa=0
wb=0
il=147.29

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0715

[POZYCJA]
id=9998
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-02	4-01	0703-02		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7.15
jm=m2	050
kj=0	1.51	0
cj=1.51
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.15	1	7.15	analogia					

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.574

[RMS 2876]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.865

[RMS 2877]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=1.93
wb=1.9305
il=0.715

[RMS 2878]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=8.71
wb=8.7087
il=1.43

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.16
wb=0.1573
il=0.1596

[POZYCJA]
id=9383
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.15	1	7,15						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5483

[RMS 2648]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1473

[RMS 2649]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5005

[RMS 2650]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.858

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2209

[RMS 2651]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[POZYCJA]
id=7381
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=36.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.84	1	36,84						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2104

[RMS 2152]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7364

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0074

[RMS 2153]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0111

[POZYCJA]
id=8385
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Ułożenie foli paroizolacyjnej oraz pianki polietylenowej gr 3 mm pod panele
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=30.648
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.648	1	3,15*5,33+5,33*2,60						

[RMS 3100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.648

[POZYCJA]
id=8386
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych(AC-4 gr. min 8 mm)Montaż listew podłogowych systemowych z PCW zgodnych z kolorystyką panelii lub listew MDF.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.64	1	30,64						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5456

[RMS 2358]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8656

[RMS 2359]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=35.5424

[RMS 2360]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3704

[RMS 2361]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4596

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2451

[RMS 2362]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5515

[POZYCJA]
id=9388
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	1,70*2,0						

[RMS 1]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.425

[RMS 2652]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[RMS 2653]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0061

[POZYCJA]
id=10097
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-04	2	1209-04		1
mpn=_1211
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=16.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.39	1	1.60*1.90+1.20*3,10+1,72*1,44+3,07*2,33						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1784

[RMS 1741]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2095

[RMS 1745]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=49.17

[RMS 1743]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0813

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.713

[POZYCJA]
id=10118
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż listew podłogowych systemowych z PCW( kuchnia, przedpokój)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,00						

[RMS 2899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[POZYCJA]
id=5197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.2	1	6,20						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.542

[RMS 1744]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.324

[RMS 1745]
nz=0.684	0	0.684
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2408

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0211

[POZYCJA]
id=10283
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Ułożenie foli paroizolacyjnej  na suficie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=56.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.86	1	56.86						

[RMS 3101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56.86

[POZYCJA]
id=10265
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-12 0202-02	AT-12	0202-02		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=36.84
jm=m2	050
kj=0	0.724	0
cj=0.72
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.84	1	36,84						

[RMS 1]
nz=1.79	0	1.79
np=1
wa=0
wb=0
il=65.9436

[RMS 2808]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=37.9452

[RMS 2915]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0
il=97.626

[RMS 2916]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=20.262

[RMS 2811]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=225.4608

[RMS 2812]
nz=19	0	19
np=1
wa=0
wb=0
il=699.96

[RMS 2813]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0
il=478.92

[RMS 2917]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=225.4608

[RMS 2918]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=18.01
wb=18.01476
il=11.052

[RMS 2919]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0
il=64.47

[RMS 2920]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=8.51
wb=8.51004
il=4.7892

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0.15
wb=0.14736
il=0.1326

[RMS 5]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6578

[RMS 2737]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4789

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-01	3	0601-01		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=1543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-01	3	0603-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=17.75

[RMS 174]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.125

[RMS 175]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.175

[RMS 176]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 173]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=7647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-02	3	0601-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.0						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[POZYCJA]
id=7649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0603-03	3	0603-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.04

[RMS 2196]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 1748]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1749]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 173]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=10520
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	0,60*1,20						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3744

[POZYCJA]
id=10539
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.029
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.029	1	0.40*0.60*0,12						

[RMS 1]
nz=7.14	0	7.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2071

[RMS 3064]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0005

[RMS 115]
nz=17.95	0	17.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5205

[RMS 3065]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 3054]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 229]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3056]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 418]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0261

[POZYCJA]
id=10318
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1020-07	202	1020-07		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=(z.II) naświetla otwierane szklone pojedynczo jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o pow. do 0.35 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	0.60*0.80						

[RMS 1]
nz=7.07	0	7.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3936

[RMS 2953]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 2954]
nz=0.386	0	0.386
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1853

[RMS 2955]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[RMS 2956]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0427

[RMS 2957]
nz=7.26	0	7.26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4848

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 2929]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[POZYCJA]
id=8094
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0.9*2.0						

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 2295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 2296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 4]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2297]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=3989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-05	3	0702-05		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	0.8*2.0*4						

[RMS 1]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0
il=17.664

[RMS 1315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 1316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 4]
nz=7.5	0	7.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1317]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 1318]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.384

[POZYCJA]
id=3525
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-14	4-01	0354-14		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru karniszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.0	analogia					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=503
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 226]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 115]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 247]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 229]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2793
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-06	4-01	0310-06		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1.80						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.846

[RMS 418]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[POZYCJA]
id=9269
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia  i  funkcjonowania  urządzeń   oraz drożność kanałów spalinowych  i  wentylacyjnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2495]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4274
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-07	4-01	1209-07		1
mpn=_1211
na=Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.50						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1356]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.215

[RMS 762]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 763]
nz=0.091	0	0.091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2275

[RMS 760]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0575

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=220.368
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220.368	1	46.80+62.66*2.77						

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=33.4959

[RMS 1581]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=63.9067

[RMS 216]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=132.2208

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.0						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 21]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 167]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 168]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 169]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9745
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Demontaż boazerii drewnianej w przedpokoju oraz drzwiczek szafy( wg. zdjęcia)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 2766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10475
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie i regulacja  okien z PCW ( 3 szt) ,montaż nawiewników ciśnieniowych - 3 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						

[RMS 3011]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10256
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1011-02	4-01	1011-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	0.70*2						

[RMS 1]
nz=13.01	0	13.01
np=1
wa=0
wb=0
il=18.214

[POZYCJA]
id=2085
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,20						

[RMS 927]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 98]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.75

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km  Krotność-14
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 98]
nz=0.56	0	0.04*14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[POZYCJA]
id=91
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 187]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=10570
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=10571
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0507-01	4-02	0507-01		1
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=10572
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 3102]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 3103]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 3104]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3105]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=10573
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.716

[RMS 3106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 3107]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 3108]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3105]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[POZYCJA]
id=10574
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 3109]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 3110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3050]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=10575
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0128-01	4-02	0128-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 3112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10576
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - jednochwytowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 3113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10577
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej - kuchnia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=10578
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-04	4-02	0132-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej ściennej lub stojącej - do wymiany słuchawka i wąż
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 3114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10579
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-02	4-02	0138-02		1
mpn=1211
na=Remont baterii zlewozmywakowej, zmywakowej lub umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10580
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-02	2-15	0123-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 3102]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 3115]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3116]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10581
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.277

[RMS 3117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3050]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=10582
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 3118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3119]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3050]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=10583
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0233-02 z.o.2.9. 	4-02	0233-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[POZYCJA]
id=10584
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06	4-02	0212-06		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=3	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 3071]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3120]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10585
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 3071]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 3120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3050]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=10586
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 3121]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 3071]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 3122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3050]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[POZYCJA]
id=10587
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 3123]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3124]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10588
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-03	4-02	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2.5
wo=2.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 3070]
nz=1.3375	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.675

[RMS 3125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10589
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0219-04	4-02	0219-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce - czyszczenie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=10590
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0220-02	4-02	0220-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż i ponowny montaż  umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - czyszczenie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.78	0	2.78
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[POZYCJA]
id=10591
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		0
na=Wymiana elementów - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 3126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10592
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż i ponowny montaż ustępu z miską porcelanową 'Kompakt" + wężyk w oplocie stalowym, deska sedesowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.18	0	7.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.18

[RMS 3127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10593
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0222-02	4-02	0222-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż i ponowny montaż wanny stalowej na wannę stalową lub akrylową - czyszczenie +komplety przelewowo-spustowe do wanien
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.66

[RMS 3129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10594
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 3130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10595
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 3131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10596
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 3132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10597
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0301-01	4-02	0301-01		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury stalowej,czarnej o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 3133]
nz=2.1	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 3134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10598
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0301-02	4-02	0301-02		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Wymiana odcinka rury stalowej,czarnej o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.5
wo=1.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3137]
nz=0.7875	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 3138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3139]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10599
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0303-01	4-02	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.07

[RMS 3140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10600
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0307-01	4-02	0307-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana uszczelnienia złącza rury stalowej o długim gwincie o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10601
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 3141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3142]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10602
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana - podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310Należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 3143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3145]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 3147]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3148]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=10603
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3105]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=10604
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-29	4-01	1212-29		1
mpn=_1211
na=Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 3149]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 3150]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 3151]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10605
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=10606
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 3152]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3153]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 3154]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 3155]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 3156]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3060]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 3061]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=10607
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[POZYCJA]
id=10608
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 3152]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 3153]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0029

[RMS 3154]
nz=0.00016	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[RMS 3155]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3156]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=10609
nu=3
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=10610
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1006-11	4-03	1006-11		1
mpn=_1211
na=Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.449	0	1.449
np=1
wa=0
wb=0
il=5.796

[POZYCJA]
id=10611
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-06	4-03	1001-06		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.2058	0	0.2058
np=1
wa=0
wb=0
il=14.406

[POZYCJA]
id=10612
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 3069]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 3157]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[RMS 3058]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 3158]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3159]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3052]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=10613
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6432

[RMS 3160]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10614
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDY5x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9414

[RMS 3161]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10615
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0572	0	0.0572
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2776

[RMS 3162]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10616
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy P304 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 3163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10617
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego -stycznik 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 3164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10618
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego -zegar sterujący
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 3165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10619
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 3166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=10620
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-02	5-08	0407-02		1
mpn=_1211
na=Rozłączniki R303/63A 3-biegunowy 3p
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 3167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10621
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=5
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=7.95

[RMS 3168]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=10622
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0403-02	5-08	0403-02		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym-regulator temperatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 3169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3170]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=10623
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0403-08	5-08	0403-08		1
mpn=_1211
na=Mocowanie grzejnika drabinkowego 400W IP 54
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 3171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3170]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=10624
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0403-11	5-08	0403-11		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu -piec akumulacyjny z rozładowaniem dynamicznym 3kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.73

[RMS 3172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3170]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=10625
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0403-12	5-08	0403-12		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu -piec akumulacyjny z rozładowaniem dynamicznym 4kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.62

[RMS 3173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3170]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=10626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana rozdzielnicy bezpiecznikowej RN2x12S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 267]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 3174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=10627
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-02	5-08	0813-02		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2773

[POZYCJA]
id=10628
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[POZYCJA]
id=10629
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2606

[RMS 3175]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10630
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-10	5-08	0302-10		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=1.103

[RMS 3176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10631
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3216

[RMS 3177]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10632
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 3178]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10633
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5252

[RMS 3179]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10634
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-01	5-14	0101-01		0
na=Grzejnik konwektorowy 1,0 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9605

[RMS 3180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3181]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=10635
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[POZYCJA]
id=10636
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=3
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[POZYCJA]
id=10637
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=10638
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=10639
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-02	5-08	0407-02		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 3182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=10640
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-02	5-08	0407-02		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik  3-biegunowy FR 303
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 3182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
e8b929cb157a8a2bc81f4f8a8f75e2b9