*Załącznik Nr 2/2 do SWZ*

Nazwa (Firma) Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….………………..……

Siedziba firmy:

……………………...…………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

…….……………………………………………………………………………………………………………

tel. ……………………………..……….…... faks …………………………………….….….………..

Adres e-mail: ………………………………………..……………………………………………..……

NIP: ………………………………….….. województwo ………………………………………….

**Powiat Piotrkowski**

**ul. J. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski**

**=======================================**

**Zarząd Dróg Powiatowych**

**w Piotrkowie Trybunalskim**

ul. J. Dąbrowskiego 12

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 732 32 23

**OFERTA**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn.:

**Zakup ciągnika rolniczego – wersja drogowa wraz z ładowaczem czołowym z łyżką**

**Kryterium nr I: Cena**

**Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia,** zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 cena ogółem netto - ……..................................... zł

 podatek VAT .....% - ...................... zł

 wartość brutto - …………............................. zł

**Kryterium nr II: Gwarancja i rękojmia**

|  |
| --- |
| **Tabela dotycząca gwarancji i rękojmi**  |
| 1. **2 lata - 0 pkt**
2. **3 lata - 40 pkt**
 | □□ |

\*Zaznaczyć odpowiedni kwadrat (znakiem ,,X”)

**Termin wykonania i warunki płatności** – zgodne z zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia – wzór umowy.

**Oświadczamy, że:**

**1.** **Cena oferty** obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia – opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz koszty ewentualnych prac i usług nie określonych w specyfikacji
a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

**2.** Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.

**3.** Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

**4.** Zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia **wzór umowy** został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w specyfikacji warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

**5.** Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia

**6.** Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

**7.** Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………. stronach.

**8.** Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

**9.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać Wykonawcy na numer faksu ………………………… lub e-mail: …………………………………………………….

**10.** Zamówienie zamierzamy zrealizować *(zaznaczyć właściwą opcję)*:

☐ sami

☐ przy udziale podwykonawców *(w takim przypadku należy wypełnić poniższą tabelę)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wskazać roboty, które mają być powierzone podwykonawcom  | Nazwa i adres podwykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

**11.** Zamówienie zamierzam zrealizować przy udziale podmiotów trzecich *(zaznaczyć właściwą opcję)*:

☐ nie

☐ tak *(w takim przypadku należy wypełnić poniższą tabelę)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wskazać zasoby na których dysponowanie powołuje się Wykonawca | Nazwa i adres podwykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

**12.** Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca *(zaznaczyć właściwą opcję)*:

☐ Mikroprzedsiębiorstwo

☐ Małe przedsiębiorstwo

☐ Średnie przedsiębiorstwo

☐ Duże przedsiębiorstwo

***Mikroprzedsiębiorstwo:***

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO,

***Małe przedsiębiorstwo:***

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO,

***Średnie przedsiębiorstwo:***

Przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób oraz których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

***Duże przedsiębiorstwo:***

Przedsiębiorstwa, które nie należy do przedsiębiorstw wyżej wymienionych

**13.** Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

**14.** Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej / konsorcjum.\*

**15.** Oświadczam, że podpisuję niniejsza ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.\*

1) …………………………………………………

2) …………………………………………………

3) …………………………………………………

4) …………………………………………………

5) …………………………………………………

6) …………………………………………………

\* - niepotrzebne skreślić

**Załącznik do oferty: wymagania techniczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne i wyposażenie** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań\*** **(TAK – spełnia, NIE – nie spełnia, lub oferowane parametry\*** |
| **Ciągnik rolniczy** |
|  | Rok produkcji 2024 |  |
|  | Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych, lampy błyskowe koloru pomarańczowego „lewy i prawy KOGUT na dachu” |  |
|  | Moc ciągnika 110-115 KM  spełniający normy emisji spalin EURO V | Należy wpisać moc silnika………………………………………. |
|  | Silnik czterocylindrowy, chłodzony cieczą o poj.  3500 cm³ - 3800 cm³  | Należy wpisać pojemność ………………………………………. |
|  | Skrzynia  biegów półautomatyczna minimum 48+16 z min. 3 półbiegami HML i zakresem biegów pełzających – przekładnia 40 km/h |  |
|  | Rewers elektrohydrauliczny |  |
|  | Blokada tylnego dyferencjału zał. elektro-hydraulicznie |  |
|  | Hydraulika zewnętrzna – min. 3 pary szybkozłącza (min. 1 z funkcją pływającą) |  |
|  | Hydraulika środkowa min. 2 zawory |  |
|  | Elektroniczny 2 drożny rozdzielacz przepływu |  |
|  | Joystick 5F do ramienia hydraulicznego (zainstalowany w kabinie) |  |
|  | Podwójna pompa hydrauliczna o wydatku łącznym min. 90 l/min a minimalnym dla hydrauliki roboczej 60 l/min |  |
|  | WOM tylny – min. 540 /540E/ 1000 /1000E/obroty WOm zależne od prędkości jazdy |  |
|  | WOM sterowany elektronicznie i na błotniku |  |
|  | [TUZ](http://10.TUZ) tylny - Podnośnik hydrauliczny sterowany elektronicznie z przyciskami sterującymi na tylnym błotniku o udźwigu min. 4500 kg, z siłownikami wspomagającymi podnośnikiem |  |
|  | Homologowany układ pneumatyczny 2 + 1 obwodowy |  |
|  | Oś przednia z blokadą elektrohydrauliczną mechanizmu różnicowego |  |
|  | TUZ przedni – fabryczny o udźwigu min. 2100 kg, połączony z zaworami montowanymi pośrodku |  |
|  | Przedni WOM – fabryczny 1000 obr/min. |  |
|  | Szyna wielotworowa z przesuwnym zaczepem ręcznym i belką dolną |  |
|  | Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD) |  |
|  | Tylne błotniki poszerzone, przednie obrotowe |  |
|  | Koła 340/85R24 i 420/85R34 felgi regulowane |  |
|  | Kabina  amortyzowana  mechanicznie, ogrzewana, klimatyzowana, wentylowana, fotel kierowcy pneumatyczny z dwoma podłokietnikami, zagłówek, fotel pasażera, radio, kierownica regulowana w min dwóch płaszczyznach, tylna wycieraczka, przednia szyba otwierana, szyberdach z roletą przeciwsłoneczną |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min 135 l. zamykany na klucz |  |
|  | Zbiornik paliwa na adblue zamykany na klucz |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań\*** **(TAK – spełnia, NIE – nie spełnia, lub oferowane parametry\*** |
| **Ładowacz** |
|  | Typ maszyny – zawieszona na ciągniku |  |
|  | Sposób agregowania z ciągnikiem: konstrukcja wsporcza |  |
|  | Wysokość podnoszenia max 3570 mm |  |
|  | Masa ładowcza (sam wysięgnik) min. 560 kg |  |
|  | Szacowany udźwig max. 1600 kg |  |
|  | Regulacja wysokości roboczej: hydrauliczna |  |
|  | Ciśnienie pracy do 190 barów |  |
|  | Dostosowany do ciągnika |  |
|  | Prędkość robocza – max 8 km/h |  |
|  | Prędkość transportowa – max. 15 km/h |  |
|  | Poziom hałasu poniżej 70 dB |  |