|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** | **TAK/OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI (zgodnie z Rozdziałem III ust. 7 SWZ)** |
| **Technologia druku** | technologia laserowa |  |
| **Funkcje standardowe** | kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, możliwość instalacji w urządzeniu dodatkowych aplikacji  |  |
| **Format oryginału** | A4 |  |
| **Format kopii** | A6-A4 |  |
| **Prędkość druku** | Min. 55 stron A4/min. |  |
| **Obsługiwane rozdzielczości drukowania** | 600x600 dpi, 1200x1200 dpi  |  |
| **Czas wydruku pierwszej strony** | 5 sek. lub mniej |  |
| **Czas nagrzewania** | 25 sek. lub mniej od włączenia zasilania |  |
| **Kopiowanie wielokrotne** | 1- 999 kopii |  |
| **Pamięć RAM** | min. 1 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB) |  |
| **Zoom** | 25-400%  |  |
| **Panel operatora** | wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, min. 7-calowy, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim, panel z regulowanym położeniem w min. 3 pozycjach. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia. |  |
| **Dupleks** | w standardzie |  |
| **Podajnik dokumentów** | automatyczny – dwustronny jednoprzebiegowy na min. 100 ark. 80 g/m2  |  |
| **Podajniki papieru** | min. 2 kasety na 500 ark. A5-A4, 60-120 g/m2 ;min. 1 taca uniwersalna na min. 100 ark. A6-A4, 60-220 g/m2 |  |
| **Odbiornik wydruków i kopii** | Taca odbiorcza na min. 500 ark. (80 g/m2) |  |
| **Emulacje** | PCL 6, PostScript 3 |  |
| **Interfejsy** | USB 2.0, Ethernet 1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, dla karty pamięci typu SD/SDHC |  |
| **Funkcja skanowania sieciowego** | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe  |  |
| **Funkcje skanowania** | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN sieciowy i USB, WSD, do pamięci przenośnej USB |  |
| **Rozdzielczość skanowania** | Min. 600 dpi  |  |
| **Prędkość skanowania jednostronnego** | W trybie mono: min. 60 obrazów/min. (A4, 200 dpi), W trybie kolorowym: min. 40 obrazów/ min. (A4, 300 dpi) |  |
| **Typy plików** | PDF (kompresowany, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS |  |
| **Możliwość rozbudowy** | * Min. 4 podajniki papieru o pojemności min. 500 arkuszy każdy, A5-A4, 80 g/m2
* Dysk HDD lub SSD o pojemności min. 120 GB
* Pamięć RAM o pojemności min. 2 GB
* Wbudowana w urządzenie funkcja umożliwiająca skanowanie do plików docx, xlsx, pptx
 |  |
| **Funkcje dodatkowe** | Urządzenie wyposażone w moduł serwisowy przeznaczony do zgłaszania problemów serwisowych dostępny dla użytkownika końcowego. Zgłaszanie problemów serwisowych powinno być możliwe zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. W trybie ręcznym poprzez panel urządzenia, z opcją przesłania zgłoszenia w postaci wiadomości email. |  |
| **Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).** | Toner - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron A4 przy pokryciu strony zgodnie z normą ISO19752. Bęben – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie min. 500 000 stron A4 |  |

W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania **Wykonawca zobowiązany jest do wpisania konkretnych parametrów tj. nazwy oprogramowania, wersji itp.**

**PODPIS WYKONAWCY**