Zakres prac:

1. Oczyszczenie i wykonanie konserwacji konstrukcji stalowej, podtrzymującej rury do pneumatycznego rozładunku cementu, w miejscu rozładunku cementu oraz na silosach. Uzupełnienie ewentualnych ubytków w konstrukcji. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie na kolor szary. Oczyszczenie i wykonanie konserwacji rur do pneumatycznego rozładunku cementu na długości 3m (ilość 12 szt.). Zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie na kolor czerwony (4 szt.), kolor zielony (4 szt.), kolor niebieski (4 szt.).
2. Oczyszczenie i wykonanie konserwacji rur do pneumatycznego rozładunku cementu (12 szt. o długości ok. 30 metrów każda). Zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie na kolor szary.

Parametry powłok: Klasa korozyjności C3, okres trwałości M (średni 5-15)

Ze względu na charakter prac, wymagane jest przygotowanie IBWR (prace szczególnie niebezpieczne).

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

W załączeniu zdjęcia poglądowe.

SPC Nowogród Bobrzański, ul. Budowlańców 2

Możliwe jest odbycie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu – P. Bartosz Gorajski tel. 695 056 227.