### Przedmiotem zamówienia jest dostawa dronu pomiarowego

### Dron pomiarowy (1 kpl.) :

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Parametry podstawowe:
* Masa całkowita nie więcej niż 600 g
* Wymiary w stanie rozłożonym nie więcej niż: 200x260x80 mm
* Prędkość wznoszenia co najmniej 5m/s
* Prędkość opadania co najmniej 5m/s
* Pułap co najmniej 5000 m
* Czas lotu co najmniej 30 min
* Maksymalny dystans przelotu co najmniej 15 km
* GNSS: GNSS+GLONASS
* Zakres częstotliwości 2,4 – 2,48 GHz ; 5,725 – 5,85 GHz
* Zakres dokładności zawisu: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); ±0,5 m (z pozycjonowaniem GPS)
* Pamięć wewnętrzna 8GB
 |  |
| 1. Kamera:
* Matryca 1” CMOS; 20MP
* Obiektyw: FOV 880; ekwiwalent ogniskowej dla formatu 35mm: 22mm; Przysłona f/2.8; Zakres ostrości od 0,6m
* Prędkość migawki 8-1/8000 s
* Maksymalna rozdzielczość zdjęcia 5472x3078
* Rozdzielczość wideo: 4K Ultra HD: 3840x2160 /60p
 |  |