### Przedmiotem zamówienia jest dostawa dronu pomiarowego

### Dron pomiarowy (1 kpl.) :

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Parametry podstawowe:  * Masa całkowita nie więcej niż 600 g * Wymiary w stanie rozłożonym nie więcej niż: 200x260x80 mm * Prędkość wznoszenia co najmniej 5m/s * Prędkość opadania co najmniej 5m/s * Pułap co najmniej 5000 m * Czas lotu co najmniej 30 min * Maksymalny dystans przelotu co najmniej 15 km * GNSS: GNSS+GLONASS * Zakres częstotliwości 2,4 – 2,48 GHz ; 5,725 – 5,85 GHz * Zakres dokładności zawisu: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); ±0,5 m (z pozycjonowaniem GPS) * Pamięć wewnętrzna 8GB |  |
| 1. Kamera:  * Matryca 1” CMOS; 20MP * Obiektyw: FOV 880; ekwiwalent ogniskowej dla formatu 35mm: 22mm; Przysłona f/2.8; Zakres ostrości od 0,6m * Prędkość migawki 8-1/8000 s * Maksymalna rozdzielczość zdjęcia 5472x3078 * Rozdzielczość wideo: 4K Ultra HD: 3840x2160 /60p |  |