***Załącznik nr 4b***

*do Specyfikacji*

*Warunków Zamówienia*

**SPECYFIKACJA DOSTAWY DLA CZĘŚCI 3**

**Meble specjalistyczne (do psychiatrii)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Parametry oferowane****(podać)** | **Producent,****model** **(nazwa lub oznaczenie)** | **Cena jednostkowa netto** | **Liczba****(szt)** | **Wartość netto** |
| I | Opis ogólny modułów | Meble modułowe, siedziska tapicerowanekorpus wykonany z mieszanki płyty wiórowej i sklejkistopki z forniru drewnianego wzmocnione sklejkąwypełnienie piankowewszystkie wyściełane obszary muszą być są przymocowane do podstawywzmocniona drewniana podstawazamknięta podstawa uniemożliwiająca ukrycie przedmiotówszczelina między meblem i podłogą umożliwiająca przeglądy i czyszczeniemożliwość stosowania pojedynczo lub łączenia w zestawyzgodna z PN-EN 15373 lub równoważną normą określającą wytrzymałość i stabilność meblitkanina trudnopalna, wodoodporna i odporna na ścieranie - winyl skóropodobnydwie nogi pod bokami siedziska wdłuż siedziska w kształcie płózkolorystyka: min. 6 kolorów do wyborugwarancja na konstrukcję (nie obejmuje tkanin) |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduł 1 | Fotel prostyWymiary:wysokość:850mmszerokość: 580 mmdługość: 860 mmwysokość siedziska 480 mm |  |  |  | 4 |  |
| 2 | Moduł 2 | Fotel z węższym przodem i szerszym oparciemwymiary:wysokość: 860 mmszerokość: 1030 mmdługość: 860 mmwysokość siedziska 480 mm |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Moduł 3 | Fotel z szerszym przodem i węższym oparciemwymiary:wysokość: 860 mmszerokość: 1030 mmdługość: 860 mmwysokość siedziska 480 mm |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Fotel w kształcie tuby | * konstrukcja jednoczęściowa ze wzmocnionego polietylenu
* bez części odkręcanych i demontowanych
* zapobiegająca ukryciu drobnych elementów
* brak elementów umożliwiających powieszenie lub zawiązanie np. sznurówek, ubrań itp.
* brak ostrych krawędzi powodujących obrażenia -krawędzie zaokrąglone
* materiał antybakteryjny
* odporny na promieniowanie UV i konstrukcja wodoodporna
* certyfikat potwierdzający wytrzymałość i stabilność
* certyfikat potwierdzający niepalność
* meble do użytku w miejscach publicznych
* wgłębienie na nogi
* łatwa do czyszczenia powierzchnia o odporności chemicznej
* obciążenie statyczne do 450 kg

wymiary:wysokość: 80,5 cmszerokość: 67 cmgłębokość: 68 cmwysokość siedziska: 43 cmcertyfikat potwierdzający spełnianie normy ognioodpornej dla palności tworzyw sztucznychcertyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 16139:2013 lub równoważnej określającej wytrzymałość, trwałość oraz bezpieczeństwo wszystkich typów siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem, przeznaczonych do użytkowania przez osoby dorosłe o wadze do 110 kg |  |  |  |  |  |
| 5 | Suma netto |  |
| 6 | Podatek VAT | 23% |
| 7 | Brutto |  |

Podane w tabeli wymiary – z tolerancją +-50mm

Obrazki w tabeli są poglądowe – wymagany jak najbardziej zbliżony kształt

*Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*