[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.45
nan=Zewnętrzna winda szpitalna przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	0	5.1	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=EUROPROJEKT Zbigniew Kuśmierz
afn=82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 195 a
nb=Budowa zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
ab=ul. Komeńskiego 35,  82-300 Elbląg, dz. nr 54/2
ni=Szpital Miejski św. Jana Pawła II
ai=ul. Komeńskiego 35; 82-300 Elbląg
br=instalacje elektryczne
dt=06.11.2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Opracowanie dotyczy budowy zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg.1310Winda zewnętrzna przylegać będzie do ściany istniejacego budynku od strony elewacji północnej, na wysokości klatki schodowej. Winda przelotowa z wejściem zewnętrznym z poziomu projektowanego chodnika. Maszynownia windy zlokalizowana jest w piwnicy budynku. 1310Zakres robót elektrycznych obejmuje budowę sieci oświetleniowej i gniazd wtykowych.1310- montaż przewodów izolowanych typu YDYp 3x1,5 750V1310- montaż przewodów izolowanych typu YDYp 3x2,5 750V1310- WLZ wykonac kablem YKY 5x161310- oprawy oświetleniowe świetlówkowe nasufitowe szczelne1310- osprzęt melaminowy pt1310- montaż rozdzielnic w obudowie z tworzywa sztucznego, zamknięte, z drzwiczkami transparentnymi. 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 130]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.5	1605697780
cw=20.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROZBUDOWA ISTN. ZŁĄCZA KABLOWEGO O ZK-1
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=1
cpv=45310000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		1
mpn=_1211
na=Złącza kablowe typu ZK1a 200 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-03	5	0202-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-03	5	1204-03		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0330-07	4-01	0330-07		1
mpn=1211
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,30					

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNICA GWD
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy naściennej RN 1x6-55 (N+PE) z drzwiczkami transparentnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - wyposażenie rozdzielnic w aparaturę wg rys. nr 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNICA RM
wa=0
kn=0	0	0
id=42
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy naściennej RN 2x18-55 (N+PE) z drzwiczkami transparentnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - wyposażenie rozdzielnic w aparaturę wg rys. nr 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNICA RW
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielnicy naściennej RN 2x18-55 (N+PE) z drzwiczkami transparentnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - wyposażenie rozdzielnic w aparaturę wg rys. nr 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=WLZ - ZASILANIE ROZDZIELNICY RM I RW
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - kabel elektroen.miedz. 5x16 YKY 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-08	5	0103-08		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=53
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe nastropowe OPF 2x36 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe nastropowe OPF 1x36 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03	5-08	0302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04	5-08	0307-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-05	5-08	0303-05		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych bezśrubowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00					

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-03	5	1208-03		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00					

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00					

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - przewód kabelkowy miedz. YDYp 3x2,5; 750V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00					

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-07	4-03	1003-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na konstrukcji szybu windy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=73
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Montaż modułów 3-godz. oświetlenia awaryjnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA PPOŻ. TELEFONICZNA 
wa=0
kn=0	0	0
id=76
nu=7
cpv=45316200-7
wn=		

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-09	5-06	1605-09		1
mpn=1211
na=Instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1614-02	5-06	1614-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1614-01	5-06	1614-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-01	5	0202-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x1 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70,00					

[POZYCJA]
id=83
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00					

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1002-01	4-03	1002-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe UPT cat. Ve układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00					

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ 45 UTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=89
nu=8
cpv=45312311-0
wn=		

[POZYCJA]
id=90
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,00					

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[POZYCJA]
id=92
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=93
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

