[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.45
nan=Zewnętrzna winda szpitalna przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	6.3	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz
afn=82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 195A
nb=Budowa zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 
ab=ul. Komeńskiego35,  82-300 Elbląg, dz. nr 54/2 obręb 17
ni=Szpital Miejski św. Jana Pawła II
ai=ul. Komeńskiego 35; 82-300 Elbląg
br=budowlana
dt=listopad 2020
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
cpv=45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
cpv=45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
cpv=45350000-5	Instalacje mechaniczne
cpv=45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Opracowanie dotyczy budowy zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg.1310Winda zewnętrzna przylegać będzie do ściany istniejacego budynku od strony elewacji północnej, na wysokości klatki schodowej. Winda przelotowa z wejściem zewnętrznym z poziomu projektowanego chodnika. Maszynownia windy zlokalizowana jest w piwnicy. 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 228]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 266]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 150]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 151]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=posadzkarze gr.IV	0
id=384	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (WM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.71	1604391085
cw=19.71	PLN
il=-0

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 269]
ty=R
na=układacze drenów gr.III	0
id=473	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=103
nu=1
cpv=45100000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0519-04	4-01	0519-04		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka izolacji kubełkowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.584
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=3.584	1	3,584					

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-03	4-01	0354-03		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru okna o powierzchni do 1m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.307
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.307	1	0,307					

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.11	1	1,110					

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-02	4-01	0313-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.106
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.106	1	0,106					

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,200					

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-06	4-01	0313-06		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0330-07	4-01	0330-07		1
mpn=1211
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	1,260					

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0710-02	4-01	0710-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.198
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.198	1	2,198					

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=105
nu=2
cpv=45112000-5
wn=		

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-02	2-01	0307-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=47.337
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=47.337	1	47,337					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=30.389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=30.389	1	30,389					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0501-01	2-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24.546
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=24.546	1	24,546					

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-01 0214-04 	2-01	0211-01	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,10121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=22.791
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=22.791	1	22,791					

[POZYCJA]
id=107
pd=						0
na=Opłata za składowanie
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=41.024
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=41.024	1	22,791*1,8					

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0619-03	4-01	0619-03		1
mpn=1211
na=Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=6.54	1	6,540					

[ELEMENT 1]
na=PRZEŁOŻENIE DRENAŻU
wa=0
kn=0	0	0
id=140
nu=3
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=22.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=A-00.00

[PRZEDMIAR]
wo=22.4	1	2,50*0,8*11,20					

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-02	2-01	0610-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.344
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=A-00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.344	1	0,15*0,8*11,20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=143
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0611-04	2-01	0611-04		1
mpn=1211
na=Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - perforowane 100-150 mm w otulinie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=11.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=A-00.00

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	11,20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0622-01	2-01	0622-01		1
mpn=1211
na=Studnie drenarskie śr. 400-500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=A-00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=146
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2.688
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=A-00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.688	1	0,3*0,8*11,20					

[POZYCJA]
id=147
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-08	2-28	0501-08		1
mpn=1211
na=Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=18.368
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=A-00.00

[PRZEDMIAR]
wo=18.368	1	2,05*0,8*11,20					

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJA PODSZYBIA
wa=0
kn=0	0	0
id=108
nu=4
cpv=45223000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka żwirowo-piaskowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6.514
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=6.514	1	6,514					

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.267
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03

[PRZEDMIAR]
wo=1.267	1	1,267					

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-01	2-02	0602-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa1310- zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=36.767
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=36.767	1	36,767					

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=36.767
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=36.767	1	36,767					

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-01	2-02	0609-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dylatacja styropianem gr. 2cm płyty fundamentowej i ścian szybu windowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=2.12	1	2,120					

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03

[PRZEDMIAR]
wo=4.76	1	4,760					

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-01 0207-07 	2-02	0207-01	 0207-07 	1
mpn=60:0:200984,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-03

[PRZEDMIAR]
wo=15.48	1	15,480					

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0.042
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-04

[PRZEDMIAR]
wo=0.042	1	0,042					

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.324
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-04

[PRZEDMIAR]
wo=0.324	1	0,324					

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-08	2-02	0609-08		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacje pionowe z płyt styropianowych - styropian ekstrudowany gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=17.352
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=17.352	1	17,352					

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0101-02	9-03	0101-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=7.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=7.61	1	7,61					

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1206-02	4-01	1206-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie farbą olejoodporną do betonu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=24.945
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=24.945	1	24,945					

[ELEMENT 1]
na=MASZYNOWNIA
wa=0
kn=0	0	0
id=109
nu=5
cpv=45453000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0702-04	4-01	0702-04		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=4.92	1	4,920					

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-02	4-01	0306-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=14.385
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06

[PRZEDMIAR]
wo=14.385	1	14,385					

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,500					

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-06

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	2,160					

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach1310- tynki grubości min. 3cm1310Uwaga: R=2, M=2, S=2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=26.326
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=26.326	1	26,326					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2030-02	202	2030-02		1
mpn=1211
na=(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym z płyt ognioodpornych EI120
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4.968
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=4.968	1	4,968					

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3.672
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=3.672	1	3,672					

[POZYCJA]
id=111
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2014-04	202	2014-04		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3.672
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=3.672	1	3,672					

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=31.294
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=31.294	1	31,294					

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5.988
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=5.988	1	5,988					

[POZYCJA]
id=112
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0640-02	0-29	0640-02		1
mpn=1211
na=Izolacja z folii w płynie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00					

[POZYCJA]
id=45
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03	0-12	1118-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=5.988
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=5.988	1	5,988					

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1204-03	2-02	1204-03		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 S200 fabrycznie wykończone z samozamykaczem, z osadzeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2.071
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=2.071	1	2,071					

[POZYCJA]
id=132
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2003-03	2-02	2003-03		1
mpn=_1211
na=Obudowa ściany zejściwej do piwnicy płytami gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych do uzyskania klasy odporności ogniowej REI 120
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=12.7	1	12,70					

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=12.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=12.7	1	#p47					

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2012-04	202	2012-04		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=12.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=12.7	1	#p47					

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=12.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=12.7	1	#p47					

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=113
nu=6
cpv=45453000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=137
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic (okien i drzwi) o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=44.974
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=44.974	1	44,974					

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=4.26	1	4,260					

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.89	1	2,890					

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników stalowych - parapetów zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=9.29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.59	1	2,590					
wo=6.7	1	1,45*4+0,9 					

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=37.942
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=37.942	1	37,942					

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=10.933
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=10.933	1	10,933					

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=14.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=14.1	1	14,100					

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2.504
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-01

[PRZEDMIAR]
wo=2.504	1	2,504					

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-02	4-01	0705-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=10.99
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=10.99	1	10,990					

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=11.704
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=11.704	1	11,704					

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3.113
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=3.113	1	3,113					

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3.113
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=3.113	1	3,113					

[POZYCJA]
id=60
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-04	0-12	1118-04		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - uzupełnienie posadzki w przejściu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=3.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=3.11	1	3,110					

[POZYCJA]
id=114
pd=						0
na=Listwy progowe
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=64
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=62
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=4.9	1	4,900					

[POZYCJA]
id=138
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0929-01	0-19	0929-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - okno EI60 (okno O2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	0,32					

[POZYCJA]
id=139
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0929-11	0-19	0929-11		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna EI60 (okna O1)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=13.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=13.23	1	1,35*2,45*4					

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-04	2-02	1027-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI 60 S200 z samozamykaczem, o powierzchni ponad 1.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=26.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=26.88	1	26,880					

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1204-03	2-02	1204-03		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 S200 fabrycznie wykończone z samozamykaczem, z osadzeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1.995
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=1.995	1	0,95*2,10					

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=33.376
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=33.376	1	33,376					

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-10 z.sz.5.1. 9929-03 	2-02	2003-10	 z.sz.5.1. 9929-03 	1
mpn=63:0:0972,101211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo 50-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=4.924
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=4.924	1	4,924					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-10 z.sz.5.1. 9929-03 	2-02	2003-10	 z.sz.5.1. 9929-03 	1
mpn=63:0:0972,101211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2.724
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=2.724	1	2,724					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=33.378
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=33.378	1	33,378					

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-01	202	2013-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=20.801
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=20.801	1	20,801					

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-04	202	2013-04		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=12.574
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=12.574	1	12,574					

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJA I OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=118
nu=7
cpv=45223100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0203-04	2-05	0203-04		1
mpn=_1211
na=Konstrukcja stalowa szybu windowego z profili zamkniętych - montaż
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4.019
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=4.019	1	4,019					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=121
pd=TKP 1985	KNPnRPDE	73-198a		73-198a		1
mpn=1211
na=Osadzenie kotew HILTI HAS-E M 12X110/88 lub równoważnych1310UWAGA: w pozycji uwzględnić materiał - kotwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=122
pd=TKP 1985	KNPnRPDE	73-198a		73-198a		1
mpn=1211
na=Osadzenie kotew HILTI HAS M 20X170/48 lub równoważnych1310UWAGA: w pozycji uwzględnić materiał - kotwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=123
pd=						0
na=Konstrukcja stalowa szybu windowego z profili zamkniętych odtłuszczona i oczyszczona za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej do stopnia Sa 21/2 i na oczyszczoną powierzchnię pomalowana farbą podkładową antykorozyjną i farbą nawierzchniową - materiał
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=4018.12
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=4018.12	1	4018,120					

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 1002-01	2-05	1002-01		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy ścian płytami TRIMOTERM INVISIO FTV grub. 10 cm lub innymi o tych samych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=133.462
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=133.462	1	133,462					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 1003-05	2-05	1003-05		1
mpn=_1211
na=Montaż osłony dylatacyjnej kątowej aluminiowej1310UWAGA: w pozycji uwzględnić materiał - listwy dylatacyjne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=31.74
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=31.74	1	31,740					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0506-01	7	0506-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż daszku systemowego 2050X1420 akryl / stal nierdzewna
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2.911
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=2.911	1	2,050*1,42					

[POZYCJA]
id=79
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=Stolarka okienna szybu windy z profili aluminiowych, szyby zespolone bezpieczne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=18.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=18.06	1	18,060					

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-02	2-02	0406-02		1
mpn=_1211
na=Belka drewniana - dach wnidy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=0.187
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=0.187	1	0,187					

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 1001-01	2-05	1001-01		1
mpn=_1211
na=Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=8.911
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=8.911	1	8,9110					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje z płyt z wełny mineralnej dachowej gr. 20cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=8.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=8.91	1	8,910					

[POZYCJA]
id=83
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=8.911
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=8.911	1	8,911					

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=6.611
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=6.611	1	6,611					

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0531-01	2-02	0531-01		1
mpn=1211
na=Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	2,300					

[POZYCJA]
id=86
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0522-05	2-02	0522-05		1
mpn=1211
na=Zbiorniczki przy rynnach 40x30x30cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[ELEMENT 1]
na=WINDA SZPITALNA
wa=0
kn=0	0	0
id=125
nu=8
cpv=45350000-5
wn=		

[POZYCJA]
id=126
pd=						0
na=Dostawa i montaż windy szpitalnej o napędzie hydraulicznym, udźwig 1600 kg, o wymiarach wewnętrznych kabiny 150x250 cm, wysokość wznoszenia 12,23 m , moc silnika 17,5 kW, 5 przystanków, prędkość wznoszenia 0,62 m/s, kabina przelotowa, drzwi automatyczne teleskopowe dwupanelowe. Wykończenie kabiny : drzwi kabinowe panele ze stali nierdzewnej (satyna), wejście zabezpieczone kurtyną świetlną, drzwi przystankowe ze stali nierdzewnej (satyna) automatyczne teleskopowe, ściany kabiny: ściana boczna przeciwległa do napędu przeszklona szkłem bezpiecznym, pozostałe ściany stal nierdzewna ( satyna ), poręcz ze stali nierdzewnej (satyna), podłoga guma antypoślizgowa, sufit podwieszany ze stali nierdzewnej (satyna) kaseta dyspozycji w kolumnie ze stali nierdzewnej, kasety wezwań ze stali nierdzewnej w ościeżnicach drzwi przystankowych, wyposażenie dodatkowe : wentylator wkabinie, gong, autodialer, interkom, sygnalizacja przeciążenia, alarm, 2 godz. awaryjne oświetlenie, przyciski antywandal z alfab. braille'a
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=127
nu=9
cpv=45450000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07 0101-08	2-31	0101-07	 0101-08	1
mpn=17:0:400963,101211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=93.432
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=93.432	1	93,432					

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-06 0214-04 	2-01	0211-06	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=28.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28.03	1	28,030					

[POZYCJA]
id=128
pd=						0
na=Opłata za składowanie
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=94
ob=50.454
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=D-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=50.454	1	28,030*1,8					

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-03	2-31	0104-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=93.432
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.02

[PRZEDMIAR]
wo=93.432	1	93,432					

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=0.587
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.03

[PRZEDMIAR]
wo=0.587	1	0,587					

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=9.78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.03

[PRZEDMIAR]
wo=9.78	1	9,780					

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01	2-31	0109-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=93.432
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=93.432	1	93,432					

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-02	2-31	0109-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=93.432
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=-2
nsn=D-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=93.432	1	93,432					

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05 0105-06	2-31	0105-05	 0105-06	1
mpn=28:0:40974,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=93.432
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.04

[PRZEDMIAR]
wo=93.432	1	93,432					

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=93.432
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=D-01.04

[PRZEDMIAR]
wo=93.432	1	93,432					

