**Załącznik nr 5** do **Specyfikacji Warunków Zamówienia,** zadanie pn.

,,Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2023-2024) samochodu typu van na potrzeby CUO-ZZT”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**„Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2023-2024) samochodu typu van na potrzeby CUO-ZZT”**

**1. Przedmiotem Zamówienia** jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2023/2024) samochodu typu van na potrzeby CUO-ZZT.

**2. Termin i miejsce realizacji Zamówienia:**

- II kwartał 2024, lokalizacja na terenie miasta: Będzin lub Katowice – dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego bezpośrednio przed dostawą.

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

1. kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji,
2. instrukcję obsługi pojazdu,
3. wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu,
4. kartę pojazdu wydaną przez polskie organa administracji państwowej,
5. wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
6. wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w pojeździe z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych,
7. pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę Cartrack Polska Sp. z o.o. ul. Rtm. W. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
8. potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,
9. potwierdzenie fabrycznego montażu autoalarmu lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu autoalarmu przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy.
10. potwierdzenie fabrycznego montażu czujników cofania lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu czujników przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,

**3. Wymagany okres gwarancji:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj** | **Okres gwarancyjny** |
| Gwarancja mechaniczna | Minimum 48 miesięcy, lub limit minimum 120.000 km  |
| Gwarancja na lakier | Minimum 24 miesiące  |
| Gwarancja perforacyjna | Minimum 72 miesiące  |

Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

**4. Specyfikacja**

Towar powinien odpowiadać następującym parametrom technicznym:

 **SILNIK**

|  |
| --- |
| Silnik wysokoprężny, diesla |
| Moc maksymalna: min 110 KM  |
| Pojemność skokowa: min. 1800 cm3  |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 300Nm  |
| Norma emisji spalin: zgodna z obowiązującymi uregulowaniami, gwarantująca możliwość rejestracji pojazdu  |

**WYMIARY / MASY**

|  |
| --- |
| Rozstaw osi: min. 3000 mm  |
| Wysokość pojazdu nieobciążonego: 2050–2650mm  |
| Całkowita długość pojazdu: 4950–6000mm  |
| Prześwit: min.  150 mm |
| Masa pojazdu: do 2400 kg  |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 3,5t |
| Długość przestrzeni ładunkowej: min. 3000 mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej: min. 1750 mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 1850 mm |
| Kubatura przestrzeni ładunkowej: min. 9,5 m3 |

**NADWOZIE/WNĘTRZE**

|  |
| --- |
| Kolor nadwozia: biały, niebieski, czarny – w tym odcienie tych kolorów |
| Ilość miejsc: 2-3  |
| Fotel kierowcy regulowany w co najmniej dwóch płaszczyznach |
| Ilość drzwi (nie licząc drzwi przestrzeni bagażowej): 2 |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |
| Tylne drzwi (do przestrzeni ładunkowej): drzwi dwuskrzydłowe z kątem otwarcia min. 230° |
| Dostęp do przestrzeni ładunkowej: z minimum jednej strony pojazdu oraz z tyłu pojazdu |
| Metalowa przegroda pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową |
| Oświetlenie przestrzeni ładunkowej |
| Tapicerka materiałowa |
| Klimatyzacja min. manualna  |
| Osłona pod silnikiem |

**UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU**

|  |
| --- |
| Napęd na przednią oś lub przednią i tylną oś |
| Skrzynia biegów: manualna, co najmniej 5-cio stopniowa + przełożenie wsteczne |

**UKŁAD HAMULCOWY**

|  |
| --- |
| Hydrauliczny ze wspomaganiem  |
| System min. ABS i ESP  |

**UKŁAD KIEROWNICZY**

|  |
| --- |
| Wspomaganie układu kierowniczego  |
| Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy  |

**KOŁA/OPONY**

|  |
| --- |
| Stalowe (z osłonami fabrycznymi lub mini-kołpakami) lub aluminiowe obręcze kół  |
| Obręcze o średnicy min. 16”  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe |
| Wzmacniane opony |

**WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE**

|  |
| --- |
| Gniazdo elektryczne w kabinie z zasilaniem 12 V (tzw. gniazdo zapalniczki), lub co najmniej jedno gniazdo USB  |
| Immobiliser fabryczny i autoalarm |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie  |
| Centralny zamek sterowany pilotem,  |
| Radioodbiornik z systemem Bluetooth umożliwiający podłączenie telefonu oraz prowadzenie rozmów  |
| Czujniki parkowania – min. tył  |
| Tempomat |

**BEZPIECZEŃSTWO**

|  |
| --- |
| Poduszki powietrzne min. czołowe kierowcy i pasażera oraz kurtyny z przodu  |
| Bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów  |
| Regulowane zagłówki dla wszystkich pasażerów  |
| Trzecie światło „Stop”  |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

|  |
| --- |
| Komplet dywaników podłogowych gumowych korytkowych (w kolorze czarnym)  |
| Komplet zamontowanych pokrowców na siedzenia, wykonanych z wysokogatunkowych materiałów stosowanych do produkcji oryginalnych tapicerek samochodowych, w kolorze szarym lub zbliżonym |
| Wykładzina przestrzeni bagażowej |
| Przygotowanie pod montaż relingów dachowych |
| Fabryczny zestaw narzędzi z podnośnikiem  |
| Kamizelka odblaskowa – 2 szt.  |
| Apteczka  |
| Trójkąt ostrzegawczy  |
| Gaśnica  |
| Hak holowniczy  |
| Asystent wjazdu na wzniesienie |

**GWARANCJA**

|  |
| --- |
| Gwarancja mechaniczna\* – min. **48** miesięcy, lub limit min. 120.000 km  |
| Gwarancja na lakier – min. **24** miesiące  |
| Gwarancja perforacyjna – min. **72** miesiące |
| \*Assistance 24 godziny/dobę w okresie gwarancji  |