RYS A11BW\_REW01:

*- likwidacja okiennic i zmiana na elementy dekoracyjne przy oknach*

RYS A13BW\_REW01:

*- likwidacja okiennic i zmiana na elementy dekoracyjne przy oknach*

RYS A15W\_REW01:

*- zmiana elementów dekoracyjnych przy oknach (wymiary, ilość)*

RYS A16W\_REW01:

*- zmiana elementów dekoracyjnych przy oknach (wymiary, ilość)*

RYS A19W\_REW01:

*- zmiana wymiarów płyt włókno-cementowych (ze względu na zmianę grubości ocieplenia i przesunięcie okien)*

RYS A20W\_REW01:

*- zmiana wymiarów płyt włókno-cementowych (ze względu na zmianę grubości ocieplenia i przesunięcie okien)*

RYS A21W\_REW01:

*- zmiana wymiarów płyt włókno-cementowych (ze względu na zmianę grubości ocieplenia i przesunięcie okien)*

RYS A22W\_REW01:

*- zmiana wymiarów płyt włókno-cementowych (ze względu na zmianę grubości ocieplenia i przesunięcie okien)*

RYS A25W\_REW01:

*- zmiana grubości izolacji termicznej na elewacji, attyce, dachu płaskim*

*-zmiana systemu pokrycia dachu płaskiego (z dachu zielonego odwróconego na papę)*

RYS A26W\_REW01:

*- zmiana grubości izolacji termicznej na dachu płaskim*

*-zmiana systemu pokrycia dachu płaskiego (z dachu zielonego odwróconego na papę)*

RYS A27W\_REW01:

*- zmiana grubości izolacji termicznej na dachu płaskim*

*-zmiana systemu pokrycia dachu płaskiego (z dachu zielonego odwróconego na papę)*

RYS A28W\_REW01:

*- zmiana grubości izolacji termicznej na elewacji, attyce, dachu płaskim*

*-zmiana systemu pokrycia dachu płaskiego (z dachu zielonego odwróconego na papę)*

RYS A30W\_REW01:

*- aktualizacja wymiarów daszków nad wejściami ze względu na zmianę grubości izolacji termicznej na elewacji*

RYS A31W\_REW01:

*-zmiana pokrycia dachu skośnego (z blachy tytan-cynk na blachę stalową powlekaną)*

RYS Z12W\_REW01:

*- zamiana płyt włókno-cementowych na elewacji na tynk malowany farbą silikonową*

RYS Z15W\_REW01:

*- zamiana nawierzchni placu zabaw z wylewanej EPDM na płyty gumowe EPDM*

*- zmiana nazwy kolorystyki płyt*

RYS Z17W\_REW01:

*- zmiana bramy wjazdowej łamanej 8m na bramę przesuwną 6m*

*- zmiana parametrów ogrodzeń*

*- zmiana długości ogrodzenia głównego (likwidacja ogrodzenia przy granicy południowej działki)*

RYS Z20W\_REW01:

*- zamiana nawierzchni placu zabaw z wylewanej EPDM na płyty gumowe EPDM wraz ze zmianą warstw pod płytami*

*- zmiana kostki na malowaną na stanowiskach NPS*