*Załącznik nr 7a*

**Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód dostawczy**

**z nadwoziem typu furgon wymagań technicznych**

**Znak sprawy: KML – 21/2021**

**Oświadczam, że oferowany samochód marki …………………………. model …………………………**

**Wyprodukowany w …………………………roku spełnia niżej podane wymagania / parametry:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY** | **Określenie parametru\*)** | |
| **1** | **2** | **3** | |
| **I.** | **DANE OGÓLNE** | | |
| 1. | Silnik wysokoprężny o mocy 100÷180 KM,  pojemność skokowa od 1900 cm3 do 2300 cm3  (***proszę podać wartości mocy oraz pojemności****)* | | ……………  …………… |
| 2. | Liczba cylindrów - 4 | | TAK/NIE |
| 3. | Manualna skrzynia biegów minimum 5 biegowa | | TAK/NIE |
| 4. | Napęd na koła przednie | | TAK/NIE |
| 5. | Wspomaganie układu kierowniczego | | TAK/NIE |
| 6. | Kierownica po lewej stronie | | TAK/NIE |
| 7. | Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie | | TAK/NIE |
| 8. | Hamulce przednie tarczowe wentylowane | | TAK/NIE |
| 9. | Hamulce tylne tarczowe | | TAK/NIE |
| 10. | Niezależne zawieszenie kół przednich | | TAK/NIE |
| 11. | Rozstaw osi - nie mniej niż 2850 mm i nie więcej niż 3200 mm | | ….. mm |
| 12. | Długość całkowita samochodu nie mniejsza niż 4900 mm  i nie większa niż 5200 mm | | ….. mm |
| 13. | Wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie większa niż 2320 mm, (bez uwzględnienia belki świetlnej), | | ….. mm |
| 14. | Prześwit nie mniejszy niż 180 mm | | ….. mm |
| 15. | Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + min. 2 pasażerów | | TAK/NIE |
| 16. | Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową | | TAK/NIE |
| 17. | Koła z oponami letnimi o rozmiarze nie mniejszym niż 15 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu | | TAK/NIE |
| 18. | Fabryczny kolor nadwozia: pomarańczowy lub żółty lub biały | | …………… |
| **II.** | **ZABUDOWA** | | |
| 1. | Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką wodoodporną (gr min 9 mm) pokryta warstwą ochronną z odciskiem antypoślizgowym z otworami na fabryczne mocowania ładunku, minimum cztery (jeżeli takie występują fabrycznie) – zgodnie z rysunkiem poglądowym **Załącznik nr 10** | | TAK/NIE |
| 2. | Boki samochodu oraz sufit w przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą PCV 4 mm lub pokryte łatwymi do czyszczenia panelami ściennymi z tworzyw grubości nie mniejszej niż 5 mm | | TAK/NIE |
| 3. | Zabudowa przestrzeni ładunkowej - zgodnie z rysunkami poglądowymi i opisani do nich - **Załącznik nr 8, 9, 10** | | TAK/NIE |
| 4. | Za ścianą grodziową, przez całą szerokość przestrzeni ładunkowej pojazdu, na podłodze korytko szer. min. 200-250 mm i wys. 200-250 mm otwarte w górnej części (będzie służyło do przewozu długich przedmiotów np. rur) | | TAK/NIE |
| 5. | Na suficie w przestrzeni ładunkowej zamocowany uchwyt umożliwiający bezpieczne transportowanie i przechowywanie rozkładanej drabiny dwuskładowej | | TAK/NIE |
| 6. | Z prawej strony skrzyni ładunkowej drzwi przesuwne  o szerokości nie mniejszej niż 1000 mm  i wysokości nie większej niż 1500 mm  (***proszę podać wartość szerokości i wysokości****)* | | …………mm  …………mm |
| 7. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane na bok z kątem otwarcia min.180º | | TAK/NIE |
| 8. | Długość przestrzeni ładunkowej min. 2520 mm | | TAK/NIE |
| 9. | Niezależne ogrzewanie przestrzeni ładunkowej (typu np. webasto) | | TAK/NIE |
| 10. | Na suficie w przestrzeni ładunkowej oświetlenie min. 2 lampami LED | | TAK/NIE |
| **III.** | **WYPOSAŻENIE** | | |
| 1. | Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie | | TAK/NIE |
| 2. | Szyby otwierane elektrycznie | | TAK/NIE |
| 3. | Klimatyzacja | | TAK/NIE |
| 4. | Półka antypoślizgowa w kabinie na laptopa 15”, jeśli nie występuje fabrycznie Wykonawca zapewni półkę z możliwością montażu i demontażu w dowolnym momencie | | TAK/NIE |
| 5. | Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy) | | TAK/NIE |
| 6. | Komplet dywaników gumowych kubełkowych w przedziale pasażerskim | | TAK/NIE |
| 7. | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem | | TAK/NIE |
| 8. | Autoalarm | | TAK/NIE |
| 9. | Immobiliser fabryczny | | TAK/NIE |
| 10. | Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami) | | TAK/NIE |
| 11. | Fabrycznie zamontowany zestaw głośnomówiący, bluetooth zamontowany trwale w kabinie kierowcy | | TAK/NIE |
| 12. | Fabryczne zamontowane radio wraz z instalacją radiową, co najmniej dwa głośniki | | TAK/NIE |
| 13. | Fabryczne zamontowane światła do jazdy dziennej w technologii LED | | TAK/NIE |
| 14. | Na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa tzw. belka świetlna LED dł. 110 - 130 cm-pomarańczowe światła uruchamiane z wnętrza kabiny kierowcy (z napisem „WODOCIĄGI KIELECKIE”) oraz w tylnej części pojazdu na dachu, na środku dachu okrągła lampa sygnalizacyjna LED – 230V pomarańczowa, tzw. „kogut” | | TAK/NIE |
| 15. | Osłona pod silnik | | TAK/NIE |
| 16. | Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym | | TAK/NIE |
| **IV.** | **BEZPIECZEŃSTWO** | | |
| 1. | Poduszka bezpieczeństwa co najmniej dla kierowcy | | TAK/NIE |
| 2. | Fotele z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe | | TAK/NIE |
| 3. | Tylne czujniki parkowania | | TAK/NIE |
| 4. | ABS | | TAK/NIE |
| **V.** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | |
| 1. | Komplet kół z oponami zimowymi o rozmiarze nie mniejszym niż 15 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu | | TAK/NIE |
| 2. | Komplet zdejmowanych pokrowców na siedzenia w kolorze ciemnym np. szarym, grafitowym | | TAK/NIE |
| 3. | Apteczka samochodowa DIN 13164 | | TAK/NIE |
| 4. | Min. 10 litrów paliwa w baku | | TAK/NIE |
| **VI.** | **INNE DODATKOWE WYMAGANIA** | | |
| 1. | Norma emisji spalin – min. EURO 6 | | ………… |

*\*) należy wypełnić każdą pozycję kol. 3*

……………………………, dnia ……………………..

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/ów)