**Przegląd dygestoriów zgodnie z aktualna normą EN 14175**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przegląd obejmuje 4 dygestoria zlokalizowane w Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie na Oczyszczalni Ścieków „Łyna „ ul. Leśna 9 oraz 1 zlokalizowane w Laboratorium PWiK Sp. z o.o.

w Olsztynie ul. Oficerska 16a

* Dygestorium Köttermann Rok produkcji 1998, objętość 1,21 m3 .Dygestorium posiada wentylowana szafkę do przechowywania kwasów i zasad.
* Dygestorium IRMECO IRREK Rok produkcji 2002, objętość 0,98 m3 .
* Dygestorium IRMECO IRREK Rok produkcji 2002, objętość 1,08 m3 .
* Dygestorium Köttermann Rok produkcji 2016, objętość 1,21 m3
* Dygestorium Polon Poznań Rok produkcji 2019, 1,64 m3

Przegląd powinien obejmować:

1. Przegląd elementów podnoszenia okna (kontrola stanu linek, pasków zębatych, rolek, prowadnic);
2. Przegląd kanałów odprowadzających opary po chemikaliach;
3. Ocenę stanu powierzchni lakierniczych i galwanicznych;
4. Ocenę szczelności instalacji wodnej i wodno-kanalizacyjnej;
5. Ocenę stanu instalacji elektrycznej;
6. Wielopunktowy pomiar prędkości przepływu powietrza;
7. Zobrazowanie przepływu powietrza (test dymny);
8. Pomiar natężenia oświetlenia ( w razie potrzeby wymiana świetlówek);
9. Badanie instalacji alarmowej wraz z ewentualną kalibracją monitora przepływu powietrza – w przypadku 3 dygestoriów
10. Z przeglądu powinno być sporządzony Protokół
11. Protokół powinien zawierać dane o spójności pomiarowej, warunkach i metodzie przeprowadzenia sprawdzenia.