**Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| **1** | **TECHNOLOGIA DRUKU** | technologia laserowa, czterobębnowa |
| **2** | **FORMAT ORYGINAŁU I KOPII** | A6-A3 |
| **3** | **PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA**  | min. 25 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie) |
| **4** | **OBSŁUGIWANIE ROZDZIELCZOŚCI DRUKOWANIA**  | 600 x 600 dpi, 1800 x 600 dpi, 1200x1200 dpi |
| **5** | **CZAS WYDRUKU PIERWSZEJ STRONY** | kolorowej maks. 10 sek., czarno-białej maks. 7 sek. |
| **6** | **NAGRZEWANIA** | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |
| **7** | **WIELOKROTNE** | od 1 do 9999 kopii |
| **8** | **PAMIĘĆ RAM** | min. 4 GB |
| **9** | **DYSK SSD LUB HDD** | min. 32 GB |
| **10** | **ZOOM** | 25-400% |
| **11** | **PANEL OPERATORA** | * panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim;
* panel z płynna regulacją kąta nachylenia.
 |
| **12** | **DUPLEKS** | automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2 |
| **13** | **PODAJNIK DOKUMENTÓW**  | Co najmniej 2 kasety automatycznego podajnika na papier o pojemności co najmniej 500 arkuszy każda, z czego jedna obsługująca format A3 i jedna obsługująca format A4 oraz podajnik uniwersalny o pojemności minimum 100 arkuszy. |
| **14** | **PAPIERU**  | * podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-250 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3);
* taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-250 g/m2.
 |
| **15** | **WYDRUKÓW I KOPII** | taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) |
| **16** | **PODSTAWA MOBILNA**  | dedykowana, podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach; dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia |
| **17** | **JĘZYK OPISU STRONY** | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |
| **18** | **INTERFEJSY** | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |
| **19** | **FUNKCJE SKANOWANIA**  | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów |
| **20** | **ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA**  | 600 dpi |
| **21** | **PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA KOLOROWEGO** | min. 80 str. / min. (A4, 300 dpi) |
| **22** | **TYPY PLIKÓW**  | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS,- opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |
| **23** | **WYMAGANIA DODATKOWE** | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia. |
| **24** | **MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE JAKO WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (dostarczone w komplecie z urządzeniem)** | * tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu);
* bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4;
* dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta. oferowanych urządzeń.
 |
| **25** | **Możliwość rozbudowy** | * Podajniki papieru na min. 6000 ark. (A4, 80 g/m2)
* Standardowy faks klasy Super G3
* Finiszer zszywający do 50 kartek o gramaturze 80 g/m2, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 3.300 ark. (A4, 80 g/m2),
 |
| **26** | **Wymagania dodatkowe** | * Oferent musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty
* Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, producenta oferowanego sprzętu - załączyć do oferty
 |
| **27** | **Wymagania dodatkowe** | Urządzenie wyposażone w moduł serwisowy przeznaczony do zgłaszania problemów serwisowych dostępny dla użytkownika końcowego. Zgłaszanie problemów serwisowych powinno być możliwe zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. W trybie ręcznym poprzez panel urządzenia, z opcją przesłania zgłoszenia w postaci wiadomości email. |