Załącznik nr 6 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup 22.900 litrów oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych wraz z dostawą do obiektu w miejscowości Rosówek 17, 72-001 Kołbaskowo.

1. Zakup i dostawa zrealizowane zostaną etapami, w zależności od potrzeb. Dostawy realizowane będą na pisemne zawiadomienie przez Zamawiającego. Wielkość zamówienia może ulec zmianie, w zależności od warunków atmosferycznych. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu dodatkowych zobowiązań finansowych.
2. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2001 i posiadać następujące minimalne parametry:

- gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l)- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki max.0,1%

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg

- zawartość wody max. 200mg/kg

1. Zmiana ceny oleju możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian na krajowym rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn. podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego paliw i wyrobów petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP, oraz wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych.
2. Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu tankowania.
3. Zapłata za wykonanie dostaw zostanie dokonana każdorazowo w formie przelewu 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z potwierdzeniem wykonania dostawy, na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.
4. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie w kilku dostawach, po telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu przez zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż podany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Cena oferty musi być podana w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.
6. Dostawa oleju następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterna z pompą dostosowaną do transportu oleju opałowego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Cysterna musi posiadać legalizowany licznik do wydawania paliwa oraz wąż z możliwością podania paliwa na odległość z odpowiednimi przyłączami do tankowania zbiorników.
7. Wraz z każdorazową dostawą Zamawiający ma prawo żądać świadectwa jakości, które należy złożyć nie później niż z fakturą.