**Załącznik nr 1 do SWZ**

1. **Przedmiotem zamówienia** **jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, na sezon grzewczy 2024/2025 w ilości do 100.000 litrów.** Ilość zależna jest od warunków atmosferycznych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą, transportem i rozładunkiemoleju opałowego lekkiego L-1, który spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-096024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019r. w sprawie znakowania
i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. 2022r. poz. 2633).

Olej napędowy grzewczy L-1 jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Podstawowe właściwości oleju:

**Olej opałowy lekki – L1**

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość opałowa | - min. 42,6 MJ/kg |
| Zawartość siarki | - max. 0,10% (m/m) |
| Zawartość wody | - max. 200 mg/kg |
| Gęstość w temp. 150C | - max. 860kg/m3 |

 w szacowanej ilości **ok. 100 000 litrów** wg PN –C-96 024

 Zamawiający dopuszcza dostawę oleju o parametrach równoważnych tj. nie gorszych niż

 wskazane wyżej.

1. Miejscem dostawy oleju opałowego są kotłownie w Zakładzie Poprawczym i Schronisku
dla Nieletnich w Świdnicy, ul. Sprzymierzeńców 1 i 2 , 58-100 Świdnica.
2. Przewiduje się, że jednorazowa dostawa może wynosić między 5 000 a 20 000 litrów oleju opałowego w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Zgłoszenie zapotrzebowania na każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na wyraźny wniosek Zamawiającego, przekazany drogą telefoniczną lub faksem
do Wykonawcy – na co najmniej 48 godzin przed planowaną dostawą, w razie zaistnienia konieczności uzupełnienia przedmiotu zamówienia.
4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia to maksymalnie 72 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w sposób opisany w chyba, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w formularzu ofertowym zobowiąże się
do dostaw w terminie krótszym.
5. Dostawy będą się odbywać wyłącznie w godzinach 8.00 – 14.00 w dniach roboczych.
6. Koszty transportu i rozładunku oleju opałowego lekkiego i wszelkie ryzyko związane z dostawą pokrywa Wykonawca.
7. Dostawy muszą się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe
z drukarkami posiadające aktualną legalizację. Zamawiający zastrzega sobie obecność dwóch pracowników podczas rozładunku.
8. **Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie wskazań licznika autocysterny w temperaturze referencyjnej plus 15 stopni.**
9. Jakość dostarczanego oleju opałowego musi odpowiadać obowiązującym normom
i posiadać certyfikat jakości, który winien być przedkładany przy każdej dostawie.
W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez certyfikatu Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
10. W przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości, w wyniku czego nastąpi awaria lub zniszczenie urządzeń kotłowni olejowej lub też stwierdzi się niską wydajność opałową – dostawca pokryje Zamawiającemu poniesione szkody.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dostarczanego oleju, w stosunku do ilości określonych w punkcie 3 niniejszego opisu, z uwagi na uwarunkowania pogodowo – atmosferyczne bądź w wyniku innych czynników mających wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw oleju. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia. Rozliczenie za dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego oleju.