Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transmisji danych przy użyciu protokołu IPv4 do/z publicznej sieci Internet na okres 24 miesięcy w lokalizacji Komisariat Policji w Łapach ul. Główna 15, 18-100 Łapy.

1. Minimalne wymagania:
Przepływność dostępu do Internetu liczona na warstwie trzeciej modelu OSI wynosi: 40/40 Mbps (milionów bitów na sekundę, "download/upload") do/z sieci Wykonawcy.
2. Styk pomiędzy urządzeniami Wykonawcy a Zamawiającego wykonany zostanie
w standardzie Ethernet.
3. Zamawiający zgadza się na instalację pasywnych i/lub aktywnych elementów infrastruktury Wykonawcy w lokalizacji Zamawiającego w celu realizacji usługi.
Zamawiający zgadza się na zestawienie usługi przy użyciu innych rozwiązań technicznych niż światłowód ale z wykluczeniem: kabli miedzianych i technologii radiowych, które do pracy używają nie wymagających pozwoleń UKE częstotliwości radiowych oraz technologii LTE/5G. Zamawiający dopuszcza instalację urządzeń aktywnie zasilanych Wykonawcy
w pomieszczeniach i/lub na masztach Zamawiającego (na masztach nie kolidując
z systemami Zamawiającego). Zamawiający zapewni nieodpłatnie właściwe zasilanie bezprzerwowe i warunki pracy dla urządzeń Wykonawcy w zakresie posiadanych zasobów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji umowy wszystkie swoje zasilane urządzenia z lokalizacji Zamawiającego.
W przypadku niespełnienia tego warunku Wykonawca zgadza się na usunięcie
i odesłanie mu przez Zamawiającego tych urządzeń na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający nie wymaga dostarczenia w ramach usługi: publicznej adresacji IPv4, usługi DNS.
5. Wykonawca przydzieli jednemu urządzeniu Zamawiającego jeden adres IPv4 na potrzeby realizacji usługi.
6. Usługa nie może mieć ograniczeń co do sumarycznej ilości przesyłanych danych w okresie rozliczeniowym (np. ilość GB w ciągu miesiąca), ilości przesyłach pakietów oraz ruch Zamawiającego nie może być w jakikolwiek sposób filtrowany i modyfikowany przez Wykonawcę inaczej niż translacja NAT.
7. Szczegółowe parametry techniczne usługi jak: adresacja styku, wybór fizycznego sposobu transmisji i inne szczegóły techniczne zostaną ustalone na przynajmniej 5 dni przed uruchomieniem łączy w ramach kontaktów roboczych między stronami umowy.
8. Nie jest dopuszczalne wystawianie faktur przez Wykonawcę na zamawianą usługę inaczej niż na całą usługę w ramach właściwego okresu rozliczeniowego oraz przed jej odbiorem przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalne rozbicie przez Wykonawcę umowy elementów składowych usługi na oddzielne faktury lub pozycje jednej faktury.

Usługa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od 01.02.2024 r.