**Znak sprawy: PN-8/2022 Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**1.**Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych **Traktorów rolniczych z kabiną** (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Silnik 4-suwowy Diesel, chłodzony cieczą
2. Ilość cylindrów min. 3
3. pojemność min 1260 cm3
4. Moc znamionowa min 17,8 kW
5. napęd 4x4
6. ilość biegów min.  6+2
7. blokada mechanizmu różnicowego sterowana mechanicznie
8. hamulce tarczowe
9. podnośnik tylny sterowany mechanicznie
10. Maksymalny udźwig podnośnika 600 kg, min 500kg
11. tylny WOM sterowany mechanicznie
12. prędkości WOM 540 obr/min
13. wymiary max  dł x szer x wys  2900x 1250x 2350
14. Koła rolnicze
15. Pałąk ROPS z homologacją
16. oświetlenie drogowe

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych **ładowaczy czołowych z łyżką 4w1** (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. wysięgnik wyposażony w 4 siłowniki
2. Łyżka montowana na ramkę szybkiego montażu

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych **Kosiarek bijakowych tylno-bocznych**(rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Kosiarka bijakowa z przesuwem
2. Szerokość robocza - 105 cm
3. szerokość całkowita 135 cm
4. Max wydajność 1,25 ha/h
5. max waga 263kg
6. wzmocniona przekładnią kątowa ze sprzęgłem
7. elementy tnące: 16 sztuk noży
8. regulowana wysokość koszenia
9. wzmocniona obudowa

**4.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) **agregatów uprawowych z wałkami WOM** spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Max Szerokość robocza - 125 cm
2. Max szerokość całkowita 135 cm
3. waga max 370 kg
4. wzmacniana przekładnia
5. obroty wałka WOM 540
6. mocowany na 3-punktowe zawieszenie (KAT I)
7. podnoszona tylna klapa
8. średnica wału siatkowego 32 cm.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) **rębaków tarczowych** spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Zakładany na mocowaniu 3-punktowym traktora.
2. regulacja wyrzutu 360 stopni
3. Regulowany w pionie i poziomie wysyp zrębek.
4. Max średnica gałęzi 9 cm
5. Element  roboczy- 4 noże osadzone na tarczy.
6. Napęd z wałka WOM min 540 obr/min max 1000 obr/min
7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) **przyczep/wywrotek** spełniających następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. wymiary skrzyni minimum 2000x1200 mm
2. ładowności min. 1500 kg
3. burty o wysokości 40 cm
4. z funkcją wywrotu
5. oświetlenie drogowe
6. **WARUNKI DOSTAWY ORAZ GWARANCJI i SERWISU:**
7. Dostawa maksymalnie 60 dni od podpisania umowy do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz na koszt i ryzyko Wykonawcy
8. Gwarancja przez min. 24 miesiące
9. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia.
10. **Wszystkie urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania polskich norm oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.**