|  |  |
| --- | --- |
|   | \*Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany |
|   | W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych oraz próbek. |
|   | Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce. |

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz asortymentowy

|  |
| --- |
| **Wózek reanimacyjny - 3 sztuki** |
|  | **Producent:** |   |
|  | **Nazwa / typ / model:** |   |
|  | **Kraj produkcji:** |   |
|  | **Rok produkcji (nie starsze niż 2022):** |   |
|  | **Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:** |   |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Wymagane / Punktowane** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych | Wymagane |   |
| 2 | Główna konstrukcja nośna składająca się z min. 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm | Wymagane |   |
| 3 | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. | **Punktowane** | Tak - 10 pkt.Nie - 0 pkt. |
| 4 | Górny i domy blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia | Wymagane |   |
| 5 | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. | Wymagane |   |
| 6 | 4 koła jezdne o średnicy min. 120 mm | **Punktowane** | Średnica 120 mm lub więcej - 10 pkt.Średnica 119 mm lub mniej - 0 pkt. |
| 7 | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów | Wymagane |   |
| 8 | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | Wymagane |   |
| 9 | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. | **Punktowane** | Tak - 10 pkt.Nie - 0 pkt. |
| 10 | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy, doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | Wymagane |   |
| 11 | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody | Wymagane |   |
| 12 | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm | Wymagane |   |
| 13 | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa | Wymagane |   |
| 14 | Wózek posiadający min. 9 prowadnic | Wymagane |   |
| 15 | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm | Wymagane |   |
| 16 | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm | Wymagane |   |
| 17 | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm | Wymagane |   |
| 18 | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | Wymagane |   |
| 19 | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem min. 1 szt. na drugim boku min. 1szt | Wymagane |   |
| 20 | Szuflady wózka o wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- Smm 3 x 600x400x140mm +/- Smm1 x 600x400x220mm +/- Smm | Wymagane |   |
| 21 | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa | Wymagane |   |
| 22 | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności | Wymagane |   |
| 23 | Zamek centralny wszystkich szuflad, zamek bez kluczyka. Blokada zamka przystosowana do zakładania plomby która jest zrywana w momencie otwierania wózka. | Wymagane |   |
| 24 | Zestaw przegródek do szuflad: min. 1 do małej i średniej przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji | Wymagane |   |
| 25 | Na tylnej ściance wózka zamocowana tworzywowa deska reanimacyjna. Deska wyjmowana w łatwy i szybki sposób z uchwytów. | Wymagane |   |
| 26 | Dodatkowe akcesoria:- uchwyt na butlę z gazem- wieszak kroplówki z regulacją wysokości- półka na defibrylator obrotowa o 360st. W zestawie rzepy do mocowania urządzenia,- pojemnik na igły- podwójny uchwyt na worki | Wymagane |   |
| 27 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu, dokument potwierdzający niepalność materaca | Wymagane |   |
| 28 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | **Punktowany** | **Najwyższa wartość 10 pkt.Pozostałe proporcjonalnie** |
| 29 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Wymagane |   |
| 30 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Wymagane |   |
|   |  |  | …................................................................................. |
|   |  |  | Podpis |
|   | Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych |
|   | W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych oraz próbek. |
|   | Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce. |