**Załącznik nr 2 do SWZ**

*----------------------------------------*

 *(nazwa Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

**Po zmianach z dnia 07.04.2022 r.**

**Zakup i dostawa źródeł światła**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość podatku VAT wg stawki 23%** | **Wartość brutto** |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |  |
| 1. | Lampa sodowa 230V/100W/E-40/ trwałość min. 25000h; strumień św. min. 10000lm; temp. barw. od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | **230** |   |   |   |   |  |
| 2. | Lampa sodowa 230V/150W/E-40/ trwałość min. 20000h/strumień św. min. 15000lm/ temperatura barwowa od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | **360** |   |   |   |   |  |
| 3. | Lampa sodowa 230V/250W/E-40/ trwałość min. 20000h/strumień św. min. 30000lm/ temperatura barwowa od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | **225** |   |   |   |   |  |
| 4. | Lampa sodowa 230V/70W/E-27/ trwałość min. 25000h/strumień św. min. 6500lm/ temperatura barwowa od 2500 do 3000K/ tubularna | szt. | **640** |   |   |   |   |  |
| 5. | Led tuba T5 G5 8W, napięcie AC 220-240V , barwa 830 - 840, strumień św. min. 800 lm, użytkowanie min. 20000h, zasilanie jednostronne | szt. | **150** |   |   |   |   |  |
| **6.** | **Led tuba T5 G5, 16W, 230V, barwa 830-840, strumień św. min. 1600lm, zasilanie jednostronne.** | szt. | **650** |   |   |   |   |  |
| **7.** | **Led tuba T8 G13, 9W, 230V, barwa 830 - 840, strumień św. min. 800lm, zasilanie jednostronne**  | szt. | **260** |   |   |   |   |  |
| 8. | Świetlówka kompaktowa 2D 4P ,16W, 230V, barwa 830-840, trwałość min. 10000h | szt. | **90** |   |   |   |   |  |
| 9. | świetlówka kompaktowa G24q-2 , 18W, trwałość min. 20000h; temperatura barw 3300 - 5300K; strumień św. Min. 1200lm | szt. | **135** |   |   |   |   |  |
| 10. | Świetlówka kompaktowa G24q-2; 26W; temperatura barw 3300 - 5300 K; strumień św. min 1800 lm; kl. A;  | szt. | **85** |   |   |   |   |  |
| **11**. | **Żarówka Led E27, 6W, strumień św. Min 420 lm, temp. Barw. 3800-4200K** | szt. | **140** |   |   |   |   |  |
| 12. | Świetlówka kompaktowa 2G10 36W,strumień św. min 2800 lm; trwałość min. 10000 h; kl.B; barwa 820-840 | szt. | **50** |   |   |   |   |  |
| 13. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana U, G23; 9W; barwa w przedziale 820 - 840; strumień min. 515 lm ; 230V, 50Hz,trwałość min 10000h, wys. max 164mm | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 14. | Świetlówka LED T8 G13 14,5W ; strumień św. min. 1600lm; barwa 820-860; trwałość min 10000h, wymiary: dł. 1200mm fi 26mm | szt. | **150** |   |   |   |   |  |
| 15. | Świetlówka LED T8 G13 18W; strumień św. min. 1600lm; temp. Barw. 6000K;trwałość min 10000h, wymiary maks.: dł. 1200mm, fi 28,4 mm | szt. | **1000** |   |   |   |   |  |
| 16. | Świetlówka liniowa 230V/18W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 1200lm , barwa w przedziale od 830 do 840  | szt. | **3700** |   |   |   |   |  |
| 17. | Świetlówka liniowa 230V/36W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 3000lm barwa w przedziale od 830 do 840 | szt. | **2950** |   |   |   |   |  |
| 18. | Świetlówka liniowa 230V/58W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 5000lm barwa w przedziale od 830 do 840 | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 19. | Świetlówka liniowa T5 G5; 14W; 230V; 50Hz; strumień 1350 lm; temp. Barw. 4000K; trwałość min. 5000 h; wymiary maks.: 26mm, dł. 549 mm; barwa w przedziale 830-840 | szt. | **425** |   |   |   |   |  |
| 20. | Świetlówka liniowa T5 G5 54W, barwa w przedziale 830-860 dł. maks. 1150mm, min. 4000K, strumień św. min. 4500lm, trwałość min 30000h, klasa energetyczna: A+ | szt. | **40** |   |   |   |   |  |
| 21. | Świetlówka niezintegrowana G24d2 18W/230V, kształt U, strumień św. min. 1100lm,3800-4200K, trwałość min. 6000h | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 22. | Świetlówka niezintegrowana G24q3 26W/230V;n temperatura barw 3800 - 4200K; strumień św. Min. 1800lm; trwałość min. 10000h | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 23. | Żarówka E27 230V 150W (balon przezroczysty), temperatura barw 2600 - 3000 K; strumień św. min. 2300lm; trwałość min. 1000h wstrząsoodporna | szt. | **180** |   |   |   |   |  |
| 24. | Żarówka A55 230V/40W/E-27/ trwałość min. 1000h/ strumień św. min. 280lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **220** |   |   |   |   |  |
| 25. | Żarówka A55 230V/60W/E-27/ trwałość min. 1000h/ strumień św. min. 450lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **230** |   |   |   |   |  |
| 26. | Żarówka A55 230V/75W/E-27 trwałość min. 1000h strumień św. min. 700lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **350** |   |   |   |   |  |
| 27. | Żarówka A60 230V/100W/E-27 trwałość min. 1000h strumień św. min. 1000lm przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **400** |   |   |   |   |  |
| 28. | Żarówka niskonapięciowa E27 24V 60W, trwałość min. 1000h, strumień św.970lm | szt. | **40** |   |   |   |   |  |
| 29. | Żarówka halogenowa 230V/100W/Rx7S, J-78; trwałość min. 2000h; strumień św. min. 1000lm  | szt. | **110** |   |   |   |   |  |
| 30. | Żarówka halogenowa 230V/150W/Rx7S, J-118; trwałość min. 2000h, strumień św. min. 1500lm  | szt. | **120** |   |   |   |   |  |
| 31. | Żarówka LED 27 SMD GU10 ; 230W; 5W; temperatura barw 2800 - 3300 K; trwałość min. 30000h; strumień św. min. 400lm | szt. | **150** |   |   |   |   |  |
| 32. | Żarówka led A60, E27, 10W 230V, 810lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 15000h, liczba cykli wł./wył: 30000x | szt. | **660** |   |   |   |   |  |
| 33. | Żarówka led A60, E27, 15W 230V,1400lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 30000h, liczba cykli wł./wył: 30000x | szt. | **450** |   |   |   |   |  |
| 34. | Żarówka led A60, E27, 18W 230V,1800lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość 30000h, liczba cykli wł./wył : 30000x | szt. | **400** |   |   |   |   |  |
| 35. | Żarówka led 230V/E-14 trwałość min. 13000h strumień św. min. 400lm, skuteczność świetlna min. 100lm/W, świeczkowa  | szt. | **270** |   |   |   |   |  |
| 36. | Żarówka led 230V/E-14 trwałość min. 13000h strumień św. min. 750lm, skuteczność świetlna min. 100lm/W, świeczkowa  | szt. | **80** |   |   |   |   |  |
| 37. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1000lm, skuteczność świetlna min. 100 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **90** |   |   |   |   |  |
| 38. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1500lm, skuteczność świetlna min. 110 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **40** |   |   |   |   |  |
| 39. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1900lm, skuteczność świetlna min. 110 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **50** |   |   |   |   |  |
| 40. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 450lm, skuteczność świetlna min. 90 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **10** |   |   |   |   |  |
| 41. | Żarówka LED E27;50W; 230V ; temp. Barw. 4000K; strumień św. Min. 5000 lm; trwałość min. 30000 h; wymiary +/-: (dł. x szer. x wys.) 215 x 90 x 90 mm | szt. | **320** |   |   |   |   |  |
| 42. | Żarówka LED ; GU10;6W ;230V; strumień św. min. 440 lm; trwałość min. 20000 h; temperatura barw 2800-3300K | szt. | **190** |   |   |   |   |  |
| 43. | Żarówka led, typ bańki G45, E27, 230V/4W, barwa neutralna 4000K, kąt rozsyłu światła 300⁰ | szt. | **20** |   |   |   |   |  |
| 44. | Świetlówka LED T8, G13, 10W; strumień św. min. 1200 lm; barwa 820-840; trwałość min. 12 000h; dł. 600 mm. | szt. | **300** |   |   |   |   |  |
| 45. | Żarówka LED CORN ; E27; 30W; strumień św. Min. 4000 lm, barwa w przedziale 820-840; . Zamiennik lamp rtęciowych, sodowych. | szt. | **250** |   |   |   |   |  |
| 46. | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana PL-S, U, G23; 11W, barwa w przedziale 820-840; 2 pinowa; trwałość min. 5500 H; temperatura barw 4000K; strumień św. min. 750 lm, maksymalny wymiar z trzonkiem 238 mm. | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 47. | Świetlówka kompaktowa GX24q3, 32 W, 4-pinowa , temperatura barw 3800-4200 K, strumień św. min. 2300 lm, trwałość min. 20000h,  | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 48. | Żarówka niskonapięciowa E27, 24V, 13W, trwałość min. 1000h, strumień św. min. 970lm | szt. | **50** |   |   |   |   |  |
| 49. | Żarówka led G9; 8W, strumień św. min. 600 lm, temperatura barw 2800-3200K, trwałość min. 50 000h.  | szt. | **20** |   |   |   |   |  |
| 50. | Świetlówka T5 G5, 35W, temperatura barw 3300-5300K, trwałość min. 20000h, strumień św. min. 3500lm. (długość min. 1400mm) | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 51. | Świetlówka T5 G5, HE, 28W-, trwałość min. 22000h, strumień św. min. 2400lm, temperatura barw 5800-6800K. (długość 1150mm) | szt. | **100** |   |   |   |   |  |
| 52. | Lampa LED 50W, 230V, E27+ E40,temperatura barw 3800- 4200K, strumień św. min. 4900 lm. Zamiennik lamp rtęciowych, CFL, żarowo rtęciowych. | szt.  | **50** |   |   |   |   |  |
| 53. | Żarówka led E27, 30W, 230V, trwałość min. 25 000h, temperatura barw 3800-4100K, strumień św. min. 2500lm | szt.  | **50** |   |   |   |   |  |
| 54. | Świetlówka kompaktowa 230V, E27, 20W, trwałość min. 13000h, temperatura barw 2500-3000K, strumień św. min. 2300lm. |  szt. | **50** |   |   |   |   |  |
| 55. | Żarówka tablicowa E14, 15W , trwałość min. 1000h, temperatura barw 2500-3000 K, strumień św. min. 70lm. | szt.  | **30** |   |   |   |   |  |
| 56. | Żarówka halogenowa 230V/1000W/ J-189; trwałość min. 2000h, strumień św. min. 22000lm  | szt.  | **30** |   |   |   |   |  |
| **RAZEM** |   |   |   |

…........................................., dnia ….................

 *(miejscowość)*

 ……………..............................................................*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób)*

*upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy*