[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.13.100.15
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1	2	0	0	0
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY\n\n	PRZEDMIAR
nb=BUDOWA PLANETARIUM ZABAWOWEGO DLA DZIECI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LESZNA
ab=UL. SZYBOWNIKÓW 28131064 – 100 LESZNO
ni=MIASTO LESZNO
ai=UL. KAZIMIERZA KARASIA 15131064 – 100 LESZNO1310
cpv=37535200-9	Wyposażenie placów zabaw
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 13101310Projektuje się budowę planetarium zabawowego dla dzieci w formie kopuły na terenie rekreacyjnym Lotniska Leszno. Inwestycja powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Inwestycja będzie uzupełnieniem istniejącej wieży zabawowej zrealizowanej w 2023 r.1310Konstrukcja drewniana z elementami stalowymi. Forma kopuły przestrzennej jednopoziomowej,1310po której można wchodzić, a we wnętrzu eksplorować gwiazdozbiory. Poszczególne pola kopuły wyposażone w elementy zabawowe takie jak: wspinaczki liniowe, plecionki, kamienie wspinaczkowe,drabinki linowa, dyski do wspinaczki. Obiekt ażurowy, częściowo zamknięty ścianami, wgórnej części – dachu płyty HDPE z wyżłobionymi rysunkami galaktyk. W miejscu gwiazd dziurki,przez które może wpadać światło słoneczne. Ilość galaktyk to 31, każda z nich podpisana. Całośćkonstrukcji posadowiona na nawierzchni bezpiecznej z zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników.13101310Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.1310a. Kubatura: nie dotyczy,1310b. Zestawienie powierzchni:1310Łącznie powierzchnia użytkowa: max 61,3 m21310c. Wymiary obiektu:1310Wymiary obiektu ( skrajne) 4,82 x 4,82 m1310Wysokość: 2,76 m1310Strefa bezpieczeństwa: 61,3 m2
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 CalibriLight;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2024\mo8\dy30\hr0\min40}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\formshade\sectd\endnhere\pard\plain\qc{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU }\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qc\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 Projektuje si\u281\'ea budow\u281\'ea planetarium zabawowego dla dzieci w formie kopu\u322\'b3y na terenie}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 rekreacyjnym Lotniska Leszno. Inwestycja powstaje w ramach Bud\u380\'bfetu Obywatelskiego Miasta}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 Leszna. Inwestycja b\u281\'eadzie uzupe\u322\'b3nieniem istniej\u261\'b9cej wie\u380\'bfy zabawowej zrealizowanej w 2023 r.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 Konstrukcja drewniana z elementami stalowymi. Forma kopu\u322\'b3y przestrzennej jednopoziomowej,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 po kt\u243\'f3rej mo\u380\'bfna wchodzi\u263\'e6, a we wn\u281\'eatrzu eksplorowa\u263\'e6 gwiazdozbiory. Poszczeg\u243\'f3lne pola kopu\u322\'b3y}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 wyposa\u380\'bfone w elementy zabawowe takie jak: wspinaczki liniowe, plecionki, kamienie wspinaczkowe,drabinki linowa, dyski do wspinaczki. Obiekt a\u380\'bfurowy, cz\u281\'ea\u347\'9cciowo zamkni\u281\'eaty \u347\'9ccianami, wg\u243\'f3rnej cz\u281\'ea\u347\'9cci \u8211\'96 dachu p\u322\'b3yty HDPE z wy\u380\'bf\u322\'b3obionymi rysunkami galaktyk. W miejscu gwiazd dziurki,przez kt\u243\'f3re mo\u380\'bfe wpada\u263\'e6 \u347\'9cwiat\u322\'b3o s\u322\'b3oneczne. Ilo\u347\'9c\u263\'e6 galaktyk to 31, ka\u380\'bfda z nich podpisana. Ca\u322\'b3o\u347\'9c\u263\'e6konstrukcji posadowiona na nawierzchni bezpiecznej z zapewniaj\u261\'b9cymi bezpiecze\u324\'f1stwo u\u380\'bfytkownik\u243\'f3w.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 a. }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 Kubatura: nie dotyczy,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 b. Zestawienie powierzchni:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af3\hich\f4\fs22\cf0 \u321\'a3\u261\'b9cznie powierzchnia u\u380\'bfytkowa: max 61,3 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 c. Wymiary obiektu:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 Wymiary obiektu ( skrajne) 4,82 x 4,82 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 Wysoko\u347\'9c\u263\'e6: 2,76 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\cf0 Strefa bezpiecze\u324\'f1stwa: 61,3 m2}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=81,81549

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25	0	
id=2370699	2	
jm=m3	060
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,4916
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699	1

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0	
id=2600621	2	
jm=m3	060
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,00688
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621	1

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0	
id=2600622	2	
jm=m3	060
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,00344
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622	1

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0	
id=1332000	2	
jm=kg	033
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,0688
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000	1

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=S	0
na=środek transportowy	0	
id=39000	1	
jm=m-g	148
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,314064
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000	1

[RMS ZEST 9]
ty=S	0
na=pompa do betonu na samochodzie	0	
id=44141	1	
jm=m-g	148
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,4364
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	44141	1

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10	0	
id=2370699	1	
jm=m3	060
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,369
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699	1

[RMS ZEST 15]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 5 t	0	
id=39811	1	
jm=m-g	148
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=7,786
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811	1

[RMS ZEST 16]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 5-10 t	0	
id=39812	1	
jm=m-g	148
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,96024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39812	1

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Opłata za składowanie ziemi	0	
id=	3	
jm=m3	060
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=25,19

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=siatka stalowa  O6 10/10 cm	0	siatka stalowa  C3986 10/10 cm
id=1331799	1	
jm=m2	050
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=46,8384
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1336499	1

[RMS ZEST 19]
ty=S	0
na=wyciąg	0	
id=34000	1	
jm=m-g	148
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,163912
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000	1

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=pręty gładkie śr. 6 mm	0	
id=1102199	1	
jm=t	034
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,14028
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101300	1

[RMS ZEST 23]
ty=S	0
na=prościarka do prętów	0	
id=71251	1	
jm=m-g	148
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,5642
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71251	1

[RMS ZEST 24]
ty=S	0
na=nożyce do prętów	0	
id=71231	1	
jm=m-g	148
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,7434
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71230	1

[RMS ZEST 25]
ty=S	0
na=giętarka do prętów	0	
id=71212	1	
jm=m-g	148
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,6314
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71210	1

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930000	1	
jm=m3	060
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,3408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000	1

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=tłuczeń łamany frakcja 31-63 mm	0	
id=1600614	1	
jm=t	034
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=19,50566
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600580	1

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=kliniec - frakcja 0-31,5 mm	0	
id=1602299	1	
jm=m3	060
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,75769
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299	1

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Planetarium zabawowe wraz z montażem.                                                 1310- szerokość: 4820 mm ± 500 mm1310- długość: 4820 mm +± 500 mm1310- wysokość: 2760 mm ± 500 mm1310- wolna przestrzeń - szerokość: 9020 mm ± 500 mm1310- wolna przestrzeń – długość: 9020 mm ± 500 mm1310- powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 61,30 m2 ± 5 m21310Pojemność urządzenia: max 49 osób – min. 49 osób.1310Minimalny wiek użytkowników: +1 lat. Wytyczne materiałowe zgodne z projektem	0	
id=	3	
jm=kpl	090
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Nawierzchnia bezpieczna - bezspoinowa nawierzchnia wykonywaną w miejscu wbudowania. Zbudowana z dwóch warstw granulatu gumowego. Warstwa dolna wykonana jest z granulatu SBR pochodzącego z recyklingu, górna z granulatu EPDM połączonych klejem poliuretanowym. Grubość dostosowana do HIC=2400 mm	0	
id=1602299	1	
jm=m2	050
ce=0	1724971522	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=61,3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299	1

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0301-02	2-01	0301-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0301-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=22,9	22,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,9
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	17,16	61,30*0,28				0
wo=0	5,74	22,96*0,25				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,16	1	61,30*0,28						
wo=5,74	1	22,96*0,25						

[RMS 1]
id=34
nz=2,57	0	2,57	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=58,853
uw=
kj=0
ij=2,57	2,57

[RMS 15]
id=33
nz=0,34	0	0,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,786
uw=
kj=0
ij=0,34	0,34

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0210-04	2-01	0210-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0210-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22,9	22,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=8		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,9
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	22,9	#p31				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,9	1	#p1						

[RMS 16]
id=36
nz=0,0107	0	0,0107	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,96024
uw=
kj=0
ij=0,0856	0,0856

[POZYCJA]
id=38
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Opłata za składowanie ziemi
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=22,9	22,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,9
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	22,9	22,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,9	1	22,9						

[RMS 17]
id=40
nz=1,1	0	1,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=25,19
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-01	2-31	0103-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - do Is=0,98.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=22,96	22,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,96
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22,96	22,96				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,96	1	22,96						

[RMS 1]
id=62
nz=0,1315	0	0,1315	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,01924
uw=
kj=0
ij=0,1315	0,1315

[RMS 26]
id=61
nz=0,005	0	0,005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1148
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[ELEMENT 1]
na=Roboty fundamentowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01	 z.sz. 5.4. 9913 	0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1101-01	 z.sz. 5.4. 9913 
mpn=30:0:0910121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="30" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Beton C8/10
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2,3	2,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,3	22,96*0,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,3	1	22,96*0,10						

[RMS 1]
id=24
nz=2,9	0	2,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,67
uw=
kj=0
ij=2,9	2,9

[RMS 12]
id=21
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	22
wa=0
wb=0
il=2,369
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 7]
id=22
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 9]
id=23
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,23
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0205-01	2-02	0205-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0205-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3,44	3,44		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,44
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,44	22,96*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,44	1	22,96*0,15						

[RMS 1]
id=17
nz=0,45	0	0,45	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,548
uw=
kj=0
ij=0,45	0,45

[RMS 3]
id=10
nz=1,015	0	1,015	
np=1	0	14
wa=0
wb=0
il=3,4916
uw=
kj=0
ij=1,015	1,015

[RMS 4]
id=11
nz=0,002	0	0,002	
np=1	0	14
wa=0
wb=0
il=0,00688
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 5]
id=12
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	14
wa=0
wb=0
il=0,00344
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 6]
id=13
nz=0,02	0	0,02	
np=1	0	14
wa=0
wb=0
il=0,0688
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 7]
id=14
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 8]
id=15
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0344
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 9]
id=16
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2064
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1106-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zbrojenie siatką stalową O6 10/10 cm
na5=Zbrojenie siatkC485 stalowC485 C3986 10/10 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=45,92	45,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,92
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	45,92	22,96*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=45,92	1	22,96*2						

[RMS 1]
id=48
nz=0,074	0	0,074	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,39808
uw=
kj=0
ij=0,074	0,074

[RMS 18]
id=44
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	45
wa=0
wb=0
il=46,8384
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 7]
id=45
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 19]
id=46
nz=0,0011	0	0,0011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,050512
uw=
kj=0
ij=0,0011	0,0011

[RMS 8]
id=47
nz=0,0017	0	0,0017	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,078064
uw=
kj=0
ij=0,0017	0,0017

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-03	2-02	0290-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0,14	0,14		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,14
jm=t	034
pm=-1
ko=0		<przyjC499to>
wo=0	0,14	0,040*3,44				0

[PRZEDMIAR]
ko=	<przyjęto>			
wo=0,14	1	0,040*3,44						

[RMS 1]
id=58
nz=39,82	0	39,82	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,5748
uw=
kj=0
ij=39,82	39,82

[RMS 22]
id=51
nz=1,002	0	1,002	
np=1	0	52
wa=0
wb=0
il=0,14028
uw=
kj=0
ij=1,002	1,002

[RMS 7]
id=52
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 23]
id=53
nz=4,03	0	4,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,5642
uw=
kj=0
ij=4,03	4,03

[RMS 24]
id=54
nz=5,31	0	5,31	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,7434
uw=
kj=0
ij=5,31	5,31

[RMS 25]
id=55
nz=4,51	0	4,51	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,6314
uw=
kj=0
ij=4,51	4,51

[RMS 19]
id=56
nz=0,81	0	0,81	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1134
uw=
kj=0
ij=0,81	0,81

[RMS 8]
id=57
nz=1,44	0	1,44	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2016
uw=
kj=0
ij=1,44	1,44

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia bezpieczna
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - frakcja 31-63 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=61,3	61,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	61,3	61,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=61,3	1	61,30						

[RMS 1]
id=71
nz=0,0333	0	0,0333	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,04129
uw=
kj=0
ij=0,0333	0,0333

[RMS 28]
id=66
nz=0,3182	0	0,3182	
np=1	0	68
wa=0
wb=0
il=19,50566
uw=
kj=0
ij=0,3182	0,3182

[RMS 26]
id=67
nz=0,015	0	0,015	
np=1	0	68
wa=0
wb=0
il=0,9195
uw=
kj=0
ij=0,015	0,015

[RMS 7]
id=68
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03	2-31	0114-03	 0114-04	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-03	 0114-04
mpn=48:0:509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="48" Wybory="0" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa kliniec - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - frakcja 0-31,5 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=61,3	61,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	61,3	61,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=61,3	1	61,30						

[RMS 1]
id=80
nz=0,0116	0	0,0116	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,71108
uw=
kj=0
ij=0,0116	0,0116

[RMS 31]
id=75
nz=0,0613	0	0,0982-3*0,0123	
np=1	0	77
wa=0
wb=0
il=3,75769
uw=
kj=0
ij=0,0613	0,0613

[RMS 26]
id=76
nz=0,005	0	0,008-3*0,001	
np=1	0	77
wa=0
wb=0
il=0,3065
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[RMS 7]
id=77
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996						0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF		
mpn=48:0:509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="48" Wybory="0" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Nawierzchnia bezpieczna - bezspoinowa nawierzchnia wykonywaną w miejscu wbudowania. Zbudowana z dwóch warstw granulatu gumowego. Warstwa dolna wykonana jest z granulatu SBR pochodzącego z recyklingu, górna z granulatu EPDM połączonych klejem poliuretanowym. Grubość dostosowana do HIC=2400 mm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=61,3	61,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	61,3	61,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=61,3	1	61,30						

[RMS 33]
id=83
nz=1	0	1	
np=0	0	85
wa=0
wb=0
il=61,3
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996						0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF		
mpn=48:0:509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="48" Wybory="0" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Planetarium zabawowe wraz z montażem.                                                 1310- szerokość: 4820 mm ± 500 mm1310- długość: 4820 mm +± 500 mm1310- wysokość: 2760 mm ± 500 mm1310- wolna przestrzeń - szerokość: 9020 mm ± 500 mm1310- wolna przestrzeń – długość: 9020 mm ± 500 mm1310- powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 61,30 m2 ± 5 m21310Pojemność urządzenia: max 49 osób – min. 49 osób.1310Minimalny wiek użytkowników: +1 lat. Wytyczne materiałowe zgodne z projektem
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 32]
id=95
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[SUMA KONTROLNA]
284ED3DA3CDAA7693F1F522D23A0656A
