**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania 413/2022/TP/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY**

**Zakup, dostawa, montaż zabudowy szatni w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowane\*** | **Producent, model\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=FxG** |
| 1. | Zabudowa szatni składająca się z 44 bloków o wymiarach 300 mm szerokość x głębokość 490mm-500mm x 1900mm wysokość + 100 mm cokół = 2000 mm, Zamawiający dopuszcza blokowanie pojedynczych bloków w moduły.Zmontowane korpusy należy dostarczyć do budynku zamawiającego**Szafki do szatni wykonane z płyty LPW (płyta wiórowa laminowana).** Do zabudowy ściana:1. 570 cm

**Opis pojedynczego bloku szafki:** - Składa się z dwóch komór, które służą do przechowywania. - Każde z drzwiczek wyposażone jest w dwa zawiasy niewidoczne z zewnątrz z funkcją soft close- W każdej skrytce znajduje się drążek z 3 wieszakami S- Każde drzwiczki zawierają tabliczkę aluminiową z numer min. wymiar 37 x 37 mm lub są znakowane liczbami inna techniką o wysokości 200mmKonstrukcja wykonana z LPW: Laminowana płyta wiórowa LPW to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorów. Płyty LPW są wilgocioodporne a krawędź płyty musi być zabezpieczona profilami lub okleiną. Grubość płyty zastosowane w elementach szafki PLECY 18mm KORPUS 18mm – wentylowany DRZWI 18mm - Drzwiczki wyposażone w zamki szafki – wrzutowe na monetę PLN 1 zł lub 2 zł (symbol monety umieszczony na zamku – wewnątrz szafki), moneta zwrotna po umieszczeniu kluczyka w zamku - Drzwi prawe- Klucze do zamka patentowe, jeden zamek wyposażony w min. 2 kluczyki- Zabudowa ściany składa się z 19 pojedynczych bloków o szerokości 30 cm, zmawiający dopuszcza zblokowanie pojedynczych szafek w moduły np. po 2 co daje łączną szerokość 60 cm lub 3 pojedyncze co daje łącznie moduł o szerokości 90 cm Wymiary pionu: 300 mm szerokość x głębokość 490mm-500mm x 1900mm wysokość + 100 mm cokół = 2000 mm - Szafki wyposażone w cokół 100mm z uwagi na zastosowanie nóżek w szafkachKorpus w kolorze czarnymKolor drzwiczek to układ kolorów: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony. - Zamawiający przed przejściem do produkcji zaakceptuje projekt graficzny i układ kolorów**Szafki do szatni wykonane z płyty LPW (płyta wiórowa laminowana)**Do zabudowy ściana:1. 750 cm

**Opis pojedynczego bloku szafki:** - Składa się z dwóch komór, które służą do przechowywania. - Każde z drzwiczek wyposażone jest w dwa zawiasy niewidoczne z zewnątrz z funkcją soft close- W każdej skrytce znajduje się drążek z 3 wieszakami S- Każde drzwiczki zawierają tabliczkę aluminiową z numer min. wymiar 37 x 37 mm lub są znakowane liczbami inną techniką o wysokości 200mmKonstrukcja wykonana z LPW: Laminowana płyta wiórowa LPW to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorów. Płyty LPW są wilgocioodporne a krawędź płyty musi być zabezpieczona profilami lub okleiną. Grubość płyty zastosowane w elementach szafki PLECY 18mm KORPUS 18mm – wentylowany DRZWI 18mm - Drzwiczki wyposażone w zamki szafki – wrzutowe na monetę PLN 1 zł lub 2 zł (symbol monety umieszczony na zamku – wewnątrz szafki), moneta zwrotna po umieszczeniu kluczyka w zamku - Drzwi prawe- Klucze do zamka patentowe, jeden zamek wyposażony w min. 2 kluczyki- Zabudowa ściany składa się z 25 pojedynczych bloków o szerokości 30 cm, zmawiający dopuszcza zblokowanie pojedynczych szafek w moduły np. po 2 co daje łączną szerokość 60 cm lub 3 pojedyncze co daje łącznie moduł o szerokości 90 cm Wymiary pionu: 300 mm szerokość x głębokość 490mm-500mm x 1900mm wysokość + 100 mm cokół = 2000 mm - Szafki wyposażone w cokół 100mm z uwagi na zastosowanie nóżek w szafkachKorpus w kolorze czarnymKolor drzwiczek to układ kolorów: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony. - Zamawiający przed przejściem do produkcji zaakceptuje projekt graficzny i układ kolorów- Należy zastosować maskownicę po stronie lewej zabudowy, ponieważ na ścianie są dwie kolumny, które wychodzą poza płaszczyznę ściany o +/- 8 cm  |  |  | **zestaw** | **1** |  |  |

  **Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**