[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	17.12.1
nan=
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Miasto i Gmina Mieścisko
ai=pl.Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko
nw=
aw=
nfn=Wojciech Błaszak Architekt
afn=ul.Zbąszyńska 21/2, 60-359 Poznań
nb=Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."
ab=
br=Roboty budowlane
nk=kosztorysant Robert Wawrzyniak

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Szafki ubraniowe z HPL z drzwiami w kształcie litery "L", szer.40 cm, gł.49 cm, wys.180 cm na podstawie
id=0000001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Wyposażenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, stal nierdzewna matowa, tj:  poręcz ścienna łukowa uchylna dł.80 cm - 2 szt.; poręcz łukowa ścienna stała dł.50 cm - 1 szt.
id=0000001 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Blat z płyt laminatu kompaktowego HPL o szer.60 cm - pod umywalki w łazienkach
id=0000010 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Kliny dachowe z wełny mineralnej twardej o wym.5x5 cm 
id=0000010 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną
id=0000010 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Sufit podwieszany systemowy kasetonowy akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną, 60x60 cm. Płyty ze sprasowanej wełny szklanej, kolor biały.
id=0000502 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Lustra kljone do ścian
id=0001000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Daszki nad wejściami: zadaszenie ze szkła hartowanego laminowanego podwieszane na cięgnach ze stali nierdzewnej
id=0080001 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Rusztowania
id=0100001 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Gaz płynny propan-butan
id=1020100 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Pręty zbrojeniowe
id=1102310 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Kształtowniki stalowe
id=1109999 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Blacha corten dla pokrycia dachowego na rąbek
id=1120380 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Blacha elewacyjna corten na rąbek wraz z akcesoriami 
id=1120382 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Ruszt systemowy
id=1120383 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Drut stal ciągn żarzony CZ fi 0,50
id=1120607 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Druty stalowe ciągnione żarzone CZ
id=1120699 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Blacha stalowa ocynkowana lakierowana
id=1121550 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Blacha stalowa ocynkowana lakierowana - parapety
id=1121550 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60
id=1200218 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej lakierowanej
id=1210110 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Przelew burzowy o wym.500x200 mm, attykowy systemowy wraz z rzygaczem
id=1210120 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Przepusty attykowe systemowe do odprowadzenia wody do rury spustowej, ogrzewany elektrycznie
id=1210120 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 z kwaterami nieotwieranymi (fix), przeszklone, współczynnik U<0,9 W/m2K  - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311605 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 z kwaterami otwieranymi, przeszklone, współczynnik U<0,9 W/m2K, nawiewniki  - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311605 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Okna aluminiowe o odpornoścoi ogniowej EI60 o powierzchni ponad 2,0 m2 z kwaterami nieotwieranymi (fix), przeszklone, współczynnik U<0,9 W/m2K  - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311606 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne z elementami szklonymi szkłem bezpiecznym, współczynnik U<=1,3 W/m2K - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Drzwi rewizyjne wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, o odporności ogniowej EI30 - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne płytowe z MDF z wypełnieniem z płyty wiórowej, kolor biały, wyposażone w niezbędne okucia i zamki oraz samozamykacz, ościeżnica stalowa malowana jak skrzydło, system jednego klucza Master Key - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, o odporności ogniowej EI30 - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, o odporności ogniowej EIS30 dymoszczelne - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, o odporności ogniowej EIS60 dymoszczelne - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, pełne z elementami szklonymi szkłem bezpiecznym, współczynnik U<=1,3 W/m2K - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311802 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Fasady zewnętrzne z profili aluminiowych, z drzwiami, przeszklone, współczynnik U<0,9 W/m2K wraz z wypełnienie przestrzeni nieprzeziernych wełną mineralną, wszelkimi obróbkami i uszczelnieniami, kompletne - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
id=1311802 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Ścianki wewnętrzne aluminiowe przeszklone z drzwiami
id=1312199 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Balustrady schodowe systemowe stalowe malowane proszkowo h=1,10 m
id=1320200 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo, h=1,10 m z dodatkowymi poręczami dla niepełnosprawnych
id=1320210 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Pochwyt stalowy malowany proszkowo na wspornikach 
id=1320230 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Wycieraczki stalowe ocynkowane
id=1321501 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Słupek stal z rur fi 70
id=1323712 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Łączniki wzdłużne lw 60x110
id=1325011 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Łączniki krzyżowe lk 60x60
id=1325012 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Pręt mocujący
id=1325013 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Wieszak w 60x100
id=1325018 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK
id=1325401 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Profil kapeluszowy pod płyty GK
id=1325404 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK
id=1325404 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK
id=1325411 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK
id=1325414 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane
id=1330499 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane gołe
id=1330499 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Siatka stalowa do jastrychów
id=1331799 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Siatki tkane Rabitza
id=1331799 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Elektrody stalowe
id=1333099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Klamry ciesielskie litera U
id=1341299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Uchwyt do rur spustowych fi 100
id=1342902 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Uchwyt do rynien fi 150
id=1343004 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Wkręty, gwoździe do płyt gips
id=1343599 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Łączniki do mocowania płyt z wełny i papy do podłoża
id=1354622 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Rynna półokrągła z blachy OC fi 150
id=1356004 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Rynna ukryta z blachy oc i lakierowanej fi 150
id=1356004 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Rura spustowa okrągła fi 100
id=1356102 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Rura spustowa z blachy ocynkowanej lakierowanej fi 150
id=1356104 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Tablice znaków drogowych
id=1358000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Narożniki stal z kątownika
id=1360490 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Środek impregnac i grzybobójczy Fobos M4
id=1412399 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=Pianka poliuretanowa
id=1470999 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=Masa uszczelniająca "Silikon"
id=1471201 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Farba p-rdz 
id=1510101 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Farba emulsyjna akrylowa. Kolor biały
id=1518120 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=Farba lateksowa zmywalna. Farby kolorowe
id=1518120 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=Farba z żywicy akrylowej niebieska
id=1521099 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Farby chlorokauczukowe do gruntowania
id=1521099 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk
id=1530460 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Acetylen
id=1540099 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Tlen techniczny
id=1540899 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=Klej do wykładziny PCV
id=1551001 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=Masa klejowa do płytek ceramicznych
id=1552602 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm
id=1560102 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Mata podkładowa systemowa
id=1560160 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=Pręty spawalnicze z PCW
id=1561799 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Płyta styroduru EPS 300 grub 4 cm
id=1562544 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS200 grub 15 cm
id=1562545 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Płyty styropianowe EPS
id=1562620 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Płyty z polistyrenu ekstrudowanego
id=1562620 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS-034 do ocieplenia elewacji
id=1562622 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS-038 do ocieplenia elewacji
id=1562622 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=Wełna mineralna fasadowa
id=1562622 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=Wykładzina podłogowa PCV
id=1563210 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=Dyble plastikowe
id=1565620 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=Dyble przedłużane
id=1565620 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=Klapa dymowa o pow ponad 1,5 m2
id=1566111 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=Kliniec kamienny sortowany 0-31,5 mm
id=1600603 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=Piasek
id=1601199 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=Piaski do zapraw i wypraw
id=1601199 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=Piasek do nawierzchni drogowych
id=1601299 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=Żwiry 2-63 mm
id=1601410 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=Geowłóknina
id=1601419 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=Żwir płukany 8-16 mm
id=1601599 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=Gruz
id=1690099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=Cement portlandzki zwykły 35
id=1700310 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=Cement portlandzki zwykły 35
id=1700310 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=Wapno hydratyzowane
id=1720299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=Wapno gaszone (lasowane)
id=1720499 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=Gips budowlany zwykły
id=1740101 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=Gips budowlany szpachlowy
id=1740110 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=Gipsy budowlane szpachlowe
id=1740110 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm
id=1750602 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=Płyty ognioochronne Promatec-H 
id=1750613 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm
id=1750622 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150
id=1800103 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=Cegły budowlane pełne
id=1800199 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=Pustak ceram POROTHERM P+W 25x37,5x23,8
id=1801571 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=Pustak ceram POROTHERM P+W 11,5x50x23,8
id=1801591 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=Pustak ceram POROTHERM P+W 8x50x23,8
id=1801596 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=Nadproża prefabrykowane SBN100/120
id=1900199 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=Nadproża prefabrykowane typu SBN115/75
id=1900199 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=Podokiennik wewnętrzny z konglomeratu gr.2 cm i szer 25 cm
id=1940798 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=Bloczki betonowe M-6 38x25x12
id=2201003 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary
id=2220102 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=Krawężnik drogowy 100x25x12 szary
id=2220103 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=Palisada betonowa - podstopnice schodów
id=2220110 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 124]
ty=M	0
na=Płyty betonowe 50x50 cm
id=2221009 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=Płyta ażurowa 60x40x8 cm 
id=2222109 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=Kostka brukowa beton grub 8 cm szara
id=2222311 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare
id=2222504 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=Emulsja asfaltowa
id=2300199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 129]
ty=M	0
na=Siplast Primer Szybki Grunt SBS Icopal
id=2300199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 130]
ty=M	0
na=Kit asfaltowy
id=2300299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 131]
ty=M	0
na=Kit trwale plastyczny
id=2300399 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 132]
ty=M	0
na=Masy asfaltowe izolacyjne
id=2300599 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=Papa asfaltowa izolacyjna 400
id=2301002 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 134]
ty=M	0
na=Membrana dachowa paroprzepuszczalna
id=2301010 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 135]
ty=M	0
na=Papa termozgrzewalna samoprzylepna
id=2301520 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 136]
ty=M	0
na=Papy termozgrzewalne podkładowe V60 S35
id=2301520 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 137]
ty=M	0
na=Papy termozgrzewalne podkładowe pod ściany
id=2301520 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe
id=2301520 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 139]
ty=M	0
na=Papa zgrzewalna izolacyjna
id=2301521 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=Papy zgrzewalne polim-asfalt nawierzchniowa PYE PV 250 S5 SBS
id=2301530 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 141]
ty=M	0
na=Roztwory asfaltowe do gruntowania
id=2302300 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 142]
ty=M	0
na=Izolacja pozioma z płynnej folii z wklejeniem taśm narożnych
id=2303402 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 143]
ty=M	0
na=Taśma bentonitowa do przerw roboczych
id=2306152 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 144]
ty=M	0
na=Siatka 
id=2306155 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 145]
ty=M	0
na=Płyta z wełny mineralnej gr 50
id=2310403 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=Płyty z wełny mineral twarde spadkowe o śr.gr obliczeniowej 3-26 cm
id=2310557 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 147]
ty=M	0
na=Plyty izo.z wel.skal.FRONTROCK PLUS 5 cm
id=2311212 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=Płyta z wełny mineralnej twardej dachowej gr 20 cm
id=2311394 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 149]
ty=M	0
na=Podkład pod tynk
id=2351105 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 150]
ty=M	0
na=Podkład pod tynk 
id=2351105 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 151]
ty=M	0
na=Zaprawa klej do styropianu
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 152]
ty=M	0
na=Zaprawa klejowa
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 153]
ty=M	0
na=Zaprawa klejowa do styropianu i siatki
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 154]
ty=M	0
na=Zaprawa klejowa do wełny i siatki
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 155]
ty=M	0
na=Zaprawa klej do w.miner
id=2351125 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 156]
ty=M	0
na=Tynk silikonowy
id=2351142 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 157]
ty=M	0
na=Środek gruntujący pod tynk mozaikowy
id=2351301 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 158]
ty=M	0
na=Tynk na bazie żywic (mozaikowy) cokołowy
id=2351343 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 159]
ty=M	0
na=Tynk silikonowy
id=2351351 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 160]
ty=M	0
na=Beton żwirowy C8/10
id=2370610 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=Beton żwirowy C12/15
id=2370630 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 162]
ty=M	0
na=Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25)
id=2370660 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 163]
ty=M	0
na=Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30)
id=2370670 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=Gruntocement Rm=2,5 MPa
id=2370696 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 165]
ty=M	0
na=Zaprawy wapienne
id=2380800 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 166]
ty=M	0
na=Zaprawy cementowo-wapienne
id=2380810 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=Jastrych anhydrytowy
id=2380820 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=Zaprawy cementowe
id=2380820 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka
id=2381811 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=Sucha zaprawa samopoziomująca
id=2382111 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 171]
ty=M	0
na=Emulsja gruntująca
id=2382201 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 172]
ty=M	0
na=Emulsja gruntująca 
id=2382201 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 173]
ty=M	0
na=Płytki z granitogresu 60x60 cm R10 
id=2521009 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 174]
ty=M	0
na=Płytki ścienne ceramiczne białe mat 30x60 cm
id=2530040 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 175]
ty=M	0
na=Bale iglaste obrzynane kl.3
id=2600020 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 176]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3
id=2602003 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 177]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3
id=2602013 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 178]
ty=M	0
na=Krawędziaki iglaste
id=2603099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 179]
ty=M	0
na=Listwy systemowe do boniowania 20x20 mm
id=2604199 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 180]
ty=M	0
na=Listwy przyscienne z plyty MDF o wys.8 cm, gr.1,6 cm,  lakierowanej
id=2632010 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 181]
ty=M	0
na=Listwy narożnikowe (noski) systemowe na stopniach schodowych
id=2632011 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 182]
ty=M	0
na=Belki iglaste nasycone kl.2
id=2641010 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 183]
ty=M	0
na=Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm kl.2
id=2642002 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 184]
ty=M	0
na=Listwy i łaty iglaste nasycone
id=2644099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 185]
ty=M	0
na=Płyty OSB 
id=2660408 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 186]
ty=M	0
na=Ścianki działowe systemowe z drzwiami do pomieszczeń sanitarnych
id=2760800 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 187]
ty=M	0
na=Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm
id=3901001 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 188]
ty=M	0
na=Siatki z włókna szklanego
id=3901199 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 189]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 190]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 191]
ty=M	0
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.
id=3950099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 192]
ty=M	0
na=Drewno okrągłe korowane na stemple
id=3950099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 193]
ty=M	0
na=Drewno opałowe szczapy
id=3950199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 194]
ty=M	0
na=Nasiona traw
id=3990199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 195]
ty=M	0
na=Drzewka/krzewy
id=3993010 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 196]
ty=M	0
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=3994001 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 197]
ty=M	0
na=Ziemia żyzna
id=3994004 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 198]
ty=M	0
na=Sznur konopny smołowany
id=6831802 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 199]
ty=M	0
na=Kołek kotwiący
id=8441402 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 200]
ty=M	0
na=Kołek kotwiący 
id=8441402 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 201]
ty=M	0
na=Kołek kotwiący fi 6
id=8441402 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 202]
ty=M	0
na=Kołki
id=8441599 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 203]
ty=M	0
na=Kołki kotwiące
id=8990599 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 204]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe
id=8991099 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 205]
ty=S	0
na=Koparka kołowa 0,6 m3
id=11133 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 206]
ty=S	0
na=Koparka gąsienicowa 1,2 m3
id=11166 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 207]
ty=S	0
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 1,20 m3(
id=11166 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 208]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 55 kM
id=11331 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 209]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 75 kM
id=11333 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 210]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 100 kM
id=11334 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 211]
ty=S	0
na=Ładowarka kołowa 1,25 m3
id=11412 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 212]
ty=S	0
na=Równiarka samojezdna 100 kM
id=11612 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 213]
ty=S	0
na=Równiarka samojezdna 120 kM
id=11613 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 214]
ty=S	0
na=Zrywarka przyczepna
id=11711 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 215]
ty=S	0
na=Walec statyczny samojezdny 6 Mg
id=12111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 216]
ty=S	0
na=Walec statyczny samojezdny 10 Mg
id=12113 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 217]
ty=S	0
na=Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg
id=12313 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 218]
ty=S	0
na=Zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h
id=12522 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 219]
ty=S	0
na=Glebozgryzarka ciągniona
id=13311 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 220]
ty=S	0
na=Brona talerzowa
id=13331 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 221]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy 5-6 Mg
id=31114 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 222]
ty=S	0
na=Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg
id=34111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 223]
ty=S	0
na=Wyciąg szybowy 1,5 Mg
id=34212 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 224]
ty=S	0
na=Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg
id=34312 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 225]
ty=S	0
na=Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg
id=35111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 226]
ty=S	0
na=Środek transportowy 
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 227]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 228]
ty=S	0
na=Środek transportowy do 5,0 Mg
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 229]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy 30 kM
id=39114 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 230]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy 50 kM
id=39116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 231]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy 75 kM
id=39121 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 232]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 233]
ty=S	0
na=Przyczepa skrzyniowa 10 Mg
id=39621 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 234]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka do 5 Mg
id=39811 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 235]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 10-15 Mg
id=39813 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 236]
ty=S	0
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d
id=43211 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 237]
ty=S	0
na=Wibrator powierzchniowy
id=45111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 238]
ty=S	0
na=Szczotka mechaniczna
id=52511 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 239]
ty=S	0
na=Giętarka mechaniczna do prętów
id=71212 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 240]
ty=S	0
na=Nożyce mechaniczne do prętów
id=71231 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 241]
ty=S	0
na=Prościarka automatyczna do prętów
id=71251 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 242]
ty=S	0
na=Spawarka wirująca 300 A
id=72111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 243]
ty=S	0
na=Zestaw do cięcia i spawania
id=72314 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 244]
ty=S	0
na=Piła do cięcia kostki
id=75250 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 245]
ty=S	0
na=Sprężarka spalinowa do 5 m3
id=83111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 246]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe 

[POZYCJA]
na=Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej wraz z robotami ziemnymi - ściany fundamentowe
pd=		KNR 404-01-01-07-00
ob=77.23
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,25*1,0*(45,2*2+46,1*2+22,9*2+5,7*2+4,3+33,6+5,8*4+4,0*2)

[RMS 1]
nz=5.5
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów grub do 70 cm wraz z robotami ziemnymi
pd=		 404-03-02-01-00 analogia
ob=108.73
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,40*0,80*(45,2*2+46,1*2+22,9*2+5,7*2+4,3+33,6+5,8*4+4,0*2)*1,1

[RMS 1]
nz=10.01
np=0

[POZYCJA]
na=Załadunek gruzu koparko-ładowarką 
pd=		KNR 404-11-02-01-00
ob=241.75
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(77,23+108,73)*1,3

[RMS 205]
nz=0.179
np=0

[POZYCJA]
na=Wywóz gruzu samochodem ciężarowym wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		 404-11-02-04-00 + 404-11-02-05 x 9
ob=241.75
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	241,75

[RMS 1]
nz=0.56
np=0

[RMS 232]
nz=0.659
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaż/rozebranie wyposażanie znajdującego się w budynku wraz z wywozem
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=kmpl	090
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2
pd=		KNR 401-03-54-09-00
ob=25
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter 70-90/200
wo=	1	13
ko=	Ip 70-90/200
wo=	1	11
ko=	Poddasze 70-90/200
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=1.31
np=0

[POZYCJA]
na=Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2
pd=		KNR 401-03-54-10-00
ob=13.23
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	1,80*2,60+1,80*2,15
ko=	Ip
wo=	1	1,80*2,60

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[POZYCJA]
na=Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2
pd=		KNR 401-03-54-05-00
ob=64.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	1,50*1,80*11
ko=	Ip
wo=	1	1,50*1,80*12
ko=	Poddasze
wo=	1	1,50*1,80

[RMS 1]
nz=0.52
np=0

[POZYCJA]
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
pd=		KNR 401-03-54-11-00
ob=36
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przy demontowanych oknach: wewnetrzne
wo=	1	1,50*24

[RMS 1]
nz=0.68
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie balustrad stalowych schodowych
pd=		KNR 404-08-04-01-00
ob=17.9
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	klatka schodowa
wo=	1	4,10*4+1,50

[RMS 1]
nz=0.92
np=0

[RMS 76]
nz=0.008
np=1

[RMS 77]
nz=0.068
np=1

[RMS 243]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
pd=		KNR 401-08-19-15-00
ob=177.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	
wo=	1	2,0*(1,50+2,60)*2-0,90*2,0*2
wo=	1	2,0*(2,70+2,60)*2-0,90*2,0
wo=	1	2,0*(3,72+2,23)*2-0,90*2,0
wo=	1	2,0*(1,50+2,90)*2-0,90*2,0*2
wo=	1	2,0*(2,70+2,90)*2-0,90*2,0
ko=	Ip
wo=	1	
wo=	1	2,0*(1,50+2,60)*2-0,90*2,0*2
wo=	1	2,0*(2,70+2,60)*2-0,90*2,0
wo=	1	2,0*(3,72+2,23)*2-0,90*2,0
wo=	1	2,0*(1,50+2,90)*2-0,90*2,0*2
wo=	1	2,0*(2,70+2,90)*2-0,90*2,0

[RMS 1]
nz=1.38
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie sufitów podwieszonych modułowych i z płyt gipsowo-kartonowych
pd=		 401-04-29-05-00 analogia
ob=194.3
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter: część istniejąca pom.0.1-0.12
wo=	1	11,4+3,5+9,0+5,0+5,0+13,6+3,2+41,0+0,9+0,7+7,2+6,2
ko=	Ip: część istniejąca pom.1.1-1.14
wo=	1	11,4+9,1+23,5+13,6+3,2+2,5+3,5+7,3+0,7+0,7+6,4+5,7

[RMS 1]
nz=0.25
np=0

[POZYCJA]
na=Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych 
pd=		KNR 401-07-01-05-00
ob=1273
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto powierzchnie jak nowe tynki w starej części
wo=	1	1273,0

[RMS 1]
nz=0.33
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie ścianek działowych z g-k - zabudowy, scianki
pd=		KNR 401-04-27-07-00
ob=74.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	3,30*(1,50+2,60+1,50+2,90)
ko=	Parter: inne
wo=	1	10,0
ko=	Ip
wo=	1	3,10*(1,50+2,60+1,50+2,90)
ko=	Ip: inne
wo=	1	10,0

[RMS 1]
nz=0.39
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie ścianek działowych z cegieł lub o konstrukcji lekkiej z g-k, grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
pd=		KNR 401-03-48-03-00
ob=216.17
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	3,30*(5,5+0,72+8,0+2,54+4,46+4,46+2,9+2,23)+3,30*1,35+(3,30+1,80)/2*3,0
ko=	Ip
wo=	1	3,10*(0,90+2,90+8,0+2,54+4,45+4,46+2,9+5,95+0,93)

[RMS 1]
nz=0.95
np=0

[POZYCJA]
na=Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
pd=		KNR 401-03-29-03-00
ob=21.29
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	
ko=	 okna: rozkucia
wo=	1	0,36*1,50*(2,60-1,80)*11
ko=	 okna: rozkucia
wo=	1	0,36*1,18*(2,60-1,80)*1
ko=	 okna: wykucia
wo=	1	0,36*1,50*2,60*2
ko=	 okna: wykucia
wo=	1	0,36*1,0*6,20
ko=	 okna: wykucia
wo=	1	0,25*1,02*2,10*2
ko=	Ip
wo=	1	
ko=	 okna: rozkucia
wo=	1	0,36*1,50*(2,15-1,80)*10
ko=	 okna: rozkucia
wo=	1	0,36*1,18*2,25
ko=	 okna: wykucia
wo=	1	0,36*1,50*2,15*2
ko=	 okna: wykucia
wo=	1	0,36*1,50*1,50
ko=	 okna: wykucia
wo=	1	0,25*3,80*3,20
ko=	 okna: wykucia
wo=	1	0,25*1,02*2,10*2

[RMS 1]
nz=8.63
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie kominów
pd=		KNR 401-03-50-01-00
ob=11.19
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	3,30*1,20*0,30
ko=	Parter
wo=	1	3,30*2,23*0,20
ko=	Ip
wo=	1	3,10*1,20*0,30
ko=	Ip
wo=	1	3,10*2,23*0,20
ko=	Ip
wo=	1	3,10*0,70*0,30
ko=	Poddasze
wo=	1	4,90*1,43*0,26+3,0*2,40*0,35+3,0*0,96*0,36

[RMS 1]
nz=7.35
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych lub wykładzin i innych wraz z oczyszczeniem podłoża z klejów
pd=		 401-08-11-07-00 analogia
ob=525.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter: pom.1-12
wo=	1	11,4+3,5+9,0+50,0+50,0+13,6+3,2+41,0+0,9+0,7+7,2+6,2
ko=	Ip: pom.1-14
wo=	1	11,4+9,1+23,5+16,8+90,1+23,5+13,6+3,2+2,5+3,5+7,3+0,7+0,7+6,4+5,7
ko=	Poddasze
wo=	1	8,2+28,7+74,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.92
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka podłoży posadzkowych
pd=		 401-02-12-01-00 analogia
ob=18.43
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter: pom.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12
wo=	1	0,10*(11,4+3,5+9,0+13,6+3,2+41,0+0,9+0,7+7,2+6,2)
ko=	Ip: pom.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14
wo=	1	0,10*(11,4+9,1+23,5+13,6+3,2+2,5+3,5+7,3+0,7+0,7+6,4+5,7)

[RMS 1]
nz=13.81
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - schody wewnetrzne
pd=		KNR 401-02-12-03-00
ob=5.19
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Biegi i spoczniki
wo=	1	0,15*2,71*4,40*2
ko=	Fragmenty stropów przy schodach
wo=	1	0,24*2,71*1,13+0,24*2,71*1,35

[RMS 1]
nz=24.76
np=0

[POZYCJA]
na=Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - płyta rasu zewnetrznego
pd=		KNR 401-02-12-03-00
ob=3.04
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Taras
wo=	1	0,20*8,0*1,90

[RMS 1]
nz=24.76
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
pd=		KNR 401-03-49-02-00
ob=4.36
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Taras zewnetrzny: balustrady
wo=	1	0,25*1,10*(1,65+8,0+1,65)
ko=	Taras zewnetrzny: słupy
wo=	1	3,30*0,25*0,38*4

[RMS 1]
nz=7.27
np=0

[POZYCJA]
na=Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		 401-01-08-17-00 + 401-01-08-20 x 9 anal
ob=200
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(25*0,90*2,0*0,10+13,23*0,10+64,80*0,10+36,0*0,25*0,03+17,90*1,10*0,05+177,60*0,015+194,30*0,05+1273,0*0,015+74,40*0,12+216,17*0,12+21,29+11,19+525,60*0,02+18,43+5,19+3,04+4,36)*1,3-0,09

[RMS 1]
nz=1.12
np=0

[RMS 234]
nz=1.09
np=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne 

[POZYCJA]
na=Wykopy w gruncie kat 1-3 z wywozem nadmiaru gruntu 
pd=		 201-02-07-02-10 + 201-02-14-03x8
ob=400
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto zebranie gruntu na gł.0,80 cm
wo=	1	0,80*21,0*20,0
ko=	Dokop pod fundamenty
wo=	1	
ko=	 ławy
wo=	1	0,40*(0,50+0,40*0,6)*11,80
ko=	 ławy
wo=	1	0,40*(0,60+0,40*0,6)*28,80
ko=	 ławy
wo=	1	0,40*(0,36+0,40*0,6)*6,40
ko=	 ławy
wo=	1	0,40*(0,70+0,40*0,6)*31,20
ko=	 ławy
wo=	1	0,40*(0,80+0,40*0,6)*12,40
ko=	 ławy
wo=	1	0,40*(0,90+0,40*0,6)*15,60
ko=	 stopa 0.11
wo=	1	1,20*2,0*1,40
ko=	 stopa szybu windy
wo=	1	1,60*(2,92+1,60*0,6)*(2,66+1,60*0,6)
wo=	1	-0,54

[RMS 1]
nz=0.11309
np=0

[RMS 207]
nz=0.032
np=0

[RMS 235]
nz=0.1249
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy ręczne na odkład w gruncie kat 1-3 - dokop ręczny pod fundamenty
pd=		KNR 201-03-10-02-00
ob=10.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto ostatnie 10 cm wykopów pod fundamenty
wo=	1	
ko=	Ławy
wo=	1	0,10*(0,70*11,80+0,80*28,80+0,90*31,20+1,0*12,40+1,10*15,6+0,55*6,40)
ko=	Stopy
wo=	1	0,10*0,60*1,0+0,10*3,12*2,86

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.41
np=0

[POZYCJA]
na=Zasypywanie wykopów wraz z zakupem piasku
pd=		KNR 201-02-39-01-20
ob=343
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pod posadzki: przyjęto grubość 70 cm (Część nowa: parter pom.0.13-0.34)
wo=	1	0,70*219,60*1,03
ko=	Obsypka pozostała
wo=	1	(400,0+10,20)-(158,33+10,20+11,97+12,71+5,62+0,33+3,70+1,10*2,52*2,25+(95,43/1,0)*0,70*0,25)
wo=	1	0,27

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.19916
np=0

[RMS 95]
nz=1.08
np=1

[RMS 211]
nz=0.0418
np=0

[POZYCJA]
na=Zagęszczanie nasypów zageszczarkami
pd=		KNR 201-02-36-03-00
ob=343
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	343,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.499
wm=1
ws=1.57

[RMS 1]
nz=0.10702
np=0

[RMS 218]
nz=0.031
np=0

[ELEMENT 1]
na=Fundamenty i ściany fundamentowe

[POZYCJA]
na=Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10
pd=		KNR 202-11-01-01-00
ob=10.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ławy
wo=	1	0,10*(0,70*11,80+0,80*28,80+0,90*31,20+1,0*12,40+1,10*15,6+0,55*6,40)
ko=	Stopy
wo=	1	0,10*0,60*1,0+0,10*3,12*2,86

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=5.51
np=0

[RMS 160]
nz=1.03
np=1

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-02-01-00
ob=11.98
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.1
wo=	1	0,50*0,40*11,80+0,55*0,30*0,50
ko=	0.2
wo=	1	0,60*0,40*28,80
ko=	0.6
wo=	1	(0,35*0,70+0,55*0,30)*6,40

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=7.75
np=0

[RMS 52]
nz=0.53
np=1

[RMS 162]
nz=1.015
np=1

[RMS 176]
nz=0.007
np=1

[RMS 177]
nz=0.005
np=1

[RMS 191]
nz=0.004
np=1

[RMS 227]
nz=0.05
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne szer do 0,8 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-02-02-00
ob=12.7
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.3
wo=	1	0,70*0,40*31,20
ko=	0.4
wo=	1	0,80*0,40*12,40

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 52]
nz=0.42
np=1

[RMS 162]
nz=1.015
np=1

[RMS 176]
nz=0.005
np=1

[RMS 177]
nz=0.004
np=1

[RMS 191]
nz=0.003
np=1

[RMS 227]
nz=0.03
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 1,3 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-02-03-00
ob=5.62
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.5
wo=	1	0,90*0,40*15,60

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=4.93
np=0

[RMS 52]
nz=0.24
np=1

[RMS 162]
nz=1.015
np=1

[RMS 176]
nz=0.003
np=1

[RMS 177]
nz=0.003
np=1

[RMS 191]
nz=0.002
np=1

[RMS 227]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-04-01-00
ob=0.33
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.11
wo=	1	(0,50*0,70+0,20*0,30)*0,80*1

[RMS 1]
nz=8.58
np=0

[RMS 52]
nz=0.27
np=1

[RMS 162]
nz=1.015
np=1

[RMS 176]
nz=0.005
np=1

[RMS 177]
nz=0.005
np=1

[RMS 191]
nz=0.004
np=1

[RMS 227]
nz=0.04
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5 m3 z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań - płyta szybu windy
pd=		KNR 202-02-04-04-00
ob=3.7
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.10 płyta podszybia
wo=	1	0,40*2,925*2,66+(0,20*0,70+0,20*0,30)*2,925

[RMS 1]
nz=4.58
np=0

[RMS 52]
nz=0.09
np=1

[RMS 163]
nz=1.015
np=1

[RMS 176]
nz=0.002
np=1

[RMS 177]
nz=0.002
np=1

[RMS 191]
nz=0.001
np=1

[RMS 227]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż bentonitowej taśmy uszczelniającej w miejscach przerw poziomych
pd=		KNR 202-06-26-02-00
ob=9.4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Styk stopy ze ścianą (podszybie)
wo=	1	(2,50+2,20)*2

[RMS 1]
nz=0.1288
np=0

[RMS 143]
nz=1.05
np=1

[RMS 144]
nz=1.05
np=1

[POZYCJA]
na=Zbrojenie elementów żelbetowych - fundamenty
pd=		KNR 202-02-90-02-01
ob=1.02
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg zestawienia
wo=	1	1020,63/1000

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=44.9
np=0

[RMS 12]
nz=1.02
np=1

[RMS 224]
nz=0.8
np=0

[RMS 226]
nz=1.6
np=0

[RMS 239]
nz=4.8
np=0

[RMS 240]
nz=5.8
np=0

[RMS 241]
nz=4.3
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na fundamentach
pd=		KNR 202-06-18-01-00
ob=40.62
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściany zewnetrzne
wo=	1	0,50*(3,90+3,90+14,65+15,35+14,65+3,60+3,90)
ko=	Ściany wewnetrzne
wo=	1	0,30*(7,85+3,53+15,35+8,75)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.106
np=0

[RMS 11]
nz=0.1
np=1

[RMS 136]
nz=1.15
np=1

[RMS 226]
nz=0.003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ściany fundamentowe grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
pd=		KNR 202-01-37-02-00
ob=95.43
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zewnetrzne
wo=	1	1,0*(3,90+3,90+14,65+15,35+14,65+3,60+3,90)
ko=	Wewnetrzne
wo=	1	1,0*(7,85+3,53+15,35+8,75)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.95
np=0

[RMS 120]
nz=21.9
np=1

[RMS 168]
nz=0.04
np=1

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej
pd=		KNR 202-06-03-01-00
ob=190.86
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	95,43*2

[RMS 1]
nz=0.1011
np=0

[RMS 128]
nz=0.35
np=1

[RMS 227]
nz=0.0005
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej - kolejne dwie warstwy. Krotność=2
pd=		KNR 202-06-03-02-00
ob=190.86
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	190,86

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=2
ws=2

[RMS 1]
nz=0.0859
np=0

[RMS 128]
nz=0.3
np=1

[RMS 227]
nz=0.0004
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian w gruncie płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.20 cm lambda=0,032 W/m2K na zaprawie klejowej 
pd=		KNR 202-26-12-01-60
ob=48.68
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściany zewnetrzne
wo=	1	0,80*(3,90+3,90+14,65+15,85+0,20*2+14,65+3,60+3,90)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.329
np=0

[RMS 86]
nz=0.21
np=1

[RMS 152]
nz=6
np=1

[RMS 225]
nz=0.0135
np=0

[RMS 226]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty murowe

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 pod ściany parteru
pd=		KNR 202-06-18-01-00
ob=30.35
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściany zewnetrzne
wo=	1	0,30*(3,90+3,90+14,65+15,35+14,65+3,60+3,90)
ko=	Ściany wewnetrzne
wo=	1	0,30*(5,73+7,85+3,53+15,35+8,75)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.106
np=0

[RMS 11]
nz=0.1
np=1

[RMS 137]
nz=1.15
np=1

[RMS 226]
nz=0.003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ściany budynków z pustaków ceramicznych poryzowanych kl.15 grub 25 cm 
pd=		KNR 202-01-63-02-50
ob=362.74
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zewnetrzne
wo=	1	4,10*(3,90+3,90+14,65+15,35+14,65+3,60+3,90)
ko=	Wewnetrzne
wo=	1	4,10*(5,73+7,85+3,53+15,35+8,75)
ko=	Potrącenia
wo=	1	-(3,44*4,10+1,32*2,60*3+1,52*2,60+3,60*2,60+1,52*2,60+1,83*2,60*2+1,22*2,60+3,45*2,60+1,02*2,10*6+1,30*2,10)
ko=	Potrącenia
wo=	1	-(0,32+1,29+0,80+1,29+0,32)*4,10
ko=	Attyki
wo=	1	0,53*(3,90+3,90+14,65+15,35+14,65+3,60+3,90+3,90)
ko=	Budynek istniejący: ściany nad klatką schodową
wo=	1	0,36*6,65+0,95*6,65+0,30*2,72

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.3
np=0

[RMS 114]
nz=10.88
np=1

[RMS 166]
nz=0.015
np=1

[RMS 223]
nz=0.2
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych typ SBN100/120
pd=		KNR 202-01-26-05-00
ob=45
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,50*14+1,80*6+2,10*4+2,40*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 117]
nz=1.02
np=1

[RMS 224]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna
pd=		KNR 202-01-26-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.62
np=0

[POZYCJA]
na=Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi
pd=		KNR 202-01-26-02-00
ob=14
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	14

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.24
np=0

[POZYCJA]
na=Wykucie bruzd poziomych dla nadproży stalowych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla belki nadprożowej 
pd=		KNR 401-03-36-06-00
ob=68.4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	7.1
wo=	1	2,60*2
ko=	7.2 i 7.6
wo=	1	2,0*10
ko=	7.3
wo=	1	4,30*2
ko=	7.4
wo=	1	1,50*6
ko=	7.5
wo=	1	1,50*8
ko=	7.7
wo=	1	1,50*2
ko=	7.8
wo=	1	2,10*2
ko=	7.9
wo=	1	1,60*4

[RMS 1]
nz=1.89
np=0

[POZYCJA]
na=Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		 401-01-08-17-00 + 401-01-08-20 x 9 anal
ob=2.31
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,20*0,13*68,40*1,3

[RMS 1]
nz=1.12
np=0

[RMS 234]
nz=1.09
np=0

[POZYCJA]
na=Nadproża stalowe - obsadzenie belek stalowych z IPE 
pd=		KNR 401-03-13-05-00
ob=68.4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	7.1
wo=	1	2,60*2
ko=	7.2 i 7.6
wo=	1	2,0*10
ko=	7.3
wo=	1	4,30*2
ko=	7.4
wo=	1	1,50*6
ko=	7.5
wo=	1	1,50*8
ko=	7.7
wo=	1	1,50*2
ko=	7.8
wo=	1	2,10*2
ko=	7.9
wo=	1	1,60*4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.16
np=0

[RMS 224]
nz=0.14
np=0

[RMS 236]
nz=0.07
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zakup i dostawa kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża
pd=		Dostawa
ob=0.99
jm=jednos	099
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wg zestawienia w projekcie\
wo=	1	(444,09+274,19+143,31+129,97)/1000

[RMS 13]
nz=1050
np=1

[POZYCJA]
na=Obmurowanie belek stalowych nadproży
pd=		KNR 401-03-24-06-00
ob=68.4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	68,40

[RMS 1]
nz=1.1
np=0

[RMS 96]
nz=0.02
np=1

[RMS 102]
nz=3.9
np=1

[RMS 104]
nz=2.22
np=1

[RMS 112]
nz=23
np=1

[RMS 189]
nz=0.009
np=1

[RMS 224]
nz=0.13
np=0

[RMS 236]
nz=0.03
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowania
pd=		KNR 401-03-04-01-00
ob=2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter: zamurowania owtworów okiennych i drzwiowych: przyjęto
wo=	1	2,0

[RMS 1]
nz=15.37
np=0

[RMS 95]
nz=0.322
np=1

[RMS 102]
nz=61.8
np=1

[RMS 104]
nz=34.5
np=1

[RMS 113]
nz=372
np=1

[RMS 189]
nz=0.152
np=1

[RMS 224]
nz=2.11
np=0

[RMS 236]
nz=0.45
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcje żelbetowe

[POZYCJA]
na=Słupy i rdzenie żelbetowe prostokątne z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-08-04-00
ob=6.61
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	4.1
wo=	1	0,43*0,25*3,70*1
ko=	4.2
wo=	1	0,80*0,25*5,10*1
ko=	4.3
wo=	1	0,25*0,25*(3,40+0,80+0,53)*1
ko=	4.4
wo=	1	0,30*0,25*4,04*1
ko=	T1
wo=	1	0,25*0,25*5,10*6
ko=	T2
wo=	1	0,25*0,25*(3,70+0,40+0,53)*1
ko=	T3
wo=	1	0,25*0,25*(5,10+0,53)*5
ko=	T4
wo=	1	0,25*0,25*0,53*8
ko=	T5
wo=	1	0,25*0,25*1,13*1
ko=	T6
wo=	1	0,25*0,25*0,95*5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=31.07
np=0

[RMS 52]
nz=2.4
np=1

[RMS 163]
nz=1.02
np=1

[RMS 176]
nz=0.084
np=1

[RMS 177]
nz=0.09
np=1

[RMS 224]
nz=3.28
np=0

[RMS 228]
nz=0.22
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Belki i nadproża żelbetowe z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-10-03-00
ob=4.95
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	3.1
wo=	1	0,25*0,60*2,34*1
ko=	3.2
wo=	1	0,25*0,60*3,45*2
ko=	3.3
wo=	1	0,25*1,0*9,42*1
ko=	3.4
wo=	1	0,25*0,49*4,30*1
ko=	3.5
wo=	1	0,25*0,16*3,11*2
ko=	3.6
wo=	1	0,25*0,28*3,11*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=28.28
np=0

[RMS 52]
nz=4.5
np=1

[RMS 163]
nz=1.02
np=1

[RMS 176]
nz=0.084
np=1

[RMS 177]
nz=0.083
np=1

[RMS 192]
nz=0.021
np=1

[RMS 224]
nz=3.31
np=0

[RMS 228]
nz=0.2
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ściany zelbetowe grub 8 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-07-02-00
ob=10.66
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściana S1
wo=	1	5,10*2,73-3,20*1,02

[RMS 1]
nz=3.59
np=0

[RMS 18]
nz=0.12
np=1

[RMS 52]
nz=0.55
np=1

[RMS 163]
nz=0.082
np=1

[RMS 176]
nz=0.008
np=1

[RMS 177]
nz=0.013
np=1

[RMS 224]
nz=0.5
np=0

[RMS 227]
nz=0.05
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ściany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grub z betonu C25/30 - pogrubienie o 17 cm do grubości 25 cm. Krotność=17
pd=		KNR 202-02-07-07-00
ob=10.66
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	10,66

[MNOŻNIKI RMS]
wr=17
wm=17
ws=17

[RMS 1]
nz=0.06
np=0

[RMS 163]
nz=0.01
np=1

[RMS 224]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 15 cm z betonu C25/30 - strop 2.1
pd=		KNR 202-02-16-02-00
ob=264.77
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.2.1
wo=	1	14,65*15,85+3,90*8,35

[RMS 1]
nz=2.6877
np=0

[RMS 52]
nz=0.406
np=1

[RMS 163]
nz=0.153
np=1

[RMS 176]
nz=0.00472
np=1

[RMS 177]
nz=0.00106
np=1

[RMS 191]
nz=0.00332
np=1

[RMS 224]
nz=0.2116
np=0

[RMS 227]
nz=0.0168
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grubosci z betonu C25/30 - pogrubienie o 5 cm do grubości 20 cm. Krotność=5
pd=		KNR 202-02-16-05-00
ob=264.77
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	264,77

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5
wm=5
ws=5

[RMS 1]
nz=0.0522
np=0

[RMS 163]
nz=0.0102
np=1

[RMS 224]
nz=0.0153
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 15 cm z betonu C25/30 - płyta zadaszenia 2.2
pd=		KNR 202-02-16-02-00
ob=6.83
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.2.2
wo=	1	3,035*2,25

[RMS 1]
nz=2.6877
np=0

[RMS 52]
nz=0.406
np=1

[RMS 163]
nz=0.153
np=1

[RMS 176]
nz=0.00472
np=1

[RMS 177]
nz=0.00106
np=1

[RMS 191]
nz=0.00332
np=1

[RMS 224]
nz=0.2116
np=0

[RMS 227]
nz=0.0168
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grubosci z betonu C25/30 - pogrubienie o 1 cm do grubości 16 cm. Krotność=1
pd=		KNR 202-02-16-05-00
ob=6.83
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6,83

[RMS 1]
nz=0.0522
np=0

[RMS 163]
nz=0.0102
np=1

[RMS 224]
nz=0.0153
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 15 cm z betonu C25/30 - płyta stropowa 2.4
pd=		KNR 202-02-16-02-00
ob=22.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.2.4
wo=	1	6,88*3,27

[RMS 1]
nz=2.6877
np=0

[RMS 52]
nz=0.406
np=1

[RMS 163]
nz=0.153
np=1

[RMS 176]
nz=0.00472
np=1

[RMS 177]
nz=0.00106
np=1

[RMS 191]
nz=0.00332
np=1

[RMS 224]
nz=0.2116
np=0

[RMS 227]
nz=0.0168
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grubosci z betonu C25/30 - pogrubienie o 1 cm do grubości 16 cm. Krotność=1
pd=		KNR 202-02-16-05-00
ob=22.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	22,50

[RMS 1]
nz=0.0522
np=0

[RMS 163]
nz=0.0102
np=1

[RMS 224]
nz=0.0153
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wieńce żelbetowe z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		 202-02-11-04-00 analogia
ob=9.31
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	W1
wo=	1	0,25*0,16*79,0
ko=	W2
wo=	1	0,25*0,20*104,8
ko=	W3
wo=	1	0,25*0,16*22,8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=18.63
np=0

[RMS 18]
nz=2.5
np=1

[RMS 51]
nz=0.58
np=1

[RMS 163]
nz=1.02
np=1

[RMS 176]
nz=0.018
np=1

[RMS 177]
nz=0.009
np=1

[RMS 224]
nz=1.78
np=0

[RMS 228]
nz=0.07
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Schody żelbetowe - fundament schodów z betonu C25/30
pd=		KNR 202-02-18-07-00
ob=0.39
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.5
wo=	1	0,30*1,0*1,30

[RMS 1]
nz=39.73
np=0

[RMS 52]
nz=3.5
np=1

[RMS 163]
nz=1.02
np=1

[RMS 176]
nz=0.13
np=1

[RMS 177]
nz=0.076
np=1

[RMS 191]
nz=0.045
np=1

[RMS 224]
nz=3.13
np=0

[RMS 227]
nz=0.35
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-18-02-00
ob=26.56
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.5
wo=	1	2,71*4,90*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=5.11
np=0

[RMS 52]
nz=0.5
np=1

[RMS 163]
nz=0.13
np=1

[RMS 176]
nz=0.013
np=1

[RMS 177]
nz=0.004
np=1

[RMS 192]
nz=0.001
np=1

[RMS 224]
nz=0.27
np=0

[RMS 228]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - pogrubienie płyty o 4 cm do 12 cm. Krotność=4
pd=		KNR 202-02-18-06-00
ob=26.56
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	26,56

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3.82
wm=4
ws=4

[RMS 1]
nz=0.09
np=0

[RMS 163]
nz=0.012
np=1

[RMS 224]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwiace z betonu C25/30
pd=		KNR 202-02-18-07-00
ob=1.04
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Schody poz.5
wo=	1	0,65*0,24*3,11
ko=	Schody poz.5
wo=	1	0,74*0,24*3,11

[RMS 1]
nz=39.73
np=0

[RMS 52]
nz=3.5
np=1

[RMS 163]
nz=1.02
np=1

[RMS 176]
nz=0.13
np=1

[RMS 177]
nz=0.076
np=1

[RMS 191]
nz=0.045
np=1

[RMS 224]
nz=3.13
np=0

[RMS 227]
nz=0.35
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ściany zelbetowe grub 8 cm z betonu C25/30 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-07-02-00
ob=54
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Szyb windy
wo=	1	8,56*(2,525+1,75)*2-(1,18*2,25*3+2,02*3,0+2,02*2,55)-0,01

[RMS 1]
nz=3.59
np=0

[RMS 18]
nz=0.12
np=1

[RMS 52]
nz=0.55
np=1

[RMS 163]
nz=0.082
np=1

[RMS 176]
nz=0.008
np=1

[RMS 177]
nz=0.013
np=1

[RMS 224]
nz=0.5
np=0

[RMS 227]
nz=0.05
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ściany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grub z betonu C25/30 - pogrubienie o 17 cm do grubości 25 cm. Krotność=17
pd=		KNR 202-02-07-07-00
ob=54
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	54,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=17
wm=17
ws=17

[RMS 1]
nz=0.06
np=0

[RMS 163]
nz=0.01
np=1

[RMS 224]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 15 cm z betonu C25/30 - płyta przekrycia szybu windy
pd=		KNR 202-02-16-02-00
ob=5.68
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.2.3
wo=	1	2,525*2,25

[RMS 1]
nz=2.6877
np=0

[RMS 52]
nz=0.406
np=1

[RMS 163]
nz=0.153
np=1

[RMS 176]
nz=0.00472
np=1

[RMS 177]
nz=0.00106
np=1

[RMS 191]
nz=0.00332
np=1

[RMS 224]
nz=0.2116
np=0

[RMS 227]
nz=0.0168
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grubosci z betonu C25/30 - pogrubienie o 1 cm do grubości 16 cm. Krotność=1
pd=		KNR 202-02-16-05-00
ob=5.68
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5,68

[RMS 1]
nz=0.0522
np=0

[RMS 163]
nz=0.0102
np=1

[RMS 224]
nz=0.0153
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 8 cm z betonu C25/30 - zaślepienie otworu po windzie
pd=		KNR 202-02-16-01-00
ob=2.82
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.9.1
wo=	1	1,56*1,81

[RMS 1]
nz=2.1742
np=0

[RMS 52]
nz=0.274
np=1

[RMS 163]
nz=0.082
np=1

[RMS 176]
nz=0.00439
np=1

[RMS 177]
nz=0.001
np=1

[RMS 191]
nz=0.00203
np=1

[RMS 224]
nz=0.1361
np=0

[RMS 227]
nz=0.0134
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie elementów żelbetowych
pd=		KNR 202-02-90-02-01
ob=9.8
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Belki
wo=	1	342,93/1000
ko=	Słupy i trzpinie
wo=	1	(158,52+334,34+223,3+58,24+8,19)/1000
ko=	Strop monolityczny
wo=	1	(2324,25+2752,06)/1000
ko=	Płyta zadaszenia 2.2
wo=	1	119,72/1000
ko=	Płyta stropowa 2.4
wo=	1	360,48/1000
ko=	Schody
wo=	1	(136,46+137,82+130,85+150,71)/1000
ko=	Szyb windy
wo=	1	1192,86/1000
ko=	Płyta zadaszenia szybu 2.3
wo=	1	169,94/1000
ko=	Ściany
wo=	1	226,76/1000
ko=	Wieńce
wo=	1	954,53/1000
ko=	Płyta 9.1
wo=	1	14,11/1000

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=44.9
np=0

[RMS 12]
nz=1.02
np=1

[RMS 224]
nz=0.8
np=0

[RMS 226]
nz=1.6
np=0

[RMS 239]
nz=4.8
np=0

[RMS 240]
nz=5.8
np=0

[RMS 241]
nz=4.3
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla oparcia belek schodów
pd=		KNR 401-03-46-04-00
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6*2

[RMS 1]
nz=1.49
np=0

[POZYCJA]
na=Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla oparcia spoczników schodowych
pd=		KNR 401-03-36-06-00
ob=5.42
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,71*2

[RMS 1]
nz=1.89
np=0

[POZYCJA]
na=Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		 401-01-08-17-00 + 401-01-08-20 x 9 anal
ob=0.61
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(0,25*0,16*0,25*4+0,25*0,40*0,25*4+0,65*0,25*0,25*2+0,74*0,24*0,25*2+5,42*0,12*0,25)*1,3

[RMS 1]
nz=1.12
np=0

[RMS 234]
nz=1.09
np=0

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcje stalowe

[POZYCJA]
na=Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną
pd=		KNR 205-02-08-04-00
ob=0.81
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.8.1
wo=	1	811,62/1000

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=100.26
np=0

[RMS 6]
nz=1
np=1

[RMS 55]
nz=25
np=1

[RMS 70]
nz=0.19
np=1

[RMS 76]
nz=0.6
np=1

[RMS 77]
nz=1.8
np=1

[RMS 221]
nz=1.2
np=0

[RMS 231]
nz=1.9
np=0

[RMS 233]
nz=1.9
np=0

[RMS 242]
nz=23
np=0

[POZYCJA]
na=Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych - pod montaż centrali wentylacyjnej
pd=		KNR 401-03-46-04-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4

[RMS 1]
nz=1.49
np=0

[POZYCJA]
na=Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		 401-01-08-17-00 + 401-01-08-20 x 9 anal
ob=0.16
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,30*0,40*0,25*4*1,3

[RMS 1]
nz=1.12
np=0

[RMS 234]
nz=1.09
np=0

[POZYCJA]
na=Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - podkonstrukcja pod płytę żelbetową zaślepienia otworu po windzie
pd=		KNR 205-02-08-04-00
ob=0.1
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Poz.9.1
wo=	1	98,96/1000

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=100.26
np=0

[RMS 6]
nz=1
np=1

[RMS 55]
nz=25
np=1

[RMS 70]
nz=0.19
np=1

[RMS 76]
nz=0.6
np=1

[RMS 77]
nz=1.8
np=1

[RMS 221]
nz=1.2
np=0

[RMS 231]
nz=1.9
np=0

[RMS 233]
nz=1.9
np=0

[RMS 242]
nz=23
np=0

[ELEMENT 1]
na=Pokrycie dachowe

[ELEMENT 2]
na=Dach części dobudowywanej

[POZYCJA]
na=Paroizolacja z 1-warstwy folii PE
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=273.89
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dach części dobudowywanej
wo=	1	(4,05*7,85+14,15*15,35)*1,1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 80]
nz=1.19
np=1

[RMS 224]
nz=0.0045
np=0

[RMS 226]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian attyk (murków ogniowych) płytami z wełny mineralnej grub 5 cm na zaprawie klejowej
pd=		KNR 202-26-13-01-60
ob=56.22
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Cześć pionowa
wo=	1	0,60*(18,20+15,35)*2
ko=	Cześć pozioma
wo=	1	0,25*(18,20+0,25+15,35+0,25+18,20+3,90*2+3,80)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.438
np=0

[RMS 147]
nz=1.05
np=1

[RMS 155]
nz=6
np=1

[RMS 225]
nz=0.018
np=0

[RMS 227]
nz=0.0142
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja termiczna pozioma z wełny mineralnej twardej dachowej 0,036 W/m2K gr.20 cm
pd=		KNR 202-06-13-02-00
ob=246
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4,10*7,75+14,05*15,25-0,04

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.2912
np=0

[RMS 148]
nz=1.05
np=1

[RMS 224]
nz=0.0108
np=0

[RMS 227]
nz=0.0181
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja termiczna pozioma z płyt spadkowych z wełny mineralnej twardej dachowej lub z klinów styropianowych w systemie NRO o średniej grubości 3-26 cm
pd=		.Analiza indywidualna
ob=246
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	246,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.095
np=0

[RMS 146]
nz=1.05
np=1

[RMS 224]
nz=0.0077
np=0

[RMS 228]
nz=0.0089
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przymocowanie płyt z wełny łącznikami mechanicznymi do podłoża
pd=		KNR 202-26-13-03-60
ob=1476
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto 6 szt na m2
wo=	1	6*246,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0347
np=0

[RMS 60]
nz=1.04
np=1

[RMS 225]
nz=0.0002
np=0

[RMS 228]
nz=0.0002
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kliny dachowe z wełny mineralnej twardej o wym.5x5 cm w narożach wklęsłych
pd=		.Analiza indywidualna
ob=66.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(18,15+15,25)*2

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 5]
nz=1.05
np=1

[POZYCJA]
na=Pokrycia dachu 1x papą samoprzylepną z asfaltu modyfikowanego elastomerami (SBS) z osnową z welonu z włókien szklanych wzmocnioną siatką szklaną, gramatura 140 g/m2 wraz z wywinięciem na sciany, system NRO
pd=		KNNR N002-05-07-01-00
ob=290
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	246,0
ko=	Wywinięcie na ściany: część pionowa
wo=	1	0,40*(18,20+15,35)*2
ko=	Wywinięcie na ściany: część pozioma
wo=	1	0,30*(18,20+0,25+15,35+0,25+18,20+3,80)
wo=	1	0,34

[RMS 1]
nz=0.216
np=0

[RMS 135]
nz=1.18
np=1

[RMS 224]
nz=0.0049
np=0

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną podkładową typu G 200 S4 wraz z wywinięciem na sciany, system NRO
pd=		KNNR N002-05-07-01-00
ob=290
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	290,0

[RMS 1]
nz=0.216
np=0

[RMS 138]
nz=1.18
np=1

[RMS 224]
nz=0.0049
np=0

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną nawierzchniową typu PYE PV 250 S5 SBS wraz z wywinięciem na ściany, system NRO
pd=		KNNR N002-05-07-01-00
ob=290
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	290,0

[RMS 1]
nz=0.216
np=0

[RMS 140]
nz=1.18
np=1

[RMS 224]
nz=0.0049
np=0

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podkład na murkach attykowych z płyty OSB na podkonstrukcji drewnianej pod obróbki
pd=		.Analiza indywidualna
ob=38.31
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Murki ogniowe
wo=	1	0,60*(18,20+0,25+15,35+0,25+18,20+3,90*2+3,80)

[POZYCJA]
na=Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej
pd=		KNR 202-05-41-02-00
ob=51.08
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Murki ogniowe
wo=	1	0,80*(18,20+0,25+15,35+0,25+18,20+3,90*2+3,80)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.414
np=0

[RMS 19]
nz=1.23
np=1

[RMS 228]
nz=0.008
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przepusty attykowe systemowe do odprowadzenia wody do rury spustowej, ogrzewany elektrycznie
pd=		202-05-09-09-01 analogia
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=1.037
np=0

[RMS 24]
nz=1
np=1

[RMS 224]
nz=0.002
np=0

[RMS 227]
nz=0.0035
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przelew burzowy o wym.500x200 mm, attykowy systemowy wraz z rzygaczem
pd=		202-05-09-09-01 analogia
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2

[RMS 1]
nz=1.037
np=0

[RMS 23]
nz=1
np=1

[RMS 224]
nz=0.002
np=0

[RMS 227]
nz=0.0035
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej lakierowanej lakierowanej
pd=		202-05-09-09-01 analogia
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=1.037
np=0

[RMS 22]
nz=1
np=1

[RMS 224]
nz=0.002
np=0

[RMS 227]
nz=0.0035
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rury spustowe z blachy ocynkowanej lakierowanej fi 150 mm
pd=		KNNR N002-05-05-07-01
ob=5.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5,50

[RMS 1]
nz=0.627
np=0

[RMS 64]
nz=1.03
np=1

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Dach części istniejącej

[POZYCJA]
na=Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych - rozebranie podbitki okapów
pd=		KNR 401-04-29-05-00
ob=25.76
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,80*16,10*2

[RMS 1]
nz=0.25
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku
pd=		KNR 401-05-35-04-00
ob=32.2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	16,1*2

[RMS 1]
nz=0.15
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku
pd=		KNR 401-05-35-06-00
ob=32
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	8,0*4

[RMS 1]
nz=0.11
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku
pd=		KNR 401-05-35-08-00
ob=22.22
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Mur attykowy
wo=	1	0,60*8,80*2
ko=	Pas nadrynnowy
wo=	1	0,30*16,10*2
ko=	Komin
wo=	1	2,0

[RMS 1]
nz=0.3
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie pokrycia z blachodachówki
pd=		 401-05-11-03-00 analogia
ob=283.18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	16,09*8,80*2

[RMS 1]
nz=0.12
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie ołacenia dachu - łaty
pd=		KNR 401-04-30-03-00
ob=283.18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	283,18

[RMS 1]
nz=0.11
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie ołacenia dachu - kontrłaty
pd=		KNR 401-04-30-05-00
ob=283.18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	283,18

[RMS 1]
nz=0.07
np=0

[POZYCJA]
na=Demontaz okna połaciowego o powierzchni do 2 m2
pd=		 401-03-54-07-00 analogia
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=1.58
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie ocieplenia połaci dachowej np z płyt z wełny mineralnej
pd=		 202-06-13-03-00 analogia
ob=283.18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	283,18

[RMS 1]
nz=0.095
np=0

[RMS 224]
nz=0.0077
np=0

[RMS 227]
nz=0.0089
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie podsufitek z płyty gipsowo-kartonowej wraz z rusztem
pd=		 401-04-29-05-00 analogia
ob=283.18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	283,18

[RMS 1]
nz=0.25
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie krokwi drewnianych dachowych o przekroju do 300 cm2
pd=		KNR 401-04-29-07-00
ob=29.6
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,70*8

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 56]
nz=0.15
np=1

[RMS 175]
nz=0.001
np=1

[RMS 191]
nz=0.003
np=1

[RMS 246]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		 401-01-08-17-00 + 401-01-08-20 x 9 anal
ob=97
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(25,76*0,03+32,20*0,15*0,075+32,0*0,15*0,15+22,22*0,01+283,18*0,05+283,18*0,0035+283,18*0,0014+1*0,60*0,40*0,10+283,18*0,15+283,18*0,05+29,60*0,08*0,15)*1,3-0,03

[RMS 1]
nz=1.12
np=0

[RMS 234]
nz=1.09
np=0

[POZYCJA]
na=Czyszczenie powierzchni drewnianych więźby dachowej przed impregnacją
pd=		KNR 401-06-10-03-10
ob=207
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	207,0

[RMS 1]
nz=0.03
np=0

[RMS 238]
nz=0.03
np=0

[POZYCJA]
na=Impregnacja biologiczna i ppoż do NRO min.2-krotnie konstrukcji drewnianej dachu metodą opryskiwania preparatem impregnacyjnym
pd=		KNR 401-06-15-07-00
ob=207
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Płatwie
wo=	1	0,15*4*16,0*2
ko=	Krokwie
wo=	1	(0,08+0,18)*2*9,0*18*2
ko=	Murlaty
wo=	1	0,15*4*16,0*2
wo=	1	0,12

[RMS 1]
nz=0.15
np=0

[RMS 67]
nz=0.25
np=1

[RMS 246]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wstawienie wymianów drewnianych z krawędziaków zaimpregnowanych kl.C24 o przekroju 100x160 mm
pd=		 401-04-08-01-00 analogia
ob=13.6
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6,80*2

[RMS 1]
nz=2.38
np=0

[RMS 52]
nz=0.24
np=1

[RMS 56]
nz=8.04
np=1

[RMS 133]
nz=0.24
np=1

[RMS 182]
nz=0.0176
np=1

[RMS 191]
nz=0.05
np=1

[RMS 246]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pokrycie dachu drewnianego membraną dachową paroprzepuszczalną
pd=		KNNR N002-05-01-01-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	16,09*8,80*2-3,50*6,60-0,08

[RMS 1]
nz=0.116
np=0

[RMS 134]
nz=1.17
np=1

[RMS 223]
nz=0.0025
np=0

[RMS 246]
nz=4
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Olacenie polaci dachowych latami 25x40 mm - kontrłaty z drewna zaimpregnowanego
pd=		KNR 202-04-10-04-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,0

[RMS 1]
nz=0.26
np=0

[RMS 52]
nz=0.07
np=1

[RMS 184]
nz=0.0014
np=1

[RMS 224]
nz=0.01
np=0

[RMS 227]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Deskowanie polaci dachowej z desek zaimpregnowanych o gr.25 mm
pd=		KNR 202-04-10-01-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	16,09*8,80*2-3,50*6,60-0,08

[RMS 1]
nz=0.32
np=0

[RMS 52]
nz=0.08
np=1

[RMS 183]
nz=0.028
np=1

[RMS 224]
nz=0.01
np=0

[RMS 227]
nz=0.03
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja z maty podkładowej strukturalnej wysokoparoprzepuszczalnej pod pokrycie z blachy na rąbek
pd=		KNNR N002-06-04-02-00
ob=319.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	319,5

[RMS 1]
nz=0.1
np=0

[RMS 81]
nz=1.2
np=1

[RMS 224]
nz=0.004
np=0

[RMS 246]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pokrycie dachu z blachy typu corten łączonej na rąbek stojący wraz z obróbkami
pd=		.Analiza indywidualna
ob=319.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dach
wo=	1	16,09*8,80*2-3,50*6,60-0,08
ko=	Pas nadrynnowy
wo=	1	0,30*16,10*2
ko=	Komin
wo=	1	2,0
ko=	Mur attykowy: część pozioma
wo=	1	0,60*8,80*2
ko=	Mur attykowy: część pionowa
wo=	1	0,95*8,80*2
ko=	Obróbki ścian nad klatką schodową
wo=	1	0,50*(7,0+3,50)
ko=	Obróbki ogniomuru
wo=	1	(0,40+0,50+0,65)*6,80+0,50*0,50
ko=	Komin
wo=	1	1,0*(1,55+0,40)*2+0,40*1,55

[RMS 1]
nz=3.3
np=0

[RMS 14]
nz=1.2
np=1

[RMS 222]
nz=0.0065
np=0

[RMS 227]
nz=0.0069
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaz rynien z blachy ocynkowanej i lakierowanej szer.150 mm - system prowadzony w ociepleniu
pd=		 202-05-17-04-00 analogia
ob=32.2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	16,10*2

[RMS 1]
nz=0.5109
np=0

[RMS 21]
nz=0.021
np=1

[RMS 58]
nz=2
np=1

[RMS 62]
nz=1.05
np=1

[RMS 222]
nz=0.0019
np=0

[RMS 227]
nz=0.0035
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaz rur spustowych fi 100 - system ukryty w ociepleniu
pd=		 202-05-19-02-00 analogia
ob=32
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	8,0*4

[RMS 1]
nz=0.6132
np=0

[RMS 21]
nz=0.019
np=1

[RMS 57]
nz=0.33
np=1

[RMS 63]
nz=1.05
np=1

[RMS 227]
nz=0.0023
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Paroizolacja z 1-warstwy folii PE
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=20.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dach płaski
wo=	1	(6,80*2,70)*1,1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 80]
nz=1.19
np=1

[RMS 224]
nz=0.0045
np=0

[RMS 226]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian attyk (murków ogniowych) płytami z wełny mineralnej grub 5 cm na zaprawie klejowej
pd=		KNR 202-26-13-01-60
ob=7.13
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Cześć pionowa
wo=	1	0,50*(6,80+2,70)
ko=	Cześć pozioma
wo=	1	0,25*(6,80+2,70)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.438
np=0

[RMS 147]
nz=1.05
np=1

[RMS 155]
nz=6
np=1

[RMS 225]
nz=0.018
np=0

[RMS 227]
nz=0.0142
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja termiczna pozioma z wełny mineralnej twardej dachowej 0,036 W/m2K gr.20 cm
pd=		KNR 202-06-13-02-00
ob=18.36
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6,80*2,70

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.2912
np=0

[RMS 148]
nz=1.05
np=1

[RMS 224]
nz=0.0108
np=0

[RMS 227]
nz=0.0181
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja termiczna pozioma z płyt spadkowych z wełny mineralnej twardej dachowej lub z klinów styropianowych w systemie NRO o średniej grubości 3-26 cm
pd=		.Analiza indywidualna
ob=18.36
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	18,36

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.095
np=0

[RMS 146]
nz=1.05
np=1

[RMS 224]
nz=0.0077
np=0

[RMS 228]
nz=0.0089
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przymocowanie płyt z wełny łącznikami mechanicznymi do podłoża
pd=		KNR 202-26-13-03-60
ob=110
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto 6 szt na m2
wo=	1	6*18,36-0,16

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0347
np=0

[RMS 60]
nz=1.04
np=1

[RMS 225]
nz=0.0002
np=0

[RMS 228]
nz=0.0002
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kliny dachowe z wełny mineralnej twardej o wym.5x5 cm w narożach wklęsłych
pd=		.Analiza indywidualna
ob=16.3
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6,80+2,70+6,80

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 5]
nz=1.05
np=1

[POZYCJA]
na=Pokrycia dachu 1x papą samoprzylepną z asfaltu modyfikowanego elastomerami (SBS) z osnową z welonu z włókien szklanych wzmocnioną siatką szklaną, gramatura 140 g/m2 wraz z wywinięciem na sciany, system NRO
pd=		KNNR N002-05-07-01-00
ob=28
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	6,80*2,70
ko=	Wywinięcie na ściany: część pionowa
wo=	1	0,40*(6,80+2,70+6,80)
ko=	Wywinięcie na ściany: część pozioma
wo=	1	0,30*(6,80+2,70)
wo=	1	0,27

[RMS 1]
nz=0.216
np=0

[RMS 135]
nz=1.18
np=1

[RMS 224]
nz=0.0049
np=0

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną podkładową typu G 200 S4 wraz z wywinięciem na sciany, system NRO
pd=		KNNR N002-05-07-01-00
ob=28
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	28,0

[RMS 1]
nz=0.216
np=0

[RMS 138]
nz=1.18
np=1

[RMS 224]
nz=0.0049
np=0

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną nawierzchniową typu PYE PV 250 S5 SBS wraz z wywinięciem na ściany, system NRO
pd=		KNNR N002-05-07-01-00
ob=28
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	28,0

[RMS 1]
nz=0.216
np=0

[RMS 140]
nz=1.18
np=1

[RMS 224]
nz=0.0049
np=0

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podkład na murkach attykowych z płyty OSB na podkonstrukcji drewnianej pod obróbki
pd=		.Analiza indywidualna
ob=6.12
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Murki ogniowe
wo=	1	0,45*6,80
ko=	Ogniomur
wo=	1	0,45*6,80

[POZYCJA]
na=Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej
pd=		KNR 202-05-41-02-00
ob=3.74
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Murki ogniowe
wo=	1	0,55*6,80

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.414
np=0

[RMS 19]
nz=1.23
np=1

[RMS 228]
nz=0.008
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej lakierowanej fi 150
pd=		KNNR N002-05-05-05-01
ob=2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,0

[RMS 1]
nz=0.427
np=0

[RMS 61]
nz=1.03
np=1

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rury spustowe z blachy ocynkowanej lakierowanej fi 150 mm
pd=		KNNR N002-05-05-07-01
ob=1
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,0

[RMS 1]
nz=0.627
np=0

[RMS 64]
nz=1.03
np=1

[RMS 246]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Klapa dymowa o pow ponad 1,5 m2
pd=		WKNR W202-10-17-03-00
ob=1.92
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,20*1,60

[RMS 1]
nz=4.17
np=0

[RMS 68]
nz=0.18
np=1

[RMS 93]
nz=1
np=1

[RMS 131]
nz=0.27
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Daszek nad wejściem do budynku (przy windzie)

[POZYCJA]
na=Pokrycie dachu płaskiego z blachy na rąbek stojący lakierowane w RAL7016 wraz z izolacją przeciwwodną i orynnowaniem - kompletne
pd=		.Analiza indywidualna
ob=6.47
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,64*2,45

[ELEMENT 2]
na=Daszek szybu windy

[POZYCJA]
na=Pokrycie dachu płaskiego z blachy na rąbek stojący lakierowane w RAL7016 wraz z izolacją termiczną i przeciwwodną, orynnowaniem - kompletne
pd=		.Analiza indywidualna
ob=7.18
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,93*2,45

[ELEMENT 1]
na=Ścianki działowe, obudowy

[POZYCJA]
na=Ścianki działowe z pustaków ceramiki poryzowanej grub 11,5 cm
pd=		KNR 202-01-65-02-50
ob=535.76
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter, cz.nowa
wo=	1	4,25*(3,42+1,80+3,65+3,42+4,30+5,15+4,92+1,62+8,75+1,92+0,17+0,44+2,44+1,90+0,80+2,44+2,44+6,53+3,86+2,73+2,73+4,90+1,30+4,25+2,30+2,30+4,25+2,15+0,42)-(1,02*2,10*11+0,92*2,10*3)
ko=	Parter, cz.istn
wo=	1	3,30*(2,70+0,60+2,70+2,70+5,94+5,31+1,52+6,18+2,95+2,95)-(0,92*2,10*2+1,02*2,10*4+1,52*2,60)
ko=	Ip, cz.istn
wo=	1	3,01*(8,01+0,60+2,40+2,40+5,82+5,82+1,05+1,05+5,82+2,95+2,71+1,63)-(0,92*2,10*3+1,02*2,10*6+1,32*2,10)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.91
np=0

[RMS 115]
nz=8.14
np=1

[RMS 166]
nz=0.007
np=1

[RMS 223]
nz=0.09
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ścianki działowe i obmurowania szachtów z pustaków ceramiki poryzowanej grub 8,0 cm 
pd=		KNR 202-01-65-01-50
ob=4.36
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ip, cz.istn
wo=	1	3,01*(1,25+0,20)

[RMS 1]
nz=0.84
np=0

[RMS 116]
nz=8.14
np=1

[RMS 166]
nz=0.005
np=1

[RMS 223]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu SBN115/75
pd=		KNR 202-01-26-05-00
ob=38.1
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter, cz.nowa
wo=	1	1,20*14
ko=	Parter, cz.istn
wo=	1	1,20*6+1,80*1
ko=	Ip, cz.istn
wo=	1	1,20*9+1,50

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 118]
nz=1.02
np=1

[RMS 224]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
pd=		WKNR W202-20-03-07-00
ob=51.29
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część istn.parter
wo=	1	
ko=	0.4
wo=	1	3,30*(6,08+8,23)-1,02*2,10*2+0,80*(2,10+1,02+2,10)*2

[RMS 1]
nz=1.54
np=0

[RMS 46]
nz=0.76
np=1

[RMS 49]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=13.88
np=1

[RMS 107]
nz=0.00098
np=1

[RMS 109]
nz=1.03
np=1

[RMS 145]
nz=1.03
np=1

[RMS 187]
nz=1.813
np=1

[RMS 189]
nz=0.00064
np=1

[RMS 202]
nz=4.06
np=1

[RMS 224]
nz=0.0205
np=0

[RMS 227]
nz=0.015
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania

[ELEMENT 2]
na=Tynki, gładzie gipsowe

[POZYCJA]
na=Okładziny stropów płytami silikatowo-cementowymi ognioochronnymi na rusztach metalowych mocowanych do podłoża - ochrona pożarowa stropów do REI120
pd=		 W202-20-05-02-00 analogia
ob=373.01
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Stropy parteru: pom.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12
wo=	1	11,35+3,52+50,04+49,99+13,57+3,25+40,98+0,86+0,68+7,23+6,21
ko=	Stropy Ip: pom.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
wo=	1	11,37+23,45+16,85+90,11+13,57+3,25+2,50+3,49+7,28+0,68+0,68+6,43+5,67

[RMS 1]
nz=1.83
np=0

[RMS 42]
nz=0.38
np=1

[RMS 43]
nz=1.52
np=1

[RMS 47]
nz=2.3
np=1

[RMS 59]
nz=18.5
np=1

[RMS 107]
nz=0.0003
np=1

[RMS 110]
nz=1.05
np=1

[RMS 187]
nz=1
np=1

[RMS 189]
nz=0.00064
np=1

[RMS 224]
nz=0.045
np=0

[RMS 227]
nz=0.0176
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynk cementowo-wapienny biegów schodowych kategorii III
pd=		KNR 202-08-11-02-00
ob=33.49
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część istn.: biegi i spoczniki, belki, policzki
wo=	1	4,90*2,71*1,05*2+0,24*2*2,71*2+0,25*3,0*4

[RMS 1]
nz=0.9244
np=0

[RMS 165]
nz=0.0015
np=1

[RMS 166]
nz=0.0111
np=1

[RMS 168]
nz=0.013
np=1

[RMS 224]
nz=0.04
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gładz gipsowa na sufitach
pd=		KNR 202-08-15-06-00
ob=549.92
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Na tynkach
wo=	1	33,49
ko=	Na g-k
wo=	1	162,08+264,25
ko=	Sufity w pom.1.5
wo=	1	90,1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.5672
np=0

[RMS 106]
nz=0.0015
np=1

[RMS 107]
nz=0.0025
np=1

[RMS 189]
nz=0.0027
np=1

[RMS 224]
nz=0.0029
np=0

[RMS 227]
nz=0.0039
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynk cementowo-wapienny na ścianach kategorii III - część nowa budynku
pd=		KNR 202-08-03-03-00
ob=1085.52
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter
wo=	1	
ko=	0.13
wo=	1	4,0*(3,65+1,64)*2-(3,65*3,35+3,65*2,60)+0,25*(2,60+3,65+2,60)
ko=	0.14
wo=	1	4,0*(7,35+4,18+0,32+0,25+0,80)*2-3,65*3,35*2
ko=	0.15
wo=	1	4,0*(2,87+4,92)*2-(1,83*2,60+1,02*2,10)+0,25*(2,60+1,83+2,60)
ko=	0.16
wo=	1	4,0*(2,16+4,92)*2-1,22*2,60+0,25*(2,60+1,22+2,60)
ko=	0.17
wo=	1	4,0*(1,62+2,15)*2-1,02*2,10
ko=	0.18
wo=	1	4,0*(5,15+8,05)*2-(1,02*2,10*7+1,52*2,60)+0,25*(2,60+1,52+2,60)
ko=	0.19
wo=	1	4,0*(1,65+1,80)*2
ko=	0.20
wo=	1	4,0*(1,65+1,80)*2
ko=	0.21
wo=	1	4,0*(3,42+1,73)*2-1,02*2,10
ko=	0.22
wo=	1	4,0*(2,44+1,78)*2-1,02*2,10
ko=	0.23
wo=	1	4,0*(8,75+4,58+0,80+1,58)*2-(1,02*2,10*4+3,60*2,60)+0,25*(2,60+3,60+2,60)
ko=	0.24
wo=	1	4,0*(6,96+2,09)*2-(1,02*2,10+1,32*2,60)+0,25*(2,60+1,32+2,60)
ko=	0.25
wo=	1	4,0*(2,44+2,77)*2-1,02*2,10
ko=	0.26
wo=	1	4,0*(6,19+5,07+0,42)*2-(0,92*2,10*3+1,02*2,10*5+1,52*2,60)+0,25*(2,60+1,52+2,60)
ko=	0.27
wo=	1	4,0*(2,19+2,73)*2-1,02*2,10
ko=	0.28
wo=	1	4,0*(2,44+2,08)*2-1,02*2,10
ko=	0.29
wo=	1	4,0*(2,44+1,44)*2-0,92*2,10
ko=	0.30
wo=	1	4,0*(3,86+2,10)*2-0,92*2,10
ko=	0.31
wo=	1	4,0*(2,50+1,91+2,50+1,05+2,30+1,05)*2-1,02*2,10*4
ko=	0.32
wo=	1	4,0*(2,15+4,38)*2-(1,02*2,10+1,83*2,60)+0,25*(2,60+1,83+2,60)
ko=	0.33 - brak - komora chłodnicza
wo=	1	0
ko=	0.34
wo=	1	4,0*(1,67+1,92)*2-1,32*2,60+0,25*(2,60+1,32+2,60)
ko=	Korytarz w pom.0.8 w nowej cześci
wo=	1	4,0*(3,90+2,12)*2-(1,02*2,10+3,65+3,35+3,60+2,92)+0,25*(2,92+3,60+2,92)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6
np=0

[RMS 165]
nz=0.0027
np=1

[RMS 166]
nz=0.0227
np=1

[RMS 224]
nz=0.0378
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynk cementowo-wapienny na ścianach kategorii III - część istniejąca budynku
pd=		KNR 202-08-03-03-00
ob=1273.03
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część istniejąca: parter
wo=	1	
ko=	0.01
wo=	1	3,28*(4,89+2,31)*2-(1,02*2,10+1,60*2,60*2)+0,20*(2,60+1,50+2,60)*2
ko=	0.02
wo=	1	3,28*(1,52+2,31)*2-(1,02*2,10+1,52*2,60*2)+0,25*(2,60+1,52+2,60)
ko=	0.03
wo=	1	3,28*(6,69+2,87)*2-(1,52*2,60+1,0*3,28)+0,25*(3,25+3,25)
ko=	0.04
wo=	1	3,28*(6,53+8,68)*2-1,50*2,60*5+0,20*(2,60+1,50+2,60)
ko=	0.05
wo=	1	3,28*(8,36+5,98)*2-(1,02*2,10*2+1,50*2,60*4)+0,20*(2,60+1,50+2,60)*4
ko=	0.06
wo=	1	3,28*(4,60+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	0.07
wo=	1	3,28*(1,10+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	0.08
wo=	1	3,28*(8,71+8,01)*2-(0,92*2,10*2+1,02*2,10*5+2,12*2,64+1,18*2,25)+0,25*(2,64+2,12+2,64)
ko=	0.09
wo=	1	3,28*(0,60+1,44)*2-0,92*2,10
ko=	0.10
wo=	1	3,28*(0,60+1,14)*2-0,92*2,10
ko=	0.11
wo=	1	3,28*(2,68+2,70)*2-(1,02*2,10+1,50*2,60)+0,25*(2,60+1,50+2,60)
ko=	0.12
wo=	1	3,28*(2,30+2,70)*2-1,02*2,10
ko=	Część istniejąca: Ip
wo=	1	
ko=	1.1
wo=	1	3,0*(4,89+2,32)*2-(1,02*2,10+1,50*2,15*2)+0,20*(2,15+1,50+2,15)*2
ko=	1.2
wo=	1	3,0*(6,69+2,71)*2-1,32*2,10
ko=	1.3
wo=	1	3,0*(4,06+8,01)*2-(0,92*2,10*2+1,02*2,10*4+1,32*2,10+1,0*3,0)
ko=	1.4
wo=	1	3,0*(6,53+2,58)*2-1,50*2,15+0,20*(2,15+1,50+2,15)
ko=	1.5
wo=	1	3,0*(6,53+5,98)*2-(1,50*2,15*4+3,80*2,70)+0,20*(2,15+1,50+2,15)+0,25*(2,70+3,80+2,70)
ko=	1.5
wo=	1	3,0*(8,36+5,98)*2-(1,50*2,15*4+3,80*2,70+1,02*2,10)+0,20*(2,15+1,50+2,15)*4
ko=	1.6
wo=	1	3,0*(4,60+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	1.7
wo=	1	3,0*(1,10+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	1.8
wo=	1	3,0*(2,38+1,05)*2-0,92*2,10
ko=	1.9
wo=	1	3,0*(3,32+1,05+1,05)*2-1,02*2,10*3
ko=	1.10
wo=	1	3,0*(5,49+1,25)*2-(1,02*2,10*4+0,92*2,10)
ko=	1.11
wo=	1	3,0*(0,60+1,14)*2-0,92*2,10
ko=	1.12
wo=	1	3,0*(0,60+1,14)*2-0,92*2,10
ko=	1.13
wo=	1	3,0*(2,68+2,40)*2-(1,02*2,10+1,14*2,10)+0,12*(2,10*2+1,14)
ko=	1.14
wo=	1	3,0*(2,30+2,40)*2-(1,02*2,10+1,14*2,10)
ko=	Część istniejąca: poddasze
wo=	1	
ko=	2.1
wo=	1	3,20*(6,36+2,71)*2-1,02*2,10
ko=	2.2
wo=	1	3,20*(6,33+4,46)*2
ko=	2.4
wo=	1	3,20*(8,53+8,90)*2-1,02*2,10*3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6
np=0

[RMS 165]
nz=0.0027
np=1

[RMS 166]
nz=0.0227
np=1

[RMS 224]
nz=0.0378
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stopkach belek stalowych nadproży
pd=		KNR 401-07-03-03-00
ob=68.4
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Jak belki stalowe nadproży
wo=	1	68,40

[RMS 1]
nz=0.11
np=0

[RMS 17]
nz=0.03
np=1

[RMS 54]
nz=0.27
np=1

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej
pd=		KNR 401-07-04-03-00
ob=20.52
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto
wo=	1	0,30*68,40

[RMS 1]
nz=0.49
np=0

[RMS 96]
nz=0.012
np=1

[RMS 102]
nz=4.1
np=1

[RMS 105]
nz=0.001
np=1

[RMS 190]
nz=3.6
np=1

[RMS 224]
nz=0.02
np=0

[RMS 236]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gładz gipsowa na ścianach wraz z osadzeniem niezbędnych narożników metalowych
pd=		KNR 202-08-15-04-00
ob=2001.58
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Jak malowania
wo=	1	2001,58

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.5333
np=0

[RMS 66]
nz=0.043
np=1

[RMS 106]
nz=0.0015
np=1

[RMS 107]
nz=0.0025
np=1

[RMS 189]
nz=0.0027
np=1

[RMS 224]
nz=0.0029
np=0

[RMS 227]
nz=0.0043
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Sufity podwieszane

[POZYCJA]
na=Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr.12,5 mm na rusztach metalowych CD i UD 
pd=		WKNR W202-20-05-03-00
ob=162.08
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter, pom.13,14
wo=	1	6,3+28,4
ko=	Część istn: parter, pom.1,2
wo=	1	11,4+3,5
ko=	Część istn: parter kl.sch
wo=	1	1,77*2,87+0,64*2,71
ko=	Część istn: parter: pom.4, 5
wo=	1	3,0*5,40+4,80*2,40
ko=	Część istn: Ip, pom.1,3,4
wo=	1	11,37+23,45+16,8
ko=	Część istn: Ip kl.sch
wo=	1	1,77*2,71+0,64*2,71
ko=	Część istn: poddasze kl.sch
wo=	1	6,36*2,71-1,20*1,60
ko=	Część istn: poddasze kl.sch obudowa klapy
wo=	1	0,80*(1,20+1,60)*2

[RMS 1]
nz=2.39
np=0

[RMS 42]
nz=0.52
np=1

[RMS 43]
nz=1.33
np=1

[RMS 44]
nz=0.91
np=1

[RMS 45]
nz=0.91
np=1

[RMS 48]
nz=0.4
np=1

[RMS 50]
nz=2.6
np=1

[RMS 59]
nz=18.5
np=1

[RMS 107]
nz=0.0003
np=1

[RMS 109]
nz=1.05
np=1

[RMS 187]
nz=1
np=1

[RMS 189]
nz=0.00064
np=1

[RMS 224]
nz=0.058
np=0

[RMS 227]
nz=0.0289
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm na rusztach metalowych CD i UD
pd=		WKNR W202-20-05-03-00
ob=264.25
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter, pom.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34
wo=	1	10,64+3,47+20,48+2,97+2,97+5,90+3,65+36,12+12,74+6,76+13,86+5,97+5,08+3,51+8,11+10,63+8,81+3,21
ko=	Część istn: parter, pom.6,7,9,10,11,12
wo=	1	13,57+3,25+0,86+0,68+7,23+6,21
ko=	Część istn: Ip, pom.6,7,8,9,10,11,12,13,14
wo=	1	13,57+3,25+2,50+3,49+7,28+0,68+0,68+6,43+5,67
ko=	Część istn: Ip, pom.5
wo=	1	0,35*(6,53+7,03+5,32+7,03)+0,35*6,53+0,32*7,03+1,33*5,98+0,35*7,03

[RMS 1]
nz=2.39
np=0

[RMS 42]
nz=0.52
np=1

[RMS 43]
nz=1.33
np=1

[RMS 44]
nz=0.91
np=1

[RMS 45]
nz=0.91
np=1

[RMS 48]
nz=0.4
np=1

[RMS 50]
nz=2.6
np=1

[RMS 59]
nz=18.5
np=1

[RMS 107]
nz=0.0003
np=1

[RMS 111]
nz=1.05
np=1

[RMS 187]
nz=1
np=1

[RMS 189]
nz=0.00064
np=1

[RMS 224]
nz=0.058
np=0

[RMS 227]
nz=0.0289
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Sufit podwieszany systemowy kasetonowy akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną, 60x60 cm. Płyty ze sprasowanej wełny szklanej, kolor biały.
pd=		202-27-02-01-00 analogia
ob=72.31
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część istn: parter
wo=	1	
ko=	0.4
wo=	1	6,08*8,23-3,0*5,40
ko=	0.5
wo=	1	8,36*5,98-4,80*2,40

[RMS 1]
nz=1.236
np=0

[RMS 7]
nz=1.05
np=1

[RMS 199]
nz=2.53
np=1

[RMS 223]
nz=0.01
np=0

[RMS 227]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Okładziny ścian, malowania

[POZYCJA]
na=Obudowa urządzeń sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI 12,5 mm (płyta wodoodporna) na rusztach 50 jednowarstwowo jednostronnie 
pd=		WKNR W202-20-04-07-00
ob=27.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	
ko=	0.6
wo=	1	3,28*(1,0+0,15)*2
ko=	0.12
wo=	1	3,28*2,70
ko=	0.31
wo=	1	4,0*1,05
ko=	1.6
wo=	1	3,0*(1,0+0,15)*2

[RMS 1]
nz=2.14
np=0

[RMS 46]
nz=0.76
np=1

[RMS 49]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=13.88
np=1

[RMS 108]
nz=0.00132
np=1

[RMS 111]
nz=1.05
np=1

[RMS 187]
nz=2.264
np=1

[RMS 189]
nz=0.00086
np=1

[RMS 204]
nz=4.06
np=1

[RMS 224]
nz=0.0205
np=0

[RMS 226]
nz=0.016
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obudowa szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12,5 mm na rusztach 50, jednowarstwowo
pd=		WKNR W202-20-04-01-00
ob=17.88
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	
ko=	0.01
wo=	1	3,28*(0,21+0,21)
ko=	0.05
wo=	1	3,28*(0,21+0,31)
ko=	0.12
wo=	1	3,28*(0,50+0,31)
ko=	0.17
wo=	1	4,0*(0,20+0,21)
ko=	0.34
wo=	1	4,0*(0,21+0,21)
ko=	Ip
wo=	1	
ko=	1.5
wo=	1	3,0*(0,21+0,31)
ko=	1.7
wo=	1	3,0*(0,21+0,21)
ko=	1.13
wo=	1	3,0*(0,40+0,60)
ko=	1.14
wo=	1	3,0*(0,50+0,50)

[RMS 1]
nz=1.84
np=0

[RMS 46]
nz=0.76
np=1

[RMS 49]
nz=2.05
np=1

[RMS 59]
nz=13.88
np=1

[RMS 108]
nz=0.00132
np=1

[RMS 111]
nz=1.05
np=1

[RMS 187]
nz=2.264
np=1

[RMS 189]
nz=0.00086
np=1

[RMS 204]
nz=4.06
np=1

[RMS 224]
nz=0.0205
np=0

[RMS 228]
nz=0.016
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - natryski
pd=		.Analiza indywidualna
ob=646.85
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Jak płytki
wo=	1	646,85

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 142]
nz=1.03
np=1

[POZYCJA]
na=Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanych na zaprawę klejową. Płytki o wym.60x30 cm, rektyfikowane w kolorze białym matowym.
pd=		KNNR N002-08-03-02-03
ob=646.85
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	
ko=	0.1
wo=	1	2,10*1,30
ko=	0.6
wo=	1	2,10*(4,60+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	0.7
wo=	1	2,10*(1,10+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	0.11
wo=	1	2,10*(2,68+2,70)*2-(1,02*2,10+1,50*2,10)+0,25*(2,10+2,10)
ko=	0.12
wo=	1	2,10*(2,30+2,70)*2-1,02*2,10
ko=	0.17
wo=	1	2,10*(1,62+2,15)*2-1,02*2,10
ko=	0.19
wo=	1	2,10*(1,65+1,80)*2
ko=	0.20
wo=	1	2,10*(1,65+1,80)*2
ko=	0.21
wo=	1	2,10*(3,42+1,73)*2-1,02*2,10
ko=	0.22
wo=	1	2,10*(2,44+1,78)*2-1,02*2,10
ko=	0.23
wo=	1	2,10*(8,75+4,58+0,80+1,58)*2-(1,02*2,10*4+3,60*2,10)+0,25*(2,10+2,10)
ko=	0.24
wo=	1	2,10*(6,96+2,09)*2-(1,02*2,10+1,32*2,10)+0,25*(2,10+2,10)
ko=	0.25
wo=	1	2,10*(2,44+2,77)*2-1,02*2,10
ko=	0.26
wo=	1	2,10*(6,19+5,07+0,42)*2-(0,92*2,10*3+1,02*2,10*5+1,52*2,10)+0,25*(2,10+2,10)
ko=	0.27
wo=	1	2,10*(2,19+2,73)*2-1,02*2,10
ko=	0.29
wo=	1	2,10*(2,44+1,44)*2-0,92*2,10
ko=	0.30
wo=	1	2,10*(3,86+2,10)*2-0,92*2,10
ko=	0.31
wo=	1	2,10*(2,50+1,91+2,50+1,05+2,30+1,05)*2-1,02*2,10*4
ko=	0.34
wo=	1	2,10*(1,67+1,92)*2-1,32*2,10+0,25*(2,10+2,10)
ko=	Ip
wo=	1	
ko=	1.1 nad blatem
wo=	1	2,10*2,60
ko=	1.6
wo=	1	2,10*(4,60+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	1.7
wo=	1	2,10*(1,10+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	1.8
wo=	1	2,10*(2,38+1,05)*2-0,92*2,10
ko=	1.9
wo=	1	2,10*(3,32+1,05+1,05)*2-1,02*2,10*3
ko=	1.10
wo=	1	2,10*(5,49+1,25)*2-(1,02*2,10*4+0,92*2,10)
ko=	1.13
wo=	1	2,10*(2,68+2,40)*2-(1,02*2,10+1,14*2,10)+0,12*(2,10*2+1,14)
ko=	1.14
wo=	1	2,10*(2,30+2,40)*2-(1,02*2,10+1,14*2,10)
ko=	Poddasze
wo=	1	
ko=	2.2
wo=	1	2,10*(6,33+4,46)*2
ko=	2.4
wo=	1	2,10*(8,53+8,90)*2-1,02*2,10*3

[RMS 1]
nz=2.3
np=0

[RMS 79]
nz=4.8
np=1

[RMS 174]
nz=1.05
np=1

[RMS 223]
nz=0.0303
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Lustra klejone do ścian nad umywalkami
pd=		.Analiza indywidualna
ob=6.65
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.01
wo=	1	0,90*0,60
ko=	0.11
wo=	1	0,90*0,60
ko=	0.12
wo=	1	1,50*2,30
ko=	0.31
wo=	1	0,90*0,60
ko=	1.9
wo=	1	1,50*1,05

[RMS 1]
nz=1
np=0

[RMS 8]
nz=1.03
np=1

[POZYCJA]
na=Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie sufitów
pd=		KNR 202-11-34-02-00
ob=549.92
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Jak gładzie
wo=	1	549,92

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.084
np=0

[RMS 171]
nz=0.22
np=1

[RMS 224]
nz=0.002
np=0

[RMS 227]
nz=0.003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylową. Farby w kolorze białym - sufity
pd=		KNR 202-15-05-03-00
ob=549.92
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Jak gładzie
wo=	1	549,92

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.432
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.1839
np=0

[RMS 71]
nz=0.276
np=1

[RMS 228]
nz=0.0003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie ścian
pd=		KNR 202-11-34-02-00
ob=2001.58
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Jak malowania
wo=	1	2001,58

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.084
np=0

[RMS 171]
nz=0.22
np=1

[RMS 224]
nz=0.002
np=0

[RMS 227]
nz=0.003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową białą, zmywalną odporną na zabrudzenia  - ściany
pd=		KNR 202-15-05-03-00
ob=2001.53
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	
ko=	Część istniejąca: parter
wo=	1	
ko=	0.01
wo=	1	2,64*(4,89+2,31)*2-(1,02*2,10+1,60*2,60*2)+0,20*(2,60+1,50+2,60)*2
ko=	0.02
wo=	1	2,64*(1,52+2,31)*2-(1,02*2,10+1,52*2,60*2)+0,25*(2,60+1,52+2,60)
ko=	0.03
wo=	1	3,28*(6,69+2,87)*2-(1,52*2,60+1,0*3,28)+0,25*(3,25+3,25)
ko=	0.04
wo=	1	3,0*(6,53+8,68)*2-1,50*2,60*5+0,20*(2,60+1,50+2,60)
ko=	0.05
wo=	1	3,0*(8,36+5,98)*2-(1,02*2,10*2+1,50*2,60*4)+0,20*(2,60+1,50+2,60)*4
ko=	0.06
wo=	1	2,50*(4,60+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	0.07
wo=	1	2,64*(1,10+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	0.08
wo=	1	2,64*(8,71+8,01)*2-(0,92*2,10*2+1,02*2,10*5+2,12*2,64+1,18*2,25)+0,25*(2,64+2,12+2,64)
ko=	0.09
wo=	1	2,64*(0,60+1,44)*2-0,92*2,10
ko=	0.10
wo=	1	2,64*(0,60+1,14)*2-0,92*2,10
ko=	0.11
wo=	1	2,64*(2,68+2,70)*2-(1,02*2,10+1,50*2,60)+0,25*(2,60+1,50+2,60)
ko=	0.12
wo=	1	2,50*(2,30+2,70)*2-1,02*2,10
ko=	Część nowa: parter
wo=	1	
ko=	0.13
wo=	1	3,35*(3,65+1,64)*2-(3,65*3,35+3,65*2,60)+0,25*(2,60+3,65+2,60)
ko=	0.14
wo=	1	3,35*(7,35+4,18+0,32+0,25+0,80)*2-3,65*3,35*2
ko=	0.15
wo=	1	3,35*(2,87+4,92)*2-(1,83*2,60+1,02*2,10)+0,25*(2,60+1,83+2,60)
ko=	0.16
wo=	1	3,20*(2,16+4,92)*2-1,22*2,60+0,25*(2,60+1,22+2,60)
ko=	0.17
wo=	1	2,85*(1,62+2,15)*2-1,02*2,10
ko=	0.18
wo=	1	3,35*(5,15+8,05)*2-(1,02*2,10*7+1,52*2,60)+0,25*(2,60+1,52+2,60)
ko=	0.19
wo=	1	3,35*(1,65+1,80)*2
ko=	0.20
wo=	1	3,35*(1,65+1,80)*2
ko=	0.21
wo=	1	3,35*(3,42+1,73)*2-1,02*2,10
ko=	0.22
wo=	1	3,35*(2,44+1,78)*2-1,02*2,10
ko=	0.23
wo=	1	3,35*(8,75+4,58+0,80+1,58)*2-(1,02*2,10*4+3,60*2,60)+0,25*(2,60+3,60+2,60)
ko=	0.24
wo=	1	3,35*(6,96+2,09)*2-(1,02*2,10+1,32*2,60)+0,25*(2,60+1,32+2,60)
ko=	0.25
wo=	1	3,35*(2,44+2,77)*2-1,02*2,10
ko=	0.26
wo=	1	3,35*(6,19+5,07+0,42)*2-(0,92*2,10*3+1,02*2,10*5+1,52*2,60)+0,25*(2,60+1,52+2,60)
ko=	0.27
wo=	1	3,35*(2,19+2,73)*2-1,02*2,10
ko=	0.28
wo=	1	3,35*(2,44+2,08)*2-1,02*2,10
ko=	0.29
wo=	1	3,35*(2,44+1,44)*2-0,92*2,10
ko=	0.30
wo=	1	3,35*(3,86+2,10)*2-0,92*2,10
ko=	0.31
wo=	1	3,35*(2,50+1,91+2,50+1,05+2,30+1,05)*2-1,02*2,10*4
ko=	0.32
wo=	1	3,35*(2,15+4,38)*2-(1,02*2,10+1,83*2,60)+0,25*(2,60+1,83+2,60)
ko=	0.33 - brak - komora chłodnicza
wo=	1	0
ko=	0.34
wo=	1	3,35*(1,67+1,92)*2-1,32*2,60+0,25*(2,60+1,32+2,60)
ko=	Korytarz w pom.0.8 w nowej cześci
wo=	1	2,64*(3,90+2,12)*2-(1,02*2,10+3,65+3,35+3,60+2,92)+0,25*(2,92+3,60+2,92)
ko=	Część istniejąca: Ip
wo=	1	
ko=	1.1
wo=	1	2,65*(4,89+2,32)*2-(1,02*2,10+1,50*2,15*2)+0,20*(2,15+1,50+2,15)*2
ko=	1.2
wo=	1	3,0*(6,69+2,71)*2-1,32*2,10
ko=	1.3
wo=	1	2,60*(4,06+8,01)*2-(0,92*2,10*2+1,02*2,10*4+1,32*2,10+1,0*3,0)
ko=	1.4
wo=	1	2,65*(6,53+2,58)*2-1,50*2,15+0,20*(2,15+1,50+2,15)
ko=	1.5
wo=	1	3,0*(6,53+5,98)*2-(1,50*2,15*4+3,80*2,70)+0,20*(2,15+1,50+2,15)+0,25*(2,70+3,80+2,70)
ko=	1.5
wo=	1	3,0*(8,36+5,98)*2-(1,50*2,15*4+3,80*2,70+1,02*2,10)+0,20*(2,15+1,50+2,15)*4
ko=	1.6
wo=	1	2,54*(4,60+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	1.7
wo=	1	2,54*(1,10+2,95)*2-1,02*2,10
ko=	1.8
wo=	1	2,54*(2,38+1,05)*2-0,92*2,10
ko=	1.9
wo=	1	2,54*(3,32+1,05+1,05)*2-1,02*2,10*3
ko=	1.10
wo=	1	2,54*(5,49+1,25)*2-(1,02*2,10*4+0,92*2,10)
ko=	1.11
wo=	1	3,0*(0,60+1,14)*2-0,92*2,10
ko=	1.12
wo=	1	3,0*(0,60+1,14)*2-0,92*2,10
ko=	1.13
wo=	1	2,65*(2,68+2,40)*2-(1,02*2,10+1,14*2,10)+0,12*(2,10*2+1,14)
ko=	1.14
wo=	1	2,65*(2,30+2,40)*2-(1,02*2,10+1,14*2,10)
ko=	Część istniejąca: poddasze
wo=	1	
ko=	2.1
wo=	1	3,20*(6,36+2,71)*2-1,02*2,10
ko=	2.2
wo=	1	3,20*(6,33+4,46)*2
ko=	2.4
wo=	1	3,20*(8,53+8,90)*2-1,02*2,10*3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.432
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.1839
np=0

[RMS 72]
nz=0.276
np=1

[RMS 228]
nz=0.0003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratów kamiennych gr.2 cm i szer.do 25 cm, kolor biały
pd=		KNR 202-01-29-02-00
ob=28.6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	F4
wo=	1	1,80
ko=	O2
wo=	1	1,50*13
ko=	O3
wo=	1	1,50*1
ko=	O5
wo=	1	1,50*1
ko=	Lukarna
wo=	1	4,30

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.22
np=0

[RMS 119]
nz=1
np=1

[RMS 166]
nz=0.013
np=1

[RMS 224]
nz=0.11
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Blat z płyt laminatu kompaktowego HPL o szer.60 cm wraz z podkonstrukcją mocującą - pod umywalki w łazienkach
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1.05
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	1.9
wo=	1	1,05

[RMS 1]
nz=2
np=0

[RMS 4]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Demontaż obudowy belki stalowej i zabezpieczenie belki do klasy odporności ogniowej REI60 kompletnym systemem płyt ogniochronnych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta - pom.2.2 poddasze
pd=		.Analiza indywidualna
ob=5.58
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pom.2.2
wo=	1	(0,40+0,50)*6,20

[ELEMENT 1]
na=Podłoża i posadzki

[ELEMENT 2]
na=Podłoża w części nowego budynku

[POZYCJA]
na=Podkład na gruncie z betonu C12/15 gr.15 cm
pd=		KNR 202-11-01-01-00
ob=33.93
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter pom.0.13-0.34
wo=	1	0,15*219,60*1,03

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=5.51
np=0

[RMS 161]
nz=1.03
np=1

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja na zimno z emulsji bitumicznej - zagruntowanie podłoża
pd=		KNR 202-06-02-01-00
ob=219.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter pom.0.13-0.34
wo=	1	6,3+28,4+14,1+10,6+3,5+20,5+3,0+3,0+5,9+3,6+36,1+12,7+6,8+13,9+6,0+5,1+3,5+8,1+10,6+8,8+5,9+3,2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0664
np=0

[RMS 129]
nz=0.3
np=1

[RMS 224]
nz=0.0005
np=0

[RMS 227]
nz=0.0004
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja 2x papą termozgrzewalną 
pd=		KNNR N002-05-07-02-00
ob=241.56
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter pom.0.13-0.34
wo=	1	219,60*1,1

[RMS 1]
nz=0.389
np=0

[RMS 139]
nz=2.3
np=1

[RMS 224]
nz=0.0077
np=0

[RMS 246]
nz=6
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm 
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=219.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter pom.0.13-0.34
wo=	1	6,3+28,4+14,1+10,6+3,5+20,5+3,0+3,0+5,9+3,6+36,1+12,7+6,8+13,9+6,0+5,1+3,5+8,1+10,6+8,8+5,9+3,2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 80]
nz=1.19
np=1

[RMS 224]
nz=0.0045
np=0

[RMS 226]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS200-038 gr.15 cm 
pd=		KNR 202-06-09-03-00
ob=219.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter pom.0.13-0.34
wo=	1	219,60

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0933
np=0

[RMS 84]
nz=1.05
np=1

[RMS 224]
nz=0.0032
np=0

[RMS 226]
nz=0.0047
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm - pierwsza warstwa
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=219.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter pom.0.13-0.34
wo=	1	219,60

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 80]
nz=1.19
np=1

[RMS 224]
nz=0.0045
np=0

[RMS 226]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm - druga warstwa
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=219.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	219,60

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 80]
nz=1.19
np=1

[RMS 224]
nz=0.0045
np=0

[RMS 226]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wyrównawcza z betonu grub 2 cm na ostro
pd=		KNR 202-11-02-01-00
ob=219.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część nowa: parter pom.0.13-0.34
wo=	1	219,60

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.3732
np=0

[RMS 132]
nz=0.07
np=1

[RMS 161]
nz=0.0206
np=1

[RMS 193]
nz=0.12
np=1

[RMS 224]
nz=0.0309
np=0

[RMS 226]
nz=0.0003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wyrównawcza z betonu - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 6 cm do 8 cm. Krotność=6
pd=		KNR 202-11-02-03-00
ob=219.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	219,60

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5.73
wm=6
ws=6

[RMS 1]
nz=0.0749
np=0

[RMS 161]
nz=0.0105
np=1

[RMS 224]
nz=0.0158
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za zbrojenie jastrychu siatką stalową fi 4 mm o oczkach 15x15 cm
pd=		KNR 202-11-06-07-00
ob=219.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	219,60

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0775
np=0

[RMS 53]
nz=1.02
np=1

[RMS 224]
nz=0.0011
np=0

[RMS 227]
nz=0.0017
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Podłoża w części istniejącego budynku

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm - pierwsza warstwa
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=96.7
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter: pom.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12
wo=	1	11,4+3,5+9,0+13,6+3,2+41,0+0,9+0,7+7,2+6,2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 80]
nz=1.19
np=1

[RMS 224]
nz=0.0045
np=0

[RMS 226]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm - druga warstwa
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=96.7
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	96,70

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 80]
nz=1.19
np=1

[RMS 224]
nz=0.0045
np=0

[RMS 226]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wyrównawcza z betonu grub 2 cm na ostro
pd=		KNR 202-11-02-01-00
ob=96.7
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	96,70

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.3732
np=0

[RMS 132]
nz=0.07
np=1

[RMS 161]
nz=0.0206
np=1

[RMS 193]
nz=0.12
np=1

[RMS 224]
nz=0.0309
np=0

[RMS 226]
nz=0.0003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wyrównawcza z betonu - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 6 cm do 8 cm. Krotność=6
pd=		KNR 202-11-02-03-00
ob=96.7
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	96,70

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5.73
wm=6
ws=6

[RMS 1]
nz=0.0749
np=0

[RMS 161]
nz=0.0105
np=1

[RMS 224]
nz=0.0158
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za zbrojenie jastrychu siatką stalową fi 4 mm o oczkach 15x15 cm
pd=		KNR 202-11-06-07-00
ob=96.7
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	96,70

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0775
np=0

[RMS 53]
nz=1.02
np=1

[RMS 224]
nz=0.0011
np=0

[RMS 227]
nz=0.0017
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styroduru EPS300-033 gr.4 cm 
pd=		KNR 202-06-09-03-00
ob=87.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ip: pom.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14
wo=	1	11,4+9,1+23,5+13,6+3,2+2,5+3,5+7,3+0,7+0,7+6,4+5,7

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0933
np=0

[RMS 83]
nz=1.05
np=1

[RMS 224]
nz=0.0032
np=0

[RMS 226]
nz=0.0047
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=87.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ip
wo=	1	87,60

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 80]
nz=1.19
np=1

[RMS 224]
nz=0.0045
np=0

[RMS 226]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Jastrych anhydrytowy grub 6 cm 
pd=		 202-11-02-01-00 + 202-11-02-03x4
ob=87.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ip
wo=	1	87,60

[RMS 1]
nz=0.6728
np=0

[RMS 167]
nz=0.063
np=1

[RMS 224]
nz=0.0941
np=0

[RMS 227]
nz=0.0003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Posadzki

[POZYCJA]
na=Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi
pd=		KNR 202-11-34-01-00
ob=317.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część istniejąca: parter pom.0.4, 0.5
wo=	1	50,0+50,0
ko=	Część istniejąca: Ip pom.1.4, 1.5
wo=	1	16,8+90,1
ko=	Część istniejąca: poddasze pom.2.1,2.2,2.4
wo=	1	8,2+28,7+74,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.063
np=0

[RMS 172]
nz=0.21
np=1

[RMS 224]
nz=0.002
np=0

[RMS 228]
nz=0.003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej pod posadzki w cześci istniejącej budynku
pd=		KNR 202-11-30-02-00
ob=317.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Część istniejąca: parter pom.0.4, 0.5
wo=	1	50,0+50,0
ko=	Część istniejąca: Ip pom.1.4, 1.5
wo=	1	16,8+90,1
ko=	Część istniejąca: poddasze pom.2.1,2.2,2.4
wo=	1	8,2+28,7+74,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.147
np=0

[RMS 170]
nz=7.8
np=1

[RMS 171]
nz=0.22
np=1

[RMS 224]
nz=0.01
np=0

[RMS 228]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych i wywinięciem na ściany - pomieszczenia mokre
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=130.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pomieszczenia mokre
wo=	1	
ko=	Parter: pom.6,7,11,12,17,20,22,23,24,25,27,28,29,31,33,34
wo=	1	13,6+3,2+7,2+6,2+3,5+3,0+3,6+36,1+12,7+6,8+6,0+5,1+3,5+10,6+5,9+3,2

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 142]
nz=1.03
np=1

[POZYCJA]
na=Posadzki z płytek granitogres na zaprawie klejowej. Płytki o wym.60x60 cm, rektyfikowane, matowe, imitujące beton, kolor szary, antypoślizgowość R10, klasa ścieralności IV.
pd=		KNR 202-28-05-06-00
ob=371.7
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	
ko=	Pom.1,6,7,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
wo=	1	11,4+13,6+3,2+0,9+0,7+7,2+6,2+10,6+3,5+20,5+3,0+3,0+5,9+3,6+36,1+12,7+6,8+13,9+6,0+5,1+3,5+8,1+10,6+8,8+5,9+3,2
ko=	Ip
wo=	1	
ko=	Pom.1,6,7,8,9,10,11,12,13,14
wo=	1	11,4+13,6+3,2+2,5+3,5+7,3+0,7+0,7+6,4+5,7
ko=	Poddasze
wo=	1	
ko=	Pom.2,4
wo=	1	28,7+74,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.403
np=0

[RMS 79]
nz=7.22
np=1

[RMS 169]
nz=0.2
np=1

[RMS 173]
nz=1.04
np=1

[RMS 224]
nz=0.03
np=0

[RMS 227]
nz=0.04
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi
pd=		KNR 202-11-34-01-00
ob=380.56
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pod wykładziny
wo=	1	380,56

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.063
np=0

[RMS 172]
nz=0.21
np=1

[RMS 224]
nz=0.002
np=0

[RMS 228]
nz=0.003
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej pod wykładziny PCV z zagruntowaniem podłoża
pd=		KNR 202-11-30-02-00
ob=380.56
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pod wykładziny
wo=	1	380,56

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.147
np=0

[RMS 170]
nz=7.8
np=1

[RMS 171]
nz=0.22
np=1

[RMS 224]
nz=0.01
np=0

[RMS 228]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Posadzka z wykładziny rulonowej heterogenicznej akustycznej PCV o gr.całk.3,1 mm,  klejona do podłoża
pd=		KNR 202-11-12-05-00
ob=380.56
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	
ko=	Pom.2,4,5,8,13,14,15
wo=	1	3,5+50,0+50,0+41,0+6,3+28,4+14,1
ko=	Ip
wo=	1	
ko=	Pom.3,4,5
wo=	1	23,5+16,8+90,1
ko=	Klatka schodowa
wo=	1	9,0+1,35*0,30*12*2+1,60*2,71+1,90*2,71+1,35*0,32*12*2+1,60*2,71+1,56*2,71
ko=	Klatka schodowa podstopnice
wo=	1	0,15*1,35*48

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.414
np=0

[RMS 78]
nz=0.4
np=1

[RMS 90]
nz=1.09
np=1

[RMS 224]
nz=0.0057
np=0

[RMS 228]
nz=0.0041
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV
pd=		KNR 202-11-12-09-00
ob=380.56
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	380,56

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.132
np=0

[RMS 82]
nz=0.03
np=1

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Listwy przyscienne z plyty MDF o wys.8 cm, gr.1,6 cm,  lakierowanej
pd=		KNR 202-11-13-08-00
ob=305
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	380,56*0,8+0,55

[RMS 1]
nz=0.0865
np=0

[RMS 52]
nz=0.03
np=1

[RMS 180]
nz=1.16
np=1

[RMS 224]
nz=0.0004
np=0

[RMS 227]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Listwy narożnikowe (noski) systemowe na stopniach schodowych
pd=		 202-11-13-08-00 analogia
ob=64.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,35*48

[RMS 1]
nz=0.0865
np=0

[RMS 52]
nz=0.03
np=1

[RMS 181]
nz=1.1
np=1

[RMS 224]
nz=0.0004
np=0

[RMS 227]
nz=0.0012
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Stolarka, ślusarka

[POZYCJA]
na=Fasady zewnętrzne z profili aluminiowych, z drzwiami, przeszklone, współczynnik U<0,9 W/m2K wraz z wypełnienie przestrzeni nieprzeziernych wełną mineralną, wszelkimi obróbkami i uszczelnieniami, kompletne - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-40-02-00
ob=98.41
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	F1
wo=	1	3,60*2,60
ko=	F2
wo=	1	4,77*2,92
ko=	F3
wo=	1	1,83*2,92
ko=	F4
wo=	1	3,60*2,60
ko=	F5
wo=	1	3,60*2,92
ko=	Fasada windy
wo=	1	(2,45+2,93+2,45)*3,07-1,18*2,23
ko=	Fasada windy
wo=	1	(2,45+2,93+2,45)*3,64

[RMS 1]
nz=3.31
np=0

[RMS 35]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.32
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 199]
nz=4.3
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 228]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 z kwaterami otwieranymi, przeszklone, współczynnik U<0,9 W/m2K, nawiewniki  - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-39-03-00
ob=93.3
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	O1
wo=	1	1,50*2,60*12
ko=	O2
wo=	1	1,50*2,15*13
ko=	O3
wo=	1	1,50*1,50*1
ko=	O5
wo=	1	1,50*1,55*1

[RMS 1]
nz=2.2
np=0

[RMS 26]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.29
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 201]
nz=6
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 z kwaterami nieotwieranymi (fix), przeszklone, współczynnik U<0,9 W/m2K  - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-39-03-00
ob=6.23
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	O4
wo=	1	1,0*6,23*1

[RMS 1]
nz=2.2
np=0

[RMS 25]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.29
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 201]
nz=6
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okna aluminiowe o odpornoścoi ogniowej EI60 o powierzchni ponad 2,0 m2 z kwaterami nieotwieranymi (fix), przeszklone, współczynnik U<0,9 W/m2K  - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-39-03-00
ob=3.44
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Okno lukarny
wo=	1	4,30*0,80

[RMS 1]
nz=2.2
np=0

[RMS 27]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.29
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 201]
nz=6
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, pełne z elementami szklonymi szkłem bezpiecznym, współczynnik U<=1,3 W/m2K - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-40-02-00
ob=11.86
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dz3
wo=	1	1,52*2,60*3

[RMS 1]
nz=3.31
np=0

[RMS 34]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.32
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 199]
nz=4.3
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne z elementami szklonymi szkłem bezpiecznym, współczynnik U<=1,3 W/m2K - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=10.3
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dz4
wo=	1	1,32*2,60*3

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 28]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.34
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 199]
nz=5
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ścianki wewnętrzne aluminiowe przeszklone z drzwiami
pd=		WKNR W202-10-40-05-00
ob=28.47
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D1
wo=	1	3,65*3,35*2
ko=	D2
wo=	1	1,52*2,64*1

[RMS 1]
nz=2.06
np=0

[RMS 36]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.24
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 201]
nz=2.4
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, o odporności ogniowej EIS30 dymoszczelne - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=7.06
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D3
wo=	1	1,32*2,10*1
ko=	D9
wo=	1	1,02*2,10*2

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 32]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.34
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 200]
nz=5
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, o odporności ogniowej EI30 - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=4.28
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D8
wo=	1	1,02*2,10*2

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 31]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.34
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 200]
nz=5
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, o odporności ogniowej EIS60 dymoszczelne - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=2.14
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D10
wo=	1	1,02*2,10*1

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 33]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.34
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 200]
nz=5
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne płytowe z MDF z wypełnieniem z płyty wiórowej, kolor biały, wyposażone w niezbędne okucia i zamki oraz samozamykacz, ościeżnica stalowa malowana jak skrzydło, system jednego klucza Master Key - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=74.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D4
wo=	1	0,90*2,0*10
ko=	D5
wo=	1	0,90*2,0*9
ko=	D6
wo=	1	0,90*2,0*13
ko=	D7
wo=	1	0,90*2,0*4
ko=	D11
wo=	1	0,80*2,0*4
ko=	D12
wo=	1	0,80*2,0*2

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 30]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.34
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 203]
nz=5
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 228]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ścianki działowe systemowe z drzwiami w pomieszczeniach sanitarnych z płyty HPL odpornej na wodę
pd=		WKNR W202-10-29-05-00
ob=11.85
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.6
wo=	1	1,50*(2,95+1,0)
ko=	1.6
wo=	1	1,50*(2,95+1,0)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.91
np=0

[RMS 186]
nz=1
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 226]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi rewizyjne wewnętrzne metalowe jednoskrzydłowe, pełne, o odporności ogniowej EI30 - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=3.06
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D15
wo=	1	1,02*1,70*1
ko=	D16
wo=	1	1,02*1,30*1

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 29]
nz=1
np=1

[RMS 68]
nz=0.34
np=1

[RMS 69]
nz=0.1
np=1

[RMS 200]
nz=5
np=1

[RMS 224]
nz=0.05
np=0

[RMS 227]
nz=0.06
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Balustrady schodowe systemowe stalowe malowane proszkowo h=1,10 m
pd=		 202-12-07-02-01 analogia
ob=17.9
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4,10*4+1,50

[RMS 1]
nz=2.53
np=0

[RMS 37]
nz=1
np=1

[RMS 224]
nz=0.01
np=0

[RMS 227]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Pochwyt stalowy malowany proszkowo na wspornikach 
pd=		KNR 202-12-08-03-01
ob=17.2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4,30*4

[RMS 1]
nz=1.03
np=0

[RMS 39]
nz=1
np=1

[RMS 168]
nz=0.001
np=1

[RMS 224]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie stałe

[POZYCJA]
na=Rolety okienne wewnetrzne, materiałowe w prowadnicach typu ZIP
pd=		.Analiza indywidualna
ob=64.13
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	O1
wo=	1	1,50*2,60*9
ko=	O2
wo=	1	1,50*2,15*8
ko=	O3
wo=	1	1,50*2,15*1

[POZYCJA]
na=Wyposażenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, stal nierdzewna matowa, tj:  poręcz ścienna łukowa uchylna dł.80 cm - 2 szt.; poręcz łukowa ścienna stała dł.50 cm - 1 szt.
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.12
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=7.5
np=0

[RMS 3]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Dozownik mydła w płynie, stal polerowana
pd=		.Analiza indywidualna
ob=12
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	12

[POZYCJA]
na=Pojemnik na papier do rąk, stal polerowana
pd=		.Analiza indywidualna
ob=10
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	10

[POZYCJA]
na=Pojemnik na papier toaletowy, stal polerowana
pd=		.Analiza indywidualna
ob=7
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	7

[POZYCJA]
na=Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
pd=		.Analiza indywidualna
ob=7
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	7

[POZYCJA]
na=Kosz na śmieci z uchylną pokrywą 20 l, stal matowa
pd=		.Analiza indywidualna
ob=10
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	10

[POZYCJA]
na=Kosz na śmieci z uchylną pokrywą 10 l, stal matowa
pd=		.Analiza indywidualna
ob=7
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przy misce ustępowej
wo=	1	7

[POZYCJA]
na=Szafka stojąca na sprzęt medyczny; zamykana z blatem pod umywalkę 120x60x75 MDF lub sklejka, kolor biały
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	W pom.0.1
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Szafka wisząca na sprzęt medyczny; zamykana; 120x40x60 MDF lub sklejka, kolor biały
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	W pom.0.1
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Maskownica grzenikowa z płyty MDF lub sklejki z otworami okrągłymi, lakierowana w kolorze białym
pd=		.Analiza indywidualna
ob=22
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter
wo=	1	1+5+4
ko=	Ip
wo=	1	1+2+9

[POZYCJA]
na=Przewijak z regałem na ręczniki HPL 100x60x75 kolor biały
pd=		.Analiza indywidualna
ob=3
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.6
wo=	1	1
ko=	0.11
wo=	1	1
ko=	1.6
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Półka nad umywalkami HPL kolor biały
pd=		.Analiza indywidualna
ob=3
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.6
wo=	1	1
ko=	1.6
wo=	1	1
ko=	1.9
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Lustro okrągłe fi 50 cm na umywalkami
pd=		.Analiza indywidualna
ob=4
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.6
wo=	1	2
ko=	1.6
wo=	1	2

[POZYCJA]
na=Półki na nocniki na całą szerokość pomieszczenia, głębokość 40cm - 6szt, MDF lub sklejka, kolor biały
pd=		.Analiza indywidualna
ob=12
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.7
wo=	1	6
ko=	1.7
wo=	1	6

[POZYCJA]
na=Regał na ręczniki 100x60x200 cm, MDF lub sklejka, kolor biały
pd=		.Analiza indywidualna
ob=2
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.7
wo=	1	1
ko=	1.7
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Półki na całą szerokość i głębokość pomieszczenia, MDF lub sklejka, kolor biały, dł.1,44 m
pd=		.Analiza indywidualna
ob=6
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.9
wo=	1	6

[POZYCJA]
na=Półki na całą szerokość i głębokość pomieszczenia, MDF lub sklejka, kolor biały, dł.1,14 m
pd=		.Analiza indywidualna
ob=18
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.10
wo=	1	6
ko=	1.11
wo=	1	6
ko=	1.12
wo=	1	6

[POZYCJA]
na=Szafki ubraniowe dla dzieci z częścią zamykaną na odzież, z płyty MDF kolor zielony, szer.30 cm, gł.40 cm 
pd=		.Analiza indywidualna
ob=44
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	0.14
wo=	1	44

[POZYCJA]
na=Szafki ubraniowe dla dorosłych np.z płyty MDF kolor biały, szer.30 cm, gł.40 cm 
pd=		.Analiza indywidualna
ob=6
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	1.1
wo=	1	6

[POZYCJA]
na=Zestaw mebli kuchennych z blatem MDF lub sklejką, kolor biały, Długość zabudowy 2,0 m
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=kmpl	090
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	1.1
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Regał wiszący ze stali nierdzewnej na środki czystości 100x40x60 cm
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	1.8
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Pomieszczenie chłodni: obudowa ścian i stropu z ociepleniem wraz z drzwiami (D13)
pd=		.Analiza indywidualna
ob=41.49
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,46*2,73+3,35*(2,46+2,73)*2

[POZYCJA]
na=Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt p.poż wraz z oznakowaniem (gaśnice) i scenariuszem pożarowym
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=kmpl	090
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[ELEMENT 1]
na=Elewacja

[POZYCJA]
na=Wykucie z muru podokienników stalowych
pd=		KNR 401-03-54-11-00
ob=36
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przy demontowanych oknach: zewnetrzne
wo=	1	1,50*24

[RMS 1]
nz=0.68
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych
pd=		KNR 401-08-19-15-00
ob=218.84
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściana szczytowa
wo=	1	8,50*15,17+0,5*4,34*15,17
ko=	Pilstry
wo=	1	7,40*(0,15+0,25+0,15)*14

[RMS 1]
nz=1.38
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie ocieplenia ścian zewnetrznych z płyt styropianowych na zaprawie klejowej 
pd=		 202-26-12-01-60 x wsp.0,5
ob=370.64
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Budynek istniejący: w miejscu projektowanych pasów pożarowych z wełny
wo=	1	
ko=	Elewacja zach
wo=	1	0,80*4,70
ko=	Elewacja płn
wo=	1	0,80*3,10
ko=	Budynek istniejący: jak blacha corten
wo=	1	364,40

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.477
wm=1
ws=0.5

[RMS 1]
nz=1.329
np=0

[RMS 225]
nz=0.0135
np=0

[RMS 227]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		 401-01-08-17-00 + 401-01-08-20 x 9 anal
ob=62.22
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(36,0*0,30*0,01+218,84*0,015+370,60*0,12)*1,3

[RMS 1]
nz=1.12
np=0

[RMS 234]
nz=1.09
np=0

[POZYCJA]
na=Elewacja z blachy typu corten w kolorze naturalnym, łączonej na rąbek stojący wraz z obróbkami i ociepleniem z wełny mineralnej o wsp.lambda 0,038 W/m2K o gr.20 cm wraz z obrobieniem ościeży otworów i montażem niezbędnych listew wykończeniowych, ustawienie i rozebranie rusztowań z kosztem wynajmu
pd=		.Analiza indywidualna
ob=364.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Elewacja wsch
wo=	1	3,50*16,10-1,50*2,15*5
wo=	1	1,37*18,70
wo=	1	0,20*(2,15+1,50+2,15)*5
ko=	Elewacja płd
wo=	1	2,90*15,30+0,5*4,34*15,30-1,50*2,15
wo=	1	1,37*16,25
wo=	1	1,37*(3,57+3,10)*2
wo=	1	0,20*(2,15+1,5+2,15)*2
ko=	Elewacja zach
wo=	1	3,50*(16,10-2,92)-1,50*2,15*4
wo=	1	1,37*(18,70+3,90)
wo=	1	0,20*(2,15+1,5+2,15)*4
ko=	 nadbudówka na dachu
wo=	1	1,90*6,81+0,5*1,90*3,10-4,30*0,80+0,20*(0,8+4,3+0,8)
ko=	Elewacja płn
wo=	1	4,50*15,30+0,5*4,34*15,30-(1,0*2,60+1,50*2,15*3+1,50*1,55)
wo=	1	0,20*(2,6+1,0+2,6)
wo=	1	0,20*(2,15+1,50+2,15)*3
wo=	1	0,20*(1,55+1,50+1,55)

[RMS 1]
nz=3.3
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[RMS 15]
nz=1.1
np=1

[RMS 16]
nz=1
np=1

[RMS 89]
nz=0.21
np=1

[RMS 91]
nz=4.16
np=1

[RMS 222]
nz=0.0065
np=0

[RMS 227]
nz=0.0069
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr.20 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego w kolorze wg projektu wraz z obrobieniem ościeży otworów i montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych, ustawienie i rozebranie rusztowań z kosztem wynajmu
pd=		 202-26-14-02-60 analogia
ob=6.24
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Budynek istniejący: strefy pożarowe
wo=	1	
ko=	Elewacja zach
wo=	1	0,80*4,70
ko=	Elewacja płn
wo=	1	0,80*3,10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.1624
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[RMS 89]
nz=0.21
np=1

[RMS 91]
nz=4.16
np=1

[RMS 150]
nz=0.3
np=1

[RMS 154]
nz=10.03
np=1

[RMS 156]
nz=3.5
np=1

[RMS 188]
nz=1.135
np=1

[RMS 225]
nz=0.0298
np=0

[RMS 226]
nz=0.0276
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie scian plytami styropianowymi grub 5 cm  na zaprawie klejowej - uzupełnienia wnęk w ociepleniu istniejącej elewacji 
pd=		KNR 202-26-12-01-60
ob=50
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto
wo=	1	50,0

[RMS 1]
nz=1.329
np=0

[RMS 85]
nz=0.0525
np=1

[RMS 151]
nz=6
np=1

[RMS 225]
nz=0.0135
np=0

[RMS 227]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS-038 o gr.20 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego wg kolorystyki elewacji wraz montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych
pd=		 202-26-14-02-60 analogia
ob=189.69
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Budynek nowy
wo=	1	
ko=	Elewacja wsch
wo=	1	3,90*(18,64+3,60)+(1,0+0,20+0,25+0,20+1,0)*3,60-(3,45*2,60+4,77*2,92+1,83*2,60)
ko=	Elewacja płd
wo=	1	3,90*16,25-(1,52*2,60+1,32*2,60+3,60*2,60)
ko=	Elewacja zach
wo=	1	3,90*(18,64+3,91)-(3,60*2,92+1,32*2,60*2+1,52*2,60)
ko=	Pas wysokości 1,0 m na szybie windy
wo=	1	1,0*(2,45+2,92+2,45)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.1624
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[RMS 88]
nz=0.21
np=1

[RMS 91]
nz=4.16
np=1

[RMS 150]
nz=0.3
np=1

[RMS 153]
nz=10.03
np=1

[RMS 159]
nz=3.5
np=1

[RMS 188]
nz=1.135
np=1

[RMS 225]
nz=0.0298
np=0

[RMS 226]
nz=0.0276
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS-034 o gr.8 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego wg kolorystyki elewacji wraz montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych
pd=		 202-26-14-02-60 analogia
ob=97.09
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Budynek istniejący
wo=	1	
ko=	Elewacja wsch
wo=	1	3,60*16,10-1,50*2,60*5
ko=	Elewacja zach
wo=	1	3,60*(16,10-2,92)-(1,50*2,60*3+1,52*2,60)
ko=	Elewacja zach: minus wełna minerlana
wo=	1	-0,80*4,70
ko=	Elewacja płd
wo=	1	3,60*(3,80+3,0)-1,50*2,60
ko=	Elewacja płn
wo=	1	3,60*15,17-(1,50*2,60*3*1,0*3,60)
ko=	Elewacja płn: minus wełna minerlana
wo=	1	-0,80*3,10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.1624
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[RMS 87]
nz=0.084
np=1

[RMS 92]
nz=6
np=1

[RMS 150]
nz=0.3
np=1

[RMS 153]
nz=10.03
np=1

[RMS 159]
nz=3.5
np=1

[RMS 188]
nz=1.135
np=1

[RMS 225]
nz=0.0298
np=0

[RMS 226]
nz=0.0276
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ościeżach otworów
pd=		KNR 202-26-12-07-60
ob=17.72
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Budynek istniejący
wo=	1	
ko=	Elewacja wsch
wo=	1	0,20*(2,60+1,50+2,60)*5
ko=	Elewacja zach
wo=	1	0,20*(2,60+1,50+2,60)*3
ko=	Elewacja płd
wo=	1	0,20*(2,60+1,50+2,60)
ko=	Elewacja płn
wo=	1	0,20*(2,60+1,50+2,60)*3
ko=	Elewacja płn
wo=	1	0,20*(3,60+1,0+3,60)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.382
np=0

[RMS 153]
nz=4
np=1

[RMS 188]
nz=1.643
np=1

[RMS 225]
nz=0.007
np=0

[RMS 227]
nz=0.0052
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego - masa podkładowa tynkarska na ościeżach otworów
pd=		KNR 202-09-31-01-50
ob=17.72
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	17,72

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.105
np=0

[RMS 149]
nz=0.3
np=1

[RMS 226]
nz=0.0004
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego na ościeżach otworów
pd=		KNR 202-09-31-03-51
ob=17.72
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	17,72

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.104
np=0

[RMS 159]
nz=3.3
np=1

[RMS 225]
nz=0.0064
np=0

[RMS 226]
nz=0.009
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej RAL 7016 - opierzenie pod blachą corten
pd=		KNR 202-05-41-02-00
ob=15.74
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Elewacja wsch
wo=	1	0,15*(16,10+18,70)
ko=	Elewacja płd
wo=	1	0,15*16,25
ko=	Elewacja zach
wo=	1	0,15*(18,70+3,90+2,80+16,10-2,92)
ko=	Elewacja płn
wo=	1	0,15*15,30

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.414
np=0

[RMS 19]
nz=1.23
np=1

[RMS 228]
nz=0.008
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Bonie z listew systemowych o przekroju 20x20 mm wykonane w dociepleniu
pd=		KNR 202-08-16-01-00
ob=104.93
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Elewacja wsch
wo=	1	16,10+18,70
ko=	Elewacja płd
wo=	1	16,25
ko=	Elewacja zach
wo=	1	18,70+3,90+2,80+16,10-2,92
ko=	Elewacja płn
wo=	1	15,30

[RMS 1]
nz=0.4
np=0

[RMS 179]
nz=1.1
np=1

[RMS 224]
nz=0.0006
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian w strefie cokołowej płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.20 cm lambda=0,032 W/m2K na zaprawie klejowej 
pd=		KNR 202-26-12-01-60
ob=21.3
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Budynek nowy
wo=	1	0,35*(3,90+3,90+14,65+15,85+0,20*2+14,65+3,60+3,90)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.329
np=0

[RMS 86]
nz=0.21
np=1

[RMS 152]
nz=6
np=1

[RMS 225]
nz=0.0135
np=0

[RMS 226]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian w strefie cokołowej płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.8 cm lambda=0,032 W/m2K na zaprawie klejowej 
pd=		KNR 202-26-12-01-60
ob=25.63
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Budynek istniejący
wo=	1	0,50*(16,10-2,92+3,0+3,80+16,10+15,17)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.329
np=0

[RMS 86]
nz=0.084
np=1

[RMS 152]
nz=6
np=1

[RMS 225]
nz=0.0135
np=0

[RMS 226]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie siatki na ocieplonych ścianach w strefie cokołowej i wykonanie gładzi z zaprawy klejowej pod tynk cienkowarstwowy
pd=		KNR 202-26-12-06-60
ob=46.93
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Nad gruntem w strefie cokołowej
wo=	1	21,30+25,63

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6112
np=0

[RMS 151]
nz=4
np=1

[RMS 188]
nz=1.135
np=1

[RMS 225]
nz=0.007
np=0

[RMS 227]
nz=0.0052
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynk żywiczny (mozaikowy) wraz z gruntowaniem podłoża - na cokole
pd=		KNR 202-25-24-05-00
ob=46.93
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Cokół
wo=	1	46,93

[RMS 1]
nz=1
np=0

[RMS 157]
nz=0.25
np=1

[RMS 158]
nz=3.5
np=1

[RMS 225]
nz=0.0085
np=0

[RMS 227]
nz=0.0115
np=0

[POZYCJA]
na=Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej - parapety zewnetrzne
pd=		KNR 202-05-41-02-00
ob=13.92
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	O1
wo=	1	0,30*1,50*12
ko=	O2
wo=	1	0,30*1,50*13
ko=	O3
wo=	1	0,30*1,50*1
ko=	O4
wo=	1	0,30*0,60*1
ko=	O5
wo=	1	0,30*1,50*1
ko=	Lukarna
wo=	1	0,30*5,30*1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.414
np=0

[RMS 20]
nz=1.23
np=1

[RMS 228]
nz=0.008
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Daszki nad wejściami: zadaszenie ze szkła hartowanego laminowanego podwieszane na cięgnach ze stali nierdzewnej
pd=		KNNR N007-05-06-01-00
ob=4.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,0*2,20+1,0*2,0

[RMS 1]
nz=3.49
np=0

[RMS 9]
nz=1
np=1

[RMS 69]
nz=0.06
np=1

[RMS 227]
nz=0.05
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Winda

[POZYCJA]
na=Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego - wg projektu
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie utwardzone

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe

[POZYCJA]
na=Rozebranie ciągów jezdnych z kostki brukowej i asfaltu wraz z obramowaniami
pd=		 231-08-05-03-00 analogia
ob=120
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	120,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.7108
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm
pd=		KNR 231-08-02-07-00
ob=120
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	120,0

[RMS 1]
nz=0.2132
np=0

[RMS 210]
nz=0.0079
np=0

[RMS 214]
nz=0.0079
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem lub betonu grub 10 cm
pd=		KNR 231-08-02-03-00
ob=120
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	120,0

[RMS 1]
nz=0.1669
np=0

[RMS 245]
nz=0.0336
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie chodników z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obramowaniami
pd=		 231-08-05-03-00 analogia
ob=110
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	110,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.7108
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem lub betonu grub 10 cm
pd=		KNR 231-08-02-03-00
ob=110
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	110,0

[RMS 1]
nz=0.1669
np=0

[RMS 245]
nz=0.0336
np=0

[POZYCJA]
na=Załadunek gruzu koparko-ładowarką 
pd=		KNR 404-11-02-01-00
ob=83.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(120,0*0,35+110,0*0,20)*1,3

[RMS 205]
nz=0.179
np=0

[POZYCJA]
na=Wywóz gruzu samochodem ciężarowym wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		 404-11-02-04-00 + 404-11-02-05 x 9
ob=83.2
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	83,20

[RMS 1]
nz=0.56
np=0

[RMS 232]
nz=0.659
np=0

[ELEMENT 3]
na=Ciągi jezdne i zjazdy z kostki betonowej 

[POZYCJA]
na=Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4
pd=		KNR 231-01-01-01-00
ob=600
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Jezdnie
wo=	1	490,0
ko=	Zjazdy
wo=	1	80,0
ko=	Miejsce dla niepełnosprawnych
wo=	1	18,0
ko=	Miejsce wiaty smietnikowej
wo=	1	12,0

[RMS 1]
nz=0.0376
np=0

[RMS 210]
nz=0.0035
np=0

[RMS 217]
nz=0.0086
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 41 cm do głębokości 61 cm. Krotność=8,2
pd=		KNR 231-01-01-02-00
ob=600
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	600,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.2
wm=1
ws=8.2

[RMS 1]
nz=0.0005
np=0

[RMS 210]
nz=0.0009
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami - wywóz ziemi z korytowania. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		KNR 201-02-07-02-10
ob=366
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	600,0*0,61

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.11309
np=0

[RMS 206]
nz=0.032
np=0

[RMS 235]
nz=0.0729
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4
pd=		KNR 231-01-03-04-00
ob=600
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Jezdnie
wo=	1	490,0
ko=	Zjazdy
wo=	1	40,0*2
ko=	Miejsce dla niepełnosprawnych
wo=	1	18,0
ko=	Miejsce wiaty smietnikowej
wo=	1	12,0

[RMS 1]
nz=0.0028
np=0

[RMS 189]
nz=0.005
np=1

[RMS 209]
nz=0.0039
np=0

[RMS 217]
nz=0.0043
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grub 12 cm
pd=		KNR 231-01-09-03-00
ob=600
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	600,0

[RMS 1]
nz=0.2385
np=0

[RMS 164]
nz=0.1218
np=1

[RMS 178]
nz=0.0005
np=1

[RMS 189]
nz=0.01
np=1

[RMS 217]
nz=0.0402
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 13 cm do grubości 25 cm. Krotność=13
pd=		KNR 231-01-09-04-00
ob=600
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	600,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=13
wm=13
ws=13

[RMS 1]
nz=0.017
np=0

[RMS 164]
nz=0.01015
np=1

[RMS 217]
nz=0.0034
np=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego stabilizowanego mechanicznie grub 25 cm
pd=		KNNR N006-01-13-03-00
ob=600
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	600,0

[RMS 1]
nz=0.0354
np=0

[RMS 94]
nz=0.53
np=1

[RMS 189]
nz=0.025
np=1

[RMS 212]
nz=0.0047
np=0

[RMS 215]
nz=0.0517
np=0

[RMS 246]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm 
pd=		KNR 231-05-11-03-00
ob=600
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	600,0

[RMS 1]
nz=1.3032
np=0

[RMS 97]
nz=0.0818
np=1

[RMS 103]
nz=0.0117
np=1

[RMS 126]
nz=1.025
np=1

[RMS 189]
nz=0.027
np=1

[RMS 237]
nz=0.13
np=0

[RMS 244]
nz=0.025
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wypełnienie szczeliny połączenia nawierzchni istniejącej i projektowanej zjazdów masą bitumiczną
pd=		 202-06-17-12-00 analogia
ob=40
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	20,0*2

[RMS 1]
nz=0.2973
np=0

[RMS 130]
nz=1.13
np=1

[RMS 141]
nz=0.12
np=1

[RMS 198]
nz=1.13
np=1

[RMS 224]
nz=0.0038
np=0

[RMS 227]
nz=0.0033
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 3]
na=Ciągi jezdne i miejsca postojowe z płyty ażurowej

[POZYCJA]
na=Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4
pd=		KNR 231-01-01-01-00
ob=200
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5,0*2,50*16

[RMS 1]
nz=0.0376
np=0

[RMS 210]
nz=0.0035
np=0

[RMS 217]
nz=0.0086
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 41 cm do głębokości 61 cm. Krotność=8,2
pd=		KNR 231-01-01-02-00
ob=200
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	200,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=8.2
wm=1
ws=8.2

[RMS 1]
nz=0.0005
np=0

[RMS 210]
nz=0.0009
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami - wywóz ziemi z korytowania. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		KNR 201-02-07-02-10
ob=122
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	200,0*0,61

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.11309
np=0

[RMS 206]
nz=0.032
np=0

[RMS 235]
nz=0.0729
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4
pd=		KNR 231-01-03-04-00
ob=200
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	200,0

[RMS 1]
nz=0.0028
np=0

[RMS 189]
nz=0.005
np=1

[RMS 209]
nz=0.0039
np=0

[RMS 217]
nz=0.0043
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grub 12 cm
pd=		KNR 231-01-09-03-00
ob=200
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	200,0

[RMS 1]
nz=0.2385
np=0

[RMS 164]
nz=0.1218
np=1

[RMS 178]
nz=0.0005
np=1

[RMS 189]
nz=0.01
np=1

[RMS 217]
nz=0.0402
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 13 cm do grubości 25 cm. Krotność=13
pd=		KNR 231-01-09-04-00
ob=200
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	200,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=13
wm=13
ws=13

[RMS 1]
nz=0.017
np=0

[RMS 164]
nz=0.01015
np=1

[RMS 217]
nz=0.0034
np=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego stabilizowanego mechanicznie grub 25 cm
pd=		KNNR N006-01-13-03-00
ob=200
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	200,0

[RMS 1]
nz=0.0354
np=0

[RMS 94]
nz=0.53
np=1

[RMS 189]
nz=0.025
np=1

[RMS 212]
nz=0.0047
np=0

[RMS 215]
nz=0.0517
np=0

[RMS 246]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych grub 8 cm na podsypce żwirowo-piaskowej gr.3 cm
pd=		KNR 231-03-09-05-00
ob=200
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5,0*2,50*16

[RMS 1]
nz=0.5952
np=0

[RMS 97]
nz=0.0689
np=1

[RMS 103]
nz=0.0117
np=1

[RMS 125]
nz=1.05
np=1

[RMS 189]
nz=0.025
np=1

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wypełnienie otworów płyt ażurowych żwirem gruboziarnistym płukanym 8-16 mm o grub warstwy 8 cm
pd=		KNR 231-02-02-09-00
ob=100
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	200,0*0,50

[RMS 1]
nz=0.0623
np=0

[RMS 100]
nz=0.085
np=1

[RMS 189]
nz=0.008
np=1

[RMS 213]
nz=0.005
np=0

[RMS 216]
nz=0.0134
np=0

[RMS 220]
nz=0.0085
np=0

[RMS 230]
nz=0.0085
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie farbą chlorokauczukową linii ciągłych segregacyjnych ręcznie - miejsca postojowe
pd=		KNR 231-07-06-01-00
ob=14.83
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,12*(5,0*16+43,6)

[RMS 1]
nz=0.5457
np=0

[RMS 74]
nz=0.483
np=1

[RMS 75]
nz=0.0735
np=1

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 3]
na=Ciągi piesze

[POZYCJA]
na=Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4
pd=		KNR 231-01-01-01-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,0

[RMS 1]
nz=0.0376
np=0

[RMS 210]
nz=0.0035
np=0

[RMS 217]
nz=0.0086
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 8 cm do głębokości 28 cm. Krotność=1,6
pd=		KNR 231-01-01-02-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6
wm=1
ws=1.6

[RMS 1]
nz=0.0005
np=0

[RMS 210]
nz=0.0009
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami - wywóz ziemi z korytowania. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		KNR 201-02-07-02-10
ob=72.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,0*0,28

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.11309
np=0

[RMS 206]
nz=0.032
np=0

[RMS 235]
nz=0.0729
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4
pd=		KNR 231-01-03-04-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,0

[RMS 1]
nz=0.0028
np=0

[RMS 189]
nz=0.005
np=1

[RMS 209]
nz=0.0039
np=0

[RMS 217]
nz=0.0043
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grub 12 cm
pd=		KNR 231-01-09-03-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,0

[RMS 1]
nz=0.2385
np=0

[RMS 164]
nz=0.1218
np=1

[RMS 178]
nz=0.0005
np=1

[RMS 189]
nz=0.01
np=1

[RMS 217]
nz=0.0402
np=0

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 3 cm do grubości 15 cm. Krotność=3
pd=		KNR 231-01-09-04-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3
wm=3
ws=3

[RMS 1]
nz=0.017
np=0

[RMS 164]
nz=0.01015
np=1

[RMS 217]
nz=0.0034
np=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia z płyt betonowych pokrytych naturalnym kruszywem w kolorze jasno szarym o wym.50x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm
pd=		KNR 231-05-02-04-00
ob=260
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,0

[RMS 1]
nz=0.5985
np=0

[RMS 97]
nz=0.0849
np=1

[RMS 103]
nz=0.0185
np=1

[RMS 124]
nz=1.05
np=1

[RMS 189]
nz=0.0286
np=1

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wycieraczki stalowe ocynkowane z płaskowników (krat pomostowych) osadzone w podłożu wraz z odwodnieniem z rur PCV wprowadzone w podłoże
pd=		KNR 202-12-10-03-00
ob=3.44
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,30*0,80+2,0*1,20

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.0687
np=0

[RMS 40]
nz=1
np=1

[RMS 168]
nz=0.01
np=1

[RMS 226]
nz=0.0131
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 3]
na=Krawężniki, obrzeża

[POZYCJA]
na=Krawężnik betonowy wtopiony i wystający 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z z betonu C12/15 (0,09m3/mb)
pd=		KNNR N006-04-03-03-00
ob=198
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	198,0

[RMS 1]
nz=0.587
np=0

[RMS 97]
nz=0.0195
np=1

[RMS 103]
nz=0.0039
np=1

[RMS 121]
nz=1.02
np=1

[RMS 161]
nz=0.09
np=1

[RMS 176]
nz=0.0006
np=1

[RMS 189]
nz=0.0136
np=1

[RMS 246]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Krawężnik betonowy wtopiony 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z z betonu C12/15 (0,09m3/mb)
pd=		KNNR N006-04-03-03-00
ob=40
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	20,0*2

[RMS 1]
nz=0.587
np=0

[RMS 97]
nz=0.0195
np=1

[RMS 103]
nz=0.0039
np=1

[RMS 122]
nz=1.02
np=1

[RMS 161]
nz=0.09
np=1

[RMS 176]
nz=0.0006
np=1

[RMS 189]
nz=0.0136
np=1

[RMS 246]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obrzeże betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z z betonu C12/15 (0,04m3/mb)
pd=		KNNR N006-04-03-03-00
ob=115
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Chodniki
wo=	1	115,0

[RMS 1]
nz=0.587
np=0

[RMS 97]
nz=0.0195
np=1

[RMS 103]
nz=0.0039
np=1

[RMS 127]
nz=1.02
np=1

[RMS 161]
nz=0.04
np=1

[RMS 176]
nz=0.0006
np=1

[RMS 189]
nz=0.0136
np=1

[RMS 246]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Palisada z prefabrykowanych elementów betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej - podstopnice schodów
pd=		N006-04-03-03-00 analogia
ob=36.2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Podstopnice schodów
wo=	1	2,0*2+2,10*2+14,0*2

[RMS 1]
nz=0.587
np=0

[RMS 97]
nz=0.0195
np=1

[RMS 103]
nz=0.0039
np=1

[RMS 123]
nz=1.03
np=1

[RMS 161]
nz=0.04
np=1

[RMS 176]
nz=0.0006
np=1

[RMS 189]
nz=0.0136
np=1

[RMS 246]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 3]
na=Opaska budynku

[POZYCJA]
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2
pd=		KNR 231-01-03-01-00
ob=33.62
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,50*(3,4+3,6+2,3+6,3+4,35+16,17+16,07+15,05)

[RMS 1]
nz=0.1315
np=0

[RMS 189]
nz=0.005
np=1

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa o gr.15 cm ze żwiru 2-63 mm wraz z podkładem z geowłókniny
pd=		KNR 202-11-01-07-04
ob=5.04
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,15*0,50*(3,4+3,6+2,3+6,3+4,35+16,17+16,07+15,05)

[RMS 1]
nz=4.52
np=0

[RMS 98]
nz=1.08
np=1

[RMS 99]
nz=6.7
np=1

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obrzeże betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z z betonu C12/15 (0,04m3/mb)
pd=		KNNR N006-04-03-03-00
ob=34.5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,4+2,6+2,3+16,5+9,7

[RMS 1]
nz=0.587
np=0

[RMS 97]
nz=0.0195
np=1

[RMS 103]
nz=0.0039
np=1

[RMS 127]
nz=1.02
np=1

[RMS 161]
nz=0.04
np=1

[RMS 176]
nz=0.0006
np=1

[RMS 189]
nz=0.0136
np=1

[RMS 246]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 3]
na=Pozostałe prace

[POZYCJA]
na=Słupek do znaku drogowego z rur stalowych fi 70
pd=		KNR 231-07-02-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=0.7528
np=0

[RMS 41]
nz=19.63
np=1

[RMS 101]
nz=0.045
np=1

[RMS 189]
nz=0.005
np=1

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m2 - miejsce dla niepełnosprawnych
pd=		KNR 231-07-03-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Znak "niepełnosprawny"
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=0.8241
np=0

[RMS 65]
nz=1
np=1

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie farbą z żywicy akrylowej w kolorze niebieskim nawierzchni miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych
pd=		KNR 231-07-06-05-00
ob=18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,60*5,0

[RMS 1]
nz=0.504
np=0

[RMS 73]
nz=0.483
np=1

[RMS 246]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oznakowania miejsca dla niepełnosprawnego symbolem poziomym
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[ELEMENT 2]
na=Rampy dla niepełnosprawnych

[POZYCJA]
na=Murki z betonu architektonicznego i nawierzchnia rampy wraz z podbudową i pracami ziemnymi (powierzchnia rzutu poziomego)
pd=		.Analiza indywidualna
ob=13.13
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dwie rampy
wo=	1	1,75*3,75*2

[POZYCJA]
na=Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo, z dodatkowymi poręczami dla niepełnosprawnych
pd=		 202-12-09-01-01 analogia
ob=17.2
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(4,30*2)*2

[RMS 1]
nz=2.02
np=0

[RMS 38]
nz=1
np=1

[RMS 224]
nz=0.03
np=0

[RMS 227]
nz=0.01
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Schody zewnętrzne, murki tarasów

[POZYCJA]
na=Wykopy w gruncie kat 1-3 z wywozem nadmiaru gruntu 
pd=		 201-02-07-02-10 + 201-02-14-03x8
ob=25.57
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Podesty wejściowe ze schodami: fundamenty
wo=	1	0,80*(0,30+0,80*0,6)*(3,17+2,11)
ko=	Podesty wejściowe ze schodami: fundamenty
wo=	1	0,80*(0,30+0,80*0,6)*3,55
ko=	Tarasy
wo=	1	0,80*(0,30+0,80*0,6)*(0,90+16,90+14,0+0,35)

[RMS 1]
nz=0.11309
np=0

[RMS 207]
nz=0.032
np=0

[RMS 235]
nz=0.1249
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy ręczne na odkład w gruncie kat 1-3 - dokop ręczny pod fundamenty
pd=		KNR 201-03-10-02-00
ob=3
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto 10% obj
wo=	1	25,57*0,1+0,44

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.41
np=0

[POZYCJA]
na=Zasypywanie wykopów wraz z zakupem piasku
pd=		KNR 201-02-39-01-20
ob=9.91
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	25,57-7,94-(35,37/1,10)*0,80*0,30

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.19916
np=0

[RMS 95]
nz=1.08
np=1

[RMS 211]
nz=0.0418
np=0

[POZYCJA]
na=Zagęszczanie nasypów zageszczarkami
pd=		KNR 201-02-36-03-00
ob=9.91
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	9,91

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.499
wm=1
ws=1.57

[RMS 1]
nz=0.10702
np=0

[RMS 218]
nz=0.031
np=0

[POZYCJA]
na=Schody betonowe zewnetrzne wraz z podestem, beton C20/25
pd=		KNR 202-02-18-01-00
ob=7.93
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,18*2,41*0,30+0,30*(3,18+2,11)
wo=	1	3,55*3,0*0,30+0,30*0,80*3,55

[RMS 1]
nz=24.2
np=0

[RMS 52]
nz=1
np=1

[RMS 162]
nz=1.02
np=1

[RMS 176]
nz=0.069
np=1

[RMS 191]
nz=0.006
np=1

[RMS 227]
nz=0.08
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Sciany betonowe proste grub 20 cm z betonu C20/25 - murki tarasu
pd=		KNR 202-02-06-01-00
ob=35.37
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,10*(0,90+16,90+14,0+0,35)

[RMS 1]
nz=3.84
np=0

[RMS 18]
nz=0.23
np=1

[RMS 52]
nz=0.6
np=1

[RMS 162]
nz=0.203
np=1

[RMS 176]
nz=0.008
np=1

[RMS 177]
nz=0.004
np=1

[RMS 224]
nz=0.53
np=0

[RMS 227]
nz=0.03
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grub z betonu C20/25 - pogrubienie o 10 cm do grubosci 30 cm. Krotność=10
pd=		KNR 202-02-06-05-00
ob=35.37
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	35,37

[MNOŻNIKI RMS]
wr=10
wm=10
ws=10

[RMS 1]
nz=0.06
np=0

[RMS 162]
nz=0.01
np=1

[RMS 224]
nz=0.02
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Schody betonowe zewnetrzne tarasu z betonu C20/25
pd=		KNR 202-02-18-01-00
ob=2.54
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,15*0,35*2*2,10+0,15*0,35*0,5*2,10*2
wo=	1	0,15*0,35*2*14,0+0,15*0,35*0,5*14,0*2

[RMS 1]
nz=24.2
np=0

[RMS 52]
nz=1
np=1

[RMS 162]
nz=1.02
np=1

[RMS 176]
nz=0.069
np=1

[RMS 191]
nz=0.006
np=1

[RMS 227]
nz=0.08
np=0

[RMS 246]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=Mała architektura

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach 500x200x230 cm (szer x dł x wys). Wiata o konstrukcji stalowej malowanej w RAL 7040, dach pokryty blachą trapezową, sciany pokryte panelami z blachy, ogólne wypełnienie z siatki 40x40x3 mm, drzwi jednoskrzydłowe wypełnione panelami, fundamenty wg wytycznych wybranego producenta.
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Pergola systemowa o wymiarach 400x400x230 cm (szer x dł x wys). Konstrukcja z aluminium malowanego proszkowo, zadaszenie z paneli aluminiowych o szer.9 cm malowanych proszkowo, Zastosowany specjalny system odwodnienia przy użyciu lameli dachowych. W obszarze pergoli posadzka z deski kompozytowej na podkonstrukcji aluminiowej.
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: karuzela o średnicy 160 cm dla dzieci 3-14 lat + demontaż istniejącej wraz z wywozem
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka pojedyńcza bocianie gniazdo dla dzieci 0-14 lat
pd=		.Analiza indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[ELEMENT 2]
na=Ukształtowanie terenu, zieleń

[POZYCJA]
na=Oczyszczenie terenu z roślinności, śmieci, resztek budowlanych itp. wraz z wywozem
pd=		KNR 221-01-01-01-00
ob=16.54
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3308,0*0,005

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.16
np=0

[POZYCJA]
na=Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3
pd=		KNR 221-02-07-02-00
ob=0.33
jm=HA	052
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3308,0/10000

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=290
np=0

[RMS 219]
nz=4.54
np=0

[RMS 229]
nz=4.54
np=0

[POZYCJA]
na=Bronowanie mechaniczne gruntu kategorii 3
pd=		KNR 221-02-07-04-00
ob=0.33
jm=HA	052
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,33

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 220]
nz=6.96
np=0

[RMS 229]
nz=6.96
np=0

[POZYCJA]
na=Rozścielenie humusu na terenie płaskim 
pd=		KNR 221-02-18-03-00
ob=165.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3308,0*0,05

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.254
np=0

[RMS 208]
nz=0.04
np=0

[POZYCJA]
na=Dostawa ziemi urodzajnej (humusu)
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=165.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	165,40

[RMS 196]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Wykonanie trawników siewem
pd=		KNR 221-04-01-01-00
ob=3308
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3308,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.188
np=0

[RMS 194]
nz=0.02
np=1

[POZYCJA]
na=Sadzenie drzewek lub ewentualnei krzewów na terenie w gruncie kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m z zaprawą 
pd=		KNR 221-03-22-04-01
ob=100
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	100

[RMS 1]
nz=0.72
np=0

[RMS 189]
nz=0.01
np=1

[RMS 195]
nz=1.05
np=1

[RMS 197]
nz=0.088
np=1

