|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **PLOTER LASEROWY CO2****Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):*** Ploter CO2
* Wentylator do wyciągu spalin
* Oprogramowania + nakładka na Corela
* Klucz licencyjny
* Pompa do wody
* Kompresor powietrza
* Stół „plaster miodu”
* Kabel USB, przewód zasilający
* Czerwony punkt „red dot”
* Oświetlenie LED
* Nogi (stojak)
* Oś rotacyjna

**Wymagania eksploatacyjno — techniczne:*** Moc lasera: min. 50W;
* Typ lasera: Gaz CO2;
* Pole robocze: min. 40cm x 60cm;
* Prędkość cięcia: min. 0-35 mm/s;
* Grubość cięcia: min. 0-1cm;
* Minimalny rozmiar litery: 1x1mm;
* Maksymalna wysokość głowicy: 22 cm;
* Dokładność pozycjonowania: min. 0.01mm;
* Rodzaj silnika: krokowy;
* Wbudowany port USB.

**Dodatkowe ustalenia wymagań:*** polska instrukcja obsługi;
* gwarancja minimum 24-miesiące;
 | szt. | 1 |