|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **PLOTER LASEROWY CO2**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * Ploter CO2 * Wentylator do wyciągu spalin * Oprogramowania + nakładka na Corela * Klucz licencyjny * Pompa do wody * Kompresor powietrza * Stół „plaster miodu” * Kabel USB, przewód zasilający * Czerwony punkt „red dot” * Oświetlenie LED * Nogi (stojak) * Oś rotacyjna   **Wymagania eksploatacyjno — techniczne:**   * Moc lasera: min. 50W; * Typ lasera: Gaz CO2; * Pole robocze: min. 40cm x 60cm; * Prędkość cięcia: min. 0-35 mm/s; * Grubość cięcia: min. 0-1cm; * Minimalny rozmiar litery: 1x1mm; * Maksymalna wysokość głowicy: 22 cm; * Dokładność pozycjonowania: min. 0.01mm; * Rodzaj silnika: krokowy; * Wbudowany port USB.   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * polska instrukcja obsługi; * gwarancja minimum 24-miesiące; | szt. | 1 |