*Załącznik 1*

*do zaproszenia do złożenia oferty*

**FORMULARZ ODPOWIEDZI**

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczące **Zakup dwóch precyzyjnych, kodowych niwelatorów elektronicznych**, składamy poniższą ofertę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane Wykonawcy** | | |
| Nazwa |  | |
| Adres |  | |
| NIP |  | |
| REGON |  | |
| Nr KRS (jeśli dotyczy) |  | |
| **Dane Osoby Kontaktowej** | | |
| Imię i Nazwisko |  | |
| Adres e-mail |  | |
| Nr telefonu |  | |
| **Parametry oferty** | | |
| Data przygotowania oferty | |  |

Niżej przedstawiona cena dostawy/usługi obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

Cena netto całkowita - ……………………………………………….

Cena brutto całkowita - ………………………………………………

**Potwierdzenie spełnienia wymagań:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagane** | | **Oferowane** |
| Niwelator precyzyjny kodowy nazwa i model | |  |
| 1. | Dokładność podwójnej niwelacji przy zastosowaniu precyzyjnych inwarowych łat kodowych: co najmniej 0.3 mm/km |  |
| 2. | Dokładność odczytu z łaty: co najmniej 0.01 mm |  |
| 3. | Dokładność pomiaru odległości do łaty kodowej: nie gorsza niż 2.5 cm/20 m |  |
| 4. | Dokładność pomiaru kąta poziomego: co najmniej 0.1 stopnia |  |
| 5. | Zasięg pomiaru elektronicznego: 1.5 – 100 m |  |
| 6. | Temperatura pracy: -20C - +50 C |  |
| 8. | Norma wodoszczelności IP55 |  |
| 9. | Możliwość odczytu z łat z podziałem kodowym Trimble DiNi |  |
| 10. | Wymagania widoczności odcinka łaty: od 30cm |  |
| 11. | Dokładność kompensatora: 0.2” |  |
| 12. | Zakres działania kompensatora: 15” |  |
| 13. | Automatyczna rejestracja temperatury |  |
| 14. | Pamięć wewnętrzna: min 10 000 rekordów |  |
| 15. | Możliwość podłączenia pamięci zewnętrznej USB |  |
| 16. | Interfejs transferu danych: USB |  |
| 17. | Programy: pojedynczy pomiar, pomiar ciągu, wyrównanie ciągu |  |
| 18. | Dostępne metody pomiaru: TP, TTPP, TPPT, TPTP |  |
| 19. | Automatyczne procedury pomiarowe: wyznaczenie kąta nachylenia quasihoryzontu |  |
| 20. | Wymienna bateria na 12 godz. pomiaru |  |
| 21. | Fabrycznie nowy zestaw, pochodzący z polskiej dystrybucji, objęty co najmniej 12 miesięczną gwarancją z walizka transportową, baterią i ładowarką |  |

Termin realizacji zamówienia: …......... dni/tygodni od dnia pisemnego zamówienia.

* Oświadczamy, że wyżej przedstawiona cena obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
* Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty przesłanym przez Zamawiającego i jest on dla nas całkowicie zrozumiałe oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
* Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie wyżej wskazanym.
* Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………….……………………………………………………………………………..

............................................... .............................................................

miejscowość, data pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy