**Załącznik nr 2 do SWZ**

**OR-D-III.272.154.2023.DG**

Załącznik nr 1 do umowy nr -W/UMWM-UU/UM/OR/…………../2024 z dnia………………………….....

**Oprawa dyplomów do Medali Pamiątkowych Pro Masovia**

1. **Zamówienie podstawowe : 398 szt.**
2. Rama do oprawy przygotowana z listwy ramiarskiej o wymiarach: szer. 29 mm, wys. 16 mm w kolorze ciemny brąz /orzech oraz:

* Stylizowana na starą
* Szlifowana
* Wykonana z drewna egzotycznego
* Posiadająca z obu stron frezowane krawędzie oraz zaokrąglony/zaoblony środek
* Wewnętrznie wykończona paskiem o szerokości 3-5 mm w kolorze starego złota.

Ramy są precyzyjnie cięte pod wskazany wymiar, tj.: 430x540 mm. Następnie łączone specjalnymi zszywkami typu V oraz klejone co zapewnia całości solidne połączenie.

1. Szkło

* Glamat (eliminujące refleksy światła) o grubości 2,3-2,5 mm

Szyby są precyzyjnie cięte pod wskazany wymiar tj.: 380x490 mm, nieporysowane, czyste (bez smug, zabrudzeń i paprochów widocznych zwłaszcza od wewnątrz oprawy)

1. Passe-partout

* Kolor wierzchni: ciemno brązowy
* Przekrój: biały
* Grubość kartonu: 1,5 mm
* Cięcie: - zewnętrzne - pod kątem 90 stopni  
   - wewnętrzne pod kątem 45 stopni (tzw. efekt fazy, aby zapewnić dobrą   
   ekspozycję dyplomu)
* Wymiary:  
  - zewnętrzne - 380x490 mm  
  - wewnętrzne (tzw. wymiary okna) – 290x400 mm.

1. Wykończenie tylne-plecy

* tektura w kolorze neutralnym do ramy (beż, szary): 3 warstwowa, rodzaj fali E (mikrofala) lub introligatorska wykonana w 100 % z masy makulaturowej, np. Eskaboard
* mocowanie pleców, tj. ramy, szyby, dyplomu, passe-partout i tektury za pomocą odginanych blaszek (flexy)
* całość zabezpieczona taśmą papierową klejącą w kolorze beżu/brązu – nie dopuszcza się taśmy malarskiej
* w górnej części ramy pośrodku przymocowany na wkręty (2,5x10 mm) haczyk/zawieszka typu krokodyl o długości 40-45 mm.

- poszczególne elementy powinny zostać wykonane w sposób estetyczny, prawidłowo i trwale ze sobą połączone,

- passe-partout powinno być przycięte bez widocznych plam (np. odciśniętych palców) i innych zabrudzeń,

- rama musi być idealnie spasowana, przycięta,

- haczyk/zawieszka powinna być dobrze i estetycznie zamocowana do ramy,

- rama i szyba czyste i bez zarysowań.

1. Zamawiający przewiduje w ramach prawa opcji zwiększenie zapotrzebowania na oprawę dyplomów do Medali Pamiątkowych Pro Masovia, według powyższego, w trakcie trwania umowy nie więcej niż o 120 szt. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zwiększenia będzie równe liczbie zwiększenia oprawy dyplomów medali Pamiątkowych Pro Masovia pomnożonej przez wartość jednej sztuki oprawy dyplomów oraz zostanie zrealizowane w przewidzianym terminie wykonania zamówienia podstawowego. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o uruchomieniu opcji.

**Oprawa dyplomów uznania**

1. **Zamówienie podstawowe : 100 szt.**
2. Rama do oprawy przygotowana z listwy ramiarskiej o wymiarach: szer. 30 mm, wys. 13 mm w kolorze ciemny brąz /orzech oraz:

* Szlifowana
* Prosta bez zdobień
* Wykonana z drewna egzotycznego

Ramy są precyzyjnie cięte pod wskazany wymiar, tj.: 370x485 mm. Następnie łączone specjalnymi zszywkami typu V oraz klejone co zapewnia całości solidne połączenie.

1. Szkło

* Glamat (eliminujące refleksy światła) o grubości 2,3-2,5 mm

Szyby są precyzyjnie cięte pod wskazany wymiar tj.: 325x445 mm, nieporysowane, czyste (bez smug, zabrudzeń i paprochów widocznych zwłaszcza od wewnątrz oprawy)

1. Passe-partout

* Kolor wierzchni: ciemno brązowy
* Przekrój: biały
* Grubość kartonu: 1,5 mm
* Cięcie: - zewnętrzne - pod kątem 90 stopni  
   - wewnętrzne pod kątem 45 stopni (tzw. efekt fazy, aby zapewnić dobrą ekspozycję dyplomu)
* Wymiary:  
  - zewnętrzne - 325x445 mm  
  - wewnętrzne (tzw. wymiary okna) – 245x365 mm.

1. Wykończenie tylne-plecy

* tektura w kolorze neutralnym do ramy (beż, szary): 3 warstwowa, rodzaj fali E (mikrofala) lub introligatorska wykonana w 100 % z masy makulaturowej, np. Eskaboard
* mocowanie pleców, tj. ramy, szyby, dyplomu, passe-partout i tektury za pomocą odginanych blaszek (flexy)
* całość zabezpieczona taśmą papierową klejącą w kolorze beżu/brązu – nie dopuszcza się taśmy malarskiej
* w górnej części ramy pośrodku przymocowany na wkręty (2,5x10 mm) haczyk/zawieszka typu krokodyl o długości 40-45 mm.

- poszczególne elementy powinny zostać wykonane w sposób estetyczny, prawidłowo i trwale ze sobą połączone,

- passe-partout powinno być dobrze przycięte bez widocznych plam (np. odciśniętych palców) i innych zabrudzeń,

- rama powinna być idealnie spasowana, przycięta,

- haczyk/zawieszka powinna być dobrze i estetycznie zamocowana do ramy,

- rama i szyba czyste i bez zarysowań.

1. Zamawiający przewiduje w ramach prawa opcji zwiększenie zapotrzebowania na oprawę dyplomów uznania, według powyższego, w trakcie trwania umowy nie więcej niż o 32 szt. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zwiększenia będzie równe liczbie zwiększenia oprawy dyplomów uznania pomnożonej przez wartość jednej sztuki oprawy dyplomów oraz zostanie zrealizowane w przewidzianym terminie wykonania zamówienia podstawowego. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o uruchomieniu opcji.