**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zakup dwóch męskich rowerów wraz z wyposażeniem, dostosowanych do wykorzystania w służbie patrolowej.**

- rozmiar ramy „L”,

- rowery posiadają dwa lata gwarancji.

- rowery będą objęte przez sprzedawcę opieką serwisową przez okres 2 lat. W przypadku obsług i napraw w ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu rowerów do miejsca obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca odbioru rowerów (ul. Hajnowska 8, 15-854 Białystok). Zgłoszenia o wystąpieniu wady lub przeglądu serwisowego będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele Zamawiającego i przekażą je Sprzedawcy telefonicznie na nr **……………………….**, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia informacje o wystąpieniu wady faksem na nr …………… lub e-mailem ……………………………………...

Usunięcie wady nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

Dodatkowe wyposażenie roweru montowane przez sprzedawcę:

1/ **koszyk na bidon**

2/ **zapięcie rowerowe o podwyższonych parametrach (znanej marki)**

Stalowa, pleciona linka odporna na przecięcia i piłowanie. Gruba osłona winylowa chroni przez zadrapaniami. Dołączony pasek na rzep pozwalający spiąć skręconą linkę. Uchwyt rowerowy w zestawie

**3/ sakwa rowerowa**

Podwójna **sakwa rowerowa**  o pojemności około 20 litrów. Dwie komory boczne dodatkowo posiadają kieszenie zamykane na zamek. W zestawie znajduje się specjalny pokrowiec chroniący przed deszczem i błotem. wymiary: szerokość bocznej komory na górze około 33cm, na dole ok. 18-20cm

* grubość bocznej komory około 12 cm, razem z zewnętrzną kieszenią ok. 18 cm
* kształt sakwy umożliwia przypięcie dodatkowego bagażu na wierzchu sakwy
* na górze zewnętrzna gumka ze stoperem, do przymocowania dodatkowego bagażu oraz 4 uchwyty
* 2 komory boczne zapinane na zamek
* 2 zewnętrzne kieszenie na komorach bocznych, zapinane na zamek
* 2 zewnętrzne kieszenie z tyłu idealne do przewozu bidonu lub butelki (maks. 1,5 litra / jedna kieszeń)
* łatwy sposób przyczepienia sakwy do bagażnika za pomocą 2 pasków z rzepami na górze i gumek z haczykami na bocznych komorach
* pokrowiec przeciwdeszczowy i przeciw zabrudzeniu w kolorze dobrze widocznym na drodze
* duże elementy odblaskowe na pokrowcu
* 4 duże elementy odblaskowe na bocznych komorach i z tyłu
* wodoodporna (nie wodoszczelna)
* wewnętrzne mocne usztywnienie na bocznych komorach od strony koła
* wodoodporny materiał PAD / PVC, podgumowany na wewnętrznej stronie
* kolor: czarny lub inny ciemny (nie jaskrawy)

**Podstawowe parametry techniczne roweru**

**Rower Trans 10,0 – MĘSKI rozmiar L**

| **RAMA** |
| --- |
| MATERIAŁ RAMY | [Aluminium Lite](https://www.kross.pl/pl/technologia/technologie-materialy/#aluminium_lite) |
| WAGA | 16,4 kg |
| WIDELEC | Rock Shox Paragon Silver RL (skok 65mm, blokada skoku na koronie, Tapered) |
| TYLNY AMORTYZATOR |  |

| **KOŁA** |
| --- |
| PIASTA PRZÓD | Shimano Nexus DH-3D37 |
| PIASTA TYŁ | Shimano Deore FH-M6000 |
| OPONY | Schwalbe Silento Puncture Protection (28"x1,6") |
| OBRĘCZE | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) |

| **NAPĘD** |
| --- |
| PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Deore FD-T6000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore LX RD-T670 |
| HAMULCE PRZÓD | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) |
| HAMULCE TYŁ | Shimano Disc BR-M315 (hydrauliczny) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano BL-M315 (hydrauliczne) |
| MANETKI | Shimano Deore SL-T6000 (3x10) |
| KORBY | Shimano Deore FC-T521 (48/36/26T, S/M - 170mm, L/XL - 175mm) |
| SUPORT | Shimano BB-ES300 |
| ŁAŃCUCH | Shimano CN-HG54 |
| KASETA / WOLNOBIEG | Shimano Deore CS-HG50-10 (11-36T) |

| **KOMPONENTY** |
| --- |
| KIEROWNICA | Aluminium (620mm, 31.8mm) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Aluminium ahead (S/M-90mm, L/XL-110mm, 31.8mm) |
| WSPORNIK SIODŁA | Aluminium amortyzowany (350mm, 27.2mm) |
| STERY | VP A45AC3 (1-1/8"-1.5", Tapered) |
| SIODŁO | Selle Royal Lookin Classic Athletic Royalgel |
| CHWYTY | Herrmans Endorfin |
| PEDAŁY | VP-613 |