***Załącznik Nr 1a do Oferty –*** *Formularz cenowy*

*Dotyczy zadania: WIZiF.271.3.2024* „*Dostawa, montaż i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Stare Gminy Babice w 2024 r”.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj oznakowania/urządzenia** | **Jednostka** | **Szacunkowa ilość/rok** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **kol. 1** | **kol. 2** | **kol. 3** | **kol. 4** | **kol. 5** | **kol. 6 (kol. 4 x kol. 5)** |
| *1* | *Znak pionowy mały pokryty folią odblaskową I generacji – typ A z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *30* |  |  |
| *2* | *Znak pionowy średni pokryty folią odblaskową II generacji – typ A-7 z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *30* |  |  |
| *3* | *Znak pionowy średni pokryty folią odblaskową I generacji – typ B lub C z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *30* |  |  |
| *4* | *Znak pionowy średni pokryty folią odblaskową II generacji – typ B-20 z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *20* |  |  |
| *5* | *Znak pionowy średni pokryty folią odblaskową II generacji – typ D o wymiarach 60 x 60 z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *20* |  |  |
| *6* | *Znak pionowy średni pokryty folią odblaskową II generacji – typ D o wymiarach 75 x 60 z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *10* |  |  |
| *7* | *Znak pionowy mały pokryty folią odblaskową I generacji – typ D-42, D-43 z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *10* |  |  |
| *8* | *Znak pionowy mały pokryty folią odblaskową I generacji – typ E, F z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *20* |  |  |
| *9* | *Tabliczka tekstowa pokryta folią odblaskową I generacji z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *30* |  |  |
| *10* | *Słupek stalowy ze stali ocynkowanej o dł. 3,5 m lub 4,2 m wraz z dostawą i montażem w terenie* | *szt.* | *30* |  |  |
| *11* | *Demontaż znaku i słupka wraz z dostarczeniem go do Zamawiającego bądź usunięciem we własnym zakresie* | *szt.* | *30* |  |  |
| *12* | *Mechaniczne malowanie istniejącego oznakowania poziomego farbą drogową białą z granulatem odblaskowym* | *m2* | *600* |  |  |
| *13* | *Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą drogową białą z granulatem odblaskowym z wytyczeniem oznakowania na jezdni* | *m2* | *200* |  |  |
| *14* | *Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego za pomocą mas chemoutwardzalnych* | *m2* | *30* |  |  |
| *15* | *Tablice typu U-9a, U-9b o szerokości 0,5 m i wysokości 1,25 m pokryte folią odblaskową I generacji z dostawą i montażem na słupku* | *szt.* | *20* |  |  |
| *16* | *Zestaw zawierający bariery ochronne stalowe grupy SP-06/2 przekładkowa na słupku IPE wraz z dostawą i montażem zestawu w terenie* | *mb* | *40* |  |  |
| *17* | *Lustro drogowe akrylowe U-18a Ø 600 z dostawą i montażem zestawu na słupku* | *szt.* | *20* |  |  |
| *18* | *Zestaw zawierający drogowy próg zwalniający z tworzywa termoplasty -cznego U-16 o wym. 400X500X50 i uchwyty mocujące wraz z dostawą i montażem zestawu w terenie* | *szt.* | *10* |  |  |
| *19* | *Wymiana tablicy z nazwą ulicy, ustawienie tarczy znaku lub wyprostowanie i pionizowanie słupka* | *szt.* | *80* |  |  |
| *20* | *Zamontowanie oczek świetlnych interaktywnych solarnych przy przejściach dla pieszych* | *szt.* | *70* |  |  |
| *21* | *Dostawa i montaż słupka U 12-c* | *szt.* | *25* |  |  |
| *22* | *Dostawa i montaż zestawu wyświetlacza prędkości rzeczywistej na drodze dwukierunkowej z napisem zwolnij – zasilanie solarne* | *szt.* | *2* |  |  |
| *23* | *Słupek stalowy ze stali ocynkowanej w kolorze zielonympod tabliczki MSI o dł. 4,2m wraz z dostawą i montażem*  | *szt.*  | *30* |  |  |
| *24* | *Próg zwalniający wyspowy gumowy 1,8x3,0m z prefabrykatu koloru czerwonego wraz z montażem (kpl. = 2szt).* | *Kpl.* | *3* |  |  |
| *25* | *Słupek ozdobny 1100mm fi 76, malowany proszkowo na kolor czarny z kołnierzem jako element maskujący zabetonowanie*  | *szt.* | *20* |  |  |
| *26* |  *Dostawa i montaż słupka U-12b z deklem spawanym*  | *szt.* | *20* |  |  |
| *27* | *Ustawienie drogowej bariery ochronnej U-14b (betonowej typu New Jersey)* | *szt.* | *5* |  |  |
| *28* | *Dostawa tabliczek z nazwami ulic dwustronnych z ramkami wraz montażem* | *kpl* | *20* |  |  |
| ***Razem*** *(suma kol. 6)**Porównawcza cena ofertowa brutto* |  |

…………………………………… ………………………………………

/miejscowość i data/ /podpis Wykonawcy/

UWAGA! Dokument musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpisu zaufanego/elektronicznego podpisu osobistego.