Zamawiający informuję, że instalacje należy podłączyć w namiocie przy ścianie o długości 15 m.

W namiocie wyprowadzone są dwa przyłącza wody fi 32, z których należy wyprowadzić punkty czerpania wody, przyłącza zakończone zaworami kulowymi.

W namiocie znajdują się trzy punkty odbioru ścieków fi 110 do których należy doprowadzić instalację kanalizacyjną.

W podłodze namiotu należy zamontować kratkę ściekową na podejściu fi 110.
Montaż zaworu czerpalnego na zewnątrz namiotu na przyłączu fi 32.

Instalację wodną należy zabezpieczyć otulinami.

Wyceny należy dokonać uśredniając długości przyłączy.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 261 625 163.