**FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedmiot zamówienia:** **wykonanie remontu drogi wewnętrznej o długości 25 mb i szerokości 3 mb o nawierzchni z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie wg posiadanego przez zamawiającego projektu technicznego.**

**Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis**  | **J. obm.** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| 1 | korytowanie mechaniczne gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości | m2 | 75 |  |  |
| 2 | wykonanie rowków pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV | m2 | 45 |  |  |
| 3 | wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 3 |  |  |
| 4 | osadzenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm bez ławy na podsypce cementowo-piaskowej | m | 45 |  |  |
| 5 | wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej ręcznie o grubości15 cm | m2 | 75 |  |  |
| 6 | wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 75 |  |  |
| 7  | plantowanie poboczy mechaniczne przy grubości ścinania 20 cm | m2 | 90 |  |  |
| 8 | wywóz zbędnego urobku po korytowaniu | m3 | 24,3 |  |  |