Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Rolety zewnętrzne na pilota – Targowisko Miejskie przy ul. Gzichowskiej w Będzinie.

1. Opis techniczny produktu:

• pancerz rolet wykonany z aluminium profil (lamel) PA 52 lakierowany proszkowo

• wypełnienie pancerza bez freonową pianką poliuretanową FCKW

• kolor pancerz: standard

• kolor listwy końcowej: standard

• kaseta: elewacyjne

• kolor prowadnic: standard

• kolor pokrywy zewnętrznej standard

• kolor pokrywy wewnętrznej: standard

• kolor klapy rewizyjnej: standard

• kolor kątownika : brak

• napęd rolety: napęd elektryczne RTS

• zabezpieczenie rolety przed podnoszenie. Tak

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Szer. w mm | Wys. w mm | Ilość | Typ | Skrzynka | Sterowanie |
| 1. | 2900 | 2400 | 4 | PA 52 | 205 | Elektryczne RTS |
| 2. | 3400 | 2400 | 2 | PA 52 | 205 | Elektryczne RTS |

Wyposażenie dodatkowe do montażu rolet:

- Silnik przewodowy RTS - 6 szt.

- Wieszak blokada zabezpieczenie przed podnoszeniem do rolety ręcznej - 6 szt.

- Pilot 15-kanałowy ONE – X1 – 1 szt.

- Montaż rolet elektrycznej – 5 szt.

1. Okres udzielonej gwarancji:

* Gwarancja na sterowanie 24 miesięcy
* Gwarancja na rolety: 24 miesięcy

1. Termin realizacji przedmiotu zlecenia: do 4 tygodni.
2. Termin płatności faktury: 21 dni.
3. Miejsce montażu: Budynek administracji Targowiska Miejskiego w Będzinie, ul. Gzichowska.