|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | |  |  |  |  |
| **Remont drogi powiatowej nr 2531D Pilchowice - Radomice** | | | |  |  |  |
| **o dł. 4,6km (km 0+000 - 4+600)** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer |  | Jednostka | | Cena | Wartość |
| Lp. | Specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Na- | Ilość | jednost. | PLN |
|  | Technicznej |  | zwa |  | PLN |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty geodezyjne przed i powykonawcze | km | 4.600 |  |  |
| 2 | D-06.03.01 | Ścinka poboczy na grub. do 10cm | m2 | 6900.00 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Wycinka samosiewów i odrostów na skarpach | ha | 1.38 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni | m2 | 1872.00 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących przepustów rurowych | mb | 97.50 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozbiórka muru oporowego z kamienia | m3 | 72.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ROBOTY ZIEMNE** |  |  |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Korytowanie na głębokość do 40cm pod kostrukcję | m2 | 1680.00 |  |  |
|  |  | zjazdów z odwozem do 5km |  |  |  |  |
| 8 | D-04.01.01 | Korytowanie na głębokość do 40cm pod kostrukcję | m2 | 3744.00 |  |  |
|  |  | wzmocnienia krawędzi jezdni z odwozem do 5km |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ODWODNIENIE** |  |  |  |  |
| 9 | D-03.01.03a | Ułożenie części przelotowej z rur HDPE Ø600 | mb | 97.50 |  |  |
| 10 | D-06.01.01 | Umocnienia dna i skarp na wlocie i wylocie | m2 | 40.00 |  |  |
|  |  | przepustu brukiem kamiennym 120/300mm na |  |  |  |  |
|  |  | podbudowie z betonu B10 grub. 10cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO** |  |  |  |  |
| 11 | M-13.01.00 | Wykonanie fundamentów z betonu C25/30 | m3 | 40.00 |  |  |
| 12 | D-10.01.01 | Wykonanie muru oporowego z kamienia 120/300 | m3 | 72.00 |  |  |
|  |  | na zaprawie cementowej M20 wraz z wykonaniem |  |  |  |  |
|  |  | sączków drenarskich z rur PCV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ** |  |  |  |  |
| 13 | D-04.05.01 | Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm Rm=2,5Mpa | m2 | 3744.00 |  |  |
| 14 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 3744.00 |  |  |
|  |  | 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm |  |  |  |  |
| 15 | D-04.08.01 | Wyrownanie istniejącej podbudowy z betonu | T | 2655.00 |  |  |
|  |  | asfaltowego AC16W w ilości średnio 150kg/m2 |  |  |  |  |
| 16 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S | m2 | 17700.00 |  |  |
|  |  | grub. 4cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH** |  |  |  |  |
| 17 | D-04.05.01 | Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm Rm=2,5Mpa | m2 | 1680.00 |  |  |
| 18 | D-04.04.02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego | m2 | 1680.00 |  |  |
|  |  | 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm |  |  |  |  |
| 19 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W | m2 | 1680.00 |  |  |
|  |  | grub. 4cm |  |  |  |  |
| 20 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S | m2 | 1680.00 |  |  |
|  |  | grub. 4cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |  |  |
| 21 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 | m2 | 6900.00 |  |  |
|  |  | stabilizowanym mechanicznie na grub. do 10cm |  |  |  |  |
| 22 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych SP-05 | mb | 1880.00 |  |  |
| 23 | D-03.02.01a | Regulacja zaworów wodociągowych | szt. | 48.00 |  |  |
| 24 | D-03.02.01a | Regulacja studzienek kanalizacyjnych | szt. | 22.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **RAZEM bez VAT:** |  |  |  |  |
|  |  | **VAT 23%** |  |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM z VAT:** |  |  |  |  |