Zakres remontu 2024

Suwnica Kranwerke

* wymiana przewodów zasilających i sterowniczych na suwnicy: od rozdzielni na suwnicy do wózka,
* wymiana wózków kablowych trolei jazdy wózka – 7 szt.,
* kontrola dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych.

Przewody siłowe, sterownicze oraz wózki kablowe bo stronie zleceniobiorcy.

Suwnica Famak

* wymiana śrub w czołownicach,
* regulacja zwalniaka elektrohydraulicznego,
* kontrola dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych.

Torowisko

* Kontrola torowiska – dokręcenie śrub z odpowiednim momentem oraz wymiana uszkodzonych gantrex’ów i śrub mocujących szyny (galeria jazdy mostu),
* Wymiana łańcucha pozycjonowania suwnic wzdłuż torowiska (do wymiany łańcuch rolkowy 08B1 o długości ok. 140 m), kontrola stanu wsporników łańcucha pod względem uszkodzeń,
* Wymiana łożysk w kołach zębatych układu enkodera pomiaru drogi suwnicy Kranwerke – do wymiany 6 szt. łożysk (w każdym kole zębatym po 2 szt.),
* Wymiana łożysk w kołach zębatych układu enkodera pomiaru drogi suwnicy Famak – do wymiany 6 szt. łożysk (w każdym kole zębatym po 2 szt.).

Do wykonania prac potrzebny podnośnik koszowy – po stronie zleceniobiorcy.