**Antena DIPOL 15/5-12/21-60 DVB-T/T2 VHF** – **2 szt.**

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

kanały 5-12

Zysk 4dBi

Stosunek promieniowania przód/tył dB >12

Polaryzacja H ((V po obróceniu o 900)

Współczynnik fali stojącej 1,3-1,9

UHF

Zysk 9 dBi

kanały 21-60

Stosunek promieniowania przód/tył dB 12-26

Polaryzacja H ((V po obróceniu o 900)

Współczynnik fali stojącej 1,1-3

Ilość elementow 15

Impedancja Ω 75

Wymiar 695x332x770 mm

Masa 1,5 kg

Maksymalna srednica masztu 55 mm