[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.36
nan=PRZEDMIAR ROBÓT - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na budowie chodnika. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski
afn=05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13
nb=przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegająca na budowie chodnika
ab=droga wojewódzka nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100
ni=Gmina Leoncin
ai=05-155 Leoncin ul. Partyzantów
br=drogi, stała organizacja ruchu
nk=Tadeusz Olszewski	
dt=maj 2018 r.
cpv=45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
cpv=45233320-8	Fundamentowanie dróg
cpv=45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
cpv=45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
cpv=45233221-4	Malowanie nawierzchni
cpv=45233292-2	Instalowanie urządzeń ochronnych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=	3
jm=r-g	149
ce=8.4
cw=8.4	PLN
il=0

[RMS ZEST 1252]
ty=M
na=olej (paliwo technologiczne)	0
id=1020399	2
jm=dm3	066
ce=0	1526376586
cw=0	PLN
il=3.348
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1020399

[RMS ZEST 1251]
ty=M
na=asfalt drogowy	0
id=1041099	2
jm=kg	033
ce=0	1526376586
cw=0	PLN
il=94.86
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1041099

[RMS ZEST 1085]
ty=S
na=koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3	0
id=11100	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376596
cw=0	PLN
il=1.7325
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11000

[RMS ZEST 1215]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376597
cw=0	PLN
il=39.5901
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 476]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376597
cw=0	PLN
il=6.8827

[RMS ZEST 1138]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376597
cw=0	PLN
il=21.7008

[RMS ZEST 610]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376597
cw=0	PLN
il=1.6456
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113

[RMS ZEST 611]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376598
cw=0	PLN
il=1.6456
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12115

[RMS ZEST 1139]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny ogumiony	0
id=12160	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376598
cw=0	PLN
il=137.5968

[RMS ZEST 1214]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376598
cw=0	PLN
il=2.5575
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12522

[RMS ZEST 1188]
ty=S
na=piła motorowa łańcuchowa	0
id=13111	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376598
cw=0	PLN
il=64.59

[RMS ZEST 1271]
ty=M
na=kliniec sortowany 4.0-31.5 mm	0
id=1600630	2
jm=t	034
ce=0	1526376586
cw=0	PLN
il=3.744
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600630

[RMS ZEST 1142]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1526376587
cw=0	PLN
il=76.2255
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 1238]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1526376587
cw=0	PLN
il=1.667
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 839]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1526376587
cw=0	PLN
il=50.2038
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 1272]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1526376587
cw=0	PLN
il=2.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 1243]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0	1526376588
cw=0	PLN
il=1.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602599

[RMS ZEST 1270]
ty=M
na=brukowiec z kamienia łamanego gr. 10 cm	0
id=1630001	2
jm=m3	060
ce=0	1526376588
cw=0	PLN
il=11.752
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1630020

[RMS ZEST 1261]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudów AC 22 P 35/50	0
id=1650102	3
jm=t	034
ce=0	1526376588
cw=0	PLN
il=14.3968
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2390099

[RMS ZEST 1223]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych AC 11 S 50/70	0
id=1650303	3
jm=t	034
ce=0	1526376589
cw=0	PLN
il=11.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2390020

[RMS ZEST 1247]
ty=M
na=cement hutniczy 25 z dodatkami	0
id=1700100	1
jm=kg	033
ce=0	1526376589
cw=0	PLN
il=264

[RMS ZEST 1237]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1526376589
cw=0	PLN
il=0.336
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399

[RMS ZEST 778]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1526376590
cw=0	PLN
il=14.4621

[RMS ZEST 1115]
ty=S
na=młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM)	0
id=21900	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376599
cw=0	PLN
il=1.3475
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21000

[RMS ZEST 1147]
ty=M
na=krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm	0
id=2220004	2
jm=m	040
ce=0	1526376590
cw=0	PLN
il=2662.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223050

[RMS ZEST 1197]
ty=M
na=krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm	0
id=2223099	2
jm=m	040
ce=0	1526376590
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=437.58

[RMS ZEST 1196]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0	1526376590
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=18.447

[RMS ZEST 1198]
ty=M
na=masa chemoutwardzalna Plastiroc Agate biała	0
id=2390199	2
jm=kg	033
ce=0	1526376591
cw=0	PLN
il=425.25

[RMS ZEST 1199]
ty=M
na=rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych	0
id=2390199	2
jm=dm3	066
ce=0	1526376591
cw=0	PLN
il=4.05

[RMS ZEST 1166]
ty=M
na=mikrokulki odblaskowe	0
id=2440099	2
jm=kg	033
ce=0	1526376591
cw=0	PLN
il=47.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1583301

[RMS ZEST 1244]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane o dług. 2.5-4.5 m gr. 19-45 mm kl.III-IV	0
id=2600614	1
jm=m3	060
ce=0	1526376591
cw=0	PLN
il=0.052
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 772]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1526376592
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.044

[RMS ZEST 1136]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl. II	0
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0	1526376592
cw=0	PLN
il=3.014

[RMS ZEST 1265]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376599
cw=0	PLN
il=674.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 1248]
ty=S
na=żuraw samojezdny kołowy	0
id=31200	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376599
cw=0	PLN
il=7.68

[RMS ZEST 1239]
ty=S
na=żuraw samojezdny kołowy 5 t	0
id=31212	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376599
cw=0	PLN
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31212

[RMS ZEST 1094]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376600
cw=0	PLN
il=3.105
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1254]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376600
cw=0	PLN
il=2.2692
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116

[RMS ZEST 1189]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376600
cw=0	PLN
il=15.7299

[RMS ZEST 1195]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1526376592
cw=0	PLN
il=0.39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 779]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1526376592
cw=0	PLN
il=62.9934

[RMS ZEST 1049]
ty=M
na=woda'	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1526376593
cw=0	PLN
il=87.3918

[RMS ZEST 1264]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376600
cw=0	PLN
il=77.1012
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 194]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376601
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	0
id=3951300	2
jm=m3	060
ce=0	1526376593
cw=0	PLN
il=0.22

[RMS ZEST 1127]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376601
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 1191]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376601
cw=0	PLN
il=21.3354

[RMS ZEST 1190]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 4,5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376601
cw=0	PLN
il=5.0622

[RMS ZEST 1128]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0	1526376593
cw=0	PLN
il=29.3592

[RMS ZEST 654]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376602
cw=0	PLN
il=3.465
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39813

[RMS ZEST 1187]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1526376593
cw=0	PLN
il=3.69

[RMS ZEST 1245]
ty=S
na=samochód beczkowóz 4 t	0
id=39961	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376602
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39961

[RMS ZEST 1253]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376602
cw=0	PLN
il=2.2692
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52271

[RMS ZEST 1262]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1526376602
cw=0	PLN
il=1.6456
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	52314

[RMS ZEST 1263]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 500 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1526376594
cw=0	PLN
il=1118.94

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1526376581
cw=0	PLN
il=5683.904

[RMS ZEST 388]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 600]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1526376585
cw=0	PLN
il=1858.4693

[RMS ZEST 637]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1526376586
cw=0	PLN
il=9.45

[RMS ZEST 644]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1526376586
cw=0	PLN
il=251.823

[RMS ZEST 655]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=9.5	1382104415
cw=9.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 696]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=9.5	1382104416
cw=9.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 1212]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=13.97	1511430044
cw=13.97	PLN
il=0

[RMS ZEST 1200]
ty=S
na=plastomarker samobieżny SUPER''	0
id=at042	3
jm=m-g	148
ce=0	1526376603
cw=0	PLN
il=3.105

[RMS ZEST 835]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=beton15	2
jm=m3	060
ce=0	1526376594
cw=0	PLN
il=208.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 837]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=beton15	1
jm=m3	060
ce=0	1526376594
cw=0	PLN
il=193.3776

[RMS ZEST 1157]
ty=M
na=tablice znaków informacyjnych z folii typu I o pow. ponad 0.3 m2	0
id=inf_I_s	2
jm=szt.	020
ce=0	1526376594
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 1158]
ty=M
na=tablice znaków informacyjnych z folii typu II o pow. ponad 0.3 m2	0
id=infII_s	2
jm=szt.	020
ce=0	1526376595
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 1249]
ty=M
na=wylot przykanalika prefabrykowany KPED 01.20 dla rur śr. 200 mm	0
id=KPED120	1
jm=szt.	020
ce=0	1526376595
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 1266]
ty=M
na=rury PHED o śr. 500 mm	0
id=PHED_50	2
jm=m	040
ce=0	1526376595
cw=0	PLN
il=205.02

[RMS ZEST 1250]
ty=M
na=słupki prowadzące U-1	0
id=slupU_1	2
jm=szt	020
ce=0	1526376595
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1216]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm=1.5 MPa	0
id=stab1_5	2
jm=m3	060
ce=0	1526376596
cw=0	PLN
il=603.504

[RMS ZEST 1260]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm=2.5 MPa	0
id=stab2_5	2
jm=m3	060
ce=0	1526376596
cw=0	PLN
il=13.4112

[RMS ZEST 1225]
ty=M
na=znaki nakazu i zakazu z folii typu I o pow. ponad 0.3 m2	0
id=zak_I_s	2
jm=szt.	020
ce=0	1526376596
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 197]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=1130
nu=1
cpv=45111000-8
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=40	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=2781
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-02 + KNR AT-03 0104-01	AT-03	0104-02 + KNR AT-03 0104-01		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=38.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=38.5	1	38,5						0		0

[RMS 22]
nz=0.09	0	0.05+0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.465

[RMS 1085]
nz=0.045	0	0.025+0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7325

[RMS 1115]
nz=0.035	0	0.02+0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3475

[RMS 654]
nz=0.09	0	0.05+0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.465

[POZYCJA]
id=3354
pd=ORGBUD wyd.I 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-09 0422-03	2-09	0422-03		1
mpn=1211
na=Rozbieranie wiat przystankowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=wiat.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- do przestawienia w miejsce nowej lokalizacji		
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=28.84	0	28.84
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5422

[RMS 1237]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 1238]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=0.077

[RMS 1195]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1239]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=3355
pd=ORGBUD wyd.I 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-09 0422-01	2-09	0422-01		1
mpn=1211
na=Ustawianie wiat przystankowych (wiata przestawiana - z demontażu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=wiat.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- ustawienie zdemontowanej wiaty w miejscu nowej lokalizacji		
wo=1	1	#p2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=60.62	0	60.62
np=1
wa=0
wb=0
il=57.8921

[RMS 1237]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 1238]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 1243]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 1244]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[RMS 1195]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 1239]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 1245]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3390
pd=SEKBIUL_1_18	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		2
na=Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=2.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- z rozbiórki:		
ko=	   * nawierzchni bitumicznej		
wo=2.7	1	#p1*0.05*1.4						0		0

[POZYCJA]
id=1147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=D-01.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- droga		
wo=2	1	2,0						0		0

[RMS 600]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[RMS 193]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 194]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1723
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2992.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=2992.5	1	(3150)*95%						0		0

[RMS 600]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6633

[RMS 476]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8827

[POZYCJA]
id=1724
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-02	2-01	0125-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=157.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=157.5	1	(3150)*5%						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 600]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5585

[POZYCJA]
id=3391
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	1 0201-10	1	0201-10		2
na=Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1742.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę		
wo=1742.3	1	(1834)*95%						0		0

[POZYCJA]
id=3392
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	1 0209-11	1	0209-11		2
na=Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład, w gruncie kat. I-II
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1442.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-02.01.01; D-02.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- wykop pod rowy kryte		
wo=1251.15	1	(1317)*95%						0		0
scn=1251.15	1					
ko=	- wykopy pod przepusty pod zjazdami		
wo=190.95	1	(201)*95%						0		0
scn=190.95	1					

[POZYCJA]
id=3393
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		2
na=Wykopy wykonane ręcznie w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z transportem na odległość 1 km
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=91.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę		
wo=91.7	1	(1834)*5%						0		0

[POZYCJA]
id=3394
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	1 0305-01	1	0305-01		2
na=Wykopy wykonywane ręcznie na odkład, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=75.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-02.01.01; D-02.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- wykop pod rowy kryte		
wo=65.85	1	(1317)*5%						0		0
scn=65.85	1					
ko=	- wykopy pod przepusty pod zjazdami		
wo=10.05	1	(201)*5%						0		0
scn=10.05	1					

[POZYCJA]
id=3395
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	1 0205-04	1	0205-04		2
na=Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem na odległość do 1 km, grunt kat. I-III
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=526.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.02 i D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- zebrany humus		
wo=31.5	1	(#p6+#p7)*0.05-#p39*0.05*1.03						0		0
scn=31.5	1					
ko=	- nadwyżka gruntu z wykopów pod rowy kryte		
wo=436	1	(#p9a+#p11a)-(#p14a+#p16A)						0		0
scn=436	1					
ko=	- nadwyżka gruntu z wykopów pod przepusty		
wo=59	1	(#p9b+#p11b)-(#p14b+#p16b)						0		0
scn=59	1					

[POZYCJA]
id=3413
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		2
na=Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=2360.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.02 i D-02.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę		
wo=1834	1	#p8+#p10						0		0
ko=	- zebrany humus		
wo=31.5	1	#p12a						0		0
ko=	- nadwyżka gruntu z wykopów pod rowy kryte		
wo=436	1	#p12b						0		0
ko=	- nadwyżka gruntu z wykopów pod przepusty		
wo=59	1	#p12c						0		0

[POZYCJA]
id=3396
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	1 0311-03	1	0311-03		2
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. I-II
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=102.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-02.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- zasypka rowów krytych		
wo=88.1	1	(881)*10%						0		0
scn=88.1	1					
ko=	- zasypka przepustów		
wo=14.2	1	(142)*10%						0		0
scn=14.2	1					

[POZYCJA]
id=3381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-03	1	0408-03		1
mpn=_1211
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=102.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-02.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- zasypka rowów krytych		
wo=88.1	1	#p14a						0		0
ko=	- zasypka przepustów		
wo=14.2	1	#p14b						0		0

[RMS 22]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=9.207

[RMS 1214]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5575

[POZYCJA]
id=3123
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0407-01	1	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m mechanicznie w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=920.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-02.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- zasypka rowów krytych		
wo=792.9	1	(881)*90%						0		0
scn=792.9	1					
ko=	- zasypka przepustów		
wo=127.8	1	(142)*90%						0		0
scn=127.8	1					

[RMS 22]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=64.449

[RMS 1215]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5901

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=3253
nu=2
cpv=45231300-8
wn=	

[POZYCJA]
id=3397
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		2
na=Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=2.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- podłoże pod studzienki (mieszanka niezwiązana - kruszywo łamane)		
wo=1.51	1	#p24*0.7*0.7*0.07						0		0
ko=	- podłoże pod prefabrykowane wyloty przykanalików		
wo=0.75	1	0.75						0		0

[POZYCJA]
id=3414
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	4 1411-05	4	1411-05		2
na=Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich z dodatkiem cementu, o grub. 10 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=0.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- podłoże pod prefabrykowane wyloty przykanalików		
wo=0.75	1	0.75						0		0

[POZYCJA]
id=3382
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		2
na=Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- podłoże pod studnie rewizyjne (mieszanka żwirowa)		
wo=5	1	25*0.2						0		0

[POZYCJA]
id=3398
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		2
na=Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=110
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- podsypka rowów krytych (mieszanka niezwiązana - kruszywo łamane)		
wo=110	1	110						0		0

[POZYCJA]
id=3383
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		2
na=Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1000 mm i gł. 2 m
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[POZYCJA]
id=3376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-07	4	1308-07		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PEHD o śr. zewn. 500 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1097
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1097	1	1097						0		0

[RMS 22]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1151.85

[RMS 1263]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1118.94

[RMS 197]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1264]
nz=0.0594	0	0.0594
np=1
wa=0
wb=0
il=65.1618

[RMS 1265]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=570.44

[POZYCJA]
id=3385
pd=2014	KNNR	4(wł) 1413-08	4(wł)	1413-08		1
mpn=1211
na=Przepusty z rur PEHD o śr. 500 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=201
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	201						0		0

[RMS 22]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=211.05

[RMS 1266]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=205.02

[RMS 197]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1264]
nz=0.0594	0	0.0594
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9394

[RMS 1265]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=104.52

[POZYCJA]
id=3399
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	4 1424-02	4	1424-02		2
na=Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=44
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						0		0

[POZYCJA]
id=3400
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		2
na=Montaż przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 200 mm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=116
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						0		0

[POZYCJA]
id=3357
pd=2014	KNNR	4(wł) 1413-17	4(wł)	1413-17		1
mpn=1211
na=Wylot przykanalika prefabrykowany (KPED 01.20) dla rur o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=57.3

[RMS 1249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 1247]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=264

[RMS 1238]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 197]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1127]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 1248]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=7.68

[POZYCJA]
id=3389
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0105-06	6	0105-06		2
na=Podsypki cementowo-piaskowe gr. 10 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=104
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod umocnienie skarp (wylotów kanału i przepustów)		
wo=104	1	104						0		0

[POZYCJA]
id=3388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0509-01	1	0509-01		1
mpn=_1211
na=Umocnienie brukiem gr. śr. 10 cm wylotu kanałów i przepustów bez podsypki
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=104
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-03.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- umocnienie skarp (wylotów kanału i przepustów)		
wo=104	1	#p27						0		0

[RMS 22]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8

[RMS 1270]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=11.752

[RMS 1271]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=3.744

[RMS 1272]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=2732
nu=3
cpv=45112710-5
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=40	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew i krzewów
wa=0
kn=0	0	0
id=2873
nu=3.1
cpv=45112710-5
wn=	

[POZYCJA]
id=2875
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-01	2-21	0110-01		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=3.51	0	3.51
np=1
wa=0
wb=0
il=20.1123

[RMS 1187]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1188]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[POZYCJA]
id=2877
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-02	2-21	0110-02		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=6.37	0	6.37
np=1
wa=0
wb=0
il=91.2503

[RMS 1187]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1188]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=17.25

[POZYCJA]
id=3372
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-07	2-21	0110-07		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=7.33	0	7.33
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0003

[RMS 1187]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1188]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[POZYCJA]
id=2879
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-03	2-21	0110-03		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=16.3	0	16.3
np=1
wa=0
wb=0
il=62.266

[RMS 1187]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1188]
nz=2.96	0	2.96
np=1
wa=0
wb=0
il=11.84

[POZYCJA]
id=2881
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-04	2-21	0110-04		1
mpn=1211
na=Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- śr. 41-50 cm		
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=31	0	31
np=1
wa=0
wb=0
il=148.025

[RMS 1187]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 1188]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=29

[POZYCJA]
id=2884
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-01	2-01	0110-01		0
na=Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=8.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	(#p29)*0.2						0		0
wo=4.08	1	(#p30+#p31)*0.24						0		0
wo=1.2	1	(#p32)*0.3						0		0
wo=2.1	1	(#p33)*0.42						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9948

[RMS 1189]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6332

[RMS 1190]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6332

[POZYCJA]
id=2885
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-02	2-01	0110-02		0
na=Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6.68
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.42	1	(#p29)*0.07						0		0
wo=2.89	1	(#p30+#p31)*0.17						0		0
wo=1.12	1	(#p32)*0.28						0		0
wo=2.25	1	(#p33)*0.45						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3363

[RMS 1189]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8056

[RMS 1191]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6112

[POZYCJA]
id=2886
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-03	2-01	0110-03		0
na=Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=17.99
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.02	1	(#p29)*0.17						0		0
wo=7.14	1	(#p30+#p31)*0.42						0		0
wo=3.08	1	(#p32)*0.77						0		0
wo=6.75	1	(#p33)*1.35						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5241

[RMS 1189]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.196

[RMS 1191]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.392

[POZYCJA]
id=2887
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-04	2-01	0110-04		0
na=Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.58	1	#p34						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1189]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.429

[RMS 1190]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.429

[POZYCJA]
id=2888
pd=ORGBUD wyd.II 1987	KNR	2-01 0110-05	2-01	0110-05		0
na=Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. ..... km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=24.67
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-01.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- karpina		
wo=6.68	1	#p35						0		0
ko=	- gałęzie:		
wo=17.99	1	#p36						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1189]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6661

[RMS 1191]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3322

[ELEMENT 2]
na=Roboty wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2734
nu=3.2
cpv=45112710-5
wn=	

[POZYCJA]
id=2812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		1
mpn=1211
na=Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm  (humus pozyskany z terenu budowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2446.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-06.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2446.6	1	[(#p6+#p7)*80%]/1.03						0		0

[RMS 22]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=342.524

[RMS 1128]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3592

[POZYCJA]
id=3401
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		2
na=Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=1051.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-06.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1051.4	1	3498-#p39						0		0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=1187
nu=4
cpv=45233320-8
wn=	

[POZYCJA]
id=3402
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		2
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=697
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * zjazdów publicznych		
wo=609	1	609						0		0
scn=609	1					
ko=	   * zjazdów do dróg gminnych		
wo=88	1	88						0		0
scn=88	1					

[POZYCJA]
id=3403
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0103-01	6	0103-01		2
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=5380
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * chodników		
wo=3522	1	3522						0		0
scn=3522	1					
ko=	   * zjazdów indywidualnych		
wo=1809	1	1809						0		0
scn=1809	1					
ko=	   * jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej		
wo=49	1	49,0						0		0
scn=49	1					

[POZYCJA]
id=3132
pd=2014	KNNR	6(wł) 0111-01	6(wł)	0111-01		1
mpn=1211
na=Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa, warstwa gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5940
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-04.05.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * zjazdów publicznych		
wo=609	1	#p41a						0		0
scn=609	1					
ko=	   * chodników		
wo=3522	1	#p42a						0		0
scn=3522	1					
ko=	   * zjazdów indywidualnych		
wo=1809	1	#p42b						0		0
scn=1809	1					

[RMS 22]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=1283.04

[RMS 1136]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[RMS 1216]
nz=0.1016	0	0.1016
np=1
wa=0
wb=0
il=603.504

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1138]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=21.384

[RMS 1139]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0
il=135.432

[POZYCJA]
id=3373
pd=2014	KNNR	6(wł) 0111-02	6(wł)	0111-02		1
mpn=1211
na=Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-04.05.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * zjazdów do dróg gminnych		
wo=88	1	#p41b						0		0

[RMS 22]
nz=0.251	0	0.251
np=1
wa=0
wb=0
il=22.088

[RMS 1136]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 1260]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4112

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1138]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3168

[RMS 1139]
nz=0.0246	0	0.0246
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1648

[POZYCJA]
id=3404
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0113-06	6	0113-06		2
na=Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=3522
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * chodników		
wo=3522	1	#p43b						0		0

[POZYCJA]
id=3405
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0113-06	6	0113-06		2
na=Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=2555
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-04.04.02

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię:		
ko=	   * zjazdów indywidualnych		
wo=1809	1	#p43c						0		0
scn=1809	1					
ko=	   * jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej		
wo=49	1	#p42c						0		0
scn=49	1					
ko=	   * zjazdów publicznych		
wo=609	1	#p43A						0		0
scn=609	1					
ko=	   * zjazdów do dróg gminnych		
wo=88	1	#p44						0		0
scn=88	1					

[POZYCJA]
id=3363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 1005-01	6	1005-01		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=137
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-04.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- podbudowa pod nawierzchnię jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej		
wo=49	1	#p46b						0		0
ko=	- podbudowa pod nawierzchnię zjazdów do dróg gminnych		
wo=88	1	#p46d						0		0

[RMS 22]
nz=0.0543	0	0.0543
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4391

[POZYCJA]
id=3374
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0110-01 0110-02	2-31	0110-01	 0110-02	1
mpn=34:0:90980,101211
na=Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej  (AC 22 P 50/70) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-04.07.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- podbudowa pod nawierzchnię		
ko=	   * zjazdów do dróg gminnych		
wo=88	1	#p46d						0		0

[RMS 600]
nz=0.0624	0	0.0411+3*0.0071
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4912

[RMS 1261]
nz=0.1636	0	0.0934+3*0.0234
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3968

[RMS 1262]
nz=0.0092	0	0.0053+3*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8096

[RMS 610]
nz=0.0092	0	0.0053+3*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8096

[RMS 611]
nz=0.0092	0	0.0053+3*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8096

[ELEMENT 1]
na=ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I NAWIERZCHNIE
wa=0
kn=0	0	0
id=1208
nu=5
cpv=45233220-7
wn=	

[POZYCJA]
id=2709
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=1211
na=Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=185.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-08.01.01; D-08.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod krawężniki 12x25 cm (oporniki)		
wo=39.78	1	#p50*0.036						0		0
ko=	- pod obrzeża		
wo=146.16	1	#p53*0.036						0		0

[RMS 600]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1677.1788

[RMS 772]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4376

[RMS 839]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=50.2038

[RMS 1049]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=87.3918

[RMS 197]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 837]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=193.3776

[POZYCJA]
id=3407
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0401-05	6	0401-05		2
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=50
ob=1105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-08.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- oporniki		
wo=1105	1	1105						0		0

[POZYCJA]
id=2830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-04	6	0403-04		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.08 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2610
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-08.01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- wystające		
wo=1854	1	1854						0		0
ko=	- obniżone		
wo=756	1	756						0		0

[RMS 22]
nz=0.755	0	0.755
np=1
wa=0
wb=0
il=1970.55

[RMS 835]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=208.8

[RMS 772]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=2.349

[RMS 1147]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2662.2

[RMS 1142]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=67.86

[RMS 778]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=12.789

[RMS 779]
nz=0.0219	0	0.0219
np=1
wa=0
wb=0
il=57.159

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,043 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=429
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-08.01.01b

[PRZEDMIAR]
ko=	- obniżone		
wo=429	1	429						0		0

[RMS 644]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0
il=251.823

[RMS 1196]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=18.447

[RMS 772]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2574

[RMS 1197]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=437.58

[RMS 1142]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3655

[RMS 778]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6731

[RMS 779]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8344

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3408
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0404-05	6	0404-05		2
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=53
ob=4060
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=4060	1	4060						0		0

[POZYCJA]
id=3366
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 1005-03	6	1005-03		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=137
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-04.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- warstwa wiążąca pod nawierzchnię jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej		
wo=49	1	49						0		0
ko=	- podbudowa pod nawierzchnię		
ko=	   * zjazdów do dróg gminnych		
wo=88	1	#p48						0		0

[RMS 22]
nz=0.0217	0	0.0217
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9729

[POZYCJA]
id=3364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 1005-07	6	1005-07		1
mpn=_1211
na=Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=186
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-04.03.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- podbudowa pod nawierzchnię jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej		
wo=49	1	#p46b						0		0
ko=	- warstwa wiążąca pod nawierzchnię jezdni odtwarzanej po wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej		
wo=49	1	49						0		0
ko=	- podbudowa pod nawierzchnię		
ko=	   * zjazdów do dróg gminnych		
wo=88	1	#p48						0		0

[RMS 22]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4136

[RMS 1251]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=94.86

[RMS 1252]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=3.348

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1253]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2692

[RMS 1254]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2692

[POZYCJA]
id=3375
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05 0310-06	2-31	0310-05	 0310-06	1
mpn=78:0:409126,101211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-05.03.05a

[PRZEDMIAR]
ko=	- pod nawierzchnię zjazdów do dróg gminnych		
wo=88	1	#p48						0		0

[RMS 600]
nz=0.0517	0	0.0323+2*0.0097
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5496

[RMS 1223]
nz=0.1275	0	0.0765+2*0.0255
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 1262]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.836

[RMS 610]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.836

[RMS 611]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.836

[POZYCJA]
id=3409
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		2
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=3522
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-05.03.23

[PRZEDMIAR]
ko=	- chodniki		
wo=3522	1	#p45						0		0

[POZYCJA]
id=3410
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0502-03 01	6	0502-03	01	2
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=2418
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=D-05.03.23

[PRZEDMIAR]
ko=	- zjazdy indywidualne		
wo=1809	1	#p46a						0		0
ko=	- zjazdy publiczne		
wo=609	1	#p46c						0		0

[ELEMENT 1]
na=STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=2786
nu=6
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż i instalowanie znaków drogowych
wa=0
kn=0	0	0
id=2787
nu=6.1
cpv=45233290-8
wn=	

[POZYCJA]
id=3411
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0702-08	6	0702-08		2
na=Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
cjw=0	PLN
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- do likwidacji		
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=2789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0808-08	6	0808-08		1
mpn=_1211
na=Rozebranie słupków do znaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-01.02.04

[PRZEDMIAR]
ko=	- do likwidacji		
wo=12	1	12						0		0

[RMS 600]
nz=0.419	0	0.419
np=1
wa=0
wb=0
il=5.028

[POZYCJA]
id=3412
pd=SEKBIUL_1_18	KNNR	6 0702-01	6	0702-01		2
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=61
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
cjw=0	PLN
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=3247
pd=2014	KNNR	6(wł) 0702-11	6(wł)	0702-11		1
mpn=1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu I o pow. ponad 0.3 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- typu "A"		
wo=2	1	2						0		0

[RMS 22]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2840
pd=2014	KNNR	6(wł) 0702-15	6(wł)	0702-15		1
mpn=1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu I o pow. ponad 0.3 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- typu "D"		
wo=10	1	10						0		0

[RMS 22]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2841
pd=2014	KNNR	6(wł) 0702-16	6(wł)	0702-16		1
mpn=1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu II o pow. ponad 0.3 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
ko=	- typu "D"		
wo=6	1	6						0		0

[RMS 22]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 1158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
wa=0
kn=0	0	0
id=2844
nu=6.2
cpv=45233221-4
wn=	

[POZYCJA]
id=2956
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0204-01	AT-04	0204-01		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=135
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=D-07.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						0		0

[RMS 637]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[RMS 1198]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0
il=425.25

[RMS 1166]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=47.25

[RMS 1199]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[RMS 197]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1200]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=3.105

[RMS 1094]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=3.105

[ELEMENT 2]
na=Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=3250
nu=6.3
cpv=45233292-2
wn=	

[POZYCJA]
id=3360
pd=2014	KNNR	6(wł) 0702-04	6(wł)	0702-04		1
mpn=1211
na=Pionowe znaki drogowe - słupki prowadzące (U-1 + U-7 + U-8)
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0
nsn=D-07.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 22]
nz=0.753	0	0.753
np=1
wa=0
wb=0
il=3.012

[RMS 1250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 197]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

