Zręka drzewna:

* Wartość opałowa: minimum Qir – 8.5 MJ/kg
* Wilgotność całkowita: maksymalnie Wtr – 50 %
* Zawartość popiołu: maksymalnie Ar – 5 %
* Zawartość siarki: maksymalnie Sr – 0,01%
* Zawartość chloru: maksymalnie CL - 0,01%
* Wymiary wg PN-EN 14961-1:2010:P45 - 8mm<P<45 MM