# Załącznik nr 3 OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU WARUNKI TECHNICZNE

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: **Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego z kabiną podwójną
i skrzynią zabudowaną z wywrotem tylnozsypowym.**

Samochód winien spełniać następujące minimalne parametry techniczno-użytkowe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY**  | **Określenie parametru\*)****(należy wpisać Tak/Nie** |
| **1** | **2** | **3** |
| **I.** | **DANE OGÓLNE** |
|  | Samochód fabrycznie nowy, nie używany, wyprodukowany w 2024 r. |  |
|  | Silnik wysokoprężny o mocy min. 165 KM(***proszę podać wartości mocy oraz pojemności****)* | …………………………………… |
|  | Liczba cylindrów - 4 |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita 3.5 t |  |
|  | Norma emisji spalin – min. EURO 6 |  |
|  | Manualna skrzynia biegów 6 biegowa |  |
|  | Napęd na koła przednie |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego  |  |
|  | Kierownica po lewej stronie |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna regulowana min. w jednej płaszczyźnie |  |
|  | Tempomat i ogranicznik prędkości |  |
|  | Hamulce tarczowe przednie i tylne |  |
|  | Zawieszenie tylne wzmocnione. resor dwupiórowy |  |
|  | Koła stalowe 16” z oponami 215/75 R16- letnie /zimowe |  |
| **II.**  | **Kabina**  |
|  | Kabina 2-rzędowa – 7 osobowa |  |
|  | Lusterka boczne (podwójne lustro) sterowane i podgrzewane elektrycznie |  |
|  | Lusterka boczne o polu widzenia 2,35 m |  |
|  | Lusterko wewnętrze kabiny. |  |
|  | Fabryczny kolory nadwozia: biały |  |
|  | Przednie szyby otwierane elektrycznie |  |
|  | System ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego |  |
|  | ESP system stabilizacji toru jazdy |  |
|  | Siedzenie kierowcy z regulacjami |  |
|  | Wszystkie fotele z zagłówkami  |  |
|  | Radio FM USB Bluetooth - radio z gniazdem USB- zestaw głośnomówiący bluetooth- sterowanie radiem z kierownicy |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy |  |
|  | Klimatyzacja  |  |
|  | Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy) |  |
|  | Komplet dywaników gumowych, przód, tył |  |
|  | Immobiliser fabryczny |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem  |  |
|  | 2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym |  |
|  **III.** | **ZABUDOWA** |
|  | Wywrotka tylnozsypowa Wymiary wewnętrze zabudowy (mm) długość 2800/ szerokość 2100 ± 5% |  |
|  | Burty aluminiowe o wysokości 400 mm ± 5%, Burty boczne w całości |  |
|  | Podłoga wykonana z blachy aluminiowej |  |
|  | Nadkola Osi tylnej z tworzywa sztucznego, czarne |  |
|  | Fartuchy przeciw błotne |  |
|  | Krata ochronna kabiny kierowcy stalowa, spawana, cynkowana, wypełniona siatka stalową |  |
|  | Zewnętrze światła obrysowe przednie i tylne |  |
|  | Zawiasy burtowe dolne |  |
|  | Zasilanie wywrotu – pompa hydrauliczna zasilana silnikiem elektrycznym |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota na kablu |  |
|  | Ogranicznik kąta wywrotu |  |
|  | Punkty mocowania ładunku w podłodze minimum 4 szt. |  |
|  | Listwy rowerowe |  |
|  | Osłony lamp tylnych |  |
|  | Hak Holowniczy |  |
| **IV.** | **Wyposażenie dodatkowe** |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych i podnośnik hydraulicznym 3,5 t. |  |
| **V.** | **Gwarancja**  |
|  | Gwarancja mechaniczna i elektryczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące  |  |
| 1.
 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia minimum 36 miesięcy |  |

(\*) - należy wpisać właściwą odpowiedź TAK/NIE

Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:

1. Fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez Zamawiającego.
2. Książkę gwarancyjną i przeglądów serwisowych.
3. Aktualne świadectwa homologacji umożliwiające rejestrację pojazdu.

……………………………, dnia ……………………..

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/ów)