**Załącznik nr 2D do SWZ**

**Nr wew. postępowania 46/23**

**Zadanie nr 4**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania 4 - 5 kpl.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zasilacz awaryjny UPS 1200VA/650W** | | |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu** | | |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta.  Urządzenie musi być fabrycznie nowe, gotowe do użycia  i dostarczone w fabrycznie zabezpieczonym opakowaniu wraz  z akumulatorem (zestawem akumulatorów) dedykowanym  do oferowanego urządzenia. |
|  | Parametry urządzenia | * Moc pozorna – min. 1200VA * Moc skuteczna – min. 650 W * Gniazda wyjściowe – Schuko min. 4 szt. * Czas podtrzymania dla obciążenia 50% - min. 4,5 min. * Czas przełączenia – maks. 6 ms. * Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe. * Automatyczna regulacja napięcia. * Sygnalizacja pracy – optyczna i dźwiękowa. |
|  | Gwarancja | Min. 24-miesięczna gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |