|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Parametry minimalne** | **Parametry oferowane**  |
| **Obudowa** | Obudowa typu rack o wysokości minimum 3U.Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19”Przeznaczony do montażu stelażowegoDostarczony wraz z kompletem szyn montażowych | Spełnia/nie spełnia |
| **Procesor** | Zainstalowany 1 procesor:min. 8-rdzeniowy min. 16 wątkowy procesor 64-bitowy x86 **Pamięć podręczna: minimum 32 MB** min. 34000 punktów w teście PassMark CPU Mark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net na dzień 13.09.2024 r. | Spełnia/nie spełnia |
| **Pamięć RAM** | min. 32 GB 4 gniazda pamięci | Spełnia/nie spełnia |
| **Wbudowana pamięć flash**  | min. 5GB | Spełnia/nie spełnia |
| **Wnęki dysków** | min. 16 wnęk na dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/smin. sloty 2 x M.2 2280 PCIe Gen5 | Spełnia/nie spełnia |
| **Interfejsy sieciowe** | min. 2 porty 2.5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)min. 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)Dodatkowa karta rozszerzeń producenta:Dwu portowa Karta sieciowa 25GbE:Min. 2 złącza SFP28Interfejs: PCIe 3.0 x8Prędkość transmisji: 25Gb/s, 10Gb/sObsługa SR-IOVObsługa RDMAObsługa iSERStandardy IEEE:IEEE 802.3bs, 200 Gigabit Ethernet > IEEE 802.3cd, 50, 100 i 200Gigabit EthernetIEEE 802.3bj, 802.3bm 100 Gigabit EthernetIEEE 802.3by, 25, 50 Gigabit Ethernet z obsługą wszystkich trybów FECIEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet > IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet > IEEE 802.3az Energy EfficientEthernet (z obsługą tylko trybu „Fast-Wake”)IEEE 802.3ap w oparciu o automatyczne negocjacje i rozruch KRIEEE 802.3ad, agregacja łączy 802.1AXIEEE 802.1Q, 802.1P VLAN — znaczniki i priorytetyIEEE 802.1Qaz (ETS)IEEE 802.1Qbb (PFC)IEEE 802.1Qbg25/50 Ethernet Consortium„Minimalne opóźnienia FEC” dla łączy 50GE/100GE/200GE PAM4PCI Express Gen3 i Gen4Gwarancja karty sieciowej: min. 3 lata | Spełnia/nie spełnia |
| **Gniazda PCI** | min. 3 Gniazda PCIe Gen 4. | Spełnia/nie spełnia |
| **Interfejsy USB** | Min. 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps  | Spełnia/nie spełnia |
| **Zasilacz** | Min. 550W(x2), 100-240V | Spełnia/nie spełnia |
| **Chłodzenie** | Wentylatory min. 3 x 60mm, 12VDC | Spełnia/nie spełnia |
| **Serwer NAS dostarczany wraz z oprogramowaniem:****Specyfikacja** | Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web serwera przez wspierane przeglądarki internetowe:Apple Safari (najnowsza wersja)Google Chrome (najnowsza wersja)Microsoft Edge (najnowsza wersja)Mozilla Firefox (najnowsza wersja)Połączenie HTTP/HTTPS: TLS 1.0/1.1/1.2/1.3Wspierane typy RAID:Dla 8 zatok i więcej: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple ParityObsługiwane systemy plików: ZFS (internal drive), EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT (external drive)Serwery plików:Wymiana plików pomiędzy Windows, Mac, and Linux/UNIX CIFS/SMB AFP NFSWbudowane funkcje:Disk S.M.A.R.T. ScanSSD TrimVirtual SwitchPort trunkingDHCP ServerFirewallVLANWeryfikacja dwu-etapowaUruchamianie maszyn wirtualnych (Microsoft Windows oraz Linux) oraz kontenerów (LXD, Docker, Kata)Certyfikaty:VMware vSphere ReadyWindows Server certifcatedCitrix Ready  | Spełnia/nie spełnia |
| **Moduły / wkładki światłowodowe wielomodowe zapewniające prawidłowe działanie urządzenia zgodne z listą kompatybilności producenta urządzenia** | 2 wkładki 25 Gigabit SFP28 | Spełnia/nie spełnia |

**Opis przedmiotu zamówienia – serwer NAS - ilość 1 szt.**

**Typ/ model/ producent………………………………………………………………**

Inne uwagi:

* Testy wydajnościowe dotyczą wydajności poszczególnych parametrów (np. procesora) i nie odnoszą się do wydajności komputera jako całości. Wydajność komputera może się różnić w zależności od zastosowanych elementów składowych. Wydajność całkowita komputera nie stanowi kryterium oceny danej oferty.

Wykonawca:

…………………………………..