*Załącznik nr 1 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SPECYFIKACJA ASORTYMENTU**

**Wyposażenie i doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie, pracowni gastronomiczno-kelnerskiej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie oraz pracowni gastronomiczno-cukierniczej w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Szkoła** | **Minimalne dane techniczne wymagane przez Zamawiającego** |
| **Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie** | **1. Kuchnia elektryczna – 6 sztuk**Kuchnia elektryczna o następujących parametrach: płyty okrągłe, 4 sztuki. Wymiary: szerokość: 800mm („od lewej do prawej”), głębokość: 700mm („od przodu do ściany”), wysokość: od 850mm do 900mm, zasilanie elektryczne od 230V do 400V. Drzwi piekarnika z szybą lub bez. Moc całkowita – od 13,4kW do 13,7kW. Moc piekarnika – od 2,65kW do 3,1kW. Zamówienie obejmuje montaż. Produkty muszą być nowe, nieużywane.  |
| **2. Okap przyścienny – 6 sztuk**Okap przyścienny skośny o wymiarach: szerokość 1100mm, głębokość 900mm, wysokość: od 400mm do 450mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Z wentylatorem. Z króćcem przyłączeniowym o średnicy 120mm. Okap z łapaczami tłuszczu bez oświetlenia. Średnica podłączenia do komina 160mm. Odległość podłączenia od okapu do komina - każdy okap ma inną odległość - 1 (9m), 2 (8 m), 3 (2,5m), 4( 6 m), 5(3m), 6 (2,5m). Zamówienie obejmuje montaż. Produkty muszą być nowe, nieużywane.  |
| **3. Piec konwekcyjno-parowy z podstawą - 1 sztuka**Piec z okapem i podstawą. Z oświetleniem. Moc - od 9,9kW do 17kW. Napięcie - 400V. Możliwość pracy w zakresie od 30°C do 260°C. Waga: od 85kg do 125kg. Przeszklone drzwi. Układ prowadnic Gastro Norm. Odległość między prowadnicami: od 67mm do 80mm. Wsad: od 6 do 11 pojemników Gastro Norm. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej. Okap - zasilanie 230V. Zamawiający dopuszcza okap kompatybilny/połączony z piecem. Piec sterowany manualnie lub elektronicznie, z funkcją samooczyszczenia. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
| **4. Zmywarka uniwersalna – 1 sztuka**Zmywarka o wymiarach: szerokość: od 565mm do 600mm („od lewej do prawej”), głębokość: od 600mm do 680mm („od przodu do ściany”), wysokość: od 800mm do 850mm, wykonana ze stali nierdzewnej. Czas trwania cyklu 60, 120, 180 lub 600 s; lub 60, 120, 140, 180 s.; lub 60, 120, 150, 600 s. Bez podstawy. Z dozownikiem płynu myjącego. Z pompą spustową lub pompą wspomagającą płukanie. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
| **5. Szafa chłodnicza 2 drzwiowa – 1 sztuka**Szafa chłodnicza wykonana ze stali nierdzewnej. Dwudrzwiowa. Z sześcioma półkami. Wewnątrz szafy oświetlenie. Wymiary: szerokość od 1314mm do 1480mm („od lewej do prawej”), głębokość od 810mm do 845mm („od przodu do ściany”), wysokość od 2000mm do 2230mm. Pojemność: od 900l do 1320l. Moc - od 400W do 800W. Napięcie - 230V. Funkcja automatycznego odszraniania. Zakres temperatur: od -2°C do +8°C. Wyposażona w elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury. Regulowane nóżki. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
| **6. Agregat do komory chłodniczej – 1 sztuka**Agregat o następujących parametrach: zasilanie - 230V, moc: od 0,75kW do 1,1kW. Zakres temperatur:  od -5°C do +5°C. Agregat można zamontować do ściany lub dachu. Agregat typu Split. Zamówienie obejmuje montaż, przyłączenie/podłączenie. Produkt musi być nowy, nieużywany.**Informacje dotyczące komory**: odległość od komory do miejsca montażu agregatu wynosi ok. 5 m. Wymiary komory 190cm x 183cm x 270cm (szer. x dł. x wys.). Komora jest z podłogą (płytki ceramiczne), ściany betonowe bez paneli i bez drzwi chłodniczych. Zakup i montaż dotyczy wyłącznie agregatu. Komora chłodnicza jest już zamontowana, stanowi oddzielne pomieszczenie. |
| **7. Lampa owadobójcza – 2 sztuki**Lampa UV owadobójcza do zwalczania owadów latających. Wymiary: szerokość od 390mm do 650mm („od lewej do prawej”), długość od 65mm do 100mm („od przodu do ściany”), wysokość od 260mm do 320mm. Zasilanie elektryczne 230V. Lampa z uchwytem łańcuchowym. Produkty muszą być nowe, nieużywane. |
| **8. Umywalka zabudowana – 1 sztuka**Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość 400mm („od lewej do prawej”), głębokość od 330mm do 400mm („od przodu do ściany”), wysokość od 225mm do 570mm. W zestawie kran. Uruchamiana kolanem lub bezdotykowa. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
| **Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie** | **9.Trzon kuchenny indukcyjny z piekarnikiem – 3 sztuki**Kuchnia wolnostojąca. Czterostrefowa płyta indukcyjna. Sterowanie za pomocą pokręteł. Wymiary: szerokość 600mm („od lewej do prawej”), głębokość 600mm („od przodu do ściany”), wysokość 850mm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Z termoobiegiem. Napięcie: od 230V do 400V. Pojemność: od 70l do 77l. Minimalna liczba funkcji: 6. Klasa energetyczna min. A. Tzw. zimne drzwi piekarnika. Zamówienie obejmuje montaż. Produkty muszą być nowe, nie używane. |
| **10. Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania - 1 sztuka**Zmywarka o wymiarach: szerokość - 750mm („od lewej do prawej”), głębokość - 880mm („od przodu do ściany”), wysokość od 1505mm do 1830mm, napięcie 400V. Moc elektryczna: od 8,6kW do 11,42kW. Wykonana ze stali nierdzewnej. Z pompą spustową/zrzutową. Zużycie wody – od 2 do 3l/cykl. Z wyświetlaczem. Z nóżkami regulowanymi. W komplecie kosz uniwersalny na szkoło, kosz na talerze i sztućce. Dozownik płynu nabłyszczającego. Funkcja myjąca komorę zmywarki (nabłyszczanie i wyparzanie). Zamówienie obejmuje montaż. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **11. Rozdrabniacz odpadów organicznych - 1 sztuka**Rozdrabniacz o wymiarach: wysokość od 312mm do 344mm, średnica od 205mm do 234mm. Moc od 0,4kW do 0,75kW. Napięcie: 230V. Z możliwością montażu do stołu pod rozdrabniacz z otworem o średnicy 90mm. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **12. Ekspres do kawy ciśnieniowy dwu grupowy** – **1 sztuka**Profesjonalny ekspres ciśnieniowy. Wymiary: szerokość od 580mm do 802mm („od lewej do prawej”), głębokość: od 530mm do 605mm („od przodu do ściany”), wysokość od 523mm do 560mm. Moc od 3,3kW do 7Kw. Napięcie od 230V do 400V. Ekspres z miejscem na filiżanki. Pojemność zbiornika na wodę: od 4,5l do 14l. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **13. Piec konwekcyjno – parowy - 2 sztuki**Piec o wymiarach: szerokość od 777mm do 920mm („od lewej do prawej”), długość (głębokość) od 515mm do 842mm („od przodu do ściany”), wysokość od 843mm do 1100mm. Napięcie 400V. Moc elektryczna od 9,9kW do 18,9kW. Z wyświetlaczem. Dostosowany do pojemników Gastro Norm, 10GN. Sterowany manualnie lub elektronicznie, z funkcją samooczyszczenia. Bez okapu. Bez podstawy. Obydwa piece takie same. Możliwość postawienia jednego pieca na drugim. Zamówienie obejmuje montaż. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **14. Blender elektryczny barowy – 1 sztuka**Blender o pojemności od 1,4l do 2,5l. Napięcie 230V. Moc całkowita: od 1,5kW do 1,68kW. Wymiary: wysokość od 445mm do 547mm, szerokość od 205mm do 258mm. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **15. Cyrkulator do gotowania sous vide - 1 sztuka**Cyrkulator zanurzeniowy o wymiarach: szerokość od 100mm do 128mm, długość od 116mm do 160mm, wysokość od 330mm do 360mm. Wykonany ze stali nierdzewnej/poliamidu. Parametry techniczne: moc całkowita: od 1,3kW do 1,6kW, napięcie: 230V, temperatura minimalna od 5°C, temperatura maksymalna: od 95°C do 99°C. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **16. Szafa chłodnicza - 1 sztuka**Szafa chłodnicza o wymiarach: szerokość od 653mm do 680mm („od lewej do prawej”), głębokość od 810mm do 842mm („od przodu do ściany”), wysokość od 2000mm do 2040mm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność: od 537l do 610l. Zakres temperatur: od -2°C +8°C. Z wyświetlaczem. Z trzema półkami. Automatyczne odszranianie. Samozamykające się drzwi. Zamówienie obejmuje montaż, przyłączenie /podłączenie. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **17. Okap duży z oświetleniem + wentylacja - 1 sztuka**Okap centralny wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość: 2800mm, głębokość 1800mm, wysokość 450mm. Zapis „+ wentylacja” oznacza możliwość podłączenia okapu do wentylacji. Okap z łapaczami tłuszczu i oświetleniem. Wentylacja w pomieszczeniu jest cyrkulacyjna (nawiewno - wywiewna). Rura jest wyprowadzona z komina nad sufitem podwieszanym o średnicy 200mm i ok. 1m tej rury może brakować + kolano. Odległość podłączenia od okapu do istniejącej wentylacji: ok. 2,5 – 3m. Produkt musi być nowy, nie używany. |
| **Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie** | **18. Umywalka ze stali nierdzewnej – 1 sztuka**Umywalka jednokomorowa wykonana ze stali nierdzewnej, z kranem, z włącznikiem kolanowym lub bezdotykowa. W zestawie elementy do podłączenia. Wymiary zewnętrzne umywalki - szerokość („od lewej do prawej”) 400-450mm, głębokość („od przodu do ściany”) 300-410mm, wysokość do 570mm; głębokość komory - wymiar wewnętrzny - („między najniższym punktem dna, a górna krawędzią”) min. 120mm. Produkt musi być nowy, nieużywany. |
| **19. Bateria prysznicowa – 3 sztuki**Bateria z wyciąganą wylewką. Wysokość korpusu 380-450mm. Otwór montażowy od 33mm do 35mm. Produkty muszą być nowe, nieużywane. |