|  |  |
| --- | --- |
|  | *Załącznik nr 1 do SWZ* |

# PODSTAWOWE WYMAGANIA POJAZDU TYPU FURGON W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO PRZEWOZU OSÓB

Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr :** | **J.m.** | **Parametr:****wymagany przez zamawiającego** | **Parametr: \*oferowany przez wykonawcę** |
|  | **DANE PODSTAWOWE** |  |  |  |
| 1. | Rodzaj nadwozia (pojazd o nadwoziu zamkniętym, konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, o kategorii M1) | - | pojazd dla minimum 7 osób w tym kierowca)  | TAK / NIE |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji | - | 2024 | TAK / NIE |
| 3. | Kolor nadwozia  | - | dostępne z oferty producenta | TAK / NIE |
| 4. | Silnik (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) lub (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE) | - | wysokoprężny z turbodoładowaniem 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 6..  |  |
| 5. | Napęd na przednią oś | - | wymagane | TAK / NIE |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (według danych z pkt.16,1 świadectwa zgodności WE) | kg | max do 3500 | TAK / NIE |
| 7. | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 Świadectwa zgodności WE) | cm3 | min. 1950 | TAK / NIE |
| 8. | Minimalna moc netto silnika (według danych z pkt. 27 Świadectwa zgodności WE) | KM | min. 145 | TAK / NIE |
| 9. | Szerokość pojazdu(według danych z pkt. 6 świadectwa zgodności WE) – bez lusterek | mm | min. 1950 | TAK / NIE |
| 10. | Długość całkowita pojazdu(według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE) | mm | od 4950 do max 5090 | TAK / NIE |
| 11. | Wysokość pojazdu nie większa niż(według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE) | mm | maks. 2000 | TAK / NIE |
| 12. | Prędkość maksymalna(według danych z pkt. 29 Świadectwa zgodności WE) | km/h | min. 140 | TAK / NIE |
| 13. | Automatyczna skrzynia biegów | - | opcja | TAK / NIE |
|  | **BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIA** |  |  |  |
| 14. | Bezkluczykowy system odryglowywania zamków drzwi z przyciskiem rozrusznika  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 15. | Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy i pasażera | - | wymagane | TAK / NIE |
| 16. | Układ wspomagania kierownicy | - | wymagane | TAK / NIE |
| 17. | Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane | - | wymagane | TAK / NIE |
| 18. | Przednia szyba ogrzewana | - | opcja | TAK / NIE |
| 19. | Poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera, kurtyny powietrzne | - | wymagane | TAK / NIE |
| 20. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich miejsc | - | wymagane | TAK / NIE |
| 21. | System ABS z systemem kontroli trakcji, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, układ ułatwiający ruszanie pod górę, | - | wymagane | TAK / NIE |
| 22. | Kamera cofania | - | wymagane | TAK / NIE |
| 23. | Czujniki parkowania – przód | - | wymagane | TAK / NIE |
| 24. | Czujniki parkowania – tył | - | wymagane | TAK / NIE |
| 25. | Tempomat / regulator prędkości |  | wymagane | TAK / NIE |
| 26. | System kontroli pasa ruchu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 27. | System monitorowania martwego pola widzenia z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających | - | opcja | TAK / NIE |
| 28. | Wycieraczki – automatyczne z czujnikiem deszczu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 29. | System monitorowania ciśnienia w oponach | - | wymagane | TAK / NIE |
| 30. | Zbiornik paliwa – min. 65 litrów | - | wymagane | TAK / NIE |
| 31. | Zbiornik AdBlue® – min. 10 litrów | - | wymagane | TAK / NIE |
|  | **S Y S T E M Y A U D I O I K O M U N I K A C J I** |  |  |  |
| 32. | Radio cyfrowe DAB, ekran dotykowy min. 8", zestaw głośnomówiący Bluetooth | - | wymagane | TAK / NIE |
| 33. | System e-Call | - | wymagane | TAK / NIE |
|  | **K O M F O R T** |  |  |  |
| 34. | Gniazdo zasilania – 3 x USB z tyłu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 35. | Gniazdo zasilania – 12V w tylnej części pojazdu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 36. | Kierownica - wykończenie skóra lub skóra ekologiczna.  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 37. | Kierownica podgrzewana, podgrzewany fotel kierowcy i pasażera | - | opcja | TAK / NIE |
| 38. | Automatycznie sterowana klimatyzacja w przedniej części pojazdu |  | wymagane | TAK / NIE |
| 39. | Automatycznie sterowana klimatyzacja w tylnej części pojazdu | - | opcja | TAK / NIE |
| 40. | Kolumna kierownicy – regulowana w dwóch płaszczyznach | - | wymagane | TAK / NIE |
| 41. | Wykładzina podłogi – dywanowa | - | wymagane | TAK / NIE |
| 42. | Dywaniki gumowe (podłogowe dla I-go, II-go, III-go rzędu siedzeń) | - | wymagane | TAK / NIE |
|  | **FOTELE** |  |  |  |
| 43. | - ciemna materiałowa tapicerka, - układ foteli przednich 1+1, - regulacja fotela kierowcy co najmniej w 3 kierunkach, regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy,- regulacja fotela pasażera co najmniej w 3 kierunkach, regulacja odcinka lędźwiowego pasażera,- podłokietnik kierowcy i pasażera,  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 44. | 5 lub 6 siedzeń w tylnej części nadwozia w dwóch rzędach. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 45. | Fotele w 2 i 3 rzędzie z możliwością przesuwania przód-tył na prowadnicach |  | opcja | TAK / NIE |
|  | **Z A B E Z P I EC Z E N I A** | - |  | TAK / NIE |
| 46. | Immobilizer fabryczny | - | wymagane | TAK / NIE |
| 47. | Zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami | - | wymagane | TAK / NIE |
|  | **P R Z E S T R Z E Ń BAGAŻOWA** |  |  |  |
| 48. | Oświetlenie LED | - | wymagane | TAK / NIE |
| 49. | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub zestaw naprawczy | - | wymagane | TAK / NIE |
|  | **W Y G L Ą D Z E W N Ę T R Z N Y** |  |  |  |
| 50. | Ciemne szyby od słupka B do końca pojazdu o zaciemnieniu minimum 60% | - | wymagane | TAK / NIE |
| 51. | Drzwi – boczne przesuwne – po lewej stronie pojazdu dla 2 i 3 rzędu siedzeń | - | opcja | TAK / NIE |
| 52. | Okna boczne w drugim rzędzie, szyby uchylne lewa stronaOkna boczne w drugim rzędzie, szyby uchylne prawa stronaOkna boczne w trzecim rzędzie, szyby stałe lewa stronaOkna boczne w trzecim rzędzie, szyby stałe prawa strona | - | wymagane | TAK / NIE |
| 53. | Zderzaki, lusterka boczne w kolorze nadwozia | - | wymagane | TAK / NIE |
| 54. | Reflektory – reflektory Full LED | - | wymagane | TAK / NIE |
| 55. | Komplet opon letnich zgodnie z homologacją producenta nie starsze niż 2024 rok | szt. | 4 | TAK / NIE |
| 56. | Komplet 4 kół z felgami aluminiowymi zgodnie z homologacją producenta z oponami zimowymi. Pojazd dostarczony z założonymi oponami zimowymi | szt. | 4 | TAK / NIE |

# WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr :** | **J.m.** | **Parametr:****wymagany przez zamawiającego** | **Parametr: \*oferowany przez wykonawcę** |
| 1. | Trójkąt ostrzegawczy  | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 2. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,b) klucz do kół, | kpl. | 1 | TAK / NIE |
| 3. | Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg. | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 4. | Apteczka samochodowa –saszetka z tkaniny wodoodpornej, posiadająca rzep mocujący do tapicerki Apteczka wyposażona w:1.Środki odkażające:- woda utleniona- 1 szt.-spirytus salicylowy 1 szt.2. Materiały opatrunkowe:- kompresy jałowe wym. 5x5 cm – 2 op.- kompresy jałowe wym. 9x9 cm – 2 op.- opaska dziana szer. 5 cm – 2 szt.- opaska dziana szer. 12 cm – 2 szt.- gaza jałowa 1mx1m,- zestaw plastrów z opatrunkiem na folii - opaska elastyczna szer. 12 cm – 1 szt.- opaska elastyczna szer. 15 cm – 1 szt.3. Rękawiczki lateksowe : 2 pary.4. Nożyczki : 1 szt.5. Roztwór soli fizjologicznej: -0,9%NaCl250 ml szt.1.-0,9%NaCl10 ml szt.5.6. Maseczka jednorazowa do sztucznego oddychania.7. Koc ratunkowy/folia termiczna. | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 5. | Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 6. | Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza | szt. | Zgodna z ilością miejsc siedzących w pojeździe | TAK / NIE |
| 7. | Etui na dokumenty kierowcy formatu A5 | szt. | 1 | TAK / NIE |

\* niepotrzebne skreślić

.......................................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „*Parametr oferowany przez Wykonawcę*” odpowiedniego sformułowania „*tak*” lub „*nie*”. Pozostawienie wyrazu *tak* (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: *nie*) oznacza, że pojazd spełnia wymaganie Zamawiającego. Pozostawienie wyrazu *nie* (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: *tak*) oznacza, że pojazd nie spełnia wymagania Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.