………….…….………………………

 **(**pieczęć wykonawcy )

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Ulepszenie nawierzchni chodnika na drodze gminnej

nr G042P w Skoraszewicach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****wyceny** | **Opis i obliczanie robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena****jedn.****netto****PLN** | **Wartość****Netto****PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym  | km | 0,216 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce cementowo- piaskowej | mb | 416,00 |  |  |
| 3. | KNR 4-04 1103- 01,04,05 | Załadunek oraz wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km | m3 | 18,72 |  |  |
| **II ROBOTY ZIEMNE** |
| 4. | KNNR 1 0202-06 0208-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 25,59 |  |  |
| **III ELEMENTY ULIC** |
| 5. | KNR 2-31 0402-04 | Rowek pod krawężnik 30 x 30 | mb | 416,00 |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod krawężniki wystające, obniżone, zakończenie wjazdów z betonu C 12/15 | m3 | 30,41 |  |  |
| 7. | KNNR 1 0401-01 | Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem | mb | 416,00 |  |  |
| 8. | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki najazdowe 12 x 25 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem | mb | 46,50 |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa pod obrzeże z betonu C 8/10 z oporem | m3 | 8,25 |  |  |
| 10. | KNNR 6 0404-01  | Obrzeże betonowe o wymiarach 30 x 8 ustawione na przygotowanej ławie betonowej z oporem | mb | 375,00 |  |  |
| 11. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 315,90 |  |  |
| 12. | KNNR 6 0109-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C 3,0/ 4,0 wyprodukowana w wytwórni betonu (Rm ≤ 6,0 MPa) po zagęszczeniu gr. 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą | m2 | 55,00 |  |  |
| 13. | KNNR 6 0113-01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/ 3, uziarnieniu 0/ 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 55,00 |  |  |
| 14. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 55,00 |  |  |
| 15. | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa wpustów ulicznych  | szt. | 6,00 |  |  |
| **Razem wartość kosztorysowa netto** **Podatek VAT (23%)** **Ogółem wartość kosztorysowa**  |

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….......dnia ........................ .................................................................. (miejscowość ) (pieczęć i podpis/podpisy wykonawcy)