OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Żaluzja wewnętrzna okienna wnękowa o szerokości 25mm montowana między listwami przyszybowymi, z lamelami aluminiowymi polakierowanymi w kolorze jasnoszarym z grupy podstawowej z dwóch zaproponowanych odcieni, ze standardowym hamulcem wraz z przekładnią. Prowadzenie boczne obustronne za pomocą linki stalowej z przytwierdzeniem do dolnej listwy przyszybowej za pomocą elementu mocującego przykręconego wkrętem (estetyczny wygląd – łeb schowany lub płaski). Luz roboczo-montażowy między listwami a lamelami ok.3-5mm.

Ilości, wymiary orientacyjne w cm. (szer. x wys.) i prace dodatkowe z podziałem na pomieszczenia:

**p.109A:**

73x52 - 4szt.

95x52 – 8szt.

95x153 – 8szt.

65x145 – 4szt.

-demontaż starych rolet -24szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach -24szt.

**p.210:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach -6szt.

**p.211:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet -6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach -6szt.

**p.212:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet -6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.213:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.214:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.219:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.220:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.221:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.222:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.223:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.224:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.225:**

73x52 - 1szt.

95x52 – 2szt.

95x153 – 2szt.

65x145 – 1szt.

-demontaż starych rolet – 6szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 6szt.

**p.301:**

100x52 – 8szt.

100x153 – 6szt.

91x145 – 2szt.

-demontaż starych rolet -8szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach -8szt.

**p.301a:**

91x145 – 1szt.

100x153 – 1szt.

100x52 – 2szt.

-demontaż starych rolet -4szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach -4szt.

**p.311:**

92x145 – 2szt.

100x153 – 4szt

100x52 – 6szt

- bez demontażu i czyszczenia listew przyszybowych

**p.312:**

92x145 – 2szt.

100x153 – 4szt

100x52 – 6szt

- bez demontażu i czyszczenia listew przyszybowych

**p.313:**

91x145 – 1szt.

100x153 – 3szt.

100x52 – 4szt.

- bez demontażu i czyszczenia listew przyszybowych

**p.409:**

65x145 – 2szt.

95x153 – 4szt.

95x52 – 4szt.

73x52 – 2szt.

-demontaż starych rolet – 12szt.

-czyszczenie listew przyszybowych po starych prowadnicach – 12szt.

**p.411:**

92x145 – 2szt.

100x153 – 4szt

100x52 – 6szt

- bez demontażu i czyszczenia listew przyszybowych

**p.412:**

92x145 – 2szt.

100x153 – 4szt

100x52 – 6szt

- bez demontażu i czyszczenia listew przyszybowych