Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

ZESTAW DO MYCIA ZEWNETRZNEGO OKIEN I INNYCH POWIERZCHNI SZKLANYCH

AQUACLEAN TWIN szt.1

Ekonomiczny system do produkcji wody ultraczystej o stałej wydajności.  
Dostarczany z niezbędnym wyposażeniem, umożliwiającym szybkie  
rozpoczęcie pracy. Urządzenie będące kombinacją odwróconej  
osmozy oraz wkładu z żywicą DI. Membrana RO usuwa blisko 98%  
zanieczyszczeń, a wkład DI pozostałe zanieczyszczenia, wytwarzając  
100% ultraczystą wodę.

1. Urządzenie w wersji podstawowej wyposażone:

* 4 stopniowy układ filtracji wody
* mobilny stelaż aluminowy
* pompa wielostopniowa
* system start/ stop
* zestaw instalacyjny

2. LANCA TELESKOPOWA: W-SOVA 40-30E 12 m

* Lance teleskopowe serii W-SOVA z włókna węglowego są zaprojektowane w „owalnym” profilu, co w znaczącym stopniu poprawia chwyt lancy teleskopowej jak i ułatwia pracę operatorowi.
* Lance teleskopowe W-SOVA poprzez owalny kształt rękojeści ułatwiają poruszanie teleskopem podczas mycie przeszkleń jak i umożliwiają dłuższą pracę operatorowi. Owalny kształt teleskopu poprawia chwyt
* Teleskop z szczotką i wężykiem.
  1. Zestaw podłączeniowy

Dostarczone urządzenie musi być wyposażone w zestaw podłączeniowy umożliwiający prace natychmiast po dostarczeniu i bezusterkowych odbiorze.

W zakres zamówienia wchodzi szkolenie z obsługi pracowników oraz pierwsze uruchomienie przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji: minimum 12 miesiący. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia przynajmniej raz w roku obsługę serwisową. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży produktu wskazanej na fakturze sprzedaży.