**Załącznik nr 2.18 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

**dotyczy postępowania pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego II, nr 33/ZP/2024**

**Pakiet nr 18 - Przenośny miernik pH/EC/TDS/°C- 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe** | Parametry oferowane |
| **1** | 2 | **3** |
| **Producent:………………………………………………**  **Model:…………………………………………………….** | | |
| 1 | skala pH: przynajmniej 0,0 to 14,0 pH, dokładność ± 0,1 pH | …………………………………  należy podać zakres\*\* |
| 2 | skala EC: przynajmniej 0 do 4.00 mS/cm, | …………………………………  należy podać zakres\*\* |
| 3 | skala TDS przynajmniej 0 do 1999 mg/l, dokładność ± 2% pełnej skali | …………………………………  należy podać zakres\*\* |
| 4 | skala temperatury przynajmniej 0 do 60°C dokładność ± 0.5 °C | …………………………………  należy podać wartość\*\* |
| 5 | urządzenie przenośne w walizce do pomiarów w terenie z sondą | TAK / NIE\* |
| 6 | wodoszczelne | TAK / NIE\* |
| 7 | automatyczna korekta temperatury | TAK / NIE\* |
| 8 | zasilanie bateryjne, bateria w zestawie | TAK / NIE\* |
| 9 | w zestawie sonda wieloparametrowa pH/EC/TDS | TAK / NIE\* |
| 10 | optymalny zakres pH sondy: co najmniej od 0 do 13 pH | …………………………………  należy podać zakres\*\* |
| 11 | zakres temperatury pracy sondy co najmniej od 0 °C do 50 °C | …………………………………  należy podać zakres\*\* |
| 12 | w zestawie saszetki do kalibracji, co najmniej 7 pH, roztworami do czyszczenia, | TAK / NIE\* |

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* wpisać odpowiednio*

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja: 24 miesiące;

2. Termin dostawy: 30 dni od dnia podpisania umowy

3. Miejsce dostawy: PUiNRO ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

**Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym**

**lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy**