UMOWA NR /2023

na wykonanie przeglądu konserwacyjnego zasilacza awaryjnego UPS

Zawarta w dniu / /2023 roku w Słupsku pomiędzy:

zwaną dalej Zamawiającym lub Szkołą Policji

reprezentowaną przez:

a:

zwany dalej Wykonawcą Reprezentowaną przez:

Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych STRONAMI, Zostaje zawarta umowa treści następującej:

§1

Przedmiotem umowy jest:

1. Wykonanie przeglądu serwisowo-konserwacyjnego:
2. Przegląd będzie wykonywany w uzgodnionym z Zamawiającym terminie;
3. Przegląd potwierdzony zostanie protokołem określającym stan urządzenia;
4. W ramach standardowych procedur przeglądu konserwacyjnego zasilacza UPS mają być wykonywane następujące czynności prewencyjne mające na celu utrzymanie urządzenia w odpowiednim stanie technicznym:
5. Kontrola nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS (napięcie ładowania baterii, napięcie wyjściowe).
6. Kontrola stanu połączeń logicznych.
7. Kontrola stanu kondensatorów.
8. Kontrola stanu elementów mocy.
9. Kontrola stanu wentylatorów chłodzących.
10. Kontrola stanu połączeń energetycznych.
11. Kontrola elementów mocy, kondensatorów szyny DCBUS, kondensatorów filtrów wejściowych i wyjściowych.
12. Pomiar parametrów elektrycznych akumulatorów.
13. Czyszczenie urządzenia

j) Kontrola poprawności działania systemu nadzoru - panel kontrolny LED, aplikacji Power Plus.

k) Usunięcie wszelkich usterek powodujących nieprawidłowe działanie UPS-a.

1. Sporządzenie:

Protokołu poserwisowego opisującego stanu techniczny urządzenia, zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności konserwacyjnych i przeglądowych,

1. Dodatkowe wymagania:
2. Realizacja przeglądu serwisowo - konserwacyjnego odbywać się będzie na terenie Szkoły Policji w Słupsku Policji;
3. Koszt dojazdu, transportu, środków konserwujących, materiałów musi być wliczony do ceny umowy. Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat;
4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje jest do naprawy zainstalowanych części, podzespołów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia;
5. W trakcie prowadzenia naprawy systemu zasilania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń Zamawiającego, przez niego zawinione;
6. Czynności przeglądu serwisowo - konserwacyjnego należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do przerwania zasilania dla odbiorów UPS-a;
7. Na prace związane z ingerencją w system zasilania Wykonawca musi posiadać uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektrycznych do 1kV kategorii E (1 osoba) oraz kategorii D (1 osoba) przy czym nie może być to jedna i ta sama osoba. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty;
8. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualną autoryzację producenta UPS-a w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wymienionych w punkcie I ust. a) - g) dla min 2 osób. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty;
9. Na czas wykonywania przeglądu Wykonawca musi być wyposażony w moduły zastępcze.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie do 30 czerwca 2021.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, sprzęt oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§3

Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę zł brutto (słownie:

zł brutto), tytułem wynagrodzenia za wykonanie przeglądu

okresowego ustalonego w §1. W cenę wliczony jest dojazd pracowników serwisu. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że czas oczekiwania na wykonanie usługi może się wydłużyć i jest uzależniony od kalendarza serwisowego Wykonawcy jednak nie będzie dłuższy niż do 30 września 2023 r.

Zamawiający dokona płatności po wykonaniu przeglądu w ciągu 30 dni od dostarczenia protokołu i prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

§4

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

W sprawach spornych właściwy do rozstrzygnięć jest sąd w miejscu zamieszkania ZAMAWIAJĄCEGO

§6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY