[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.14.8
cr=17.5
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko
ni=Urząd Miasta Giżycko, ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
nw=
nk=
sp=
mi=Ełk
da=lipiec 2019r.
cpv=,

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=10.8	1	0
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.8	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=10.261

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna (ATH 1)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=62.363

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna (ATH 195)
id=003	3
jm=szt	020
ce=17.5
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robocizna (ATH 196)
id=004	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=20.7

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robocizna (ATH 294)
id=005	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=184.765

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robocizna (ATH 351)
id=006	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=149.94

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy
id=007	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=201.695

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=008	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=6.797

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Wykonanie badania (ATH 295)
id=009	3
jm=r-g	149
ce=17.5
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=31.02
il=0.55

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszony
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=8.87
il=0.14

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym 15mm
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=300
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=183
il=5

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm' dla niepelnosprawnych
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=400
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0.9
il=48

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=0000007	3
jm=t	034
ce=404.24
il=0.024

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=0000008	3
jm=t	034
ce=366
il=0.024

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne, typ A
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=330
il=2

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=16.49
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane
id=0000011	3
jm=kg	033
ce=2.59
il=0.35

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=dostawa pompy ciepła typu SPLIT powietrze powietrze o mocy 3kW przy temp - 24 st
id=0000012	3
jm=kpl	090
ce=5500
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm
id=0000013	3
jm=kg	033
ce=20
il=1.858

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Dwuzłączki przejściowe mosiężne 15mm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=8.48
il=44

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Farba syntetyczna nawierzchniowa
id=0000015	3
jm=dm3	066
ce=19.04
il=1.553

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Farba syntetyczna podkładowa
id=0000016	3
jm=dm3	066
ce=15.65
il=1.606

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o średnicy nominalnej 15mm
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=21.51
il=22

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
id=0000018	3
jm=t	034
ce=1126
il=0.041

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym'
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=53.37
il=22

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=grzejnik elektryczny o mocy 2 kW w windzie
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=239
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe o długości do 1200mm i wysokości 600-900mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=1064
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 0,4m i wysokości 600mm
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=625
il=11

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 0,6m i wysokości 600mm
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=686
il=5

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,0m i wysokości 600mm
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=1015
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,1m i wysokości 600mm
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=1015
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,2m i wysokości 600mm
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=1064
il=2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,4m i wysokości 600mm
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=1299
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 2,0m i wysokości 600mm
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=1797
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
id=0000029	3
jm=m	040
ce=3.5
il=60.61

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000030	3
jm=dm3	066
ce=68.49
il=2.051

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0.1
il=1431.96

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=komora gospodarcza wraz ze wspornikami
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=600
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=koryto odplywowe
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=155
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne  z przepustnicą i ramką o obw.do 800 mm
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=360
il=2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kształtki miedziane  12mm
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=11
il=3.6

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kształtki miedziane  6,25mm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=10
il=3.6

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm
id=0000037	3
jm=m2	050
ce=209.02
il=2.556

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm
id=0000038	3
jm=m2	050
ce=105.55
il=7.191

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=7.24
il=34.524

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=14.35
il=20.82

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 16mm
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=8.39
il=28.281

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 20mm
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=10.06
il=47.705

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 25mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=15.57
il=3.15

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kształtowniki stalowe profilowane C
id=0000044	3
jm=m	040
ce=5.9
il=33.415

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtowniki stalowe profilowane U
id=0000045	3
jm=m	040
ce=2.44
il=12.388

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Lejki do misek ustępowych
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=45
il=2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=3.81
il=36.346

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=5.01
il=24

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=9.01
il=8

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=9.01
il=14.916

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=625.95
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Mydło maziste (szare) 65 %
id=0000052	3
jm=kg	033
ce=5.37
il=0.12

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 15mm
id=0000053	3
jm=m	040
ce=3.5
il=160.776

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm
id=0000054	3
jm=m	040
ce=11.41
il=41.14

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=0000055	3
jm=m3	060
ce=43.17
il=0.12

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=587.7
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Płyta z wełny mineralnej grubości 30mm - stosowane przy izolacjach metodą lekką suchą
id=0000057	3
jm=m2	050
ce=70
il=14.805

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe
id=0000058	3
jm=m2	050
ce=6.42
il=16.789

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm
id=0000059	3
jm=kg	033
ce=11.15
il=0.65

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej
id=0000060	3
jm=m2	050
ce=60
il=16.789

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej laminowane folią aluminiową o grubosci 30 mm
id=0000061	3
jm=m2	050
ce=60
il=9.587

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 1800mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=10
il=1.833

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  100mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=10
il=3.743

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=363
il=4

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm
id=0000065	3
jm=m2	050
ce=169.92
il=6.756

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm
id=0000066	3
jm=m2	050
ce=89.48
il=7.473

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Przyłącze elastyczne z PVC fi 15 mm
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=17
il=12

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Rura stal.do c.w.podwójnie ocynk. fi 15 mm
id=0000068	3
jm=m	040
ce=15
il=1.553

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm
id=0000069	3
jm=m	040
ce=15
il=22.66

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Rury miedziane  12mm
id=0000070	3
jm=m	040
ce=27.5
il=4.16

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Rury miedziane  6,25mm
id=0000071	3
jm=m	040
ce=14.05
il=4.16

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Rury miedziane twarde F-37 15mm
id=0000072	3
jm=m	040
ce=19.96
il=0.66

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Rury spłuczne z kolanem
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=50
il=2

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm
id=0000074	3
jm=m	040
ce=20.51
il=34.917

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  50mm
id=0000075	3
jm=m	040
ce=8.55
il=13.46

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm
id=0000076	3
jm=m	040
ce=17.35
il=10.156

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe  50mm
id=0000077	3
jm=m	040
ce=5.55
il=2.463

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe 110mm
id=0000078	3
jm=m	040
ce=12.93
il=1.928

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  16mm
id=0000079	3
jm=m	040
ce=7.47
il=53.636

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  20mm
id=0000080	3
jm=m	040
ce=10.26
il=90.475

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  25mm
id=0000081	3
jm=m	040
ce=18.79
il=3.78

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Spirytus
id=0000082	3
jm=dm3	066
ce=14.44
il=0.3

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Spusty do brodzików natryskowych
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=57
il=1

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=STABILER Z KASETĄ DOLOTOWĄ  I OSŁONĄ
id=0000084	3
jm=kpl	090
ce=130
il=12

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=stelaż
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=350
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=stelaż dla niepelnosprawnych
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=550
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Syfony chromowane o śr.50 mm
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=86.89
il=4

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=81.14
il=1

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=16.2
il=3

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem dla niepelnosprawnych
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=75
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Szafka hydrantowa naścienna
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=1287.39
il=2

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Szpachlówka olejno-żywiczna
id=0000092	3
jm=kg	033
ce=31.08
il=8.434

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Śruby fundamentowe z gwintem na całej dł. z nakręt. 6-kątnymi średniodokładnymi M 12x160mm
id=0000093	3
jm=kg	033
ce=12.71
il=5.32

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
id=0000094	3
jm=kg	033
ce=19.14
il=1.81

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl
id=0000095	3
jm=kg	033
ce=11.52
il=7.899

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50 mm
id=0000096	3
jm=m	040
ce=2.35
il=6.347

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50 mm''
id=0000097	3
jm=m	040
ce=2.35
il=9.983

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Tlen techniczny
id=0000098	3
jm=m3	060
ce=6.84
il=1.19

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=2
il=15.4

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Uchwyty
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=331
il=4

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=2
il=11

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej  50mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=3.85
il=16.1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=8.18
il=12.6

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów stalowych
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=3.39
il=6

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 32 mm
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=2.47
il=2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=2.47
il=17.628

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0.05
il=187.345

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=2.29
il=4.375

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  10mm
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=2
il=4.04

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  12mm
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=2
il=3.56

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  15mm
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=1.52
il=22

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=246.78
il=3

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe dla niepelnosprawnych
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=343
il=1

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=2
il=8.32

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=3
il=20.816

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1800mm
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=5
il=10.716

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr.5mm
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=2
il=4.12

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=2.41
il=84.29

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Wapno suchogaszone
id=0000119	3
jm=t	034
ce=366.28
il=0.013

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Wentylator dachowy turbowent  150 + regulator + zasilacz
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=939
il=3

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Wentylator dachowy turbowent  200 + regulator + zasilacz
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=989
il=1

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Wentylator napowietrzajacy +krocce montazowe
id=0000122	3
jm=podej
ce=2500
il=1

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Woda
id=0000123	3
jm=m3	060
ce=3.96
il=0.003

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Wpust podłogowy Casa polietylenowy
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=270
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Wsporniki do konwektorów
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=20
il=2

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=10
il=4

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Zawor pierszenstwa dn 25 + uzbrojenie
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=3998
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe termostatyczne mosiężne 10mm
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=114.5
il=44

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Zawory kulowe 20mm
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=46.76
il=2

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Zawory kulowe 25mm
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=76.24
il=1

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Zawory przelotowe mosiężne 15mm
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=29
il=0.044

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Zawory spłukujące do misek ustępowych + przycisk
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=354
il=2

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Zawory spłukujące do pisuarów
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=281.02
il=1

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=20.96
il=12

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=27.63
il=2

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Zawór kulowy czerp.z/złączką do węża fi 15
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=103
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=20
il=0.155

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Zawór odcinający fi 15
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=183.18
il=12

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny fi 15 mm
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=16
il=0.155

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=400
il=1

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Złączki przelotowe mosiężne 15mm
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=10
il=0.132

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Złączki spłukujące do pisuarów
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=150
il=1

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=Betoniarka 150 dm3
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=50
il=0.24

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=100
il=1.162

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 75-85 KM
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=100
il=1.6

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 4.5 t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=20
il=2.762

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300 kG
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=10
il=8.9

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=50
il=0.24

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=50
il=2.986

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=50
il=0.26

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=50
il=0.04

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=50
il=0.042

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=20
il=1.1

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=50
il=1.088

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=Środek transportowy''
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=50
il=0.12

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=Wyciąg
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=20
il=0.91

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6 t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=100
il=2.8

[RMS ZEST 168]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=911.07

[ELEMENT 1]
na=etap 1

[ELEMENT 2]
na=Winda, oraz nowa klatka schodowa

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0431-01
na=grzejnik elektryczny o mocy 2kW w szybie windy
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=27.48
wb=61.8

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=239
wb=325.72

[RMS 135]
nz=2	0	2
np=1
wa=40
wb=54.51

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.4
wb=1.91

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-01
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,25 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych w izolacji
jm=m	40
ob=4

[RMS 8]
nz=0.409	0	0.409
np=1
wa=28.63
wb=64.38

[RMS 81]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=58.45
wb=79.65

[RMS 45]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=36
wb=49.06

[RMS 118]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=8.08
wb=11.01

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=3.08
wb=4.19

[RMS 164]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0.56
wb=1.25

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-02
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych w izolacji
jm=m	40
ob=4

[RMS 8]
nz=0.434	0	0.434
np=1
wa=30.38
wb=68.31

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=114.4
wb=155.91

[RMS 44]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=39.6
wb=53.97

[RMS 119]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=7.12
wb=9.7

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=4.83
wb=6.58

[RMS 164]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0.66
wb=1.49

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0104-01
na=dostawa i montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej pompy ciepła
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=23.6	0	23.6
np=1
wa=394.42
wb=886.93

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=5500
wb=7495.62

[RMS 108]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=1.98
wb=2.69

[RMS 10]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=7.76
wb=10.58

[RMS 157]
nz=8.9	0	8.9
np=1
wa=89
wb=200.13

[RMS 167]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=280
wb=629.64

[RMS 155]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=160
wb=359.79

[RMS 156]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=32
wb=71.96

[RMS 163]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=22
wb=49.47

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-01
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0.5 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=6	0	6
np=1
wa=100.28
wb=225.5

[RMS 11]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0.53
wb=0.73

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-01
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=205.56
wb=462.23

[RMS 108]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=6.16
wb=8.4

[RMS 10]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=9.31
wb=12.69

[RMS 61]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0.64
wb=0.87

[RMS 20]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0.39
wb=0.53

[RMS 11]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0.71
wb=0.97

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-01
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=135.37
wb=304.4

[RMS 20]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0.39
wb=0.53

[RMS 92]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=1.44
wb=1.97

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=15.3	0	15.3
np=1
wa=255.7
wb=575

[RMS 20]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0.13
wb=0.17

[RMS 92]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=2.89
wb=3.94

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0422-01
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
jm=kpl.
ob=1

[RMS 6]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=7.88
wb=17.71

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,2m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=33.6
wb=75.56

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=1064
wb=1450.06

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=10.64
wb=14.5

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z polipropylenu wielorwastwowe o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaprasowywanych 16x2,0mm
jm=m	40
ob=5.66

[RMS 8]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=28.43
wb=63.94

[RMS 89]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=46.51
wb=63.38

[RMS 50]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=27.54
wb=37.53

[RMS 116]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0.4
wb=0.54

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=1.12
wb=1.53

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
jm=m	40
ob=5.66

[PRZEDMIAR]
wo=5.66	1	5.66	

[RMS 6]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=15.38
wb=34.59

[RMS 62]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=21.79
wb=29.69

[RMS 39]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=2.29
wb=3.12

[RMS 107]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0.66
wb=0.9

[RMS 40]
nz=6	0	6
np=1
wa=3.4
wb=4.64

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0.84
wb=1.14

[RMS 165]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0.17
wb=0.38

[ELEMENT 2]
na=etap 2 - Zmiana użytkowania 1 Piętra

[ELEMENT 1]
na=Demontaże instalacji wod kan

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0108-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie
jm=m	40
ob=10

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=28
wb=62.96

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0222-04
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie
jm=m	40
ob=7

[RMS 6]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=31.85
wb=71.62

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0225-03
na=Demontaż umywalki porcelanowej
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=35
wb=78.71

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0225-05
na=Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną
jm=kpl	90
ob=3

[RMS 6]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=184.8
wb=415.56

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0122-04
na=Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej
jm=szt	20
ob=2

[RMS 6]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=13.3
wb=29.91

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0122-01
na=Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr.15-20mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 6]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=1.75
wb=3.94

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01
na=Transport elementów niezłomowanych z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km wraz z kosztami utylizacji
jm=t	34
ob=0.05

[RMS 6]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=1.5
wb=3.38

[RMS 162]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=2.08
wb=4.67

[ELEMENT 1]
na=Demontaże instalacji c.o.

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0422-01
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
jm=kpl.
ob=23

[RMS 6]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=181.13
wb=407.3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0108-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie
jm=m	40
ob=66

[RMS 6]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=184.8
wb=415.56

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0205-04
na=Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową
jm=m	40
ob=12.6

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5.6	parter
wo=3	1	3	1 pietro
wo=4	1	4	pion

[RMS 1]
nz=0.1713	0	0.1713
np=1
wa=37.77
wb=84.93

[RMS 7]
nz=0.1142	0	0.1142
np=1
wa=25.18
wb=56.63

[RMS 86]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=176.2
wb=240.13

[RMS 49]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=126.57
wb=172.5

[RMS 88]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=24.93
wb=33.97

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=103.07
wb=140.47

[RMS 128]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=37.96
wb=51.73

[RMS 168]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0.94
wb=1.28

[RMS 159]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=3.78
wb=8.5

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0205-02
na=Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową
jm=m	40
ob=16.1

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3.1	
wo=8.5	1	8.5	
wo=4.5	1	4.5	

[RMS 1]
nz=0.1238	0	0.1238
np=1
wa=34.88
wb=78.44

[RMS 7]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=23.24
wb=52.26

[RMS 85]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=115.08
wb=156.84

[RMS 48]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=97.91
wb=133.43

[RMS 87]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=13.67
wb=18.63

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=61.99
wb=84.48

[RMS 128]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=54.32
wb=74.03

[RMS 168]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0.69
wb=0.93

[RMS 159]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=3.22
wb=7.23

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0217-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=4.73
wb=10.63

[RMS 7]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=2.1
wb=4.72

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=16.49
wb=22.47

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=1
wa=4.82
wb=6.57

[RMS 168]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0.04
wb=0.05

[RMS 159]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.5
wb=1.13

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0208-05
na=Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową
jm=podejście
ob=4

[RMS 1]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=58.1
wb=130.65

[RMS 7]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=37.8
wb=85.01

[RMS 49]
nz=3	0	3
np=1
wa=172.2
wb=234.68

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=8
wb=10.9

[RMS 128]
nz=4	0	4
np=1
wa=38.56
wb=52.55

[RMS 168]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0.44
wb=0.6

[RMS 159]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=2
wb=4.5

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0208-03
na=Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową
jm=podejście
ob=7

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=44.1
wb=99.17

[RMS 7]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=30.63
wb=68.88

[RMS 48]
nz=3	0	3
np=1
wa=152.04
wb=207.21

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=14
wb=19.08

[RMS 128]
nz=4	0	4
np=1
wa=67.48
wb=91.97

[RMS 168]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0.47
wb=0.64

[RMS 159]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=3.5
wb=7.87

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0230-02
na=Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym
jm=kpl	90
ob=3

[RMS 8]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=103.95
wb=233.75

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=740.34
wb=1008.97

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=30
wb=40.89

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=48.6
wb=66.24

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=8.19
wb=11.16

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0230-02
na=Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z SYFONEM SCIENNYM
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 8]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=34.65
wb=77.91

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=343
wb=467.45

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=10
wb=13.63

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=75
wb=102.21

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=4.28
wb=5.83

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0229-05
na=Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=22.58
wb=50.77

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=400
wb=545.14

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=4
wb=5.45

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0229-05
na=Montaż komory gospodarczej
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=22.58
wb=50.77

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=600
wb=817.7

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=6
wb=8.18

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0233-05
na=Montaż ustępu ze stelażem
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 8]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=48.3
wb=108.62

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=625.95
wb=853.07

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=50
wb=68.14

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=45
wb=61.33

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=350
wb=476.99

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=354
wb=482.44

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=14.25
wb=19.42

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0233-05
na=Montaż ustępu ze stelażem dla niepelnosprawnych
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 8]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=48.3
wb=108.62

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=625.95
wb=853.07

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=50
wb=68.14

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=45
wb=61.33

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=550
wb=749.56

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=354
wb=482.44

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=16.25
wb=22.15

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0232-02
na=Montaż brodzika- koryta odplywowego
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 8]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=17.15
wb=38.57

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=155
wb=211.24

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=57
wb=77.69

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=2.12
wb=2.89

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0234-02
na=Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 8]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=32.03
wb=72.03

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=587.7
wb=800.94

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=281.02
wb=382.99

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=81.14
wb=110.58

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=150
wb=204.43

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=11
wb=14.99

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0306-01
na=Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 100mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=11.55
wb=25.98

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=270
wb=367.97

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, C.W.U, HYDRANTOWA

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, C.W.U, HYDRANTOWA

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z polipropylenu wielorwastwowe o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaprasowywanych 16x2,0mm
jm=m	40
ob=59

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	rurarz
wo=10	1	10	podejscia
wo=9	1	9	

[RMS 8]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=296.33
wb=666.35

[RMS 90]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=665.87
wb=907.47

[RMS 51]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=344.25
wb=469.16

[RMS 116]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=4.22
wb=5.76

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=15.22
wb=20.74

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z polipropylenu wielowarstwowe o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaprasowywanych 20x2,25mm
jm=m	40
ob=11.25

[PRZEDMIAR]
wo=5.25	1	5.25	
wo=6	1	6	

[RMS 8]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=56.5
wb=127.06

[RMS 90]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=126.97
wb=173.04

[RMS 51]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=65.64
wb=89.46

[RMS 116]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0.8
wb=1.09

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=2.9
wb=3.95

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0111-02
na=Rurociągi z polipropylenu wielowarstwowe o średnicy zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaprasowywanych
jm=m	40
ob=3.5

[RMS 8]
nz=0.343	0	0.343
np=1
wa=21.01
wb=47.24

[RMS 91]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=71.03
wb=96.8

[RMS 52]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=49.05
wb=66.85

[RMS 117]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=10.02
wb=13.65

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=1.95
wb=2.66

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-01
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm  o połączeniach gwintowanych
jm=m	40
ob=22

[RMS 5]
nz=0.311	0	0.311
np=1
wa=119.74
wb=269.26

[RMS 79]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=339.9
wb=463.23

[RMS 56]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=45.26
wb=61.68

[RMS 109]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=30.8
wb=41.98

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=6.24
wb=8.5

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-04
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=33.9

[RMS 5]
nz=0.474	0	0.474
np=1
wa=281.2
wb=632.33

[RMS 84]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=716.15
wb=975.99

[RMS 59]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=134.39
wb=183.15

[RMS 114]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=43.54
wb=59.34

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=13.41
wb=18.28

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
jm=m	40
ob=140.5

[PRZEDMIAR]
wo=140.5	1	140.5	

[RMS 6]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=381.84
wb=858.64

[RMS 62]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=540.93
wb=737.2

[RMS 39]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=56.77
wb=77.37

[RMS 107]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=16.38
wb=22.32

[RMS 40]
nz=6	0	6
np=1
wa=84.3
wb=114.88

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=20.95
wb=28.55

[RMS 165]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=4.22
wb=9.48

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja rurociągów śr.25-32 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
jm=m	40
ob=37.4

[PRZEDMIAR]
wo=37.4	1	37.4	

[RMS 6]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=137.97
wb=310.26

[RMS 63]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=469.41
wb=639.74

[RMS 39]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=59.17
wb=80.64

[RMS 106]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=14.91
wb=20.32

[RMS 40]
nz=6	0	6
np=1
wa=22.44
wb=30.58

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=16.98
wb=23.14

[RMS 164]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=13.18
wb=29.64

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur  stalowych  w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
jm=m	40
ob=129.65

[PRZEDMIAR]
wo=129.65	1	129.65	

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=181.51
wb=408.15

[RMS 78]
nz=0.011976	0	0.011976
np=1
wa=23.29
wb=31.75

[RMS 147]
nz=0.001198	0	0.001198
np=1
wa=3.11
wb=4.24

[RMS 149]
nz=0.001198	0	0.001198
np=1
wa=2.49
wb=3.39

[RMS 56]
nz=0.003593	0	0.003593
np=1
wa=1.77
wb=2.41

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.46
wb=0.63

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-01
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=129.65
krn=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[RMS 5]
nz=0.0637	0	0.0637
np=1
wa=1300.75
wb=2924.98

[POZYCJA]
na=Badanie próbki wody
jm=szt	20
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3

[RMS 9]
nz=1	1	1
np=1
wa=17.5
wb=39.36

[ELEMENT 2]
na=Armatura sanitarna

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm (piony)
jm=szt.
ob=2

[RMS 5]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=8.3
wb=18.67

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=55.26
wb=75.31

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.28
wb=0.38

[RMS 164]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.5
wb=1.13

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=3.69
wb=8.3

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=76.24
wb=103.9

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.38
wb=0.52

[RMS 164]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0.35
wb=0.79

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03
na=Zawór pierszenstwa dn 25
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=3.69
wb=8.3

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=3998
wb=5448.63

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=19.99
wb=27.24

[RMS 164]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0.35
wb=0.79

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=4

[RMS 5]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=66.99
wb=150.64

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=732
wb=997.6

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=3.66
wb=4.99

[RMS 164]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=1.8
wb=4.05

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych
jm=szt.
ob=1

[RMS 5]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=16.75
wb=37.67

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=400
wb=545.14

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=2
wb=2.73

[RMS 164]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0.45
wb=1.01

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=1

[RMS 5]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=16.75
wb=37.67

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=183
wb=249.39

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.92
wb=1.25

[RMS 164]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0.45
wb=1.01

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=15.35
wb=34.53

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=300
wb=408.85

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.5
wb=2.04

[RMS 164]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0.7
wb=1.59

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01
na=Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=2.84
wb=6.4

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=103
wb=140.37

[RMS 168]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0.93
wb=1.27

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01
na=Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm (przy przyborach))
jm=szt.
ob=12

[RMS 5]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=44.73
wb=100.58

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=251.52
wb=342.78

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=1.26
wb=1.72

[RMS 164]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=1.8
wb=4.05

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm (przy przyborach))
jm=szt	20
ob=2

[RMS 8]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=8.3
wb=18.67

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=93.52
wb=127.45

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0.47
wb=0.64

[RMS 164]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.5
wb=1.13

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-08
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa z zworem odcinającym o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=12

[RMS 5]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=58.8
wb=132.23

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=2198.16
wb=2995.74

[RMS 56]
nz=2	0	2
np=1
wa=91.44
wb=124.62

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=204
wb=278.02

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=37.4
wb=50.97

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0115-02
na=Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
jm=szt	20
ob=6

[RMS 8]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=34.65
wb=77.91

[RMS 57]
nz=4	0	4
np=1
wa=120.24
wb=163.87

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=20.34
wb=27.72

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=2.11
wb=2.88

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-04
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 32 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 5]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=17.85
wb=40.13

[RMS 58]
nz=4	0	4
np=1
wa=72.08
wb=98.23

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=4.94
wb=6.73

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=1.16
wb=1.59

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01
na=Szafki hydrantowe naścienne
jm=szt.
ob=2

[RMS 5]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=37.45
wb=84.21

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=2574.78
wb=3509.02

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=38.62
wb=52.63

[RMS 158]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=12
wb=26.99

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0217-01
na=Syfony chromowane do umywalek
jm=szt.
ob=4

[RMS 5]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=22.4
wb=50.37

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=347.56
wb=473.67

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=3.48
wb=4.75

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0704-04
na=Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty dla niespełnosprawnych) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.)
jm=szt.
ob=4

[RMS 5]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=5.52
wb=12.41

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=1324
wb=1804.4

[RMS 168]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=33.1
wb=45.1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej  - przewody wentylacyjne oraz uzbrojenie przewodów

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej  - przewody wentylacyjne oraz uzbrojenie przewodów

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm
jm=m2	50
ob=9.13

[RMS 8]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=258.84
wb=582.06

[RMS 75]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=1148.01
wb=1564.56

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=534.34
wb=728.22

[RMS 72]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=37.43
wb=51.01

[RMS 124]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=62.45
wb=85.1

[RMS 105]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=53.64
wb=73.1

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=27.54
wb=37.53

[RMS 161]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=31.96
wb=71.86

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0305-01
na=Izolacja o grub.40 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową przewodów wentylacyjnych
jm=m2	50
ob=9.13

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 5]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=73.24
wb=164.7

[RMS 69]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=575.19
wb=783.89

[RMS 22]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=14.61
wb=19.91

[RMS 154]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=45.65
wb=102.64

[RMS 156]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=9.13
wb=20.53

[POZYCJA]
pd=wyd.III,IV 1984,1986,1987	KNP	5 0625-01
na=Analogia STABILER Z KASETĄ DOLOTOWĄ  I OSŁONĄ  - turbowenty
jm=szt	20
ob=12

[RMS 8]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=178.5
wb=401.4

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=1560
wb=2126.03

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) (150mm) - turbowent
jm=szt.
ob=3

[RMS 5]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=260.4
wb=585.55

[RMS 68]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=4.35
wb=5.93

[RMS 104]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=12.06
wb=16.43

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=2817
wb=3839.13

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=42.5
wb=57.92

[RMS 161]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=18
wb=40.48

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) (200mm) - turbowent
jm=szt.
ob=1

[RMS 5]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=86.8
wb=195.19

[RMS 68]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=1.45
wb=1.98

[RMS 104]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=4.02
wb=5.47

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=989
wb=1347.85

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=14.92
wb=20.33

[RMS 161]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=6
wb=13.49

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm,w układach kanałowych
jm=szt.
ob=3

[RMS 5]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=172.73
wb=388.41

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=1089
wb=1484.13

[RMS 125]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=12.48
wb=17.01

[RMS 127]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=6.18
wb=8.43

[RMS 103]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=50.71
wb=69.11

[RMS 104]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=10.91
wb=14.87

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=17.54
wb=23.9

[RMS 161]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=18
wb=40.48

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 200 mm,w układach kanałowych
jm=szt.
ob=1

[RMS 5]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=57.58
wb=129.48

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=363
wb=494.71

[RMS 125]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=4.16
wb=5.67

[RMS 127]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=2.06
wb=2.8

[RMS 103]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=16.9
wb=23.04

[RMS 104]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=3.64
wb=4.96

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=5.85
wb=7.97

[RMS 161]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=6
wb=13.49

[POZYCJA]
na=Regulacja układów wentylacji mechanicznej
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 5]
nz=24	0	24
np=1
wa=401.1
wb=901.96

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 0,4m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=11

[RMS 8]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=369.6
wb=831.11

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=6875
wb=9369.53

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=68.75
wb=93.7

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 0,6m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 8]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=168
wb=377.78

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=3430
wb=4674.54

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=34.3
wb=46.74

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,0m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=33.6
wb=75.56

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=1015
wb=1383.28

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=10.15
wb=13.84

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,1m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=33.6
wb=75.56

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=1015
wb=1383.28

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=10.15
wb=13.84

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,2m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 8]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=67.2
wb=151.12

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=2128
wb=2900.12

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=21.28
wb=29

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 1,4m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=33.6
wb=75.56

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=1299
wb=1770.33

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=12.99
wb=17.7

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-08
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości 2,0m i wysokości 600mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=2.89	0	2.89
np=1
wa=50.58
wb=113.74

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=1797
wb=2449.03

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=17.97
wb=24.49

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z polipropylenu wielorwastwowe o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaprasowywanych 16x2,0mm
jm=m	40
ob=43.1

[RMS 8]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=216.47
wb=486.78

[RMS 89]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=354.15
wb=482.65

[RMS 50]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=209.73
wb=285.83

[RMS 116]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=3.08
wb=4.19

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=8.5
wb=11.59

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
jm=m	40
ob=55.1

[PRZEDMIAR]
wo=43.1	1	21.55*2	
wo=12	1	12	

[RMS 6]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=149.75
wb=336.75

[RMS 38]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=212.14
wb=289.11

[RMS 39]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=22.27
wb=30.36

[RMS 107]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=6.42
wb=8.75

[RMS 40]
nz=6	0	6
np=1
wa=33.06
wb=45.05

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=8.22
wb=11.21

[RMS 165]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=1.65
wb=3.7

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z polipropylenu wielowarstwowe o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaprasowywanych 20x2,25mm
jm=m	40
ob=12

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	

[RMS 8]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=60.27
wb=135.53

[RMS 90]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=135.43
wb=184.57

[RMS 51]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=70.02
wb=95.42

[RMS 116]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0.86
wb=1.17

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=3.09
wb=4.21

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01
na=Głowica termostatyczna w wykonaniu tzw.biurowym z zabezpieczeniem przed kradzieżą
jm=szt.
ob=22

[RMS 6]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=103.95
wb=233.75

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=1174.14
wb=1600.17

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=5.87
wb=8

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-07
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=22

[RMS 8]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=150.15
wb=337.65

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=2519
wb=3432.99

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=75.57
wb=102.99

[RMS 164]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=11
wb=24.74

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0309-07
na=Zawór powrotny odcinający c.o. o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=22

[RMS 8]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=150.15
wb=337.65

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=2519
wb=3432.99

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=75.57
wb=102.99

[RMS 164]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=11
wb=24.74

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0111-01
na=Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=22

[RMS 8]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=361.9
wb=813.8

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=473.22
wb=644.93

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=1
wa=373.12
wb=508.51

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=33.44
wb=45.57

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=26.39
wb=35.97

[RMS 164]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=11
wb=24.74

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0307-04
na=Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji
jm=szt	20
ob=22

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=137.45
wb=309.07

[RMS 82]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=13.17
wb=17.95

[RMS 141]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=1.28
wb=1.75

[RMS 151]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=1.32
wb=1.8

[RMS 168]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0.47
wb=0.64

[RMS 164]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0.11
wb=0.25

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1702-03
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo - obudowa przewodu wywiewnego do wentylatora dachowego
jm=m2	50
ob=16.3

[RMS 6]
nz=1.68	0	1.68
np=1
wa=479.22
wb=1077.62

[RMS 67]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=107.79
wb=146.9

[RMS 54]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=30.23
wb=41.19

[RMS 53]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=197.15
wb=268.68

[RMS 70]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=1007.34
wb=1372.84

[RMS 168]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=26.85
wb=36.59

[RMS 166]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=8.25
wb=18.55

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0802-06
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
jm=m2	50
ob=16.3

[RMS 6]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=120.38
wb=270.7

[RMS 27]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=45.88
wb=62.53

[RMS 133]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0.01
wb=0.01

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0.69
wb=0.93

[RMS 166]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0.36
wb=0.8

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1401-03
na=Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksowo akrylową zmywalną dwukrotnie z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=16.3

[RMS 6]
nz=0.716	0	0.716
np=1
wa=204.24
wb=459.28

[RMS 24]
nz=0.0953	0	0.0953
np=1
wa=29.58
wb=40.31

[RMS 25]
nz=0.0985	0	0.0985
np=1
wa=25.13
wb=34.24

[RMS 102]
nz=0.5174	0	0.5174
np=1
wa=262.12
wb=357.23

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=4.75
wb=6.47

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0335-21
na=Przebicie otworów w stropie
jm=szt.
ob=12

[RMS 6]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=119.7
wb=269.17

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0325-05
na=Zamurowanie przebić w stropach
jm=szt.
ob=12

[RMS 6]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=241.5
wb=543.07

[RMS 15]
nz=4	0	4
np=1
wa=43.2
wb=58.88

[RMS 16]
nz=0.00199	0	0.00199
np=1
wa=9.65
wb=13.15

[RMS 129]
nz=0.00111	0	0.00111
np=1
wa=4.88
wb=6.65

[RMS 17]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=8.78
wb=11.97

[RMS 64]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=5.18
wb=7.06

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=1.08
wb=1.48

[RMS 153]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=12
wb=26.99

[RMS 166]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=9.6
wb=21.59

[ELEMENT 1]
na=etap 3 - dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0103-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 65%) o obwodzie do 1800mm
jm=m2	50
ob=14.1

[RMS 8]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=330.65
wb=743.52

[RMS 76]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=668.68
wb=911.31

[RMS 47]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=759.01
wb=1034.41

[RMS 71]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=18.33
wb=24.98

[RMS 126]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=53.58
wb=73.03

[RMS 105]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=37.36
wb=50.91

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=23.05
wb=31.41

[RMS 161]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=49.35
wb=110.97

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą (KW) o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych (lub równoważne)
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 4]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=30.75
wb=69.15

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=720
wb=981.24

[RMS 168]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=3.6
wb=4.91

[RMS 160]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=2
wb=4.5

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0305-01
na=Izolacja o grub.40 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową EI60
jm=m2	50
ob=14.1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 4]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=113.11
wb=254.35

[RMS 66]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=1036.35
wb=1412.38

[RMS 22]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=22.56
wb=30.75

[RMS 154]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=70.5
wb=158.53

[RMS 156]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=14.1
wb=31.71

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-04
na=Czerpnia prostokątne typ A o powierzchni 0,4m2
jm=szt.
ob=2

[RMS 4]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=131.6
wb=295.93

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=660
wb=899.47

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=9.9
wb=13.49

[RMS 161]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=14
wb=31.48

[POZYCJA]
na=Regulacja układów wentylacji mechanicznej
jm=obiekt.
ob=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=17.5
wb=39.36

[POZYCJA]
na=Wentylator oddymiający klatkę schodową
jm=szt.
ob=1

[RMS 4]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=86.8
wb=195.19

[RMS 68]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=1.45
wb=1.98

[RMS 104]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=4.02
wb=5.47

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=2500
wb=3407.1

[RMS 168]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=37.58
wb=51.22

[RMS 161]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=6
wb=13.49

