[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
pe=2
op=1
opn=2	1	0	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=USD		3.79	28.7.2019 20:48:49
kwn=EUR		4.3	28.7.2019 20:48:49
wk=78750.79
na=Koszty porednie	Zysk	VAT
wn=		14725.76

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=PPiOI PROBUD sp. o.o.
afn=19-300 Ełk, ul.Konieczki 15B
nb=Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu Senior+ (ETAP II)
ab=ul. Pionierska 13 11-500 Giżycko Działka nr geod. 183
ni=Gmina Miejska Giżycko 
ai=1 Maja 14 11-500 Giżycko 
nw=zostanie wyłoniony z przetargu
aw=zostanie wyłoniony z przetargu
br=elektryczna
nk=mgr inż. Andrzej Timczenko	elektryczna
dt=czerwiec 2019
cpv=45310000-3	19
cpv=ĺ	
cpv=Čh^Čh^˙˙˙˙1	
cpv=ć	
cpv=(Gg	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Przeznaczenie obiektu1310Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 13 w Suwałkach.13101310Zakres opracowania1310 Projekt obejmuje projekt instalacji elektrycznych w rozbudowywanej Szkole Podstawowej nr 4 1310w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 13.1310Projekt zawiera następujšce elementy:1310-09tablice piętrowe,1310-09wewnętrzne linie zasilajšce,1310-09instalację owietlenia podstawowego,1310-09instalację owietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,1310-09instalację gniazd wtykowych,1310-09połšczenia główne i wyrównawcze,1310-09instalację odgromowš.13101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty porednie	Kp
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=Antena telewizyjna UHF  44/21-60 Tri Digit DVB-T UHF ze wzmacniaczem LNA-177 + maszt	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=235	1564343896
cw=235	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=bednarka FeZn 25x4mm2	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=4.3	1523010326
cw=4.3	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.4

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Blacha z ołowiu o grub. 0,5 mm	0
id=1210311	1
jm=kg	033
ce=16.28	1496829739
cw=16.28	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst.	0
id=7530304	1
jm=szt	020
ce=12.76	1542613802
cw=12.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.76

[RMS ZEST 608]
ty=M
na=Gniazdo 2xRJ45	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=47.5
cw=47.5	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.08

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=gniazdo DATA	0
id=7530304	1
jm=szt	020
ce=18.76	1542613051
cw=18.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=gniazdo RTV	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=23	1564344086
cw=23	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=gniazdo wtykowe, 230V, 16A, pojedyncze, p/t, IP44	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=17.48	1542613821
cw=17.48	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0.25	1496829739
cw=0.25	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm	0
id=8990410	1
jm=szt	020
ce=0.18
cw=0.18	PLN
kz=4	-1		1	
il=262.5

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=103	1564375436
cw=103	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Łšcznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510310	1
jm=szt	020
ce=8.27	1496829739
cw=8.27	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=łšcznik jednobiegunowy IP44, p/t	0
id=7510599	2
jm=szt.	020
ce=13.77	1542613844
cw=13.77	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=łšcznik schodowy  PT IP20	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=15	1542613855
cw=15	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Łšcznik wiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20	0
id=7510311	1
jm=szt	020
ce=16.86	1542613861
cw=16.86	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=OPRAWA BNNO1	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=528.48	1564340421
cw=528.48	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=OPRAWA BNNO2	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=653.61	1564340450
cw=653.61	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=OPRAWA EP1 nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=383.22	1564340486
cw=383.22	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=OPRAWA EP2 nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=329.22	1564340526
cw=329.22	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=OPRAWA EP3 nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=375.91	1564340552
cw=375.91	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=OPRAWA EP4nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=353.72	1564341072
cw=353.72	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=OPRAWA EP5nt	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=329.22	1564341114
cw=329.22	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=OPRAWA EXIT I	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=265.35	1564384713
cw=265.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=OPRAWA EXIT II	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=285.35	1564562060
cw=285.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=OPRAWA LNC1 AW	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=305	1564561643
cw=305	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 625]
ty=M
na=OPRAWA LNO3 AW	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=335.35	1564384658
cw=335.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=1.75	1564344159
cw=1.75	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=Przewód STP 4x2x0,5 PVC kat. 6	0
id=8741011	1
jm=m	040
ce=3.1
cw=3.1	PLN
kz=4	-1		1	
il=130

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 16  mm2	0
id=792221101	3
jm=m	040
ce=9.63	1496829739
cw=9.63	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Przewód typu: LgY 450/750V / H07V-K, 6  mm2	0
id=792220901	3
jm=m	040
ce=3.7	1496829739
cw=3.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=Przycisk kasownik	0
id=7524511	1
jm=szt	020
ce=271.88
cw=271.88	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 558]
ty=M
na=Przycisk pocišgowy	0
id=752250012	3
jm=szt	020
ce=206	1490879573
cw=206	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ABB	206	0	0	

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=0.55
cw=0.55	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.08

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy'	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=0.75	1542613945
cw=0.75	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.58

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=puszka przyłšczeniowa (system przyzywowy)	0
id=754040021	3
jm=szt	020
ce=2.79
cw=2.79	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
pr=ABB	2.79	0	0	

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Puszka cienna do złšcza odgrom.z tw.szt.	0
id=7542201	1
jm=szt	020
ce=21.95	1496829739
cw=21.95	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Puszki podtynkowe do montażu szyny wyrównania potencjałów	0
id=7540421	1
jm=szt	020
ce=6.71	1496829739
cw=6.71	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.5	1564375769
cw=18.5	PLN
il=811.25

[RMS ZEST 602]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.5	1542693764
cw=14.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 549]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.26	1490949041
cw=14.26	PLN
il=0

[RMS ZEST 83]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (PL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.5	1542559051
cw=14.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=rozdzielnia T1	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=4950	1542559616
cw=4950	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 596]
ty=M
na=Rozgałęnik TV czterodrożny R-4 Signal	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=15	1564343942
cw=15	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=Rura karbowana RKGL fi: 20/15	0
id=7580082	1
jm=m	040
ce=0.85	1542690512
cw=0.85	PLN
kz=4	-1		1	
il=130

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=Sygnalizator alarmu,	0
id=723180002	3
jm=szt	020
ce=403.85	1490879608
cw=403.85	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ABB	403.85	0	0	

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Szyna wyrównania potencjałów	0
id=7540499	2
jm=szt.	020
ce=43.49	1496829739
cw=43.49	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=ruby stal.redn.z gw.M-16 80mm	0
id=6804105	1
jm=kg	033
ce=7.58	1496829739
cw=7.58	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=ruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=7.57	1496829739
cw=7.57	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36

[RMS ZEST 556]
ty=M
na=Transformator	0
id=7390403	1
jm=szt	020
ce=205.02
cw=205.02	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=Uchwy elektroins. U 16-22mm	0
id=7599903	1
jm=szt	020
ce=0.28
cw=0.28	PLN
kz=4	-1		1	
il=262.5

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Uchwyt do bednarki U-508	0
id=832120508	3
jm=szt	020
ce=1.29	1496829739
cw=1.29	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0.1	1501013738
cw=0.1	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3240
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Uchwyty izolacyjne UP 22 o redn. 7,5-22mm	0
id=7543306	1
jm=szt	020
ce=0.067	1496829739
cw=0.067	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.2

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Uchwyty izolacyjne UP 30 o redn. 14-30mm	0
id=7543307	1
jm=szt	020
ce=0.2	1496829739
cw=0.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=Wzmacniacz (12V) VHF/UHF 1we/2wy	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=150	1564343982
cw=150	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=YDY 5x10mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=27.3	1501013442
cw=27.3	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 560]
ty=M
na=YDYp 2x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=1.85	1542570443
cw=1.85	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=YDYp 3x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=2.45	1501013608
cw=2.45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=468
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=YDYp 3x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=3.45	1501013669
cw=3.45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=457.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=YDYp 4x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=3.45	1542570421
cw=3.45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=YKY 3x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=2.35	1564562331
cw=2.35	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Złšcza kontrolne ocynkowane ZKN	0
id=759070401	3
jm=szt	020
ce=3.56	1496829739
cw=3.56	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Złšcze kontrolne płask-drut czterorub	0
id=7590702	1
jm=szt	020
ce=7.66	1496829739
cw=7.66	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=766.1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
je=0	
wa=59984.23
kn=13256.61	35908.93	0
id=109
nu=1
wn=8551.94	2266.75	

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
wa=5060.2
kn=60.68	4950	0
id=110
nu=1.1
wn=39.14	10.38	

[POZYCJA]
id=376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia T1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=60.68	4950	0
cj=5060.2
wn=39.14	10.38	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=60.68
wb=135.55
il=3.28

[RMS 476]
nz=1	0	1
np=1
wa=4950
wb=6088.5
il=1

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OWIETLENIOWE,  GNIAZD WTYKOWYCH, POŁĽCZENIA WYRÓWNAWCZE) 
je=0	
wa=47972.13
kn=10552.16	28809.4	0
id=146
nu=1.2
wn=6807.47	1803.1	

[POZYCJA]
id=168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-03	5	0301-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=56
jm=szt.	020
kj=2.37	0.51	0
cj=4.82
wn=85.68	22.96	

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=132.72
wb=296.8
il=7.17

[RMS 443]
nz=2	0	2
np=1
wa=28
wb=34.72
il=112

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.56
wb=0.56
il=0.7

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W -  OPRAWA BNNO1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=kpl.	090
kj=13.69	541.69	0
cj=566.55
wn=35.32	9.36	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=54.76
wb=122.32
il=2.96

[RMS 587]
nz=1	0	1
np=1
wa=2113.92
wb=2600.12
il=4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=52.84
wb=65
il=52.85

[POZYCJA]
id=346
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA BNNO2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=kpl.	090
kj=13.69	669.95	0
cj=694.81
wn=61.81	16.38	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=95.83
wb=214.06
il=5.18

[RMS 588]
nz=1	0	1
np=1
wa=4575.27
wb=5627.58
il=7

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=114.38
wb=140.7
il=114.38

[POZYCJA]
id=347
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP1 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=kpl.	090
kj=13.69	498.38	0
cj=523.24
wn=26.49	7.02	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=41.07
wb=91.74
il=2.22

[RMS 589]
nz=1	0	1
np=1
wa=1149.66
wb=1414.08
il=3

[RMS 601]
nz=1	0	1
np=1
wa=309
wb=380.07
il=3

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=36.48
wb=44.88
il=36.47

[POZYCJA]
id=448
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP2 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7
jm=kpl.	090
kj=13.69	443.03	0
cj=467.89
wn=61.81	16.38	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=95.83
wb=214.06
il=5.18

[RMS 590]
nz=1	0	1
np=1
wa=2304.54
wb=2834.58
il=7

[RMS 601]
nz=1	0	1
np=1
wa=721
wb=886.83
il=7

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=75.67
wb=93.1
il=75.64

[POZYCJA]
id=449
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP3 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=kpl.	090
kj=13.69	490.88	0
cj=515.74
wn=26.49	7.02	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=41.07
wb=91.74
il=2.22

[RMS 591]
nz=1	0	1
np=1
wa=1127.73
wb=1387.11
il=3

[RMS 601]
nz=1	0	1
np=1
wa=309
wb=380.07
il=3

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=35.91
wb=44.16
il=35.92

[POZYCJA]
id=450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP4 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7
jm=kpl.	090
kj=13.69	468.14	0
cj=493
wn=61.81	16.38	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=95.83
wb=214.06
il=5.18

[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=2476.04
wb=3045.56
il=7

[RMS 601]
nz=1	0	1
np=1
wa=721
wb=886.83
il=7

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=79.94
wb=98.35
il=79.93

[POZYCJA]
id=451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EP5 nt + LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 600X600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=kpl.	090
kj=13.69	443.03	0
cj=467.89
wn=35.32	9.36	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=54.76
wb=122.32
il=2.96

[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=1316.88
wb=1619.76
il=4

[RMS 601]
nz=1	0	1
np=1
wa=412
wb=506.76
il=4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=43.24
wb=53.2
il=43.22

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA LNO3 AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=kpl.	090
kj=13.69	343.73	0
cj=368.59
wn=88.3	23.4	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=136.9
wb=305.8
il=7.4

[RMS 625]
nz=1	0	1
np=1
wa=3353.5
wb=4124.8
il=10

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=83.8
wb=103.1
il=83.84

[POZYCJA]
id=474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA LNC1 AW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl.	090
kj=13.69	312.63	0
cj=337.49
wn=17.66	4.68	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=27.38
wb=61.16
il=1.48

[RMS 626]
nz=1	0	1
np=1
wa=610
wb=750.3
il=2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=15.26
wb=18.76
il=15.25

[POZYCJA]
id=475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EXIT I
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=13.69	271.98	0
cj=296.84
wn=8.83	2.34	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=13.69
wb=30.58
il=0.74

[RMS 627]
nz=1	0	1
np=1
wa=265.35
wb=326.38
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.63
wb=8.15
il=6.63

[POZYCJA]
id=476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowe przykręcane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x40 W - OPRAWA EXIT II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=13.69	292.48	0
cj=317.34
wn=8.83	2.34	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=13.69
wb=30.58
il=0.74

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=1
wa=285.35
wb=350.98
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=7.13
wb=8.77
il=7.13

[POZYCJA]
id=368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1102	5	1209-1102		1
na=Przebijanie otworów r. 40 mm o długoci do 30 cm w cianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20
jm=otw.	000
kj=22.02	0	0
cj=39.99
wn=284	75.4	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=440.4
wb=983.8
il=23.8

[POZYCJA]
id=166
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=75
jm=szt.	020
kj=3.72	0	0
cj=6.76
wn=180	48	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 1]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=279
wb=623.25
il=15.08

[POZYCJA]
id=163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=75
jm=szt.	020
kj=1.55	0.79	0
cj=3.61
wn=75	20.25	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=116.25
wb=260.25
il=6.3

[RMS 184]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=57.75
wb=71.25
il=76.5

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.5
wb=1.5
il=1.44

[POZYCJA]
id=410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łšczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łšcznik jednobiegunowy, p/t, IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=2.92	8.65	0
cj=13.95
wn=3.76	1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=5.84
wb=13.04
il=0.32

[RMS 188]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=16.88
wb=20.76
il=2.04

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.42
wb=0.52
il=0.42

[POZYCJA]
id=171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łšczniki wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łšcznik wiecznikowy p/t, IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7
jm=szt.	020
kj=3.5	17.63	0
cj=23.99
wn=15.82	4.2	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=24.5
wb=54.74
il=1.32

[RMS 190]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=120.4
wb=148.12
il=7.14

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=3.01
wb=3.71
il=3.01

[POZYCJA]
id=411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łšczniki schodowe PT IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=szt.	020
kj=4.27	15.68	0
cj=23.43
wn=16.5	4.38	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=25.62
wb=57.18
il=1.39

[RMS 527]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=91.8
wb=112.92
il=6.12

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.28
wb=2.82
il=2.29

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
na=Łšczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - łšcznik jednobiegunowy IP44, p/t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
kj=4.27	14.4	0
cj=22.15
wn=11	2.92	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=17.08
wb=38.12
il=0.92

[RMS 192]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=56.2
wb=69.12
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.4
wb=1.72
il=1.41

[POZYCJA]
id=414
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obcišżalnoci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, podwójne, p/t, IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=38
jm=szt.	020
kj=6.31	13.35	0
cj=24.81
wn=154.66	41.04	

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=239.78
wb=535.8
il=12.96

[RMS 533]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=494.76
wb=608.38
il=38.76

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=12.54
wb=15.58
il=12.37

[POZYCJA]
id=183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obcišżalnoci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, pojedyncze, p/t, IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=4.87	18.28	0
cj=27.12
wn=6.28	1.66	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=9.74
wb=21.74
il=0.53

[RMS 200]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=35.66
wb=43.86
il=2.04

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.9
wb=1.1
il=0.89

[POZYCJA]
id=446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcišżalnoci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo DATA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=12
jm=szt.	020
kj=5.05	19.62	0
cj=28.79
wn=39.12	10.32	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=60.6
wb=135.36
il=3.28

[RMS 584]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=229.68
wb=282.48
il=12.24

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=5.76
wb=7.08
il=5.74

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie YDY 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10
jm=m	040
kj=7.92	30.07	0
cj=44.46
wn=51.1	13.6	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=79.2
wb=177
il=4.28

[RMS 548]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=283.9
wb=349.2
il=10.4

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=6.8
wb=8.4
il=27

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=2.7
wb=3.3
il=27

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=7.3
wb=9
il=7.34

[POZYCJA]
id=374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=80
jm=m	040
kj=7.44	4.65	0
cj=18.16
wn=384	101.6	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=595.2
wb=1329.6
il=32.16

[RMS 559]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=287.2
wb=353.6
il=83.2

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=54.4
wb=67.2
il=216

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=21.6
wb=26.4
il=216

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=8.8
wb=11.2
il=9.08

[POZYCJA]
id=426
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=450
jm=m	040
kj=7.44	3.59	0
cj=17.1
wn=2160	571.5	

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=3348
wb=7479
il=180.9

[RMS 471]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1147.5
wb=1413
il=468

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=306
wb=378
il=1215

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=121.5
wb=148.5
il=1215

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=40.5
wb=49.5
il=39.38

[POZYCJA]
id=427
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 2x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=80
jm=m	040
kj=7.44	2.94	0
cj=16.45
wn=384	101.6	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=595.2
wb=1329.6
il=32.16

[RMS 560]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=153.6
wb=188.8
il=83.2

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=54.4
wb=67.2
il=216

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=21.6
wb=26.4
il=216

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=5.6
wb=7.2
il=5.74

[POZYCJA]
id=375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDYp 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=440
jm=m	040
kj=7.44	4.65	0
cj=18.16
wn=2112	558.8	

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=3273.6
wb=7312.8
il=176.88

[RMS 472]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1579.6
wb=1944.8
il=457.6

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=299.2
wb=369.6
il=1188

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=118.8
wb=145.2
il=1188

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=48.4
wb=61.6
il=49.94

[POZYCJA]
id=477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YKY 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=40
jm=m	040
kj=7.44	3.47	0
cj=16.98
wn=192	50.8	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=297.6
wb=664.8
il=16.08

[RMS 629]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=97.6
wb=120
il=41.6

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=27.2
wb=33.6
il=108

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=10.8
wb=13.2
il=108

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=3.2
wb=4
il=3.39

[POZYCJA]
id=227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiajšce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ciennych na podłożu innym niż drewno - płaskownik FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=m	040
kj=6.36	6.04	0
cj=17.59
wn=41	10.9	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=63.6
wb=142.1
il=3.44

[RMS 485]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=44.7
wb=55
il=10.4

[RMS 365]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=13
wb=16
il=10.1

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.7
wb=0.9
il=0.2

[RMS 366]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0.5
wb=0.6
il=0.06

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.5
wb=1.8
il=1.47

[POZYCJA]
id=228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiajšce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ciennych na podłożu innym niż drewno -LgYżo1 x16mm2 - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=m	040
kj=6.36	10.55	0
cj=22.1
wn=41	10.9	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=63.6
wb=142.1
il=3.44

[RMS 367]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=100.2
wb=123.2
il=10.4

[RMS 368]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=2
wb=2.5
il=10.1

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0.7
wb=0.9
il=0.2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.6
wb=3.2
il=2.57

[POZYCJA]
id=229
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiajšce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ciennych na podłożu innym niż drewno -LgYżo1x6mm2 - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=20
jm=m	040
kj=6.36	4.09	0
cj=15.64
wn=82	21.8	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=127.2
wb=284.2
il=6.88

[RMS 369]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=77
wb=94.8
il=20.8

[RMS 370]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=1.4
wb=1.8
il=20.2

[RMS 235]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=1.4
wb=1.8
il=0.4

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2
wb=2.4
il=2

[POZYCJA]
id=232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złšcza kontrolne w  przewodach wyrównawczych - połšczenie pręt-płaskownik w puszce natynkowej rewizyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=8.31	30.35	0
cj=45.44
wn=5.36	1.42	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=8.31
wb=18.56
il=0.45

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=7.66
wb=9.42
il=1

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=21.95
wb=27
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.74
wb=0.91
il=0.74

[POZYCJA]
id=233
pd=KNNR	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		0
na=Puszki podtynkowe do montażu szyny wyrównania potencjałów - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=9.16	7.01	0
cj=23.65
wn=5.91	1.57	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.495	0	0.495
np=1
wa=9.16
wb=20.47
il=0.5

[RMS 242]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=6.84
wb=8.41
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.17
wb=0.21
il=0.17

[POZYCJA]
id=234
pd=KNNR	KNNR	5 0305-12	5	0305-12		0
na=Szyna wyrównania potencjałów - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=12.17	44.58	0
cj=66.68
wn=7.85	2.08	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.658	0	0.658
np=1
wa=12.17
wb=27.18
il=0.66

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=43.49
wb=53.49
il=1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=1.09
wb=1.34
il=1.09

[POZYCJA]
id=235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-02	5	0613-02		1
na=Uchwyty uziemiajšce skręcane na rurach o r.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=28.49	5.27	0
cj=57.01
wn=36.76	9.74	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=56.98
wb=127.28
il=3.08

[RMS 485]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=4.3
wb=5.28
il=1

[RMS 245]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=2.72
wb=3.34
il=0.36

[RMS 246]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=3.26
wb=4
il=0.2

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.26
wb=0.32
il=0.26

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA RTV
wa=2334.47
kn=854.16	783.36	0
id=361
nu=1.3
wn=551.07	145.88	

[POZYCJA]
id=421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Antena telewizyjna UHF  44/21-60 Tri Digit DVB-T UHF ze wzmacniaczem LNA-177 + maszt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=21.28	235	0
cj=273.65
wn=13.73	3.64	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=21.28
wb=47.54
il=1.15

[RMS 595]
nz=1	0	1
np=1
wa=235
wb=289.05
il=1

[POZYCJA]
id=458
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Rozgałęnik TV czterodrożny R-4 Signal
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=21.28	15	0
cj=53.65
wn=13.73	3.64	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=21.28
wb=47.54
il=1.15

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=1
wa=15
wb=18.45
il=1

[POZYCJA]
id=459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Wzmacniacz (12V) VHF/UHF 1we/2wy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=21.28	150	0
cj=188.65
wn=13.73	3.64	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=21.28
wb=47.54
il=1.15

[RMS 597]
nz=1	0	1
np=1
wa=150
wb=184.5
il=1

[POZYCJA]
id=460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=3.72	0	0
cj=6.76
wn=9.6	2.56	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=14.88
wb=33.24
il=0.8

[POZYCJA]
id=461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=1.55	0.79	0
cj=3.61
wn=4	1.08	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=6.2
wb=13.88
il=0.34

[RMS 184]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=3.08
wb=3.8
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.08
wb=0.08
il=0.08

[POZYCJA]
id=462
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obcišżalnoci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo RTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=6.31	24.05	0
cj=35.51
wn=16.28	4.32	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=25.24
wb=56.4
il=1.36

[RMS 599]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=93.84
wb=115.44
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=2.36
wb=2.92
il=2.35

[POZYCJA]
id=463
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=100
jm=m	040
kj=7.44	2.84	0
cj=16.35
wn=480	127	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=744
wb=1662
il=40.2

[RMS 600]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=182
wb=224
il=104

[RMS 443]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=68
wb=84
il=270

[RMS 468]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=27
wb=33
il=270

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=7
wb=9
il=6.92

[ELEMENT 2]
na=MONTAŻ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO WC1310
wa=1419.02
kn=29.1	1366.17	0
id=452
nu=1.4
wn=18.75	5	

[POZYCJA]
id=453
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=PP - przycisk pocišgowy, h=0,9m (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=4.27	215.37	0
cj=223.12
wn=5.5	1.46	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=8.54
wb=19.06
il=0.46

[RMS 558]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=420.24
wb=516.9
il=2.04

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=10.5
wb=12.92
il=10.51

[POZYCJA]
id=454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=K - kasownik (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=4.27	284.25	0
cj=292
wn=2.75	0.73	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=4.27
wb=9.53
il=0.23

[RMS 557]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=277.32
wb=341.1
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.93
wb=8.52
il=6.93

[POZYCJA]
id=455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=TR - transformator (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=4.27	214.35	0
cj=222.1
wn=2.75	0.73	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=4.27
wb=9.53
il=0.23

[RMS 556]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=209.12
wb=257.22
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=5.23
wb=6.43
il=5.23

[POZYCJA]
id=456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		1		1		1
na=S - sygnalizator (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=4.27	422.23	0
cj=429.98
wn=2.75	0.73	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=4.27
wb=9.53
il=0.23

[RMS 555]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=411.93
wb=506.67
il=1.02

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=10.3
wb=12.67
il=10.3

[POZYCJA]
id=457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm - puszka przyłšczeniowa (system przyzywowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=szt.	020
kj=1.55	2.92	0
cj=5.74
wn=5	1.35	
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=7.75
wb=17.35
il=0.42

[RMS 554]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=14.25
wb=17.55
il=5.1

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.35
wb=0.45
il=0.36

[ELEMENT 2]
na=BADANIA I POMIARY ODBIORCZE 
je=0	
wa=3198.41
kn=1760.51	0	0
id=261
nu=1.5
wn=1135.51	302.39	

[POZYCJA]
id=262
pd=KNNR	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=18
jm=pomiar	108
kj=24.05	0	0
cj=43.67
wn=279.18	73.98	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=432.9
wb=966.78
il=23.4

[POZYCJA]
id=263
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=18
jm=pomiar	108
kj=7.77	0	0
cj=14.11
wn=90.18	23.94	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=139.86
wb=312.48
il=7.56

[POZYCJA]
id=264
pd=KNNR	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=pomiar	108
kj=32.56	0	0
cj=59.13
wn=21	5.57	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=32.56
wb=72.73
il=1.76

[POZYCJA]
id=266
pd=KNNR	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłšczania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=próba	172
kj=6.11	0	0
cj=11.1
wn=3.94	1.05	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=6.11
wb=13.65
il=0.33

[POZYCJA]
id=267
pd=KNNR	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłšczania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=115
jm=próba	172
kj=5	0	0
cj=9.09
wn=371.45	98.9	

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=575
wb=1285.7
il=31.05

[POZYCJA]
id=269
pd=KNNR	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiajšcej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=22.94	0	0
cj=41.66
wn=14.8	3.92	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=22.94
wb=51.24
il=1.24

[POZYCJA]
id=443
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia owietlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=17
jm=punkt	000
kj=7.4	0	0
cj=13.44
wn=81.09	21.59	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=125.8
wb=281.01
il=6.8

[POZYCJA]
id=444
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia owietlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=153
jm=punkt	000
kj=2.78	0	0
cj=5.05
wn=273.87	73.44	

[PRZEDMIAR]
wo=153	1	153						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=425.34
wb=950.13
il=22.95

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA INTERNETOWA LAN
wa=4040.8
kn=1756.05	850.92	0
id=464
nu=2
wn=1133.21	300.62	

[POZYCJA]
id=466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-13	5	1207-13		1
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=125
jm=m	040
kj=6.6	0	0
cj=11.99
wn=532.5	141.25	

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=825
wb=1843.75
il=44.63

[POZYCJA]
id=467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
na=Rury winidurowe o r.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura karbowana RKGL fi: 20/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=125
jm=m	040
kj=5.72	1.9	0
cj=12.29
wn=461.25	122.5	

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[RMS 1]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=715
wb=1597.5
il=38.63

[RMS 603]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=110
wb=135
il=130

[RMS 604]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=47.5
wb=58.75
il=262.5

[RMS 605]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=73.75
wb=91.25
il=262.5

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=6.25
wb=7.5
il=5.78

[POZYCJA]
id=468
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 wcišgane do rur STP 4x2x0,5 PVC kat. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=125
jm=m	040
kj=0.65	3.3	0
cj=4.48
wn=52.5	13.75	

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=81.25
wb=181.25
il=4.4

[RMS 606]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=402.5
wb=495
il=130

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=10
wb=12.5
il=10.06

[POZYCJA]
id=469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-10	5	1209-10		1
na=Przebijanie otworów r. 40 mm o długoci do 20 cm w cianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=otw.	000
kj=11.78	0	0
cj=21.4
wn=60.8	16.16	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.637	0	0.637
np=1
wa=94.24
wb=210.56
il=5.1

[POZYCJA]
id=470
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=3.72	0	0
cj=6.76
wn=9.6	2.56	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.201	0	0.201
np=1
wa=14.88
wb=33.24
il=0.8

[POZYCJA]
id=471
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=1.55	0.57	0
cj=3.39
wn=4	1.08	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=6.2
wb=13.88
il=0.34

[RMS 607]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=2.24
wb=2.76
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0.04
wb=0.04
il=0.06

[POZYCJA]
id=472
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazdo 2xRJ45 internetowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt.	020
kj=4.87	49.66	0
cj=58.5
wn=12.56	3.32	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=19.48
wb=43.48
il=1.05

[RMS 608]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=193.8
wb=238.36
il=4.08

[RMS 20]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=4.84
wb=5.96
il=4.84

